Data/hora: 02/06/2024 00:44:53

Provedor de dados: 	Revista Brasileira de Sementes	
País: 	Brazil	
Título: 	Teste de condutividade elétrica para semente de pimenta	
Autores: 	Vidigal,Deborah de Souza; Lima,Júlien da Silva; Bhering,Maria Carmen; Dias,Denise Cunha F. Santos.	
Data: 	2008-01-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Capsicum annuum; Qualidade; Vigor.	
Resumo: 	O presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito do número de sementes, do volume de água e do período de embebição no teste de condutividade elétrica para avaliar o vigor de cinco lotes de semente de pimenta e relacionar esses resultados com os testes de germinação, primeira contagem, envelhecimento acelerado e comprimento de plântula. O teste de condutividade elétrica foi realizado com 25 e 50 sementes embebidas em 25mL e 50mL de água destilada, a 25º C, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 24 e 48 horas. O teste de condutividade elétrica foi eficiente para a avaliação do vigor de sementes de pimenta, porém a utilização de 25 sementes não permitiu diferenciar os lotes. Para se obter melhor estratificação dos lotes em níveis de vigor, recomenda-se utilizar amostras de 50 sementes, embebidas em 25 mL de água destilada e avaliar a condutividade elétrica após uma hora de embebição.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222008000100021	
Editor: 	Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes	
Relação: 	10.1590/S0101-31222008000100021	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Sementes  v.30 n.1 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess