Consulta: creatorFacets:"Beskow,Samuel"
Registros recuperados: 19
Data/hora: 06/06/2024 06:13:41

Simulação das perdas de água por evaporação e arraste, no aspersor NY-7 (4,6 mm x 4,0 mm), em sistemas de aspersão convencional
Provedor de dados: 70
Autores: Beskow,Samuel; Colombo,Alberto; Ribeiro,Moisés S.; Ferreira,Liamara S.; Rossi,Raitanni.
As perdas de água por evaporação e arraste em sistemas de irrigação por aspersão podem assumir valores consideráveis, reduzindo a eficiência do sistema. Os objetivos do presente trabalho foram avaliar a capacidade preditiva de cinco modelos empíricos para estimar perdas de água por evaporação e arraste em aspersores modelo NY-7 (bocais de 4,6 mm x 4,0 mm), trabalhando sob diferentes condições operacionais e ambientais, e ajustar modelos específicos para o aspersor NY-7. Comparando os resultados medidos em ensaios de campo, com os resultados simulados, foi possível concluir que os cinco modelos empíricos considerados apresentaram pouca ou nenhuma adequação, tanto para os ensaios com um único aspersor (quadrado do erro-médio de 5,27; 20,70; 5,07; 6,95 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos empíricos; Eficiência de irrigação; Modelagem matemática.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300004

Aplicabilidade do lisem (limburg soil erosion) para simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica tropical
Provedor de dados: 90
Autores: Gomes,Natalino Martins; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da; Beskow,Samuel.
As variáveis de entrada do modelo LISEM, mais importantes do ponto de vista da gênese do escoamento superficial direto (umidade do solo antecedente aos eventos de precipitação pluvial (θap) e espessura da camada de solo considerada no balanço hídrico) foram calibrados para eventos individuais de precipitação pluvial ocorridos na bacia hidrográfica do ribeirão Marcela, da região Alto Rio Grande, MG. Avaliou-se, também, a influência de diferentes cenários nas variáveis do escoamento superficial direto. O modelo apresentou elevada sensibilidade à umidade do solo, sendo este sua principal variável de calibração. A influência da camada de balanço hídrico esteve associada à umidade de calibração, observando-se que, quanto maior a profundidade, maior a umidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem distribuída; Uso do solo; Escoamento superficial; Umidade do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600025

Estimativa do escoamento superficial em uma bacia hidrográfica com base em modelagem dinâmica e distribuída
Provedor de dados: 90
Autores: Beskow,Samuel; Mello,Carlos Rogério de; Coelho,Gilberto; Silva,Antônio Marciano da; Viola,Marcelo Ribeiro.
A estimativa do escoamento superficial em bacias hidrográficas é de suma importância para conservação dos recursos naturais; entretanto, esse é um processo complexo e dinâmico, principalmente no contexto de sua variabilidade espacial. Dessa forma, torna-se adequada a aplicação dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) usando pequenas células de informação, pois assim é possível considerar o comportamento espacial das variáveis associadas à origem do escoamento superficial. Este trabalho teve como objetivo implementar os modelos hidrológicos Curva Número (CN-SCS) e Curva-Número Modificado (CN-MMS), com base na linguagem de programação do SIG PCRaster e em uma base de dados reduzida, de forma distribuída e dinâmica, com o intuito de estimar as lâminas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação de solo e água; Simulação; SIG; PCRaster.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000100018

Modelagem das perdas de água por evaporação e arraste de sprays de placa oscilante
Provedor de dados: 91
Autores: Colombo,Alberto; Faria,Lessandro C.; Silva,João J. da; Sant’Ana,José A. do V; Beskow,Samuel; Nörenberg,Bernardo G.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pivô central; Ensaios de campo; Deriva.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800719

Modelagem probabilística de eventos de precipitação extrema no estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Caldeira,Tamara L.; Beskow,Samuel; Mello,Carlos R. de; Faria,Lessandro C.; Souza,Mayara R. de; Guedes,Hugo A. S.
A gestão de cheias em bacias hidrográficas brasileiras deve ser discutida e priorizada, porém o cenário atual indica lacunas quanto às informações hidrológicas com variabilidade espacial e temporal condizentes. A modelagem probabilística de eventos extremos de precipitação, buscando a extrapolação para uma frequência e duração, pode servir como excelente ferramenta de análise e tomada de decisões. O objetivo principal deste trabalho foi analisar o ajuste de diferentes modelos probabilísticos a séries de precipitação máxima diária anual no Rio Grande do Sul. Séries pluviométricas de 342 estações foram ajustadas às distribuições Log-Normal a 2 e 3 parâmetros e Gumbel e a adequação foi realizada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado. Todas as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Distribuição de probabilidade; Regionalização hidrológica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300197

Simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica representativa dos Latossolos na região Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Márcio A.; Mello,Carlos R. de; Beskow,Samuel.
A simulação hidrológica consiste de uma importante ferramenta para subsidiar a gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica em estudo está localizada na região Alto Rio Grande, sul do estado de Minas Gerais, drenando uma área de 32 kmÂ² diretamente para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos (UHE - Camargos/Cemig) conhecida como Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jaguara (BHRJ). Neste trabalho objetivou-se calibrar e validar o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para a simulação do escoamento superficial na BHRJ. Para isto, o modelo requer mapas georreferenciados de uso atual do solo, unidades pedológicas e modelo digital de elevação, além de dados meteorológicos e hidrológicos. Para este estudo foi aplicada uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; SWAT; Escoamento superficial; Balanço hídrico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100010

Simulação da distribuição de água em diferentes condições de vento e espaçamentos entre aspersores
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Lessandro C.; Prado,Giuliani do; Colombo,Alberto; Oliveira,Henrique F. E. de; Beskow,Samuel.
Existem inúmeros fatores que afetam a uniformidade de distribuição de água pelos aspersores como, por exemplo, o tipo de aspersor e suas condições operacionais, o espaçamento e sua disposição no campo e a velocidade e direção do vento. Se os aspersores forem selecionados e utilizados adequadamente considerando-se os fatores supracitados, eles podem proporcionar maiores uniformidades de distribuição de água e menores custos do sistema de irrigação. Como a avaliação de todos esses fatores é uma tarefa complexa e morosa, a simulação computacional tem sido uma ferramenta útil no dimensionamento de sistemas de irrigação. Neste estudo objetivou-se determinar, com auxílio de simulação computacional, a uniformidade de distribuição de água do canhão hidráulico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Canhão hidráulico; Modelo semiempírico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900002

Índices de sazonalidade para regionalização hidrológica de vazões de estiagem no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Beskow,Samuel; Mello,Carlos R. de; Faria,Lessandro C.; Simões,Matheus C.; Caldeira,Tamara L.; Nunes,Gabriela S.
Informações sobre vazões de estiagem são cruciais no contexto da gestão de recursos hídricos; todavia, a rede de monitoramento fluviométrico atualmente existente no Brasil não supre as necessidades dos técnicos, caso em que a análise regional pode ser empregada para estimar vazões de estiagem em locais sem monitoramento ou com um curto período de monitoramento. O objetivo deste trabalho foi verificar o potencial de três métodos de sazonalidade aplicados à avaliação do regime temporal e espacial de vazões de estiagem no Rio Grande do Sul, de modo que possam ser usados como subsídio técnico para a regionalização em regiões hidrologicamente homogêneas. Aplicando os métodos Seasonality Ratio (SR), Seasonality Index (SI) e Seasonality Histogram (SH) com base...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos; Bacias hidrográficas; Simulação hidrológica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700012

SIA: Modelo para simulação da irrigação por aspersão - Calibração e validação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Henrique F. E. de; Colombo,Alberto; Faria,Lessandro C.; Beskow,Samuel; Prado,Giuliani do.
A maioria dos modelos matemáticos de simulação da aplicação de água por aspersores requer trabalhos laboriosos de calibração e validação, além de exigir, dos computadores, elevada capacidade de processamento. Este estudo foi realizado com o objetivo de calibrar e validar o modelo Simulação da Irrigação por Aspersão (SIA) no que se refere à operação de canhões hidráulicos em condições reais de campo. O método de otimização global Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) foi implementado no SIA com o intuito de ajustar os parâmetros de calibração baseados no modelo semiempírico de Richards &amp;amp; Weatherhead utilizando-se ensaios de campo do canhão Plona - RL250. Os parâmetros obtidos na calibração para determinada configuração do aspersor, foram mantidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Canhão hidráulico; Uniformidade; Modelo computacional; Vento.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300002

Modelagem dos efeitos do vento na uniformidade da irrigação por aspersão: aspersores de tamanho médio
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Lessandro C; Beskow,Samuel; Colombo,Alberto; Oliveira,Henrique F. E de.
O vento afeta a distribuição de água aplicada por aspersores, podendo tornar um determinado sistema de irrigação ineficiente. Nestas condições, a modelagem pode facilitar as avaliações de sistemas convencionais de aspersão, antes mesmo de sua implantação no campo. Neste estudo foi avaliada a aplicabilidade do modelo semiempírico de Richards &amp;amp; Weatherhead para aspersores de tamanho médio, modelos Agropolo/NY e Naan/5024, em diferentes condições de vento. Os valores do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), obtidos com dados de ensaios de campo e em simulações computacionais, foram comparados por meio de diversos índices resultando em valores de R²=0,88, desvio absoluto médio (DAM) = 4,75% e índice de desempenho (c) = 0,91, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aspersão convencional; Modelo semiempírico; Ensaios de campo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200002

Distorção do vento na área molhada por canhões hidráulicos: extensão da modelagem para aspersores médios
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Lessandro C.; Colombo,Alberto; Oliveira,Henrique F. E. de; Beskow,Samuel; Prado,Giuliani do.
A hipótese da existência de uma relação linear entre o alcance de canhões hidráulicos e a velocidade do vento, descrita no modelo de Richards &amp;amp; Weatherhead e amplamente utilizada na simulação da distribuição de água de canhões hidráulicos em condições de vento, foi avaliada neste trabalho para aspersores de tamanho médio. Na avaliação foram consideradas distâncias de alcance entre os aspersores modelos Agropolo/NY e Naan/5024 e os limites de sua área molhada, observadas em ensaios de campo, medidos nas direções: contrária, a favor e perpendicular ao vento. As retas ajustadas pelo método dos mínimos quadrados indicaram, em relação ao alcance do aspersor quando da ausência de vento, que para cada incremento de 1 m s-1 na velocidade do vento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ensaios de uniformidade simulação modelo de Richard &amp;amp; Weatherhead.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700001

Modelagem das perdas de água por evaporação e arraste em aspersores de média pressão
Provedor de dados: 91
Autores: Beskow,Samuel; Faria,Lessandro C.; Colombo,Alberto; Moura,Débora C. M. de.
Neste estudo se avaliou a capacidade preditiva de cinco modelos empíricos visando estimar as perdas de água por evaporação e arraste dos aspersores Agropolo/NY (bocal 3,5 mm) e Naan/5024 (bocal 3,0 mm); para cada aspersor foram ajustados modelos específicos. Por meio de comparação entre resultados de distribuição de água medidos em ensaios de campo e resultados simulados com os modelos propostos por Yazar (1984), Trimmer (1987), Seginer et al. (1991), Tarjuelo et al. (2000) e Playán et al. (2005) foi possível concluir que os diferentes modelos considerados apresentaram índices de desempenho classificado como Péssimo ou, no máximo, Sofrível. Comparados com os cinco modelos empíricos considerados, os novos modelos ajustados apresentaram menores erros,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Irrigação por aspersão; Vento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300001

Development, sensitivity and uncertainty analysis of LASH model
Provedor de dados: 63
Autores: Beskow,Samuel; Mello,Carlos Rogério de; Norton,Lloyd Darrell.
Many hydrologic models have been developed to help manage natural resources all over the world. Nevertheless, most models have presented a high complexity regarding data base requirements, as well as, many calibration parameters. This has brought serious difficulties for applying them in watersheds where there is scarcity of data. The development of the Lavras Simulation of Hydrology (LASH) in a GIS framework is described in this study, which focuses on its main components, parameters, and capabilities. Coupled with LASH, sensitivity analysis, parameter range reduction, and uncertainty analysis were performed prior to the calibration effort by using specific techniques (Morris method, Monte Carlo simulation and a Generalized Likelihood Uncertainty...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: GLUE methodology; Morris method; Hydrologic modeling; Parameter ranges; Automatic calibration.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162011000300001

Spatial distribution of top soil water content in an experimental catchment of Southeast Brazil
Provedor de dados: 63
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Ávila,Léo Fernandes; Norton,Lloyd Darrell; Silva,Antônio Marciano da; Mello,José Márcio de; Beskow,Samuel.
Soil water content is essential to understand the hydrological cycle. It controls the surface runoff generation, water infiltration, soil evaporation and plant transpiration. This work aims to analyze the spatial distribution of top soil water content and to characterize the spatial mean and standard deviation of top soil water content over time in an experimental catchment located in the Mantiqueira Range region, state of Minas Gerais, Brazil. Measurements of top soil water content were carried out every 15 days, between May/2007 and May/2008. Using time-domain reflectometry (TDR) equipment, 69 points were sampled in the top 0.2 m of the soil profile. Geostatistical procedures were applied in all steps of the study. First, the spatial continuity was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mantiqueira Range; Soil water content mapping; Soil hydrology; Geostatistical techniques.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162011000300003

Influence of the wind on water application uniformity of a mechanical lateral move irrigation equipment using rotating plate sprinklers
Provedor de dados: 65
Autores: Faria,Lessandro Coll; Beskow,Samuel; Colombo,Alberto; Nörenberg,Bernardo Gomes; Rettore Neto,Osvaldo; Simões,Matheus Chagas.
ABSTRACT: Investigations demonstrate that the wind is the factor that causes the biggest negative influence on water application of sprinkler irrigation systems. Therefore, this paper aims to evaluate, in in-field conditions, the influence of wind on the water distribution uniformity of a mechanical lateral move sprinkler system used for irrigation in rice crop in the South of Rio Grande do Sul State, Brazil. The equipment is located at the Campo Experimental de Terras Baixas (ETB) of EMBRAPA/CPACT and operates with water emitters model I-Wob installed in drop tubes in a distance of 2.8m above the soil surface, having a uniform space of 2.3m between each other and pressure regulators of 68.9kPa. Sixteen in-field evaluations were done and they permitted to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigated rice; Sprinkler; In-field tests; Irrigation uniformity.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782016000100083

Assessment of soil loss vulnerability in data-scarce watersheds in southern Brazil
Provedor de dados: 64
Autores: Steinmetz,Alice Alonzo; Cassalho,Felício; Caldeira,Tamara Leitzke; Oliveira,Vinícius Augusto de; Beskow,Samuel; Timm,Luis Carlos.
ABSTRACT Soil erosion is currently one of the main concerns in agriculture, water resources, soil management and natural hazards studies, mainly due to its economic, environmental and human impacts. This concern is accentuated in developing countries where the hydrological monitoring and proper soil surveys are scarce. Therefore, the use of indirect estimates of soil loss by means of empirical equations stands out. In this context, the present study proposed the assessment of the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) with the aid of Geographical Information Systems (GIS) and remote sensing for two agricultural watersheds in southern Rio Grande do Sul - Brazil. Among all RUSLE factors, LS showed the closest patterns to the local when compared to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil erosion; Revised universal soil loss equation; Geographical information systems; Remote sensing.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542018000600575

Agricultural watershed modeling: a review for hydrology and soil erosion processes
Provedor de dados: 64
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Norton,Lloyd Darrell; Pinto,Leandro Campos; Beskow,Samuel; Curi,Nilton.
ABSTRACT Models have been used by man for thousands of years to control his environment in a favorable way to better human living conditions. The use of hydrologic models has been a widely effective tool in order to support decision makers dealing with watersheds related to several economic and social activities, like public water supply, energy generation, and water availability for agriculture, among others. The purpose of this review is to briefly discuss some models on soil and water movement on landscapes (RUSLE, WEPP, GeoWEPP, LASH, DHSVM and AnnAGNPS) to provide information about them to help and serve in a proper manner in order to discuss particular problems related to hydrology and soil erosion processes. Models have been changed and evaluated...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: RUSLE; WEPP; GeoWEPP; LASH; DHSVM; AnnAGNPS.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542016000100007

Spatial distribution of water erosion risk in a watershed with eucalyptus and Atlantic Forest
Provedor de dados: 64
Autores: Avanzi,Junior Cesar; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Norton,Lloyd Darrell; Beskow,Samuel; Martins,Sérgio Gualberto.
The process of water erosion occurs in watersheds throughout the world and it is strongly affected by anthropogenic influences. Thus, the knowledge of these processes is extremely necessary for planning of conservation efforts. This study was performed in an experimental forested watershed in order to predict the average potential annual soil loss by water erosion using the Universal Soil Loss Equation (USLE) and a Geographic Information System (GIS), and then compared with soil loss tolerance. All the USLE factors were generated in a distributed approach employing a GIS tool. The layers were multiplied in the GIS framework in order to predict soil erosion rates. Results showed that the average soil loss was 6.2 Mg ha-1 yr-1. Relative to soil loss...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Forest systems; Soil losses; USLE; GIS; Coastal plain.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542013000500006

Vazões máximas e mínimas para bacias hidrográficas da região alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 64
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Viola,Marcelo Ribeiro; Beskow,Samuel.
Vazões máximas são grandezas hidrológicas aplicadas a projetos de obras hidráulicas e vazões mínimas são utilizadas para a avaliação das disponibilidades hídricas em bacias hidrográficas e comportamento do escoamento subterrâneo. Neste estudo, objetivou-se à construção de intervalos de confiança estatísticos para vazões máximas e mínimas diárias anuais e sua relação com as características fisiográficas das 6 maiores bacias hidrográficas da região Alto Rio Grande à montante da represa da UHE-Camargos/CEMIG. As distribuições de probabilidades Gumbel e Gama foram aplicadas, respectivamente, para séries históricas de vazões máximas e mínimas, utilizando os estimadores de Máxima Verossimilhança. Os intervalos de confiança constituem-se em uma importante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intervalos de confiança; Rendimentos específicos; Hidrologia estatística.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000200031