Consulta: creatorFacets:"Campos,Sérgio"
Registros recuperados: 11
Data/hora: 01/06/2024 07:55:15

Analysis of land use and occupancy in permanent preservation areas according to the hydrography of Ribeirão Água Fria - Bofete, SP - Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Nardini,Rafael C.; Campos,Sérgio; Gomes,Luciano N.; Moreira,Katiuscia F.; Piza,Mariana W. de T.
The use conflicts are determined by the inadequate occupations of the soil, as it is the case of soil occupation inside of permanent preservation areas. This study aimed to determine the classes of the soil use and if there are conflicts inside of permanent preservation areas along the drainage network of the Água Fria Stream watershed, located in Bofete city - São Paulo, Brazil. It locates geographically between the coordinates: 48°09'30" to 48°18'30" longitude WGr., 22°58'30" to 23°04'30" latitude S, with an area of 15242.84 ha. The map of soil use was elaborated through the interpretation directly in the computer screen of satellite digital image. In the orbital data, the study area is inserted in the quadrant A, of image TM/Landsat - 5, orbit 220,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Watershed; Geographic information systems; Soil use.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500013

Receptores GPS de três precisões e estação total na caracterização de cotas básicas para projetos rurais
Provedor de dados: 70
Autores: Rodrigues,Vilmar A.; Cardoso,Lincoln G.; Gomes,Luciano N.; Barros,Zacarias X. de; Campos,Sérgio.
O objetivo deste estudo foi comparar cotas de vértices de uma poligonal, considerando dados coletados por três diferentes receptores GPS, usando como testemunha uma estação total. Os dados foram obtidos em uma poligonal fechada, sendo posteriormente tratados pelo software Topograph. As cotas obtidas pelos três receptores foram confrontadas com aquelas calculadas a partir do levantamento com a estação total, mediante a aplicação do teste "t", constatando-se que as mesmas foram satisfatórias para o equipamento GPS Trimble® 4600 LS. Para o equipamento GPS Trimble® modelo PRO XR, as cotas não foram totalmente satisfatórias, mas possíveis de serem consideradas em anteprojetos. Para o equipamento GPS Garmin® de navegação 12 XS, as cotas mostraram-se inaceitáveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cotas; Estação total; GPS.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100023

Evolução do uso da terra entre 1996 e 1999 no município de Botucatu-SP
Provedor de dados: 70
Autores: Campos,Sérgio; Silva,Marilda; Piroli,Edson L.; Cardoso,Lincoln G.; Barros,Zacarias X.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a evolução do uso da terra no município de Botucatu - SP, no período de três anos, considerando-se seis tipos de cobertura vegetal (cana-de-açúcar, reflorestamento, floresta nativa, pastagem, cítrus e outros), tendo como base as imagens de satélite Landsat 5, bandas 3; 4 e 5, órbita 220, ponto 76, quadrante A, passagem de 8 de junho de 1999. O Sistema de Informações Geográficas - IDRISI for Windows 3.2, foi utilizado para as análises. Os resultados mostraram que esse programa foi eficiente para auxiliar na identificação e mapeamento das áreas com uso da terra, facilitando o processamento dos dados. As imagens de satélite TM/LANDSAT 5 forneceram um excelente banco de dados para a classificação supervisionada. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagem de satélite; Geoprocessamento; Sensoriamento remoto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100024

Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados ao uso da terra em microbacias hidrográficas, Botucatu - SP
Provedor de dados: 70
Autores: Campos,Sérgio; Araújo Júnior,Armindo A.; Barros,Zacarias X.; Cardoso,Lincoln G.; Piroli,Edson L.
O presente trabalho teve como objetivo identificar e quantificar o uso da terra em dez microbacias ocorrentes na bacia do Rio Capivara, município de Botucatu - SP, a partir da estruturação de um banco de dados utilizando o Sistema de Informações Geográficas (SIG) - IDRISI. Os resultados mostram que as classes de uso da terra, "uso agrícola" e "pastagem", foram as mais significativas, pois ocuparam mais da metade da área das microbacias. O alto índice de uso da terra por pastagens, capoeiras, reflorestamento e matas reflete a predominância de solos arenosos com baixa fertilidade. As imagens obtidas do satélite LANDSAT 5 permitiram o mapeamento do uso da terra de maneira rápida, além de fornecer um excelente banco de dados para futuro planejamento e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagem de satélite; SIG-IDRISI; Conservação do solo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200023

Implantação de Reservas Legais: uma nova perspectiva na conservação dos recursos naturais em paisagem rural
Provedor de dados: 91
Autores: Déstro,Guilherme F. G.; Campos,Sérgio.
A partir do Código Florestal de 1965, tornou-se obrigatória, a toda propriedade rural, a destinação de parte de suas terras para implantação da Reserva Legal. Quando se faz um diagnóstico pelo Brasil verifica-se que são raras as unidades produtivas que cumprem tal instrumento legal. Este trabalho teve como objetivo geral debater formas para a implantação de Reservas Legais a partir da análise da deterioração ambiental em uma bacia hidrográfica, razão pela qual se realizou um diagnóstico ambiental com base em três diagnósticos correlatos: físico-conservacionista, socioeconômico e qualidade ambiental. Conseguiu-se, através deste estudo, identificar os relevantes fatores de agressão à Bacia estudada e indicar as principais vulnerabilidades às quais a área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SIG-SPRING; Geoprocessamento; Sensoriamento remoto; Deterioração ambiental.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800014

Curvas de nível obtidas de aerofotos verticais
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Zacarias Xavier de; Campos,Sérgio; Cardoso,Lincoln Gehring; Pollo,Ronaldo Alberto.
Objetiva-se, com este trabalho, obter curvas de nível a partir de fotografias aéreas verticais, utilizando-se de gráfico linear de correção, em áreas com diferentes classes de declividade. A análise estatística dos dados foi efetuada por meio de regressões múltiplas das variáveis, erro horizontal e erro vertical, em função das variáveis independentes: altitude; altitude e declividade. Os erros médios horizontais e verticais pouco dependem da altitude, bem como da altitude e declividade, induzindo à conclusão de que não há necessidade de se levar em conta compartimentos de relevo com declividades uniformes e constantes para o traçado das curvas de nível em aerofotos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fotografias aéreas; Curvas de nível; Sensoriamento remoto.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100020

EVOLUÇÃO DO USO DA TERRA NA BACIA DO RIO LAVAPÉS (BOTUCATU, SP) POR UM PERÍODO DE 27 ANOS
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Sérgio; Cardoso,Lincoln Gehring; Barros,Zacarias Xavier de; Araújo Júnior,Armindo Alves de; Ribeiro,Fernanda Leite; Castro,Tarcísio Mauro R. de.
RESUMO O presente trabalho objetivou avaliar a evolução do uso da terra da bacia do Rio Lavapés, Botucatu, SP, no período de 27 anos, considerando-se cinco tipos de cobertura vegetal (mata, cerrado, café, cana-de-açúcar e reflorestamento) e tendo-se como base as fotografias aéreas verticais de 1962, em escala nominal aproximada de 1:25.000 e a imagem de satélite do LANDSAT-5 de 1989, em escala 1:50.000. Os resultados permitiram constatar que a cana-de-açúcar foi a única cobertura vegetal que apresentou expansão de área, sendo este domínio processado notadamente às expensas da redução de áreas com cerrado, mata, café e reflorestamento, refletindo o alto retorno econômico na implantação dos programas governamentais para o Proálcool, no período. O cerrado e o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura vegetal; Fotointerpretação; Ocupação do solo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100103

Influência da escala na análise morfométrica de microbacias hidrográficas
Provedor de dados: 91
Autores: Zanata,Marcelo; Pissarra,Teresa C. T; Arraes,Christiano L; Rodrigues,Flavia M; Campos,Sérgio.
No intuito de verificar a influência da escala na análise física de bacias hidrográficas utilizou-se o método da análise morfométrica visando aos dados quantitativos e, com isto, diferenciar áreas homogêneas dentro desta unidade territorial. Entre as variáveis estudadas estão as dimensionais, as do padrão de drenagem e as do relevo. A área de estudo é a microbacia hidrográfica do Córrego da Cachoeira. As bases cartográficas na escala 1:50000 (IBGE) e 1:10000 (IGC) foram utilizadas para a hierarquização da rede de drenagem e para a análise morfométrica. A microbacia se caracteriza por se tratar de uma drenagem fluvial exorreica, com rios consequentes e drenagem dendrítica. O baixo valor do fator de forma indica uma bacia mais alongada e com menor risco de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Morfometria; Padrão de drenagem; Cartografia oficial.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000009

Vulnerabilidade à erosão do solo da região do Alto Rio Pardo, Pardinho, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Fernanda L.; Campos,Sérgio.
Com este trabalho se visou à elaboração de um banco de dados com informações cadastrais e de um mapa temático de vulnerabilidade natural à erosão para futuros zoneamento ecológicos da bacia do Alto Rio Pardo, Pardinho, SP, através do Sistema de Informações Geográficas SPRING, utilizando-se da imagem digital do sensor Landsat 7 ETM+, e como fonte de dados: mapa de solos, cartas topográficas, geológicas e geomorfológicas e dados de precipitação. O mapa de vulnerabilidade à erosão foi elaborado a partir de regiões espectralmente homogêneas, sendo os pesos médios para cada tema associado a um valor de vulnerabilidade, gerando uma grade resultante da média zonal que, fatiada em termos de vulnerabilidade, resultou no mapa de vulnerabilidade à erosão. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso do solo; SIG-SPRING; Sensoriamento remoto.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600012

Geoprocessamento aplicado na identificação e localização potencial de conflitos de uso em áreas de preservação permanente na microbacia do córrego Monte Belo, Botucatu (SP, Brasil)
Provedor de dados: 109
Autores: Campos,Sérgio; Lisboa Pessoa,Mariana; Barbosa,Ana Paula; Mazzer Rodrigues,Flávia; Tarlé Pissarra,Teresa Cristina; Benedictes Mora,Victor.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o geoprocessamento aplicado na identificação e localização potencial de conflitos de uso de 1592 ha em áreas de preservação permanentes (APPs) da microbacia do Córrego Monte Belo - Botucatu (SP, Brasil) (22° 45’ a 22° 48’ de latitude S e de 48° 15’ a 48° 21’ de longitude WGr.) através do uso de Sistema de Informações Geográficas e de imagem de satélite digital, bandas 3, 4 e 5 do Sensor TM, do Landsat 5, da órbita 220, ponto 76, quadrante A, passagem de 23.10.2006. Os resultados permitiram constatar que 62.78% da área é ocupada com reflorestamento e 37.22% é mata, e que somente 2.65% da área vem sendo usado inadequadamente com reflorestamento.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Paisaje; Aspectos fisiográficos; Evolução paisagística; Microbacia; Sensoriamento remoto.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122009000400010

Capacidad de uso de la tierra en la cuenca de la Corriente del Lobo, Itatinga, São Paulo, Brasil
Provedor de dados: 109
Autores: Campos,Sérgio; Barbosa,Ana Paula; de Barros,Zacarias Xavier; Cardoso,Lincoln Gehring; Carrega,Ellen Fittipaldi B.
El objetivo del trabajo fue definir las clases de capacidad de uso de 2.403,25 ha de la cuenca de la Corriente del Lobo - Itatinga (SP) (22° 03' 56" - 22° 59' 12" de latitud S y 48° 38' 47" - 48° 41' 25" de longitud O). La capacidad de uso de la tierra se obtuvo mediante el SIG-IDRISI 32 del cruzamiento de las cartas clinográfica y de suelos y de la Tabla de juzgamiento de clases de capacidad de uso de la tierra y del levantamiento utilitario del medio físico. Las áreas de las clases y subclases de capacidad de uso presentaron los siguientes valores: IIIa - 68.60 ha (2.85%), IIIe,s - 1919.15 ha (79.86%); IIIe - 210.60 ha (8.76%); IVe - 3.38 ha (0.14%); IVe,s - 157.42 ha (6.55%) y VIe,s - 44.10 ha (1.84%). Las tierras de la cuenca se distribuyeron en tres...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brasil; Capacidad de uso de la tierra; Cuenca hidrográfica; Itatinga; Sistema de información geográfica; Uso de la tierra.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122011000400009