Consulta: creatorFacets:"Cardoso,Décio L."
Registros recuperados: 4
Data/hora: 09/06/2024 17:16:25

Ação dos meios reativos peróxido de hidrogênio e carvão ativado na remediação de solos contaminados por BTEX
Provedor de dados: 70
Autores: Lourenço,Edneia S. De O.; Cardoso,Décio L.; Mateus,Fabiano H.
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o potencial das barreiras reativas permeáveis (BRP) na redução dos hidrocarbonetos aromáticos BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) no solo, provenientes de vazamento de gasolina. O experimento foi conduzido em escala laboratorial, simulando dois tipos de BRP, denominadas de AS (H2O2 + solo) e de ACA (H2O2 + carvão ativado). Foram determinadas as concentrações dos BTEX na amostra da gasolina ao entrar na BRP e no percolado, em tempos de retenção preestabelecidos de 24; 36; 48; 60; 72 e 84 h, utilizando cromatografia gasosa. Os resultados obtidos mostraram que as duas barreiras reativas reduziram a concentração dos BTEX, próximo a níveis permissíveis de contaminação e de prevenção, e a barreira ACA...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gasolina; Contaminação; Barreiras reativas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100014

VERTICAL PRESSURES AND COMPRESSIVE FRICTION FORCE IN A LARGE SILO
Provedor de dados: 70
Autores: Fank,Marivone Z.; Nascimento,José W. B. do; Cardoso,Décio L.; Meira,Ariadne S.; Willrich,Fábio L.
ABSTRACT The grain flow is a dynamic phenomenon of high non-linearity, responsible for the occurrence of a high index of structural problems in silos, assuming particular interest in Brazil because the country does not have a standard of design of these structures. In order to determine the transfer of loads to the foundations, a silo in true magnitude was instrumented through pressure cells in the reinforced concrete slab of the bottom and through load cells under two of its column. The experiment was conducted during the period from December 2016 to February 2017 in Entre Rios do Oeste-PR. The profiles of vertical and the compression friction pressures were obtained during the loading, storage and unloading phases of corn grains. The vertical pressure...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metal silos; Grain storage; Instrumentation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000400498

A utilização de mapas temáticos no diagnóstico de áreas suscetíveis à contaminação por percolado de aterro sanitário
Provedor de dados: 70
Autores: Rowe,Elmo J.; Cardoso,Décio L.
Atualmente, a preocupação com a proteção de áreas destinadas ao abastecimento público é eminente, pois a disponibilidade de água é cada vez menor. Entre as prováveis fontes de poluição das águas estão os aterros sanitários mal operados, aterros controlados e lixões. Os processos de contaminação no solo ocorrem lentamente e, frequentemente, sem consequências imediatas, porém, em longo prazo, podem ter efeitos sérios e possivelmente irreversíveis. O diagnóstico e a visualização da possível pluma de contaminação, em áreas destinadas à disposição de resíduos, podem ser realizados pela utilização de softwares que utilizam técnicas de interpolação, que transformam dados X, Y, Z, criando mapas temáticos. Com esse objetivo, foram coletadas amostras de solo a 1 e 2...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pluma de contaminação; Solo; Condutividade elétrica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400017

Coeficiente de transferência de carga nas fundações de silos verticais cilíndricos
Provedor de dados: 91
Autores: Fank,Marivone Z.; Christ,Divair; Cardoso,Décio L.; Willrich,Fábio L.; Lorenzi,Vinicius.
RESUMOO dimensionamento das estruturas armazenadoras de grãos carece de uma norma brasileira que prescreva sobre seus projetos e ações; contudo, existem muitas lacunas no estado atual do conhecimento sendo imprescindíveis pesquisas adicionais sobre o tema. Com o objetivo de determinar a distribuição das cargas nas fundações dos silos foram instrumentadas, por meio de células de carga, quatro estacas localizadas sob o anel de um silo protótipo. O experimento ocorreu durante o período de agosto a dezembro de 2009 em Palotina, PR. As leituras das células foram realizadas por sistema automático de aquisição de dados durante o carregamento de grãos de milho e, a partir dos resultados, pode-se destacar um coeficiente de transferência médio de 0,30 para o anel...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estruturas de armazenamento; Instrumentação; Estacas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900887