Consulta: creatorFacets:"Carvalho, Ana Márcia Macedo Ladeira"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 10/06/2024 02:33:42

Comportamento térmico, emissão de gases condensáveis e não condensáveis no processo de carbonização da madeira
Provedor de dados: 190
Autores: Canal, Wagner Davel; Carvalho, Ana Márcia Macedo Ladeira; Oliveira, Aylson Costa; de Magalhães, Mateus Alves; Cândido, Welliton Lelis; Fialho, Lucas de Freitas.
O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a degradação térmica da madeira e a liberação de gases condensáveis e não condensáveis em sua carbonização. Utilizou-se madeira de Eucalyptus spp. com aproximadamente 7 anos de idade, proveniente de um teste clonal de uma empresa florestal, localizado em Divinésia, MG. Foram realizadas a análise termogravimétrica da madeira (TG/DTG) e carbonizações em mufla a fim de determinar o comportamento térmico da madeira e o fator de emissão dos gases não condensáveis e condensáveis (CO, CO2, CH4, H2, e licor pirolenhoso). Instalou-se o experimento a fim de se descrever as médias das emissões de gases não condensáveis e condensáveis. A degradação térmica da madeira seguiu comportamento inverso às emissões de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia e utilização de produtos florestais; Energia da madeira degradação térmica da madeira  liberação de gases  efeito estufa  carvão vegetal Thermal degradation; Charcoal; Eucalyptus.
Ano: 2016
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1083

Torrefaction of eucalyptus wood chips for energy purposes
Provedor de dados: 190
Autores: Pereira, Matheus Perdigão de Castro Freitas; Costa, Emylle Veloso Santos; Corradi Pereira, Bárbara Luísa; Carvalho, Ana Márcia Macedo Ladeira; Oliveira Carneiro, Angélica de Cássia; Costa, Aylson.
Torrefaction also known as pre-carbonization is heat treatment at low temperatures (200 ºC to 300 °C), applied to lignocellulosic materials with the aim of improving their energetic properties. We developed this study to evaluate the effect of torrefaction temperature on properties of eucalyptus chips. Using a furnace, the eucalyptus chips underwent four heat treatments at temperatures of 150 ºC, 200 ºC, 250 ºC and 300 °C, for ten min. Physical and chemical analyzes of torrefied and in natura chips were carried out. The results were submitted to analysis of variance and when established significant differences, applied Tukey test at 95% significance. Increasing roasting temperature showed higher lignin content and fixed carbon, less equilibrium moisture...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomass; Thermal treatment; Wood chips.
Ano: 2016
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1093

Determination of logs moisture by different methods
Provedor de dados: 190
Autores: Donato, Danilo Barros; Castro, Renato Vinícius Oliveira; Carneiro, Angélica de Cássia Oliveira; Carvalho, Ana Márcia Macedo Ladeira; Pereira, Bárbara Luísa Corradi; Oliveira, Aylson Costa; Barbosa, Conrad Julião.
The aim of this study was to compare three alternative methods to determine the moisture content of wood logs with the method recommended by ABNT. The moisture content of the wood was determined in a sawdust sample and with a electric meter capacitive. it was also determined the moisture content of a disk sample using the method recommended by ABNT. Using the regression model, all the methods were statistically similar. It was concluded that the use of alternative methods for determining the moisture content of wood in logs is feasible, to substitute the traditional method, but corrections must be implemented.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alternative methods; Moisture content; Eucalyptus; Regression Engenharia Florestal; Tecnologia e utilização de produtos florestais Métodos alternativos; Teor de umidade; Eucalipto; Regressão.
Ano: 2014
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/608