Consulta: creatorFacets:"Carvalho,Jacinto de Assunção"
Registros recuperados: 14
Data/hora: 12/06/2024 12:21:20

ANÁLISE DA EQUAÇÃO DE PERDA DE CARGA DE HAZEN-WILLIAMS, ASSOCIADA AOS REGIMES HIDRÁULICOS PARA TUBOS DE PVC E POLIETILENO DE PEQUENO DIÂMETRO
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Carvalho,Jacinto de Assunção.
RESUMO Objetivou-se, com o presente trabalho, ajustar a equação de Hazen-Williams, a partir da equação de Darcy-Weisbach, aos regimes hidráulicos, melhorando sua precisão, e avaliar a variação do coeficiente C, com o diâmetro e a velocidade, mostrando a imprecisão gerada por esta equação em tubos de PVC e polietileno de pequeno diâmetro, quando nenhum ajuste é feito. Para tanto, trabalhou-se com transformações matemáticas a partir da combinação das equações de Hazen-Williams e Darcy-Weisbach; utilizando-se a regressão linear múltipla dos dados para o regime turbulento misto, modelou-se uma equação explícita para o fator f da equação de Darcy-Weisbach, aplicando-a às transformações matemáticas obtidas. Para os demais regimes, utilizaram-se as definições de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perda de carga; Equações de perda de carga; Tubos plásticos.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300247

Utilização do inversos de freqüência em sistemas de irrigação para controle de vazão
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de Assunção; Mello,Carlos Rogério de; Braga Júnior,Roberto Alves; Reinato,Carlos Henrique; Santana,Márcio José de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o uso de um inversor de freqüência de 25 cv na irrigação, considerando-se diferentes demandas de água como manejo. A avaliação consistiu de uma análise de custos e benefícios, ambos anuais. O custo foi calculado com base no fator de recuperação do capital, para taxas de juros de 6 e 12% e períodos de amortização de 5 e 15 anos. O benefício consistiu da economia de energia proporcionada pelo inversor de freqüência em relação aos procedimentos usuais de controle da vazão. Relacionaram-se os parâmetros econômicos e de manejo da irrigação, com o objetivo de se avaliar o equipamento para qualquer situação de projeto. Como exemplo de aplicação, analisaram-se duas situações de controle de vazão comparadas ao inversor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Inversor de freqüência; Análise econômica; Energia.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100010

Efeito da salinidade da água de irrigação na produção da alface americana
Provedor de dados: 91
Autores: Gervásio,Eliezer Santurbano; Carvalho,Jacinto de Assunção; Santana,Márcio José de.
Com o objetivo de se verificar o efeito de diferentes concentrações de sais da água de irrigação na produção da alface americana e sua acumulação no extrato saturado durante um ciclo de cultivo, instalou-se o presente experimento em casa de vegetação, no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, MG. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições, sendo testados seis níveis de salinidade de água (condutividade elétrica de 0,18, 1,0, 1,5, 3,0, 4,5 e 6,0 dS m-1). Os resultados obtidos mostraram que o consumo de água pelas plantas, durante o ciclo de produção, diminuiu com níveis crescentes de salinidade da água de irrigação e que o aumento da salinidade proporcionou decréscimos em todas as variáveis vegetativas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Extrato saturado; Condutividade elétrica.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100023

Potential of calcium silicate to mitigate water deficiency in maize
Provedor de dados: 53
Autores: Marques,Douglas José; Ferreira,Mozart Martins; Lobato,Allan Klynger da Silva; Freitas,Wellington Alves de; Carvalho,Jacinto de Assunção; Ferreira,Ewerton Dilelis; Broetto,Fernando.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the potential of calcium silicate to mitigate the effects of water deficiency in maize plants yield. A completely randomized factorial design, consisting of five combinations of calcium silicate (0, 25, 50, 75, and 100%) and five different soil moisture levels (30, 70, 100, 130, and 160%), was adopted. The following parameters were evaluated: soil matric potential, xylem water potential, silicon concentration, leaf dry weight, and dry mass production. Matric potential monitoring confirmed that the irrigation depths employed resulted in different environments for maize plant development during the experiment. Confirming the hypothesis of the study, at the lower irrigation depths, the maize production has...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dry matter; Irrigation; Silicon; Stress.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052016000300275

Desenvolvimento de cafeeiros (Coffea arabica L.) enxertados submetidos a diferentes níveis de reposição de água
Provedor de dados: 64
Autores: Oliveira,Alexandrino Lopes de; Guimarães,Rubens José; Souza,Carlos Alberto Spaggiari; Carvalho,Jacinto de Assunção; Mendes,Antônio Nazareno Guimarães; Guimarães,Rogério de Souza.
Conduziu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de diferentes cultivares de cafeeiro, enxertadas ou não, quando submetidas a diferentes níveis de reposição de água na fase de implantação da lavoura, na ausência de nematóides. O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação no Setor de Cafeicultura do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras, no período de março de 2002 a setembro de 2002. O delineamento estatístico utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 2 x 5, envolvendo quatro cultivares: Acaiá Cerrado MG1474, Icatu Amarelo IAC-3282, IAPAR-59 e Rubi MG-1192, dois tipos de mudas (pé franco e enxertadas) e cinco níveis de reposição de água (40%, 60%, 80%, 100% e 120% da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Cultivares; Enxertia; Irrigação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000600010

Viabilidade técnica e econômica da aplicação de água na cultura do feijoeiro comum (Phaseolus Vulgaris L.)
Provedor de dados: 64
Autores: Santana,Márcio José de; Carvalho,Jacinto de Assunção; Andrade,Messias José Bastos de; Gervásio,Gilson Gerson; Braga,José Carlos; Lepri,Eduardo Branquinho.
Este experimento foi conduzido no campus II do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) em Patos de Minas, MG, durante o ano de 2005, e objetivou-se avaliar o rendimento do feijoeiro comum-cultivar Talismã submetida a diferentes níveis de reposição da água de irrigação, determinar a lâmina ótima econômica e a época de suspensão da irrigação para a cultura. Os tratamentos constaram de 5 níveis de reposição de água no solo (40%, 70%, 100%, 130% e 160%), em função da lâmina para elevá-lo diariamente à capacidade de campo e 3 épocas de suspensão da irrigação (0, 7 e 14 dias após atingir o estádio R9 do ciclo cultural - modificação da cor das vagens, maturidade fisiológica das plantas). Utilizou-se para a irrigação um sistema por microaspersão. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo da irrigação; Função de produção; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000200027

Efeito da irrigação com água salina em um solo cultivado com o feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.)
Provedor de dados: 64
Autores: Santana,Márcio José de; Carvalho,Jacinto de Assunção; Silva,Élio Lemos da; Miguel,Douglas da Silva.
Conduziu-se este trabalho com o objetivo de avaliar os efeitos de diferentes concentrações de sal, da água de irrigação, na salinização de um Latossolo Roxo distrófico, onde cultivou-se o feijoeiro (Phaseolus vulgaris L. CV ESAL 686). O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, em Lavras, MG, com o propósito de evitar a interferência das precipitações pluviométricas. Os tratamentos consistiram de cinco níveis de salinidade da água (condutividade elétrica de 0,1; 1,0; 2,5; 4,0 e 5,5 dS m-1) com seis repetições. A condutividade elétrica do extrato saturado do solo foi medida no início do experimento, no final da fase vegetativa e após a colheita. Constatou-se uma diminuição da salinidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade do solo; Feijoeiro; Irrigação; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000200027

Produção do pimentão (Capsicum annuum L.) irrigado sob diferentes tensões de água no solo e doses de cálcio
Provedor de dados: 64
Autores: Santana,Márcio José de; Carvalho,Jacinto de Assunção; Faquin,Valdemar; Queiroz,Tadeu Miranda de.
Com o objetivo de avaliar os efeitos de tensões de água no solo e doses de cálcio sobre a produção do pimentão (Capsicum annuum L.), instalou-se o presente experimento em casa-de-vegetação, no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras - MG. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, em um esquema fatorial com seis repetições, sendo testados 4 doses de cálcio no solo (0, 200, 400 e 600 mg dm-3) e 4 tensões de água no solo (10 kPa, 30 kPa, 50 kPa e 60 kPa). Cultivou-se uma planta de pimentão por vaso com 13 dm³ de um Latossolo Vermelho distroférrico. Durante o período experimental, foram obtidos dados de altura e diâmetro do caule das plantas e produção de frutos. Pelos resultados obtidos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo da irrigação; Estresse hídrico; Capsicum annuum.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000600022

Substituição do substrato comercial por casca de arroz carbonizada para produção de mudas de cafeeiro em tubetes na presença de polímero hidrorretentor
Provedor de dados: 64
Autores: Vallone,Haroldo Silva; Guimarães,Rubens José; Souza,Carlos Alberto Spaggiari; Carvalho,Jacinto de Assunção; Ferreira,Rodrigo de Sousa; Oliveira,Sirlei de.
Com o objetivo de avaliar os efeitos da substituição do substrato comercial por casca de arroz carbonizada e da adição de polímero hidrorretentor no desenvolvimento de mudas de cafeeiro em tubetes de 120 mL, conduziu-se este experimento no Setor de Cafeicultura da Universidade Federal de Lavras, no período de abril a novembro de 2002. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados em esquema fatorial (5 x 2) com 4 repetições. A parcela foi composta por 13 tubetes, considerando-se úteis os 5 centrais. Os tratamentos estudados consistiram de 5 proporções de casca de arroz carbonizada em substituição ao substrato comercial (0%, 25%, 50%, 75% e 100%), com e sem a presença do polímero hidrorretentor, na dose fixa de 10 kg m-3 de substrato. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Polímero hidrorretentor; Casca de arroz carbonizada; Produção de mudas; Café.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000300015

Efeitos da salinidade da água de irrigação na brotação e desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar (Saccharum spp) e em solos com diferentes níveis texturais
Provedor de dados: 64
Autores: Santana,Márcio José de; Carvalho,Jacinto de Assunção; Souza,Kleber Junio de; Sousa,Alexandre Marcio Gomes de; Vasconcelos,Carolina Lara; Andrade,Luiz Antônio de Bastos.
Foram avaliados os efeitos de diferentes concentrações de sal na água de irrigação, no desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, cultivar SP80-1842, cultivada em solos com diferentes níveis texturais. O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, em Lavras, MG. A finalidade do cultivo em ambiente protegido foi de possibilitar os tratamentos de níveis de sal na água de irrigação, sem a interferência das precipitações pluviométricas. Os tratamentos consistiram em quatro níveis de salinidade da água de irrigação (condutividade elétrica de 0,10; 2,0; 5,0 e 8,0 dS m-1), e três classes texturais de solo (texturas arenosa, média e argilosa), totalizando doze tratamentos e caracterizando um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade da água; Cana-de-açúcar; Irrigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000500030

Avaliação técnica e econômica da produção de duas cultivares de alface tipo crespa em função de lâminas de irrigação
Provedor de dados: 64
Autores: Vilas Boas,Renato Carvalho; Carvalho,Jacinto de Assunção; Gomes,Luiz Antônio Augusto; Sousa,Alexandre Marcio Gomes de; Rodrigues,Reginaldo Coelho; Souza,Kleber Junio de.
Objetivou-se, com o presente trabalho, a avaliação técnica e econômica da produção de duas cultivares de alface tipo crespa em função de lâminas de irrigação, cultivadas sob ambiente protegido, na região de Lavras, MG. O experimento foi instalado em casa de vegetação, com delineamento em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 4, com quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se de duas cultivares de alface, Verônica e Hortência, e quatro lâminas de irrigação, 75, 100, 125 e 150% de reposição de água, sendo a lâmina de 100% correspondente à tensão da água no solo de 15 kPa. Os resultados permitiram concluir que as duas cultivares apresentaram a mesma tendência com relação ao consumo de água, durante o ciclo de produção (eficiência de uso de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Ambiente protegido; Irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200028

Crescimento e produção de hastes florais de gladíolo cultivado sob diferentes tensões de água no solo
Provedor de dados: 64
Autores: Pereira,Joelma Rezende Durão; Carvalho,Jacinto de Assunção; Paiva,Patrícia Duarte de Oliveira; Silva,Douglas José da; Souza,Alexandre Márcio Gomes de; Souza,Kleber Junio de.
As plantas ornamentais, em geral, e o gladíolo, em particular, são bastante suscetíveis às variações do nível de água no solo. No presente estudo foram avaliados os efeitos de diferentes níveis de tensão de água no solo sobre o crescimento e produção do gladíolo, em experimento realizado em casa-de-vegetação em Lavras, Minas Gerais. Esses efeitos foram caracterizados nas fases de crescimento vegetativo, espigamento e floração, por análises das seguintes medidas de crescimento: altura da planta, tamanho da haste floral e número de flores. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema de faixas, avaliando-se quatro níveis de tensão de água no solo (15, 25, 40 e 60 kPa) em cada uma das três fases fenológicas da cultura, totalizando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gladiolus x grandiflorus; Irrigação; Análise de crescimento.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000400004

Effect of different levels of water deficit on rapeseed (Brassica napus L.) crop
Provedor de dados: 64
Autores: Bilibio,Carolina; Carvalho,Jacinto de Assunção; Hensel,Oliver; Richter,Uwe.
Effects of different levels of water deficit applied during rapeseed crop development were assessed in a trial with metallic pots in greenhouse at the Department of Agricultural Engineering of Kassel University, Witzenhausen, Germany. A randomized block design was used with one cultivar (Ability Summer Rape) and three levels of water deficit (0, 30, and 60% of evapotranspiration) in three treatments and 20 replicates. Irrigation management was carried out through daily water balance, where ET = I - D; ET: evapotranspiration; I: irrigation; and D: drainage. The following evaluations were carried out weekly: stem diameter (mm); plant height (cm); number of leaves; number of branches and number of pods. At the end of the experiment, assessed total green...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water management; Irrigation; Water deficit.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542011000400005

Efeitos da época de suspensão da fertirrigação e níveis de reposição de água na cultura do crisântemo (Dendranthema grandiflora)
Provedor de dados: 64
Autores: Pereira,Joelma Rezende Durão; Carvalho,Jacinto de Assunção; Paiva,Patrícia Duarte de Oliveira; Silva,Élio Lemos da; Faquin,Valdemar.
Conduziu-se um experimento na Universidade Federal de Lavras, MG, com os objetivos de estudar o comportamento da cultura do crisântemo, cultivado em estufa, referentes a três épocas de suspensão da fertirrigação e avaliar os efeitos de diferentes níveis de déficits hídricos sobre a planta e a qualidade do produto final. O delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial, com quatro níveis de reposição da água consumida (100, 80, 60 e 40%) e três épocas de suspensão da fertirrigação (20, 40 e 60% das inflorescências abertas) com seis repetições. Os parâmetros analisados foram: comprimento e diâmetro da haste, número de folhas, número de inflorescência, diâmetro das inflorescências, matérias fresca e seca das raízes e classes de qualidade. Com a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crisântemo; Déficit hídrico; Adubação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000300022