Consulta: creatorFacets:"Catelani, Celso S."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 09/06/2024 06:32:49

ESTUDO DA ADEQUABILIDADE DE USO DO SOLO E VIABILIDADE ECONÔMICO-AMBIENTAL: O CASO DA FAZENDA CAMBURI
Provedor de dados: 25
Autores: Dias, Nelson W.; Batista, Getulio T.; Targa, Marcelo S.; Catelani, Celso S.
Neste estudo foram analisadas as condições de uso atual da terra da Fazenda Camburí comparando-as com as características naturais do meio físico e cruzando, com auxílio de um sistema de informações geográficas, estas informações espaciais com as limitações legais impostas pela legislação vigente de proteção ambiental para dar subsídios à elaboração de diretrizes de ação econômica e ambiental que visem o uso sustentável desta propriedade. Os resultados demonstraram que se aplicada a legislação vigente que define as APPs de topos de morro a área de solo economicamente utilizável desta fazenda se reduziria em 186,14 hectares (quase um terço da área total). Também foi demonstrado que a área da fazenda que pode ser utilizada para fins agrícolas intensivos...
Tipo: Article
Palavras-chave: Adequabilidade; Viabilidade econômico-ambiental; Sustentabilidade de propriedade rural.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/59

ANÁLISE DA CARGA DE SEDIMENTOS DA REPRESA DE PARAIBUNA COM BASE EM DADOS MULTIESPECTRAIS
Provedor de dados: 25
Autores: Dias, Nelson W.; Batista, Getulio T.; Targa, Marcelo S.; Catelani, Celso S.
Neste estudo foram utilizadas duas imagens Landsat TM de fevereiro e outubro de 2003 cobrindo as bacias contribuintes da represa de Paraibuna, estado de São Paulo. O objetivo foi comparar o aporte de sedimentos carreados das bacias, do Rio Paraitinga e do Rio Paraibuna, as quais apresentam diferentes condições de cobertura do solo e qualidade dos recursos hídricos, e avaliar as diferenças entre as respostas espectrais da água de diversos trechos da represa. As imagens foram classificadas pelo método supervisionado para determinação das classes de cobertura do solo. A área da represa, separada por máscara, foi classificada pelo método não-supervisionado para identificação das classes de turbidez. A análise de regressão dos números digitais dos píxels de...
Tipo: Article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Turbidez; Sedimentação; Represa.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/58