Consulta: creatorFacets:"Chicati,Marcelo Luiz"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 16/06/2024 17:12:09

Uso de sistema GPR (Ground Penetring Radar) na avaliação de atributos de um solo sob plantio de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 90
Autores: Cezar,Everson; Nanni,Marcos Rafael; Chicati,Marcelo Luiz; Fabrio,Felipe Derbocio; Hata,Fernando Teruhiko; Oliveira,Roney Berty de.
O GPR utiliza técnica indireta para investigação das estruturas de subsuperfície, sendo caracterizado como método não-invasivo, o qual permite extrair informações ao longo do perfil de solo sem perfurar, sondar ou escavar. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a utilização do GPR no estabelecimento de atributos físicos do solo em área de cultivo com cana-de-açúcar, além de estabelecer sua correlação com o método do cilindro volumétrico. A área de estudo está localizada no município de Bom Sucesso - PR, sendo utilizada com cultura da cana há mais de 20 anos. Foram obtidas amostras de solos indeformadas com cilindro volumétrico nas profundidades de 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4 e 0,4-0,5 m, ao longo de três transeptos paralelos, sendo o central...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributos físicos; Constante dielétrica; Reflexão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000200002

Avaliação e quantificação das frações silte, areia e argila por meio de suas respectivas reflectâncias
Provedor de dados: 90
Autores: Cezar,Everson; Nanni,Marcos Rafael; Chicati,Marcelo Luiz; Souza Junior,Ivan Granemann de; Costa,Antonio Carlos Saraiva da.
A utilização de testes de rotina para determinação de atributos físicos e químicos do solo vem sendo adotada há diversos anos. No entanto, devido a problemas de ordem econômica e ambiental, surge a necessidade do desenvolvimento de novos métodos de avaliação. Nesse contexto, insere-se a espectroscopia de reflectância difusa como ferramenta promissora e rápida, capaz de ajudar na determinação desses atributos. Os objetivos deste trabalho foram estudar o comportamento espectral das frações silte, areia e argila e avaliar a possibilidade de quantificação desses atributos a partir de modelos de regressão individuais gerados para cada elemento. Para geração dos modelos, foram utilizadas frações individuais de silte, areia e argila provenientes de duas áreas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Raios X; Técnica analítica; Espectrorradiômetro; Solos.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000400010

Estimativa de atributos do solo por meio de espectrorradiometria difusa
Provedor de dados: 90
Autores: Cezar,Everson; Nanni,Marcos Rafael; Demattê,José Alexandre M.; Chicati,Marcelo Luiz; Oliveira,Roney Berti de.
Diversos avanços têm sido conquistados no campo da espectrorradiometria difusa, nas últimas décadas. Na área agrícola, a busca por métodos de quantificação de atributos físicos e químicos do ambiente de produção, com base na reflectância do solo, tem sido pesquisada constantemente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de estimar os teores de silte, areia, argila, soma de bases, matéria orgânica e ferro total em amostras de solo, a partir de sua energia refletida. As amostras foram coletadas em uma área de 2.500 ha, localizada na região noroeste paranaense, composta por solos das classes Latossolo Vermelho, Nitossolo Vermelho, Argissolo Vermelho, Cambissolo Háplico e Neossolo Quartzarênico. As profundidades de amostragem foram de 0-0,2 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectância; Grid; Regressão linear múltipla; Predição.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000400004

Optimum size in grid soil sampling for variable rate application in site-specific management
Provedor de dados: 63
Autores: Nanni,Marcos Rafael; Povh,Fabrício Pinheiro; Demattê,José Alexandre Melo; Oliveira,Roney Berti de; Chicati,Marcelo Luiz; Cezar,Everson.
The importance of understanding spatial variability of soils is connected to crop management planning. This understanding makes it possible to treat soil not as a uniform, but a variable entity, and it enables site-specific management to increase production efficiency, which is the target of precision agriculture. Questions remain as the optimum soil sampling interval needed to make site-specific fertilizer recommendations in Brazil. The objectives of this study were: i) to evaluate the spatial variability of the main attributes that influence fertilization recommendations, using georeferenced soil samples arranged in grid patterns of different resolutions; ii) to compare the spatial maps generated with those obtained with the standard sampling of 1 sample...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil attributes; Grid sampling; Kriging; Cross-validation; Kappa statistic.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162011000300017

Modelagem de um complexo de inundação por meio de sistema de informações geográficas
Provedor de dados: 53
Autores: Chicati,Marcelo Luiz; Nanni,Marcos Rafael; Oliveira,Roney Berti de; Cezar,Everson.
O rio Paraná é o principal formador da bacia do Prata. Parte significativa dessa bacia está incluída na Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. A compartimentalização dessas áreas assume caráter transitório, possibilitando no decorrer do tempo, mudanças para reordenação do sistema ambiental, devido ao fato de essa região ser alagada anualmente, seja pelas enchentes dos rios, seja pela ocorrência de precipitações pluviais diretas. Assim, o objetivo deste trabalho foi o estabelecimento do período de ocorrência bem como as áreas atingidas pelas enchentes do rio Ivaí. Os estudos concentraram-se no município de Querência do Norte (PR) onde se procedeu levantamento cartográfico e altimétrico do terreno e a incorporação de dados em um SIG -...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alagamento; APA; Rio Paraná; Imagens orbitais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000200028