Consulta: creatorFacets:"Costa,Mônica S. S. de M."
Registros recuperados: 14
Data/hora: 09/06/2024 12:48:14

Estudo da associação de água residuária de suinocultura e adubação mineral na cultura do milho e no solo
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Prior,Maritane; Sampaio,Silvio C.; Nóbrega,Lúcia H. P.; Dieter,Jonathan; Costa,Mônica S. S. de M.
RESUMO O uso de água residuária em solo agrícola pode-se caracterizar como uma fonte alternativa de adubação, além de melhorar as condições edáficas do solo devido à matéria orgânica adicionada. Neste contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos na cultura do milho e em Latossolo Vermelho distroférrico típico, devido à aplicação de água residuária de suinocultura associada com adubação química. No experimento, utilizou-se de cinco doses de ARS (0; 112,5; 225; 337,5 e 450 m3 ha-1) durante o ciclo do milho, combinadas com duas adubações químicas (50 e 75% da dose recomendada), para compor os respectivos tratamentos, com três repetições. Os parâmetros da cultura do milho avaliados foram: produtividade (PROD), altura de plantas (AP), teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso de água; Resíduo animal; Valorização agronômica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000400744

Efeito da aeração no primeiro estágio da compostagem de carcaça de aves
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Olibone,Dácio; Röder,Cinthia; Burin,Alcione; Kaufmann,Anderson V.; Ortolan,Mara L.
Avaliou-se o efeito da aeração no primeiro estágio do processo de compostagem em carcaças de aves mediante o monitoramento de parâmetros físicos (temperatura), químicos (reciclagem de nutrientes) e microbiológicos (coliformes fecais, totais, ausência ou presença de Salmonella sp). O processo de compostagem desenvolveu-se em dois estágios, o primeiro em composteiras com e sem aeração e o segundo no pátio de compostagem. A temperatura máxima atingida, considerando a média semanal, no primeiro estágio, foi de 56,1 ºC e 54,1 ºC (com e sem aeração) e 66,2 ºC e 61,9 ºC (com e sem aeração), respectivamente, para o primeiro e o segundo carregamentos realizados nos sistemas, enquanto no segundo estágio foi de 53,6 ºC e 61,1 ºC; 64,6 ºC e 66,3 ºC, respectivamente,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Composição química; Salmonella sp; Colimetria.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200029

Nutrient loss in composting of agroindustrial residues
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Carneiro,Leocir J.; Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Martins,Marcos F. L.; Rozatti,Marcos A. T.
The management of composting may influence the characteristics of the produced compounds. The experiment used three frequencies of plowing, combined with the conditions: with and without coverage of the composting patio, with and without the use of commercial inoculant, resulting in 12 furrows, installed on the Experimental Center of Agricultural Engineering (NEEA), of the STATE UNIVERSITY OF WEST PARANÁ (UNIOESTE), Campus of Cascavel city - state of Paraná (PR), in Brazil. The waste and quantities used in kg were: corn cob (7.5); hatchery residue (5); floater sludge (31); ash (1); wheat cleaning residue (120); wheat pre-cleaning residue (120); corn peel (7.5); solid fraction of wash trucks used to transport chickens (2); solid fraction of pig manure (1)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Volatilization; Leaching; Inoculation; Turn of plowing.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000400019

Potentials of biogas production from young bulls manure fed with different diets
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Lucas Junior,Jorge de; Pivetta,Laércio A.
Physical and chemical characteristics of manure are modified by different animal production systems. In cattle feeding system for young bulls there is an inversion of the proportion between forage and concentrate. In other words, the animals receive a smaller amount of forage compared to the traditional system. These changes in the manure characteristics involve changes in the treatment systems. The aim of this study was to determine the potential production of biogas of batch digesters fed with manure from young bulls that received two diets containing different proportions between forage and concentrate, with or without inoculums and submitted to three levels of temperature (25, 35 and 40(0)C). The evaluated parameters were total solids (TS) and volatile...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Batch digesters; Temperature levels; Inoculums.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000600002

Compostagem de resíduos da indústria de desfibrilação de algodão
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Sestak,Marcelo; Olibone,Dácio; Sestak,Diego; Kaufmann,Anderson V.; Rotta,Sandra R.
O processo de compostagem foi avaliado por meio do monitoramento diário da temperatura em leiras confeccionadas com o resíduo da indústria de desfibrilação de algodão e tipos de inóculo. Foram avaliadas seis leiras, divididas em dois sistemas: com aeração e sem aeração, sendo estudados, em cada sistema, três tipos de inóculo: esterco bovino diluído em água; esterco bovino, e conteúdo ruminal. Avaliou-se, também, a porcentagem de redução de volume nas leiras quando se intensificaram os revolvimentos, visando a obter informações para fins de dimensionamento do pátio de compostagem. Os compostos produzidos foram transferidos para minhocário e amostras do produto após a compostagem e após a vermicompostagem foram analisadas quimicamente com o objetivo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração; Inóculo; Vermicompostagem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200028

COMPOSTING PROCESS IN THE PRODUCTION OF LETTUCE SEEDLING SUBSTRATES: EFFECT OF COVERING AND TURNING FREQUENCY
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Ripp,Paula G.; Gusmão,Ana P.; Lorin,Higor E. F.; Costa,Mônica S. S. de M.; Edwiges,Thiago.
ABSTRACT The composting of waste from a broiler chicken production chain (BCPC) promotes the mitigation of environmental impacts and allows the commercialization of compost as an agricultural input. Both the characteristics and the potential for use of the final compost depends on the operational conditions during composting. The objective of this study was to evaluate the use of organic compounds generated from composting BCPC residues and the pruning debris of urban trees in the germination and initial growth of lettuce seedlings. Six organic substrates obtained under different coverage conditions (presence and absence) and number of turns (8, 12, and 16) were evaluated using the germination index (IG) and Dickson quality index (DQI) for the production...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Environmental conditions; Leaching; Seed germination index; Dickson quality index.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162020000500562

MICROBIOLOGICAL ACTIVITY DURING THE COMPOSTING OF WASTES FROM BROILER PRODUCTIVE CHAIN
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Bernardi,Francieli H.; Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Damaceno,Felippe M.; Chiarelotto,Maico.
ABSTRACT The quality of the carbon used as bulking agent in the composting process directly affects the dynamics of the waste degradation, which is governed by an active and diversified microbiota. The monitoring of the basal respiration and enzymatic activities during the composting of broiler agro-industrial wastes with different carbon sources as bulking agents was the aim of this study. The microbiological activities were more intense in the thermophilic phase of the process. The dynamics of the enzymatic activities were affected by the different carbon sources used as bulking agent in the composition of the windrows. When the milled sugarcane bagasse was used as carbon source, the windrow presented the highest amount of P in its constitution and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Basal respiration; Alkaline phosphatase; PH; Β-glucosidase; Cellulase; Urease.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000500741

ADDITION OF BOILER CHARCOAL WASTE TO COMPOST FOR USE AS SUBSTRATE FOR VEGETABLE SEEDLINGS
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Lorin,Higor E. F.; Costa,Mônica S. S. de M.; Chiarelotto,Maico; Santos,Francielly T. dos; Costa,Luiz A. de M.
ABSTRACT The recovery of waste from the broiler production chain (BPC) is consistent with the principles of a circular economy. Besides turning waste into organic compost, its use as substrate for the production of vegetable seedlings further increases its economic value. However, it is necessary to adapt its characteristics to enable its use as substrate. To this end, the addition of boiler remnant charcoal wastes (BCW), another type of waste generated in the BPC, to the organic compost resulting from the composting of BPC waste with different bulking agents (BAs) was studied. The addition of BCW to agro-industrial compost reduced the electrical conductivity (EC) of substrates. Multiple linear regression showed that, of the 13 variables (physical,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Electrical conductivity; Circular economy; Easiness of removal of clod from tray; Seedling quality index; Salinity.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000600753

Desempenho de quatro sistemas para compostagem de carcaça de aves
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Pelá,Adilson; Silva,Cesar J. da; Decarli,Léo D.; Matter,Uilson F.
Objetivou-se avaliar o desempenho de quatro sistemas para compostagem de carcaça de aves pelo monitoramento diário da temperatura, análise da presença ou ausência de Salmonella sp., contagem de coliformes totais (CT) e fecais (CF) e reciclagem de nutrientes. Os sistemas avaliados foram: Leira com aeração (LCA), Leira sem aeração (LSA), Composteira com aeração (CCA) e Composteira sem aeração (CSA). O processo de compostagem foi conduzido em dois estágios. No primeiro, as carcaças foram intercaladas com cama de aviário, palha e água. No segundo estágio, a massa de compostagem foi transferida para um pátio onde o material foi revolvido e umedecido semanalmente até a estabilização. Detectou-se a presença de Salmonella sp nos sistemas LSA e CSA ao final do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura; Salmonella; Coliformes totais e fecais; Reciclagem de nutrientes.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300023

Substratos alternativos para produção de repolho e beterraba em consórcio e monocultivo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Costa,Luiz A. de M.; Pereira,Dercio C.; Costa,Mônica S. S. de M.
Objetivou-se, com este trabalho, determinar o desempenho dos substratos alternativos no desenvolvimento radicular e na parte aérea da beterraba e do repolho, tal como no seu comportamento no campo em consórcio e monocultivo. Foram realizados dois experimentos em blocos casualizados cujos tratamentos foram: T0 (substrato Plantmax®); T1 (100% de composto); T2 (50% de composto, 20% de areia, 20% de casca de arroz carbonizada e 10% de pó de basalto); T3 (45% de composto, 20% de areia, 20% de casca de arroz carbonizada e 15% de pó de basalto); T4 (40% de composto, 5% de areia e 15% casca de arroz carbonizada e 20% de pó de basalto) e T5 (35% de composto, 5% de areia e 15% de casca de arroz carbonizada e 25% de pó de basalto). O primeiro experimento foi em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris; Brassica oleracea; Composto orgânico; Pó de basalto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200004

Atributos físicos do solo e produtividade do milho sob sistemas de manejo e adubações
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Pivetta,Laércio A.; Costa,Luiz A. de M.; Pivetta,Laerte G.; Castoldi,Gustavo; Steiner,Fábio.
O sistema plantio direto (SPD) é uma técnica eficiente no controle da erosão do solo porém alguns estudos indicam a ocorrência de compactação, principalmente na camada superficial. Estratégias que elevem o teor de matéria orgânica, como a rotação de culturas e a adubação orgânica, podem ser utilizadas para resolver este problema. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de sistemas de manejo (rotação e sucessão de culturas) e adubações (mineral, orgânica e organomineral) sobre as propriedades físicas do solo e a produtividade do milho, de 2006 a 2008. As avaliações foram realizadas em fevereiro de 2007, após a colheita do milho de verão, e em setembro de 2008, após a colheita do milho safrinha. A rotação de culturas promoveu redução na densidade e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Rotação de culturas; Adubação orgânica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800007

Compostagem de resíduos sólidos de frigorífico
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Decarli,Léo D.; Pelá,Adilson; Silva,César J. da; Matter,Uilson F.; Olibone,Dácio.
Em virtude da compostagem ser uma alternativa viável e eficiente no tratamento de resíduos agroindustriais, objetivou-se avaliá-la em resíduos provenientes do abate de bovinos e suínos. Confeccionaram-se 12 leiras de compostagem utilizando-se resíduos de frigorífico, palha de trigo e serragem de madeira. O processo foi avaliado pelo monitoramento diário da temperatura, observação da ocorrência de parâmetros indesejáveis (presença de odores desagradáveis e/ou amoniacais, formação de chorume e presença de moscas e larvas) e pela capacidade de reciclagem de nutrientes. Os parâmetros indesejáveis foram observados, em média, nos primeiros cinco dias após a confecção das leiras; as temperaturas se elevaram, atingindo picos acima de 70 ºC; quanto à composição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros indesejáveis; Temperatura; Reciclagem de nutrientes.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100015

Produção de mudas de almeirão e cultivo no campo, em sistema agroecológico
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Pereira,Dercio C.; Grutzmacher,Priscila; Bernardi,Francieli H.; Mallmann,Larissa S.; Costa,Luiz A. de M.; Costa,Mônica S. S. de M.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o desenvolvimento das mudas de almeirão em diferentes substratos orgânicos e verificar o comportamento em bandejas, após o transplante no campo e na pós-colheita, constituindo três experimentos. Foram avaliados o uso do substrato comercial e quatro misturas de proporções de composto, areia e pó de basalto. Foram quatro fases de avaliação: aos 13 e 26 dias após a emergência (DAE), aos 74 dias após o transplante e na pós-colheita. Avaliaram-se o comprimento e a massa da matéria seca de raiz e de parte aérea, número de folhas por planta, diâmetro do coleto, área foliar e a conservação pós-colheita. O composto orgânico e as misturas foram superiores ao substrato comercial, na maioria das características avaliadas nos 13 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de crescimento; Cichorium intibus L.; Composto orgânico; Pó de rocha.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000010

Anaerobic co-digestion of hatchery waste and wastewater to produce energy and biofertilizer - Batch phase
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Matter,Juliana M.; Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Pereira,Dercio C.; Varennes,Amarílis de; Tessaro,Dinéia.
ABSTRACT Aiming to evaluate different wastewaters in the anaerobic co-digestion (ACoD) of hatchery wastes, a batch test was conducted in bench horizontal digesters. At the end of the process, the potential production of biogas and methane was calculated as well as the chemical composition (macro- and micronutrients) of the effluent and the concentrations of methane and carbon dioxide gas at 60 days. The monitoring of the process included observations of the reduction of the organic carbon, chemical oxygen demand, and total (TS) and volatile solids (VS), as well as the variation of pH and electrical conductivity (EC). The results showed that the mixing between the hatchery fresh waste and swine wastewater (T4) and among fresh hatchery waste, water from the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogas; Methane; Swine wastewater; Slaughterhouse wastewater.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900651