Consulta: creatorFacets:"Fernandes,Haroldo C."
Registros recuperados: 13
Data/hora: 09/06/2024 02:40:48

Níveis de ruído emitidos por uma recolhedora-trilhadora de feijão
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Luiz H.; Vieira,Luciano B.; Fernandes,Haroldo C.; Lima,Julião S. S.
Foram avaliados os níveis de ruído emitido por uma recolhedora-trilhadora de feijão. Empregou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições e esquema de parcelas subdivididas. Utilizaram-se três declividades do terreno (0 a 10; 10 a 20 e 20 a 30%) e três velocidades de operação (2,0; 2,5 e 3,0 km h-1) para compor as parcelas e subparcelas, respectivamente. Os dados foram interpretados pela análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os níveis de ruído determinados ultrapassaram o limite de 85 dBA para oito horas de exposição diária estabelecido pela NR-15. Ocorreu aumento do nível de ruído com o incremento da declividade e com a diminuição da velocidade de trabalho.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita mecânica; Ergonomia; Feijão.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300027

Desempenho operacional de conjunto trator-recolhedora de feijão
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Ricardo F.; Queiroz,Daniel M. de; Fernandes,Haroldo C.; Peternelli,Luiz A.
Estudos sobre a otimização do processo de colheita de grãos, dentre os quais, os de feijão, têm sido realizados pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de máquinas agrícolas, com a finalidade de aumentar o desempenho operacional, tornando-as mais eficientes e seguras, bem como aumentar a qualidade dos grãos colhidos. A avaliação do desempenho operacional de uma máquina viabiliza o seu emprego de forma técnica e economicamente organizada. Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o desempenho operacional de um conjunto trator-recolhedora de feijão. Foi utilizado um sistema de aquisição automática de dados, o que permitiu a coleta de dados, em tempo real, incluindo torque requerido e rotação da tomada de potência (TDP), e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aquisição de dados; LabVIEW; Mecanização.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100022

Avaliação do espectro de gotas de pontas de pulverização hidráulicas utilizando a técnica da difração do raio laser
Provedor de dados: 70
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.; Fernandes,Haroldo C.
As pontas de pulverização são os componentes mais importantes dos pulverizadores na aplicação de agrotóxicos. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o espectro de gotas de pontas de pulverização hidráulicas de jato plano (standard e antideriva) e de jato cônico vazio, disponíveis no mercado, submetidas a diferentes pressões da calda. Em ambiente controlado, avaliou-se o espectro de gotas, por meio de um analisador a laser de gotas em tempo real, nas pressões de 200; 300 e 400 kPa para as pontas de jato plano, e de 400; 500 e 600 kPa para as pontas de jato cônico. Os resultados permitiram concluir que: o espectro de gotas foi influenciado pela vazão nominal das pontas e pela pressão da calda; o potencial de deriva das pontas de jato plano...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Agrotóxicos; Pulverizadores.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000200002

Dimensionamento de motores para o bombeamento de água
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira Filho,Delly; Ribeiro,Marcos C.; Mantovani,Everardo C.; Soares,Antônio A.; Fernandes,Haroldo C.
O dimensionamento de motores com potência acima da necessária acarreta maior custo inicial, menor rendimento e menor fator de potência. Desde 1996, que se fabricam no Brasil motores elétricos com fator de serviço maior do que a unidade, obedecendo a valores prescritos em norma. O fator de serviço informa a potência disponível do motor em regime contínuo para as condições de carga nominal. A literatura técnica de dimensionamento de motores para acionamento de bombas hidráulicas indica a necessidade da adoção de acréscimos na potência dos motores. Tanto o fator de serviço, quanto o acréscimo na potência constituem fatores de segurança para o dimensionamento. Estes fatores de segurança têm a função de suprir maior demanda de potência devido a variações nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator de segurança; Motores elétricos; Bombeamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600003

Produtividade de plantas forrageiras em função de manejo do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Vitória,Edney L. da; Fernandes,Haroldo C.; Teixeira,Mauri M.; Cecon,Paulo R.
O manejo do solo inadequado, aliado a uma baixa fertilidade do solo, constitui um dos principais fatores limitantes da produção pecuária nas regiões tropicais. Objetivou-se neste trabalho avaliar a produtividade de duas espécies de plantas forrageiras submetidas a três sistemas de preparo do solo, obtendo as correlações entre produtividade de matéria seca e índice de área foliar, em função do período de crescimento. O experimento foi instalado em esquema de parcela sub-subdividida, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Somente o manejo do solo, o período e a interação entre o período e a forrageira apresentaram diferença considerada significativa (p &lt; 0,05) em relação à produção de matéria seca e índice de área foliar. Porém,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preparo do solo; Forragicultura; Propriedades físicas do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000500014

Correlação linear e espacial entre produtividade de Brachiaria brizantha, densidade do solo e porosidade total em função do sistema de manejo do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Vitória,Edney L. da; Fernandes,Haroldo C.; Teixeira,Mauri M.; Cecon,Paulo R.; Lacerda,Elcio Das G.
A densidade e a porosidade são propriedades físicas do solo que são alteradas em função do sistema de manejo utilizado, com consequente influência sobre a produtividade das culturas. A produtividade da planta forrageira, Brachiaria brizantha, em função da densidade do solo e da porosidade total foi analisada em dois sistemas de manejo de solo, em experimento conduzido no segundo semestre de 2009, no município de Santa Teresa, no Estado do Espírito Santo. O objetivo foi estudar a variabilidade e as correlações lineares e espaciais entre os atributos da planta e do solo, visando a selecionar um indicador da qualidade física do solo de boa representatividade para produtividade de forragem. Marcaram-se duas parcelas de 40 m por 50 m a cada 5 m, em duas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas do solo; Geoestatística; Preparo do solo; Forragicultura.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500010

Sistema de preparo do solo e sua influência na atividade microbiana
Provedor de dados: 70
Autores: Dadalto,Juliana P.; Fernandes,Haroldo C.; Teixeira,Mauri M.; Cecon,Paulo R.; Matos,Antonio T. de.
O sistema de preparo mecanizado do solo influencia diretamente sobre as propriedades físicas e biológicas do solo, além de propiciar ambiente adequado para o estabelecimento das culturas. O preparo do solo pode interferir na atividade microbiológica. Dessa forma, objetivou-se com o presente trabalho avaliar como os sistemas de preparo mecanizado do solo podem afetar sua atividade microbiológica. Os tratamentos foram os seguintes tipos de preparo do solo: plantio direto (PD), plantio convencional (PC) e cultivo mínimo (CM). Todas as análises foram feitas em três instantes: antes do preparo do solo, depois do preparo e 14 dias após o preparo do solo. Os tratamentos foram dispostos no delineamento em blocos casualizados, com quatro blocos. As coletas foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Microrganismos; Carbono orgânico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000300506

DYNAMIC TRACTION OF A MECHANIZED SET BASED ON TECHNICAL AND OPERATIONAL PARAMETERS
Provedor de dados: 70
Autores: Leite,Daniel M.; Fernandes,Haroldo C.; Teixeira,Mauri M.; Cecon,Paulo R.; Furtado Júnior,Marconi R.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate and model the traction performance parameters of a tractor 4x2 FWD, according to the tractor speed, the internal pressure and the type of tires construction. For each type of tire construction was assembled an experiment in which we evaluated the influence of internal pressures of the front and rear tires and the speed of the mechanical assembly. It was found that the sliding of the diagonal run, presented significant effect in all variables analyzed, since the radial showed no influence of the factors evaluated. The power available in the drawbar was higher when the tractor was equipped for radial tires. The response variables, fuel consumption schedule and specific fuel consumption were more sensitive...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Harrow disc; Instrumentation; Traction performance.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000300484

Droplets spectrum of air-assisted boom sprayers under different environmental and operational conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Sasaki,Robson S.; Teixeira,Mauri M.; Fernandes,Haroldo C.; Zolnier,Sérgio; Maciel,Christiam F. S.; Alvarenga,Cleyton B. de.
ABSTRACT During pesticide spraying, the psychrometric conditions of the air may cause evaporation of the droplets along their trajectory from the nozzle to the target. Thus, this study aimed to evaluate the effect of air psychrometric conditions and operating pressure on the droplet spectrum of air-assisted boom sprayers. The test was performed using a prototype equipped with an axial fan, a flow homogenizer, temperature and relative air humidity sensors, a spray nozzle and a gas-heating system to warm up the airflow. With the assembled system and the aid of a particle analyser, the JSF 11002 spray nozzle was evaluated with respect to droplet spectrum in four air psychrometric conditions (7, 14, 21 and 28 hPa) and at four operating pressures (200, 300, 400...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evaporation; Spraying; Pesticides.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100092

Quantitative and qualitative loss of tomato fruits during mechanized harvest
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Túlio de A.; Fernandes,Haroldo C.; Megguer,Clarice A.; Santos,Nerilson T.; Santos,Fabio L.
ABSTRACT The use of mechanization in the harvesting of industrial tomatoes provides greater yield and speed of this stage. However, mechanical intervention in this process may alter the physiology of harvested fruits. Therefore, the objective of this study was to measure the quantitative losses of tomato fruits and to verify the physico-chemical behavior of fruits harvested based on physicochemical analysis in harvesters with different hours of use. Three self-propelled harvesters of the same brand and model with different working hours were used. Manually selected or undamaged fruits were harvested; afterwards, mechanized harvesting was carried out. Firmness, titratable acidity, soluble solids content (°Brix), pH, weight loss and fruit status...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mechanical damage; Postharvest; Solanum lycopersicum L.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100799

Simulação do comportamento dinâmico de um conjunto trator-colhedora de feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Ricardo F.; Queiroz,Daniel M. de; Fernandes,Haroldo C.; Miyagaki,Olímpio H.
No Brasil, a colheita mecanizada do feijão é realizada em duas etapas, em que na primeira, o produto é arrancado e enleirado manualmente e, na segunda etapa, ele é colhido, trilhado e limpo, usando-se uma colhedora de feijão, geralmente puxada por um trator. O aprimoramento do projeto dessas máquinas tem sido realizado por tentativa e erro. Neste trabalho, apresenta-se um modelo de simulação para analisar o comportamento dinâmico de um conjunto trator-colhedora de feijão, desenvolvido usando-se o programa de computador ADAMS, versão 10.0. Este modelo incluiu a simulação do trator, interação entre solo e pneu, simulação do sistema de transmissão de potência e dos sistemas de trilha e limpeza da colhedora de feijão. Finalmente, foram realizadas análises do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: ADAMS; Colheita; Modelagem.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300026

Deposição e deriva de calda fungicida aplicada em feijoeiro, em função de bico de pulverização e de volume de calda
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.; Vieira,Rogério F.; Fernandes,Haroldo C.
A tecnologia de aplicação de agrotóxicos visa à colocação uniforme do produto no alvo, com mínima perda por escorrimento e deriva. Este trabalho teve como objetivo avaliar a deposição e a deriva de calda fungicida pulverizada em feijoeiro com diferentes bicos e volumes de aplicação. Empregou-se o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema fatorial (2 x 2): dois tipos de bico de pulverização (jato plano standard e jato cônico vazio) e dois volumes de aplicação (125 e 250 L ha-1). O estudo de deposição foi realizado analisando-se a distribuição de um traçador nas posições superior e inferior da planta, pela técnica da espectrofotometria, enquanto a deriva foi avaliada utilizando-se de alvos artificiais, posicionados fora da área-alvo....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Agrotóxicos; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100021

Onion yield as a function of soil tillage system and soil water content
Provedor de dados: 91
Autores: Feitosa,Jardênia R.; Fernandes,Haroldo C.; Cecon,Paulo R.; Leite,Daniel M.; Nery,Filipe M. T.; Pereira,Janielle S.
ABSTRACT Excessive tillage operations under inadequate conditions can raise the cost of agricultural production and lead to soil degradation without adequate crop response. The objective of this study was to evaluate the onion crop response to soil water contents and tillage systems. Three tillage systems were evaluated: P1 (plowing + two harrowings + two seedbed raising operations), P2 (two harrowings + one seedbed raising operation), P3 (one harrowing + one seedbed raising operation); and four soil water contents: 12, 15, 23 and 26%. The experiment was conducted in the irrigated perimeter of Tourão, Juazeiro, BA, Brazil (9° 24’ 7.3” S; 40° 26’ 8.7” W and altitude of 368 m), in 2017, and was installed in split plots, in a randomized block design, with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Horticulture; Seeding; Agricultural mechanization.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200115