Consulta: creatorFacets:"Folegatti,Marcos Vinícius"
Registros recuperados: 33
Data/hora: 10/06/2024 02:41:38

Desenvolvimento vegetativo da pupunheira irrigada por gotejamento em função de níveis de depleção de água no solo
Provedor de dados: 75
Autores: Ramos,Adriana; Bovi,Marilene L. A; Folegatti,Marcos Vinícius.
Avaliou-se o efeito da irrigação complementar por gotejamento no desenvolvimento vegetativo de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) com três anos de idade. Durante 94 dias (agosto a novembro/97) foram estabelecidos quatro níveis de irrigação, baseados nas porcentagens de 25% (T1), 50% (T2), 75% (T3) de água disponível consumida em função da evapotranspiração de referência, medida em um par de lisímetros de lençol freático constante, e a testemunha (T4), sem irrigação, com turnos de rega de 2, 4 e 6 dias respectivamente. O delineamento experimental empregado foi em blocos casualizados com parcelas subdivididas, com quatro tratamentos, oito repetições e dezesseis plantas úteis por parcela. A resposta das plantas aos diferentes tratamentos foi avaliada por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactris gasipaes; Lâminas de irrigação; Desenvolvimento vegetativo; Turno de rega.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000100005

A new method for estimating the leaf area index of cucumber and tomato plants
Provedor de dados: 75
Autores: Blanco,Flávio Favaro; Folegatti,Marcos Vinícius.
Non-destructive methods of leaf area measurement are useful for small plant populations, such as experiments with potted plants, and allow the measurement of the same plant several times during the growing period. A methodology was developed to estimate the leaf area index (LAI) of cucumber and tomato plants through the evaluation of the leaf area distribution pattern (LADP) of the plants and the relative height of the leaves in the plants. Plant and leaf height, as well as the length and width of all leaves were measured and the area of some leaves was determined by a digital area meter. The obtained regression equations were used to estimate the leaf area for all relative heights along the plant. The LADP adjusted to a quadratic model for both crops and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis sativus L.; Esculentum Mill.; Greenhouse; Leaf area index.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362003000400019

Estimativa da área foliar de morangueiro
Provedor de dados: 75
Autores: Pires,Regina Célia de M.; Folegatti,Marcos Vinícius; Passos,Francisco A.
O índice de área foliar (IAF) é um dos parâmetros fisiológicos mais utilizados na análise de crescimento das plantas, dando suporte a interpretação de fatores de produção a ele relacionados. O presente trabalho teve por objetivo determinar um modelo matemático adequado para estimativa das áreas do folíolo e da folha do morangueiro. O experimento foi conduzido em Atibaia, SP, com a cv. Campinas (IAC-2712), na safra de 1995, em condições de cultivo protegido e em campo aberto, ao lado de um plantio comercial. A amostragem, não destrutiva, constou de 25 folhas funcionais, expandidas e saudáveis, de diferentes idades e tamanhos, de 25 plantas ao acaso, em cada um dos ambientes. As áreas foram estimadas pelas medidas de largura (L) e de comprimento (C) dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fragaria X ananassa; Área de folíolo; Área trifoliada.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05361999000200002

Efeitos da fertirrigação sobre a produção de palmito da pupunheira
Provedor de dados: 75
Autores: Ramos,Adriana; Bovi,Marilene L.A.; Folegatti,Marcos Vinícius; Diotto,Adriano V.
Com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de lâminas de irrigação e níveis de adubação nitrogenada na produção de palmito de pupunheira (Bactris gasipaes Kunth), foi conduzido um experimento a campo, durante 22 meses, em Piracicaba (SP). Empregou-se o delineamento em blocos casualizados, com tratamentos distribuídos em esquema fatorial 3 (nitrogênio) x 4 (lâminas). Os níveis de nitrogênio corresponderam a 0; 200 e 400 kg ha-1 ano-1 de N, aplicados por meio de fertirrigações semanais. As lâminas de irrigação foram equivalentes a 0; 50; 100 e 120% da evapotranspiração de referência (Eto), determinada em função de tanque classe A. A produção de palmito por planta foi avaliada dos 30 aos 34 meses após o plantio. Houve efeito significativo dos tratamentos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactris gasipaes; Adubação; Irrigação; Pupunha; Nitrogênio; Rendimento.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362004000400013

Estimativas da área foliar e da biomassa aérea da pupunheira por meio de relações alométricas
Provedor de dados: 75
Autores: Ramos,Adriana; Bovi,Marilene Leão Alves; Folegatti,Marcos Vinícius; Diotto,Adriano Valentim.
Relações alométricas para estimativa da área foliar e da biomassa total em pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) têm sido empregadas por diversos autores, sendo úteis especialmente em pesquisas relacionadas à fisiologia vegetal. No entanto, área foliar e biomassa aérea são características de elevada plasticidade, podendo variar acentuadamente por causas genéticas e edafoclimáticas. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar as equações mais adequadas para determinação da área foliar e da biomassa aérea (foliar e total) da pupunheira, em condições de limitações sazonais hídricas e térmicas. Foram utilizadas 14 plantas de pupunheiras da raça Putumayo (Yurimaguas), cultivadas no espaçamento de 2,0 m x 1,0 m. Foram mensurados altura e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactris gasipaes; Altura; Fitomassa; Pupunha; Relações alométricas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362008000200002

Lâmina de irrigação e aplicação de CO2 na produção de pimentão cv. Mayata, em ambiente protegido
Provedor de dados: 75
Autores: Furlan,Raquel A.; Rezende,Fátima C.; Alves,Dálcio Ricardo B.; Folegatti,Marcos Vinícius.
Avaliou-se o efeito da aplicação de diferentes lâminas de irrigação e do enriquecimento da atmosfera com CO2, em experimento com a cultura do pimentão (cultivar Mayata) em dois ambientes protegidos similares, em Piracicaba (SP). Em um deles, foi aplicado CO2 junto com a água de irrigação, elevando a concentração do gás na atmosfera para aproximadamente 800 mmolCO2/mol e, no outro, foi mantida a concentração do CO2 nas condições normais da atmosfera. Em cada ambiente, foram aplicadas quatro lâminas de irrigação, equivalentes a 60%, 80%, 100% e 120% da evaporação do tanque Classe A reduzido, arranjados no delineamento experimental inteiramente casualizado, com dez repetições de uma planta cada. O CO2 foi injetado na linha de irrigação, durante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Dióxido de carbono; Rendimento; Irrigação por gotejamento; Ambiente protegido.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000400007

Fertirrigação com água salina e seus efeitos na produção do pepino enxertado cultivado em ambiente protegido
Provedor de dados: 75
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos Vinícius; Nogueira,Maria Cristina S.
A aplicação de fertilizantes via água de irrigação nos cultivos protegidos, bem como a utilização de água subterrânea com alta concentração salina, tem resultado no aumento da salinidade do solo, ocasionando perdas de produtividade. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a produção da cultura do pepino enxertado, cultivado em ambiente protegido, quando irrigado com águas de diferentes condutividades elétricas (S1=1,54; S2=3,10 e S3=5,20 dS.m-1) e duas lâminas de irrigação associadas às suas freqüências de aplicação (L0=1,00.ETc; L1F1=1,25.ETc em todas as irrigações e L1F2=1,25.ETc quando a lâmina de água de irrigação acumulada em L0 atingia 100 mm), sendo ETc a evapotranspiração da cultura. O ensaio foi conduzido em blocos casualizados com três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis sativus L.; Ambiente protegido; Salinidade.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000300009

Produtividade do maracujazeiro amarelo sob diferentes níveis de irrigação e doses de potássio via fertirrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Sousa,Valdemício Ferreira de; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio; Corrêa,Rodrigo Alessandro de Lima; Eloi,Waleska Martins.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de quatro níveis de irrigação e cinco doses de K aplicadas via fertirrigação por gotejamento na produtividade do maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.). O delineamento experimental usado foi o de blocos ao acaso em parcelas subdivididas com quatro repetições. Os níveis de irrigação (subparcelas) aplicados foram os seguintes: 0,25V (926,76 L); 0,50V (1.528,20 L); 0,75V (2.117,28 L); 1,00V (2.706,36 L), em que V é o volume médio de água aplicado em lisímetro contendo uma planta de maracujá. As doses de K aplicadas em kg de K2O por planta por ano foram: 0,000; 0,225; 0,450; 0,675 e 0,900. A produtividade comercial do maracujazeiro foi influenciada significativamente (P&lt;0,01) pelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Manejo da água; Aplicação de fertilizante; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000400008

Simulation of growth and development of irrigated cowpea in Piauí State by CROPGRO model
Provedor de dados: 86
Autores: Bastos,Edson Alves; Folegatti,Marcos Vinícius; Faria,Rogério Teixeira de; Andrade Júnior,Aderson Soares de; Cardoso,Milton José.
The objective of this work was to adapt the CROPGRO model, which is part of the DSSAT system, for simulating the cowpea (Vigna unguiculata) growth and development under soil and climate conditions of the Baixo Parnaíba region, Piauí State, Brazil. In the CROPGRO, only input parameters that define crop species, cultivars, and ecotype were changed in order to characterize the cowpea crop. Soil and climate files were created for the considered site. Field experiments without water deficit were used to calibrate the model. In these experiments, dry matter (DM), leaf area index (LAI), yield components and grain yield of cowpea (cv. BR 14 Mulato) were evaluated. The results showed good fit for DM and LAI estimates. The medium values of R² and medium absolute...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Models; Climatic factors; Edaphic factor; Water availability; DSSAT.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001000005

Minimização da erosão em função do tamanho e localização das áreas de floresta no contexto do programa "conservador das águas"
Provedor de dados: 90
Autores: Zolin,Cornélio Alberto; Folegatti,Marcos Vinícius; Mingoti,Rafael; Sánchez-Román,Rodrigo Máximo; Paulino,Janaina; Gonzáles,Alba Maria Guadalupe Orellana.
Com os crescentes conflitos de uso da água no Brasil, a implantação de políticas para a mitigação desses problemas tornou-se crucial. Nesse sentido, o conceito de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) tem se difundido ao redor do mundo e, consequentemente, no Brasil. O município de Extrema, em Minas Gerais, implantou a primeira iniciativa municipal brasileira de PSA, conhecida como programa "Conservador das Águas". Neste trabalho, objetivou-se avaliar a perda de solo na sub-bacia das Posses, onde se iniciou o programa "Conservador das Águas", visando determinar a potencialidade que o conceito adotado nesse programa terá para a conservação do solo e otimizar o provimento desse serviço ambiental em função do tamanho e da localização da área de floresta....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água; Bacia hidrográfica; Programa conservador das águas; Sustentabilidade; Conservação do solo; Produção de sedimentos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600030

INTERVALO ÓTIMO DE POTENCIAL DA ÁGUA NO SOLO: UM CONCEITO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA DO SOLO E MANEJO DA ÁGUA NA AGRICULTURA IRRIGADA
Provedor de dados: 91
Autores: Tormena,Cássio Antônio; Silva,Álvaro Pires da; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Folegatti,Marcos Vinícius.
RESUMO O manejo de irrigação tem sido estabelecido considerando-se apenas o potencial da água no solo, como fator limitante para o crescimento das plantas. O conteúdo de água do solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, foi definido como água disponível para as plantas; entretanto, a resistência à penetração e a aeração do solo também podem limitar o crescimento de plantas, mesmo com o potencial da água no solo estando dentro do intervalo correspondente à água disponível. O Intervalo Ótimo do Potencial da Água no Solo (IOP) é um conceito que incorpora os potenciais da água do solo associados à água disponível e, também, os potenciais da água do solo, nos quais há uma limitação para o crescimento de plantas associada a resistência à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Densidade global; Manejo de irrigação; Qualidade física do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300286

RENDIMENTO DO FEIJOEIRO IRRIGADO SUBMETIDO A DIFERENTES LÂMINAS DE ÁGUA COM IRRIGAÇÃO POR SULCO
Provedor de dados: 91
Autores: Folegatti,Marcos Vinícius; Paz,Vital Pedro da Silva; Oliveira,Antonio Sanchez de.
RESUMO O presente trabalho teve como objetivo analisar o rendimento do feijoeiro sob diferentes lâminas de água aplicadas com irrigação por sulco. Foi considerada uma declividade de 0,6% no sulco e adotadas as vazões de 0,35 L s-1 e 1,0 L s-1, sendo que esta última, após o avanço, foi reduzida para 0,5 L s-1. As lâminas de água aplicadas foram de 53,8, 33,3 e 27,3 mm e o delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos. Três tratamentos corresponderam, respectivamente, a 100, 50 e 0% de lâmina útil no final do sulco, enquanto o quarto tratamento serviu de testemunha e não recebeu irrigação. A aplicação de 50% da lâmina de água útil no final da parcela não alterou significativamente a produtividade do feijoeiro. A diminuição da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por sulco; Feijoeiro; Produção; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300281

DRENAGEM SUPERFICIAL DE SOLOS ARGILOSOS DO NORTE DO PARANÁ
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rogério Teixeira de; Folegatti,Marcos Vinícius.
RESUMO Foi avaliado o desempenho de práticas de drenagem superficial e cobertura morta em uma área de várzea do norte do Paraná. Antes e após o cultivo do arroz, foram comparadas as taxas de drenagem em tratamentos com e sem drenos torpedo e determinadas a vazão e a obstrução dos condutos. Sob o cultivo do feijoeiro, foram avaliados os efeitos dos drenos torpedo e de "camas" na drenagem e de cobertura morta (palha de arroz) na retenção de água do solo. Os resultados indicaram que os drenos torpedo foram mais eficientes se construídos com solo menos úmido, porém sua longevidade foi menor que um ano. Sob o feijoeiro, os drenos torpedo e cobertura morta mantiveram o lençol freático mais profundo e o solo com menor tensão de umidade, mas esses efeitos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenos torpedo; Drenagem superficial; Várzeas; Feijão.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200178

Eficiência do uso da água pelo meloeiro sob diferentes freqüências de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício Ferreira de; Coêlho,Eugênio Ferreira; Andrade Junior,Aderson Soares de; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito de cinco freqüências de irrigação por gotejamento, na maximização da produtividade e na eficiência do uso da água pelo meloeiro cultivado em solo arenoso de Tabuleiro Costeiro do Piauí. O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Meio-Norte, localizado no município de Parnaíba, PI, latitude 3º5'S longitude 41º47'W e altitude de 46,8 m. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e seis repetições, em que os tratamentos foram: freqüências de irrigação de 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 dias. Foram avaliadas as produtividades comercial e total e a eficiência do uso de água, constatando-se que a maior produtividade total (77.985 kg ha-1) e a máxima eficiência do uso da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Melão; Intervalo de irrigação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200009

SIMULAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE BATATA EM FUNÇÃO DA REGULAGEM DO ASPERSOR (SISTEMA PORTÁTIL)
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens Duarte; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio.
RESUMO O presente trabalho diz respeito a um estudo realizado em laboratório, com modelo de aspersor rotativo de impacto de pequeno porte, visando quantificar a influência da pressão de operação, da velocidade de rotação e do período de oscilação do defletor-martelo, na uniformidade de distribuição de água, de maneira tal a simular, em computador, a produtividade da cultura da batata (função de produção) em diferentes pontos de regulagem do aspersor. Nos ensaios de distribuição espacial das lâminas d'água, utilizou-se a metodologia de distribuição radial de coletores, combinando-se três pressões de operação (200, 300 e 400kPa), cinco tempos de rotação do aspersor (7, 15, 30, 60 e 90 segundos) e quatro níveis de tensão da mola acoplada ao defletor-martelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersores; Espaçamentos; Regulagem.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300273

EFEITO DA VARIABILIDADE DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO NA QUALIDADE DA IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Folegatti,Marcos Vinícius; Vieira,Sidney Rosa; Frizzone,José Antônio.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da variabilidade do armazenamento de água no solo, na qualidade da irrigação por aspersão. Com base em curvas características e lâminas de irrigação de 144 pontos amostrais de uma grade de 5 x 5 m, utilizando-se técnicas geoestatísticas, confeccionou- se uma malha 1 x 1 m de 3096 pontos. Com os valores de lâmina real necessária e de lâmina aplicada determinou-se, para cada ponto da malha, a eficiência de armazenamento, a drenagem profunda e o grau de adequação. Esses parâmetros também foram avaliados pelo modelo linear, que considera a lâmina necessária constante em toda a área. A variabilidade do armazenamento de água no solo não influenciou, de forma relevante, a eficiência de armazenamento nem os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da irrigação; Lâmina real necessária; Variabilidade espacial.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200150

Variations in the chemical composition of the solution extracted from a Latosol under fertigation with vinasse
Provedor de dados: 124
Autores: Francisco,João Paulo; Folegatti,Marcos Vinícius; Silva,Leonardo Batista Duarte; Silva,Jonathas Batista Gonçalves; Diotto,Adriano Valentim.
ABSTRACT The aim of this work was to evaluate the change in electrical conductivity and pH of a soil solution and its composition, with regard to the levels of nitrate and potassium, in a Latosol cultivated with pineapple and subjected to applications of different levels of vinasse. The experiment was conducted in a greenhouse at the Department of Biosystems Engineering of ESALQ/USP. The treatments comprised the application of five levels of vinasse: T1 - 0 m3 ha-1, T2 - 231 m3 ha-1, T3 - 347 m3 ha-1, T4 - 462 m3 ha-1, and T5 - 578 m3 ha-1. Application was every 20 days, using a localised irrigation system with emitters having a nominal flow rate of 4 L h-1 and spaced 0.40 m apart. The applied doses of vinasse were calculated by following the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Effluent; Reuse of water; Leaching.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902016000200229

Vegetative growth and yield of strawberry under irrigation and soil mulches for different cultivation environments
Provedor de dados: 63
Autores: Pires,Regina Célia de Matos; Folegatti,Marcos Vinícius; Passos,Francisco Antonio; Arruda,Flávio Bussmeyer; Sakai,Emílio.
The vegetative growth and yield of strawberry in relation to irrigation levels and soil mulches are still not well known, mainly for different environmental conditions. Two experiments were carried out in Atibaia, SP, Brazil, during 1995, one in a protected environment and the other in an open field, to evaluate the cultivar Campinas IAC-2712, under different irrigation levels and soil mulches (black and clear polyethylene). Three water potential levels in the soil were used in order to define irrigation time, corresponding to -0.010 (N1), -0.035 (N2), and -0.070 (N3) MPa, measured through tensiometers installed at the 10 cm depth. A 2 × 3 factorial arrangement was adopted, as randomized complete block, with 5 replicates. In the protected cultivation, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fragaria &amp;times; Ananassa Duch.; Trickle irrigation; Water management; Greenhouse.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162006000500001

Emergence and growth of corn and soybean under saline stress
Provedor de dados: 63
Autores: Blanco,Flávio Favaro; Folegatti,Marcos Vinícius; Gheyi,Hans Raj; Fernandes,Pedro Dantas.
Emergence and seedling growth may be severely affected by salinity, mainly for sensitive crops. The objective of the present study was to verify the tolerance of corn and soybean to the irrigation water salinity (ECi) during the emergence and initial development stages. Seeds of corn, hybrid 'AG-6690', and soybean, cv. 'Conquista', were sown in pots containing material from a sandy-loam soil and irrigated with water of increasing salinity levels, from 0.3 to 5.9 dS m-1, giving nine levels of ECi obtained by the addition of an equivalent proportion of sodium and calcium chloride, except for ECi = 0.3 dS m-1 (tap water). Emergence of corn was not affected by salinity but seedling development was reduced for ECi above 1.5 dS m-1. Emergence and growth of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Glycine max; Salinity tolerance; Soil solution.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162007000500001

Water relations and photosynthesis as criteria for adequate irrigation management in 'Tahiti' lime trees
Provedor de dados: 63
Autores: Silva,Cláudio Ricardo da; Folegatti,Marcos Vinícius; Silva,Tonny José Araújo da; Alves Júnior,José; Souza,Claudinei Fonseca; Ribeiro,Rafael Vasconcelos.
Irrigation scheduling based on soil moisture status is one of the most useful methods because of its practicality and low cost. The effects of available soil water depletion on evapotranspiration (ETc), transpiration (E), leaf water potential at predawn (psiP) and midday (psiM), stomatal conductance (gs) and net CO2 assimilation (A) in lime 'Tahiti' trees (Citrus latifolia) were evaluated to improve irrigation schedule and minimize water use without causing water stress. The trees were spaced 7 &lt;FONT FACE=Symbol&gt;´&lt;/FONT&gt; 4 m and drip-irrigated by four drippers with the available soil water content (AWC) depleted by suspension of irrigation (40 days). Leaf water potential was measured on a pressure chamber (psiP and psiM) and leaf gas exchange...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiration; Citrus; Lysimeter; Gas exchange; Tensiometer.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162005000500001

Sampling equipament for soil bulk density determination tested in a Kandiudalfic Eutrudox and a Typic Hapludox
Provedor de dados: 63
Autores: Folegatti,Marcos Vinícius; Brasil,René Porfirio Camponez do; Blanco,Flávio Favaro.
In spatial variability studies of soil physical properties the influence of different samplers on the results is seldomly taken into account. The objective of this work was to evaluate the performance of five different types of sampling equipment for soil bulk density determination, in two different soils a Kandiudalfic Eutrudox and a Typic Hapludox, both of Piracicaba, SP, Brazil. Equipment used for soil undisturbed sampling were: (i) Uhland soil sampler; (ii) Kopecky's Ring; (iii) soil core sampler, model "Soil Moisture"; (iv) soil core sampler Bravifer AI-50 and (v) soil core sampler Bravifer AI-100. The sampling was made in 4 grids of 1m², each with 25 sampling points, with five replications, resulting 100 samples for each soil. It was concluded that...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Soil sampling; Soil pososity; Soil physical properties.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162001000400027

Calibration of cardy-ion meters to measure nutrient concentrations in soil solution an in plant sap
Provedor de dados: 63
Autores: Folegatti,Marcos Vinícius; Blanco,Flávio Favaro; Boaretto,Rodrigo Marcelli; Boaretto,Antônio Enedi.
Fertigation management requires rapid and accurate methods to determine nutrient concentrations in soil solution and in plant sap. This study was developed to evaluate the performance of cardy-ion meters (CIM) for the determinations of NO3-, K+ and Na+ concentrations in soil solution and tomato plant sap, for fertigation management purposes. Tomato was cultivated in a greenhouse with different levels of N, K and Na in the irrigation water. Soil solution was collected by suction at the 15 cm depth with porous ceramic cups and the concentrations of NO3-, K+ and Na+ were determined by CIM and also in the laboratory by standard methods. At the end of the cropping season, 50 leaf samples were also collected and concentrations of the nutrients in the petiole sap...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ion electrodes; Fertigation; Mineral nutrition; Soil solution extractor; Tomato.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162005000100002

Field determintation of young acid lime plants transpiration by the stem heat balance method
Provedor de dados: 63
Autores: Coelho Filho,Maurício Antonio; Angelocci,Luiz Roberto; Campeche,Luís Fernando de Souza Magno; Folegatti,Marcos Vinícius; Bernardes,Marcos Silveira.
The stem heat balance method (HBM) measures sap flow (SF) in plants, and can be used to estimate daily transpiration flow. It is a powerful technique for water relations and irrigation field studies, but it has to be tested in species of particular interest. This paper discusses effectiveness of the HBM to estimate transpiration of young acid lime plants (Citrus latifolia Tan. cv. Tahiti), grafted on citrumelo cv. Swingle (Poncirus trifoliata Raf. x C. paradisi Macf.), in the field using commercial gauges (model SAG10-ws, Dynamax Inc., Huston), in Piracicaba, State of Sao Paulo, Brazil. SF was correlated to transpiration determined by weighing lysimeters and by a steady-state null-balance porometer. The mean ratio between daily values of SF and lysimetric...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SF; Maximum transpiration; Lysimeter; Porometer; Citrus.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162005000300007

Spatial and temporal characterization of water and solute distribution patterns
Provedor de dados: 63
Autores: Souza,Claudinei Fonseca; Folegatti,Marcos Vinícius.
The use of drip irrigation and marginal water is growing rapidly in some areas, highlighting the need to develop sound fertigation practices that combine environmental and crop production concerns. In this study the spatial and temporal water and solute distribution patterns are characterized to underpin fertirrigation design and management systems. Time domain reflectometry (TDR) probes were used to monitor the distributions of potassium nitrate (KNO3) and water from drippers discharging at a constant flow rate of 4 L h-1 in soil-filled containers. In the interactions between the different profiles, a gradient distribution of the solution in the soil was observed, with greater storage of solution close to the dripper, which decreased gradually as it...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Drip irrigation; Wetted soil volume.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162010000100002

Desenvolvimento vegetativo do pepino enxertado irrigado com água salina
Provedor de dados: 63
Autores: Folegatti,Marcos Vinícius; Blanco,Flávio Favaro.
A salinização dos solos em ambiente protegido devido ao excesso de fertilizantes e falta de lixiviação tem resultado na redução da produtividade das culturas. Este trabalho teve o objetivo de avaliar os efeitos da irrigação com água salina no desenvolvimento vegetativo do pepino enxertado cultivado em ambiente protegido. Foram utilizadas águas de diferentes salinidades (S1=1,58; S2=3,08 e S3=5,13 dS m-1), lâminas de água de irrigação (L0=1,00 x ETc e L1=1,25 x ETc) e freqüências de aplicação da lâmina L1 (F1=em todas as irrigações e F2=quando a lâmina de água de irrigação acumulada em L0 atingia 100 mm). Os resultados demonstraram que a altura das plantas, área foliar unitária e índice de área foliar foram afetados linearmente pela salinidade da água, não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis sativus; Irrigação; Salinidade; Desenvolvimento vegetativo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162000000300013

Water consumption of the estevia (Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni) crop estimated through microlysimeter
Provedor de dados: 63
Autores: Fronza,Diniz; Folegatti,Marcos Vinícius.
The knowledge of water requirement of crops in the different growing phases elicits higher crop yield and rational use of water resource. The aim of this work was to estimate the water consumption of stevia using two constant watertable microlysimeters. The research was conducted in San Piero a Grado, Pisa, Italy. The data were collected daily from June, 1st, to October, 22th, 2000. Reference evapotranspiration was determined by the Penman-Monteith-FAO method, in the same period. Microlysimeters watertables level were maintained at the 35 cm depth. Crop evapotranspiration for the total cicle (80 days) was 464 mm. For the most water consuming phase, crop average evapotranspiration was 5.44 mm day-1. The crop coefficient values were 1.45 for the first 25...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Lysimeter; Water requirement; Evapotranspiration.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162003000300028

Growth and yield of corn irrigated with saline water
Provedor de dados: 63
Autores: Blanco,Flávio Favaro; Folegatti,Marcos Vinícius; Gheyi,Hans Raj; Fernandes,Pedro Dantas.
Corn (Zea mays L.) is an important crop in Brazil and is cultivated in all regions, including the semi-arid area of Brazil, where the occurrence of irrigation water with high concentration of salts is common. Evaluating the growth and yield of the maize hybrid 'AG 6690' irrigated with water of different salinity levels was the objective of this experiment. Sowing was performed in pots with 12 seeds on May 23, 2003, and seedlings were thinned to two plants per pot. Irrigation was accomplished when the mean soil matric potential of each treatment was approximately -30 kPa using water with seven different electrical conductivities (ECi), varying from 0.3 to 4.5 dS m-1, which were obtained by addition of NaCl and CaCl2 in the equivalent proportion of 1:1. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Tolerance to salinity; Soil solution; Leaf area; Evapotranspiration.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162008000600002

Water levels and soil mulches in relation to strawberry diseases an yield in a greenhouse
Provedor de dados: 63
Autores: Pires,Regina Célia de Matos; Folegatti,Marcos Vinícius; Tanaka,Maria Aparecida de Souza; Passos,Francisco Antonio; Ambrosano,Gláucia Maria Bovi; Sakai,Emilio.
The occurrence of diseases and its influence on strawberry yield in a greenhouse as well as its association with water management are still not well known. So, the aim of this work was to evaluate the effect of different water levels and soil mulches on strawberry plant health and yield in a greenhouse. The experiment was carried out at Atibaia, State of São Paulo, Brazil, from April to December 1995. The experimental design was a 2 × 3 factorial, in randomized blocks, with five replications, and consisted of two soil mulches and three water levels. The soil mulches consisted of clear or black plastic. Trickle irrigation was applied whenever the soil water potential reached -10, -35 and -70 kPa at a depth of ten centimeters. Cultivar Campinas IAC 2712 was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fragaria × ananassa Duch.; Water management; Trickle irrigation; Disease.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162007000600003

Greenhouse irrigation water depths in relation to rose stem and bud qualities
Provedor de dados: 63
Autores: Folegatti,Marcos Vinícius; Casarini,Edivaldo; Blanco,Flávio Favaro.
The cultivation of roses occupies a special place in the flower production of Brazil, the concern with the quality of the buds being intimately related with the appropriate supply of water and nutrients to the plant. With the objective of evaluating stem and bud quality the rose variety 'Osiana' was cultivated in a greenhouse using different irrigation water depths based on fractions of pan evaporation (0.25, 0.50, 0.75, 1.00 and 1.25). The experimental design consisted of total randomized blocks with five replications and five treatments. There is a linear tendency of increasing the length and diameter of the stems and the length and diameter of the buds with increasing irrigation water depths.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation; Evaporation; Rose.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162001000300004

Estimation of leaf area for greenhouse cucumber by linear measurements under salinity and grafting
Provedor de dados: 63
Autores: Blanco,Flávio Favaro; Folegatti,Marcos Vinícius.
The measurement of leaf area by linear parameters is a useful tool when plants cannot be destroyed for direct measurement. The objectives of this study were to establish equations to estimate the leaf area of greenhouse-cucumber and to evaluate the effects of salinity and grafting on this estimative. Non-grafted cucumber seedlings, cv. 'Hokushin', were transplanted in a greenhouse and were irrigated with water of different salinities (1.0, 3.2 and 5.0 dS m-1). In the second growing period, the same cultivar was grafted on Cucurbita spp. and the plants were irrigated with water of 1.4, 3.0 and 5.3 dS m-1. Leaves of different sizes were collected from both experiments and leaf area was determined by an integrating area meter. Leaf length (L) and width (W)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Regression; Irrigation water salinity.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162005000400001

Condutividade elétrica da solução nutritiva e acúmulo de macro e micronutrientes no cultivo de crisântemo
Provedor de dados: 53
Autores: Mota,Poliana Rocha D'Almeida; Fiorim,Aline Cristina Rossi; Bôas,Roberto Lyra Villas; Folegatti,Marcos Vinícius; Ludwig,Fernanda; Silva,Marcos Emanuel Araujo da.
A análise de crescimento com base no acúmulo de fitomassa e na marcha de absorção de nutrientes são importantes para determinar as épocas da maior demanda nutricional, de modo a programar a fertirrigação. Assim, esta pesquisa tem como objetivo determinar o crescimento e o acúmulo de nutrientes em plantas de crisântemo desenvolvidas em diferentes níveis de condutividade elétrica (CE) da solução nutritiva. Realizou-se experimento em casa de vegetação, utilizando o delineamento de blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos corresponderam aos níveis de CE da solução aplicada, com valores de 1,42; 1,65; 1,89; 2,13 e 2,36 dS m¹(fase vegetativa) e 1,71; 1,97; 2,28; 2,57 e 2,85 dS m¹(fase de botão). Após o enraizamento das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dendranthema grandiflora; Fertirrigação; Análise nutricional; Marcha de absorção.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052013000100011

Precipitação esperada, em diferentes níveis de probabilidade, na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 65
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Frizzone,José Antônio; Folegatti,Marcos Vinícius; Urchei,Mário Artemio.
O objetivo deste trabalho foi determinar a precipitação pluviométrica esperada, em diferentes níveis de probabilidade, na região de Dourados, MS. O estudo, realizado para períodos decendiais, quinzenais e mensais, baseou-se em dados diários de precipitação de 17 anos. As séries foram ajustadas a uma distribuição mista e a aderência dos dados verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os parâmetros da distribuição gama foram estimados pelo método da máxima verossimilhança. Houve ajuste dos dados para todos os períodos. Através da distribuição acumulada mista foram gerados valores de precipitação esperada para períodos de retorno de 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 e 17 anos. Os resultados obtidos permitem que se adotem valores criteriosos de precipitação no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Dimensionamento; Precipitação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781998000100005

Probabilidade de ocorrência da evapotranspiração de referência na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 65
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Frizzone,José Antonio; Folegatti,Marcos Vinícius; Pinto,José Maria.
O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição de freqüência da evapotranspiração de referência (ETo) visando o dimensionamento de sistemas de irrigação implantados na região de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. A ETo, estimada pelo método de Penman, com base em elementos meteorológicos de um período de 16 anos, foi acumulada em períodos consecutivos de 5, 10, 15, 20 e 30 dias. Os valores máximos anuais formaram séries que foram ajustadas às distribuições normal, log-normal e beta. Houve diminuição da ETo diária com o aumento do período acumulado. As três distribuições apresentaram ajuste para todos os períodos acumulados. Através da distribuição acumulada normal foram gerados valores de ETo para períodos de retorno de 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dimensionamento da irrigação; Probabilidade de ocorrência; Evapotranspiração.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781997000200006