Consulta: creatorFacets:"Furlani,Carlos Eduardo Angeli"
Registros recuperados: 18
Data/hora: 04/06/2024 07:33:02

Temperatura do solo em função do preparo do solo e do manejo da cobertura de inverno
Provedor de dados: 90
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Gamero,Carlos Antonio; Levien,Renato; Silva,Rouverson Pereira da; Cortez,Jorge Wilson.
Com o objetivo de avaliar o efeito do preparo do solo e do manejo da cobertura de inverno (consórcio aveia-preta + nabo forrageiro) sobre a temperatura do solo, realizou-se um experimento em um Nitossolo em Botucatu-SP no outono/inverno de 2000. Utilizou-se um delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 3 (três preparos e três manejos). O preparo do solo constou de: preparo convencional, preparo conservacionista com escarificação e plantio direto, e o manejo da cobertura: consórcio dessecado, rolado e triturado. Foram avaliados a temperatura do solo (termopares) a 5 cm de profundidade, de hora em hora, aos 7, 14, 30, 45 e 60 dias após a emergência das plantas do consórcio; o teor de água do solo na profundidade de 10 cm, nas mesmas épocas;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura do solo; Mobilização do solo; Amplitude térmica.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100035

Semeadora-adubadora: exigências em função do preparo do solo, da pressão de inflação do pneu e da velocidade
Provedor de dados: 90
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Cortez,Jorge Wilson; Grotta,Danilo Cesar Checchio.
As semeadoras-adubadoras, responsáveis pela correta adição de semente e adubo ao solo, possuem mecanismos dosadores acionados por suas rodas motrizes, que giram em função do contato com a superfície do solo. Esse contato é influenciado, entre outros fatores, pela pressão de inflação dos pneus. O objetivo do presente trabalho foi estudar o desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão em função do preparo do solo (preparo convencional e plantio direto), das velocidades de deslocamento e da pressão de inflação do seu pneu. O trabalho foi realizado na UNESP de Jaboticabal (SP) no ano de 2006. Foram avaliadas as seguintes variáveis: força de tração e potência na barra, consumo de combustível (horário, ponderal, operacional e específico), capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho; Pressão de inflação; Distribuição longitudinal.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100032

Qualidade da colheita mecanizada de feijão (Phaseolus vulgaris) em dois sistemas de preparo do solo
Provedor de dados: 124
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Cassia,Marcelo Tufaile; Voltarelli,Murilo Aparecido; Compagnon,Ariel Muncio; Furlani,Carlos Eduardo Angeli.
Dentre as etapas de produção do feijoeiro a colheita é uma das mais importantes, porque pode interferir de maneira decisiva na qualidade e no custo de produção. Assim, objetivou-se avaliar a qualidade da operação da colheita mecanizada de feijão (Phaseolus vulgaris), cultivado sob preparo convencional e plantio direto. As variáveis analisadas foram: o nível de ruído emitido, calculado através de um medidor de pressão sonora; o desempenho operacional, sendo monitorado o consumo de combustível, a patinagem dos rodados e a velocidade de deslocamento do conjunto coletados em uma central digital (datalogger); e a operação de colheita quanto à matéria seca e densidade de palhada, e as perdas na colheita. A velocidade e os consumos horário e operacional...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Controle estatístico de processo (CEP); Desempenho operacional; Perdas na colheita; Recolhedora-trilhadora.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902013000100008

Mechanized fertilization: individual application of nitrogen, phosphorus and potassium in sugarcane
Provedor de dados: 124
Autores: Carneiro,Franciele Morlin; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Ormond,Antonio Tassio Santana; Kazama,Elizabeth Haruna; Silva,Rouverson Pereira da.
ABSTRACT With the expansion of areas of sugarcane cultivation, mechanised fertilisation is essential for providing improved operational performance, optimising the supply of nutrients and increasing productivity. However, this type of fertilisation may present deficiencies in the area of distribution, such as fluidity, separation, and particle size, among others. A new concept in fertilisation is therefore being developed, capable of carrying out the individual application of nitrogen, phosphorus and potassium, distributing these in various doses, with greater efficiency of application, employing precision farming and variable rates. The aim of this study was to evaluate the quality of the individual mechanised fertilisation of NPK in ratoon cane by means...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Statistical process control; Mechanised agriculture; Saccharum spp.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902017000200278

Quality of cut and basecutter blade configuration for the mechanized harvest of green sugarcane
Provedor de dados: 63
Autores: Toledo,Anderson de; Silva,Rouverson Pereira da; Furlani,Carlos Eduardo Angeli.
Quality control is used to evaluate processes and products, and is a powerful tool for reducing variability. The objective of this study was to evaluate the quality of green sugarcane (Saccharum spp.) cutting for mechanized harvest, using statistical quality control tools. Cutting height and damage to ratoon stalks caused by different blade and disc combinations of the basecutter mechanism were used as indicators of quality. Cutting height showed high variability with a controlled process for some treatments. However, these treatments were incapable of producing satisfactory results. The damage index was lower in treatments that used tilted blades, but above the target for all treatments, which caused significant damage to the ratoons. In general, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cut height; Capability analysis; Damage index; Statistical process control.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162013000600002

Desempenho de um trator em função do tipo de pneu, da lastragem e da velocidade de trabalho
Provedor de dados: 65
Autores: Lopes,Afonso; Lanças,Kléber Pereira; Silva,Rouverson Pereira da; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Nagaoka,Alberto Kazushi; Reis,Gustavo Naves dos.
O trabalho comparou o desempenho de um trator agrícola 4x2 TDA de 89 kW (121cv) em função do tipo de pneus (radial, diagonal e de baixa pressão), a condição de lastragem (com e sem água nos pneus) e quatro velocidades [V1 (1,84km h-1), V2 (3,18km h-1, V3 (4,57km h-1), V4 (5,04km h-1)]. O experimento foi realizado na UNESP-Jaboticabal-SP, em condição de preparo do solo com escarificador de sete hastes a 30cm de profundidade. Os pneus foram do tipo R1, com as seguintes características: [radial (dianteiros-14.9 R 26; traseiros-620/75 R 30) diagonal (dianteiros-14.9-26, traseiros-23.1-30) e BPAF (dianteiros-500/60-26.5; traseiros-700/55-34)]. O delineamento experimental foi blocos casualizados, em esquema fatorial 3x2x4, com 24 tratamentos e três repetições....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escarificação; Lastro; Preparo do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000200018

Exigências de uma semeadora-adubadora de precisão variando a velocidade e a condição da superfície do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Gustavo Naves dos.
O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de um conjunto trator-semeadora-adubadora de quatro linhas, variando as marchas do trator e preparo do solo. A semeadura foi realizada em Latossolo Vermelho Eutroférrico. Os tratamentos foram: preparo do solo (convencional, reduzido e plantio direto) e marchas do trator (5,9km h-1 e 7,0km h-1), em delineamento de blocos casualizados em fatorial 3 x 2 com quatro repetições. Foram analisadas: velocidade de deslocamento, capacidade de campo operacional, consumo de combustível horário e por área, patinagem, força de tração e potência na barra. A velocidade, a patinagem e os consumos de combustível horário e por área foram maiores para a marcha M2 (7,0km h-1) e o conjunto trabalhando em área cujo preparo do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de campo; Desempenho; Consumo de combustível.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000400027

Consórcio de Urochloas com milho em sistema plantio direto
Provedor de dados: 65
Autores: Chioderoli,Carlos Alessandro; Mello,Luiz Malcolm Mano de; Holanda,Henrique Vinicius de; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Grigolli,Paola Jurca; Silva,José Oscar da Rocha; Cesarin,Andre Luis.
Uma alternativa para suprir o aporte anual de palha exigido para manutenção do sistema plantio direto (SPD), nas regiões tropicais, é o cultivo de milho consorciado com urochloas. Com o objetivo de identificar o melhor sistema de cultivo de duas espécies forrageiras (Urochloa brizantha e Urochloa ruzizienses) em consórcio com o milho (Zea mays L.) em sistema plantio direto, foi realizada a presente pesquisa. O milho foi semeado em consórcio com as forrageiras em cinco sistemas de cultivo. Foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial (2x4+1), com quatro repetições. Foram avaliadas: massa seca de palha do milho, massa seca da palha de urochloa, massa seca total de palha, população de plantas de milho, massa de 1000 grãos e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Palhada; Cobertura do solo; Rotação de culturas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012001000014

Desempenho operacional do conjunto trator-recolhedora de feijão
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Leandro Daniel; Reis,Gustavo Naves dos; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Cortez,Jorge Wilson.
A colheita mecanizada do feijão apresenta altos custos. Além disso, as características botânicas e a alta tendência ao acamamento do feijoeiro dificultam o uso de colhedoras combinadas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho operacional do conjunto trator-recolhedora-trilhadora de feijão e quantificar as perdas ocasionadas durante a colheita, em Jaboticabal, SP. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com fatorial 2 x 3, combinando-se dois sistemas de preparo de solo (convencional e plantio direto) e três velocidades teóricas de trabalho (V1, V2 e V3, correspondendo a 4,0; 4,9 e 5,8km h-1, respectivamente), com quatro repetições, totalizando 24 observações. O nível de ruído, os consumos volumétrico e ponderal, a taxa de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita mecanizada; Consumo de combustível; Perdas na colheita.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000500013

Tractor perfomance as a function of speed and seeder’s tire inflation pressure
Provedor de dados: 65
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Cortez,Jorge Wilson; Toledo,Anderson de; Silva,Rouverson Pereira da; Grotta,Danilo Cesar Checchio; Reis,Gustavo Naves dos.
The performance of agricultural tractors under field conditions results from the interaction between tire and wheel affected by displacement speed. This work was developed to assess the performance of an agricultural tractor under different seeder's tire inflation pressure (518; 483 and 414kPa) and in two different gears providing speeds of 3.0 and 6.0km h-1. The experiment was performed at Jaboticabal Campus of São Paulo State University (UNESP). The experimental design used was entirely randomized in a 2-factor factorial design (3x2) with four replications. The draft force was influenced by the gear as well as by the required power; however, tire inflation pressure in the seeder did not change these parameters. Also, fuel consumption was influenced only...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: No-tillage system; Fuel consumption; Slippage.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000800009

Semeadura direta de milho com dois tipos de sulcadores de adubo, em nível e no sentido do declive do terreno
Provedor de dados: 65
Autores: Levien,Renato; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Gamero,Carlos Antônio; Conte,Osmar; Cavichioli,Fábio Alexandre.
O presente estudo teve como objetivo avaliar parâmetros operacionais de um conjunto mecanizado envolvendo trator e semeadora, assim como o rendimento da cultura do milho semeada nas diferentes configurações das máquinas e combinações com o ambiente de produção. Os tratamentos consistiram de tipos de sulcadores (discos duplos e hastes), os quais foram avaliados em experimentos em que a operação de semeadura direta do milho foi efetuada transversalmente ao declive (em nível) e em aclive e declive. A semeadura contra o declive e o uso de haste sulcadora implicaram maior demanda de esforço de tração, patinagem do trator e consumo de combustível por área trabalhada e não influenciaram o volume de solo mobilizado, a população de plantas e a produtividade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora-adubadora; Força de tração; Consumo de combustível; Produtividade de milho.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000600014

Avaliação dos desenvolvimento da caltura da soja (Glycine max (L.) Merrill) sob diferentes sistemas de preparo
Provedor de dados: 64
Autores: Reis,Gustavo Naves dos; Bizzi,Alexandre Cesar; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Lopes,Afonso; Grotta,Danilo Cesar Checchio.
Atualmente na agricultura, a soja ocupa lugar de destaque garantido pela alta produtividade e excelente rentabilidade no mercado nacional, principalmente na exportação de grãos. Sabe-se que para uma boa produtividade é necessário um bom planejamento, além de técnicas de preparo do solo adequadas a cada região do País. Este trabalho, desenvolvido na Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de Jaboticabal, SP, teve por objetivo, analisar o efeito de diferentes sistemas de preparo no solo e na cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) em Latossolo Vermelho Eutroférrico. Os tratamentos foram 3 preparos convencionais (arado de discos + duas passadas de grade leve, arado de aivecas + duas passadas de grade leve,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura direta; Cultivo mínimo; Resistência à penetração; Glycine max.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000100034

Efeito da profundidade de semeadura e de rodas compactadoras submetidas a cargas verticais na temperatura e no teor de água do solo durante a germinação de sementes de milho
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Corá,José Eduardo; Carvalho Filho,Alberto; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso.
As rodas compactadoras das semadoras-adubadoras têm como principal função, propiciar o bom contato entre o solo e a semente para garantir a germinação das sementes e a emergência das plântulas. Objetivou-se, neste trabalho, estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras, três profundidades de semeadura e três níveis de carga sobre a roda compactadora sob a temperatura e o teor de água do solo. O trabalho foi desenvolvido na pista de ensaios de semeadura, localiza em Uberaba, MG, em Latossolo Vermelho distrófico, utilizando-se o delineamento experimental de parcelas sub-subdivididas, com 27 tratamentos e quatro repetições. As rodas com maior área de contato com o solo proporcionaram maiores valores do teor médio de água e da temperatura do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teor de água do solo; Temperatura do solo; Emergência.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000300034

Componentes morfológicos do milho com modelos de roda compactadora, cargas verticais e lâminas de irrigação
Provedor de dados: 64
Autores: Cortez,Jorge Wilson; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Zeitoum,Victor.
Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de avaliar três modelos de rodas compactadoras de semeadoras, dois níveis de carga vertical sobre as mesmas e duas lâminas de irrigação durante os períodos de pré e pós-emergência das plântulas de milho. O ensaio foi conduzido na UNESP de Jaboticabal, com o delineamento inteiramente casualizado (DIC) no esquema fatorial 3x2x2, combinando de três modelos de rodas compactadoras (roda lisa com estria, roda lisa com nervura e roda duplo angulada), com dois níveis de carga (162 N e 260 N) e dois teores de água (15 e 19,5 mm dia-¹) sob três repetições. Os parâmetros analisados foram: produtividade, número de grãos por espiga, massa de 100 grãos, matéria seca de plantas, número de dias para emergência, altura das plantas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura; Engenharia agrícola; Mecanização agrícola; Zea mays.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000600027

Avaliação da influência de cargas verticais sobre diferentes rodas compactadoras no ciclo de semeadura do milho
Provedor de dados: 64
Autores: Cortez,Jorge Wilson; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Freitas,Saymon Severino.
Assim como outras culturas de origem tropical, o milho exige durante o seu ciclo vegetativo, calor e umidade para se desenvolver, e as condições de instalação da cultura podem definir uma boa ou má produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de cargas verticais sobre rodas compactadoras no ciclo da cultura do milho. Este trabalho foi conduzido nas Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU, no município de Uberaba (MG), e instalado no delineamento em blocos ao acaso com três modelos de rodas compactadoras e três cargas verticais com duas repetições, na Pista de Ensaios de Semeadura, constituída de canais de solo. Observou-se que o número de dias para emergência, altura de plantas, número de folhas e a produção não foram afetados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Compactação; Zea mays.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400031

Influência da profundidade de semeadura e da compactação do solo sobre a semente na produtividade do amendoim
Provedor de dados: 64
Autores: Grotta,Danilo Cesar Checchio; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira; Reis,Gustavo Naves dos; Cortez,Jorge Wilson; Alves,Pamela José.
A profundidade de semeadura e a compactação do solo sobre a semente são específicas para cada cultura e dependem de vários atributos. Assim, objetivou-se avaliar a influência da compactação do solo sobre a semente e de diferentes profundidades de semeadura em um LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico na emergência e produtividade do amendoim. As cargas verticais impostas para compactação foram 0; 98,1; 196,2 e 294,3 N e as profundidades de semeadura de 0,04, 0,06 e 0,08 m. A compactação do solo na linha de semeadura não interferiu na produtividade da cultura. As profundidades de 0,04 e 0,06 m foram mais favoráveis para o desenvolvimento da cultura do amendoim. A interação profundidade versus compactação não apresentou correlação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amendoim; Dias para emergência; Massa de grãos.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200031

Ação de rodas compactadoras de semeadoras submetidas a cargas verticais na deformação do solo
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Corá,José Eduardo; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos Eduardo Angeli.
Uma semeadura bem realizada é fundamental para o sucesso de implantação de uma cultura e as rodas compactadoras utilizadas nessa operação devem ser capazes de melhorar o contato solo-semente para promover boa emergência das plântulas. Com o presente trabalho teve-se por objetivo estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras submetidas a diferentes níveis de carga vertical, sobre parâmetros físicos do solo, em uma pista de ensaios projetada para essa finalidade. O trabalho foi desenvolvido no município de Uberaba, MG, em LATOSSOLO Vermelho distrófico, textura média, preparado com enxada rotativa. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 3 tratamentos e quatro repetições. Os modelos de rodas 1 e 2 apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros físicos do solo; Canal de solo; Semeadura.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000400017

Influência da área de amostragem na determinação de perdas totais na colheita de soja
Provedor de dados: 64
Autores: Câmara,Felipe Thomaz da; Silva,Rouverson Pereira da; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Grotta,Danilo César Cecchio; Reis,Gustavo Naves dos.
A metodologia, atualmente utilizada, para a determinação das perdas na colheita de soja, que consiste na utilização de armações de 2 m², vem fornecendo resultados com alto coeficiente de variação, o que dificulta detectar diferenças significativas entre os tratamentos, mesmo que esta diferença apresente valores numéricos muito altos. Em função deste problema, objetivou-se avaliar o efeito das armações sobre a quantificação das perdas totais na colheita da cultura da soja, alterando-se a velocidade de deslocamento da colhedora e a abertura entre o cilindro e o côncavo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 3 x 2, totalizando 12 tratamentos com quatro repetições. Os resultados evidenciaram que o coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita mecanizada; Velocidade de deslocamento; Abertura do côncavo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000300044