Consulta: creatorFacets:"Kunz,Vilson Luís"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 06:08:16

Efeito de reguladores vegetais no desenvolvimento de mudas de Passiflora alata Curtis
Provedor de dados: 94
Autores: Oliveira,Anísio de; Ferreira,Gisela; Rodrigues,João Domingos; Ferrari,Tainara Bortolucci; Kunz,Vilson Luís; Primo,Marcelo Alan; Poletti,Leolírio Dionísio.
O principal fator limitante à produção de mudas enxertadas de maracujazeiro é o elevado tempo para a sua formação. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de reguladores vegetais no desenvolvimento de mudas de Passiflora alata Curtis, a serem empregadas como porta-enxerto, visando a reduzir o tempo para atingir o ponto de enxertia. O delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualisado, em esquema fatorial 4x5 (4 reguladores vegetais x 5 concentrações), com 4 repetições de 25 plantas por parcela. Os tratamentos foram constituídos por 0,0 mg L-1 (testemunha); 25 mg L-1; 50 mg L-1; 75 mg L-1, e 100 mg L-1 de Benziladenina (BA), GA4+7 + Fenilmetil-aminopurina (GA4+7+CK), Ácido giberélico (GA3) e Cloreto de chlormequat (CCC). Avaliaram-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Maracujá-doce; Propagação; Giberelina; Citocinina; Cloreto de chlormequat.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452005000100005

Assistência de ar em barra de pulverização no controle da ferrugem asiática da soja
Provedor de dados: 53
Autores: Christovam,Rafael de Souza; Raetano,Carlos Gilberto; Aguiar Junior,Hélio Oliveira; Dal-Pogetto,Mario Henrique Ferreira do Amaral; Prado,Evandro Pereira; Gimenes,Marcelo Junior; Kunz,Vilson Luís.
O experimento foi instalado em Botucatu, na cultura da soja, safra 2006/2007. Duas tecnologias de aplicação foram comparadas: pulverização convencional (sem ar); pulverização com assistência de ar na barra nas velocidades de 9, 11 e 29 km h-1, sobre alvos artificiais, no controle da ferrugem asiática, em diferentes partes das plantas. Para a superfície adaxial das folhas, na parte superior das plantas, a assistência de ar com 11 km h-1, proporcionou maiores depósitos na superfície das folhas. Na parte inferior das plantas não houve diferença significativa entre os tratamentos. Quanto aos depósitos na superfície abaxial das folhas, na parte superior da planta, a velocidade de ar máxima gerada pelo ventilador (29 km h-1), proporcionou maiores níveis de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Deposição; Controle químico.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000100029