Consulta: creatorFacets:"Mello,Carlos R. de"
Registros recuperados: 23
Data/hora: 10/06/2024 03:47:01

Groundwater recharge estimate at Alto Rio Grande - MG watershed
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Lucas A. da; Silva,Antônio M. da; Coelho,Gilberto; Mello,Carlos R. de; Pereira,Donizete dos R.
Springs are outcrops of aquifers surface, and the water cycle in this environment pass through the recharge, generally defined as the amount of water added to the aquifer, which may occur locally from rainwater infiltration. This study uses the Water Table Fluctuation (WTF) method to estimate the direct recharge and a groundwater balance to estimate the deep recharge on unconfined aquifers. The WTF method employs data of the aquifer water levels and its specific yield to estimate the direct recharge. The groundwater balance considers the direct recharge estimated by the WTF method, as the water input in the system and outputs as the base flow and deep recharge. The recharge was estimated at four areas at the watershed of Alto Rio Grande city, Minas Gerais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Groundwater recharge; Aquifer surface; Springs.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000600011

SPATIALIZATION OF THE ANNUAL MAXIMUM DAILY RAINFALL IN SOUTHEASTERN BRAZIL
Provedor de dados: 70
Autores: Batista,Marcelo L.; Coelho,Gilberto; Mello,Carlos R. de; Oliveira,Marcelo S. de.
ABSTRACT Extreme rainfall can lead to heavy damage and losses, such as landslides, floods and agricultural productivity as well as the loss of human and animal lives. To mitigate these losses, water resources management policies are needed, among other goals, to study and predict the frequency of such events in a given region to minimize their harmful effects. The present study investigated the Generalized Extreme Value (GEV) probability distribution applied to the annual maximum daily precipitation data from rainfall stations in the southeastern Brazil. A total of 1,921 rainfall stations were considered, among which the stations with at least 15 years of uninterrupted observations were selected. Subsequently, the stationarity and adherence were tested....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Extreme rainfall; GEV; Ordinary kriging.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000100097

Evaluation of an indicator for water yield in a watershed of Alto Rio Grande Region, State of Minas Gerais , Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Mattos,Roberto de; Silva,Antônio M. da; Coelho,Gilberto; Mello,Carlos R. de; Rezende,José L. P. de.
The Brazilian Law stipulates that water is a limited natural resource doted of economic value, thus it is necessary to develop mechanisms for its adequate management. Actions that encourage the farmers to apply soil conservation practices with the purpose of increase water yield from springs and to promote improvement of its quality, reducing production of sediment transportation, is being encouraged by governments, even with financial compensation for owners. From these assertions, this study aims to quantify the benefits of the conservation actions of the management units and to characterize a Water Yield Indicator (WYI) to support sustainable actions in the watershed of Alto Rio Grande region, in the state of Minas Gerais (MG). To assess the impact of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Land use and occupation; Water resources management; Water producer program.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000400009

Caracterização hidráulica de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H.F.; Mello,Carlos R. de; Rocha,Fernando S.; Pereira,Geraldo M.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar as características hidráulicas de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante, modelo Dan Sprinklers. Avaliou-se a variação decorrente do processo de fabricação, a uniformidade de distribuição de água e a equação característica da relação vazão versus pressão, visando fornecer recomendações para sua adequada seleção, com vistas ao dimensionamento de sistemas de irrigação localizada. O coeficiente de variação de fabricação para esses modelos permitiu classificá-los na categoria A, com o modelo amarelo apresentando a melhor uniformidade de distribuição de água. A vazão dos emissores aumentou em até 33,2%, quando submetidos a acréscimos de pressão, dentro do intervalo recomendado pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Miniaspersor; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação de fabricação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100002

Abstração inicial da precipitação em microbacia hidrográfica com escoamento efêmero
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Lima,José M. de; Silva,Antônio M. da; Lopes,Diego.
O uso do método CN (Curve Number) em bacias hidrográficas no Brasil é comum, porém sua precisão pode ser questionável, em especial para bacias com escoamento efêmero, onde as respostas hidrológicas possuem comportamento diferenciado. Este trabalho objetiva estudar as abstrações iniciais das precipitações ocorridas em uma microbacia hidrográfica com escoamento efêmero, propondo um modelo para cálculo da lâmina de abstração, que é uma das variáveis de entrada do método CN. Foram analisados 25 eventos de chuva-escoamento durante o ano hidrológico 2002/2003, determinando-se os valores da abstração inicial para cada evento e, pelo método CN, o armazenamento potencial da microbacia. A abstração (lâmina e tempo) foi correlacionada a variáveis hidrológicas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; Método CN; Bacia efêmera; Escoamento superficial.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300015

Modelagem estatística da precipitação mensal e anual e no período seco para o estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Silva,Antônio M. da.
Objetivou-se, com o presente estudo, ajustar modelos lineares para predição da precipitação média mensal (no período úmido) e anual e no período seco, baseados nas coordenadas geográficas (latitude e longitude) e altitude para o Estado de Minas Gerais. Aplicaram-se dados diários de precipitação, provenientes da Agência Nacional de Águas (ANA) de 209 estações meteorológicas, das quais 197 foram usadas para ajuste dos modelos e 12 para sua validação final. O coeficiente de determinação ajustado (r²), o erro médio absoluto (%), a tendência das estimativas (%) e significância dos parâmetros, foram considerados na avaliação dos modelos. De maneira geral, os modelos apresentaram bons parâmetros estatísticos de validação, com r² maior que 0,70, erro médio menor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos estatísticos; Climatologia; Hidrologia; Precipitação pluvial.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100010

Continuidade e distribuição espacial da umidade do solo em bacia hidrográfica da Serra da Mantiqueira
Provedor de dados: 91
Autores: Ávila,Léo F.; Mello,Carlos R. de; Silva,Antônio M. da.
O entendimento associado à continuidade espacial da umidade do solo é imprescindível para compreensão e predição de fenômenos relacionados aos processos hidrológicos. A metodologia geoestatística tem sido empregada muitas vezes, para estudos desta natureza. Neste contexto, o semivariograma é utilizado para modelar a continuidade espacial de uma variável para, seu posterior mapeamento. O objetivo no presente estudo foi modelar a continuidade espacial da umidade do solo em uma bacia hidrográfica experimental na região da Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, e posteriormente o mapeamento da umidade do solo ao longo do tempo. Os modelos de semivariograma exponencial, esférico e gaussiano, foram ajustados por Mínimos Quadrados Ordinários, Mínimos Quadrados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semivariograma; Validação cruzada; Mapeamento; Geoestatística.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200002

Eventos extremos de precipitação no Alto Rio Grande, MG: Análise probabilística
Provedor de dados: 91
Autores: Junqueira Júnior,José A.; Mello,Carlos R. de; Alves,Geovane J.
As distribuições de probabilidades de valores extremos desempenham importante papel na modelagem de eventos extremos. Elas têm sido amplamente aplicadas em estudos hidrológicos a fim de predizer, para um nível de confiança, valores esperados num dado tempo de retorno. Várias distribuições têm sido empregadas com diferentes métodos de ajuste. Objetivou-se neste trabalho verificar a aderência das distribuições GEV e Gumbel aos dados de precipitação diária máxima anual de doze estações pluviométricas no Alto Rio Grande, MG. Foram consideradas três sub-regiões com características fisiográficas peculiares, cada uma com quatro estações pluviométricas em seus domínios, Planalto Campos das Vertentes (PCV), Serra da Mantiqueira (SM) e uma sub-região de Transição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuições assintóticas; Hidrologia estatística; Inferência estatística.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400301

Variabilidade espacial de atributos físicos do solo associados ao uso e ocupação da paisagem
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Natalino M.; Faria,Manoel A. de; Silva,Antônio M. da; Mello,Carlos R. de; Viola,Marcelo R.
O presente trabalho teve-se como objetivo diagnosticar o uso atual das terras e suas implicações na variabilidade espacial dos atributos físicos densidade do solo (Ds), matéria orgânica (MO), frações texturais (areia, silte e argila) e argila dispersa em água (ADA), na bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela, Região Alto Rio Grande, MG, através de técnicas de geoestatística, com a finalidade de observar padrões de ocorrência desses atributos na paisagem. Coletaram-se amostras de solo na camada de 0 a 0,15 m em malha, com intervalos regulares de 240 x 240 m (macroescala) e de 60 x 60 m (microescala), totalizando 165 pontos. A Ds apresentou-se com valores na faixa de 1,05 a 1,15 g cm-3 acima, portando, do valor característico para Latossolos (0,95 g cm-3),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bacia hidrográfica; Krigagem; Uso e ocupação do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400013

Modelos para determinação dos parâmetros da equação de van Genuchten para um Cambissolo
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Oliveira,Geraldo C. de; Ferreira,Daniel F.; Lima,José M. de; Lopes,Diego.
Com este trabalho, objetiva-se a geração de modelos matemáticos para predição dos 4 parâmetros da equação de van Genuchten (tetaR, tetaS, alfa e n) e para a umidade correspondente à capacidade de campo em função dos atributos areia, argila, matéria orgânica e densidade do solo, ambas de fácil e rotineira determinação em laboratório, além da profundidade. Coletaram-se 36 amostras não deformadas e deformadas nas profundidades de 0 a 30, 30 a 60 e 60 a 90 cm, em Cambissolo originado de gnaisse, determinando-se as umidades correspondentes às tensões de 2, 6 e 10 kPa em mesa de tensão e as referentes a 33, 100, 500 e 1500 kPa, em câmara de Richards. Para ajuste dos modelos, trabalhou-se com o programa SAS for Windows, com a rotina Proc Reg, e procedimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Umidade do solo; Curva característica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100004

Modelagem probabilística de eventos de precipitação extrema no estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Caldeira,Tamara L.; Beskow,Samuel; Mello,Carlos R. de; Faria,Lessandro C.; Souza,Mayara R. de; Guedes,Hugo A. S.
A gestão de cheias em bacias hidrográficas brasileiras deve ser discutida e priorizada, porém o cenário atual indica lacunas quanto às informações hidrológicas com variabilidade espacial e temporal condizentes. A modelagem probabilística de eventos extremos de precipitação, buscando a extrapolação para uma frequência e duração, pode servir como excelente ferramenta de análise e tomada de decisões. O objetivo principal deste trabalho foi analisar o ajuste de diferentes modelos probabilísticos a séries de precipitação máxima diária anual no Rio Grande do Sul. Séries pluviométricas de 342 estações foram ajustadas às distribuições Log-Normal a 2 e 3 parâmetros e Gumbel e a adequação foi realizada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado. Todas as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Distribuição de probabilidade; Regionalização hidrológica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300197

Métodos de interpolação espacial para o mapeamento da precipitação pluvial
Provedor de dados: 91
Autores: Viola,Marcelo R.; Mello,Carlos R. de; Pinto,Daniel B. F.; Mello,José M. de; Ávila,Leo F.
A espacialização de variáveis climáticas, notadamente a precipitação pluvial, necessita de estudos constantes, visando ao aperfeiçoamento de interpoladores e desenvolvimento de mapas sem tendência. Objetivou-se, neste contexto, avaliar o desempenho dos interpoladores krigagem (KG), a partir do melhor modelo de semivariograma, cokrigagem (CA), introduzindo a altitude como variável secundária, modelagem estatística (ME), na qual a precipitação média pode ser estimada a partir de coordenadas geográficas, e inverso do quadrado da distância (IQD), para espacialização da precipitação média mensal, precipitação média do período seco e precipitação média anual, em Minas Gerais; para isto se utilizaram informações de 232 postos pluviométricos para modelagem e de 70...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem espacial; Climatologia; Interpoladores.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900009

Simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica representativa dos Latossolos na região Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Márcio A.; Mello,Carlos R. de; Beskow,Samuel.
A simulação hidrológica consiste de uma importante ferramenta para subsidiar a gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica em estudo está localizada na região Alto Rio Grande, sul do estado de Minas Gerais, drenando uma área de 32 kmÂ² diretamente para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos (UHE - Camargos/Cemig) conhecida como Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jaguara (BHRJ). Neste trabalho objetivou-se calibrar e validar o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para a simulação do escoamento superficial na BHRJ. Para isto, o modelo requer mapas georreferenciados de uso atual do solo, unidades pedológicas e modelo digital de elevação, além de dados meteorológicos e hidrológicos. Para este estudo foi aplicada uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; SWAT; Escoamento superficial; Balanço hídrico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100010

Modelagem da hidrógrafa de cheia em uma bacia hidrográfica da região Alto Rio Grande
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Polyanna M. de O.; Mello,Carlos R. de; Silva,Antônio M. da; Coelho,Gilberto.
O escoamento superficial não é apenas o principal componente do ciclo hidrológico associado à erosão hídrica, mas também é responsável pelo transporte dos sedimentos. Dada a sua importância, diversos modelos hidrológicos foram desenvolvidos para melhor se entender este processo e representar o comportamento das bacias hidrográficas; objetivou-se, assim, avaliar a aplicação do Modelo Conceitual de Nash para geração do Hidrograma Unitário Instantâneo (HUI), aos dados de escoamento superficial na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela. O HUI, gerado pelo Modelo Conceitual de Nash, apresentou boa precisão para modelagem do escoamento superficial nesta sub-bacia hidrográfica.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo de Nash; Deflúvio; Hidrograma unitário.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300006

Performance hidráulica e perfil de distribuição de água de dois modelos do miniaspersor Supermamkad
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H. F.; Mello,Carlos R. de; Pereira,Geraldo M.
A principal finalidade de ensaios de equipamentos utilizados em sistemas de irrigação por aspersão, consiste na determinação das características hidráulicas e na análise de seu desempenho. O propósito deste trabalho foi avaliar o desempenho de dois modelos do miniaspersor supermamkad, modelo amarelo regulado e não-regulado e violeta não-regulado. Os testes visaram à determinação dos seguintes parâmetros: coeficiente de variação de fabricação (CVF), raio molhado, perfil de distribuição de água e relação vazão versus pressão. Simulou-se tambémo melhor espaçamento considerando-se as condições utilizadas para hortaliças. As análises mostraram que todos os modelos testados apresentaram o CVF inferior a 5%, o que os classifica como de categoria A. Constatou-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Características hidráulicas; Coeficiente de variação de fabricação; Uniformidade de distribuição; Hydraulic characteristics; Manufacturing variation coefficient; Distribution uniformity.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300004

Índices de sazonalidade para regionalização hidrológica de vazões de estiagem no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Beskow,Samuel; Mello,Carlos R. de; Faria,Lessandro C.; Simões,Matheus C.; Caldeira,Tamara L.; Nunes,Gabriela S.
Informações sobre vazões de estiagem são cruciais no contexto da gestão de recursos hídricos; todavia, a rede de monitoramento fluviométrico atualmente existente no Brasil não supre as necessidades dos técnicos, caso em que a análise regional pode ser empregada para estimar vazões de estiagem em locais sem monitoramento ou com um curto período de monitoramento. O objetivo deste trabalho foi verificar o potencial de três métodos de sazonalidade aplicados à avaliação do regime temporal e espacial de vazões de estiagem no Rio Grande do Sul, de modo que possam ser usados como subsídio técnico para a regionalização em regiões hidrologicamente homogêneas. Aplicando os métodos Seasonality Ratio (SR), Seasonality Index (SI) e Seasonality Histogram (SH) com base...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos; Bacias hidrográficas; Simulação hidrológica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700012

Spatial-temporal analysis of water requirements of coffee crop in Minas Gerais State, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Lemos Filho,Luis C. de A.; Mello,Carlos R. de; Faria,Manoel A. de; Carvalho,Luiz G. de.
Scientific investigations about crop water requirements are of fundamental importance to the irrigation process. The main objective of this paper is to analyze and to map water requirements of coffee crop in Minas Gerais State, Brazil. Potential evapotranspiration values (ET0) were estimated by the Penman-Monteith-FAO method, using daily data sets available for 42 National Meteorology Institute (INMET) stations for a period of 17 years. The crop coefficient values (kc) considered were extracted from literature. The results were analyzed by means of geostatistical tools. The theoretical semi-variograms were fitted by the Maximum Likelihood method, considering spherical, exponential and Gaussian models. The maps were created using the ordinary kriging...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Kriging; Evapotranspiration; Irrigation; Geostatistic.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200007

Distribuição espacial de valores prováveis de precipitação pluvial para períodos quinzenais, em Guiné-Bissau
Provedor de dados: 91
Autores: Danfá,Sadjo; Silva,Antônio M. da; Mello,Carlos R. de; Coelho,Gilberto; Viola,Marcelo R.; Ávila,Léo F.
Neste trabalho se estimaram os valores prováveis de precipitação pluvial para períodos quinzenais e suas respectivas distribuições espaciais, em Guiné-Bissau. Utilizou-se a distribuição log-normal a dois parâmetros para estimar os valores prováveis de precipitação associados ao nível de probabilidade de 75%, entre os meses de junho a outubro. A variabilidade espacial foi estimada pela modelagem dos semivariogramas experimentais e expressa com o emprego do interpolador espacial krigagem. Em média pode-se esperar, para períodos quinzenais em 3 de cada 4 anos pelo menos 100mm de chuvas, excetuando-se a 1ª quinzena de junho e a 2ª quinzena de outubro, cujos valores estimados estão abaixo de 50mm. Essas duas quinzenas correspondem, respectivamente ao início e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial de precipitação; Mapeamento de chuvas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100010

Calibração e aplicação do modelo MUSLE em uma microbacia hidrográfica nos Tabuleiros Costeiros brasileiros
Provedor de dados: 91
Autores: Avanzi,Junior C.; Silva,Marx L. N.; Curi,Nilton; Mello,Carlos R. de; Fonseca,Sebastião.
A erosão hídrica é uma das principais preocupações relacionadas ao manejo de solos tropicais e o escoamento superficial o responsável pelo transporte e deposição desses sedimentos, razão por que se objetivou, com este estudo, ajustar um modelo semi-empírico às variáveis hidrológicas do escoamento superficial, aplicando-se a Equação Universal de Perdas de Solo Modificada - MUSLE, em uma microbacia hidrográfica ocupada por plantações de eucalipto e floresta nativa, na região dos Tabuleiros Costeiros, Aracruz, ES. As classes de solo ocorrentes na microbacia são o Argissolo Amarelo textura média/argilosa (PA1), Argissolo Amarelo moderadamente rochoso (PA8) e Plintossolo Háplico (FX). O trabalho foi conduzido no período de 1997 a 2004. Modelos para o deflúvio e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Escoamento superficial; Vazão de pico; Perdas de solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600001

Modelagem hidrológica na bacia hidrográfica do Rio Aiuruoca, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Viola,Marcelo R.; Mello,Carlos R. de; Acerbi Jr.,Fausto W.; Silva,Antônio M. da.
A simulação do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas consiste em uma das principais ferramentas na gestão dos recursos hídricos, devido à possibilidade de predição do regime fluvial. A bacia em estudo está localizada na região Alto Rio Grande, Sul de Minas Gerais, com área de drenagem de 2.094 km², constituindo uma das bacias fundamentais de drenagem para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos (UHE - Camargos/CEMIG). Neste contexto se objetivou desenvolver e aplicar um modelo hidrológico semi-conceitual, na forma semi-distribuída, para simular o comportamento hidrológico da bacia do Rio Aiuruoca, com apoio dos SIGs e sensoriamento remoto, disponibilizando uma ferramenta útil para o gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Escoamento; Modelos hidrológicos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500011

Mapeamento da precipitação mínima provável para o sul de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Ávila,Léo F.; Mello,Carlos R. de; Viola,Marcelo R.
O mapeamento da precipitação mínima provável associada a um período, local e freqüência de ocorrência, consiste em importante ferramenta para subsídios de práticas agrícolas. O objetivo neste trabalho foi mapear a precipitação provável mínima mensal e quinzenal para o Sul do Estado de Minas Gerais, por meio de técnicas geoestatísticas. O nível de probabilidade considerado foi de 75% e o período analisado foi a estação chuvosa (outubro a março). Os valores de precipitação provável foram estimados pela distribuição de probabilidade Log-Normal, após teste de sua adequação, por Kolmogorov-Smirnov, a partir de séries históricas de dados totais diários de precipitação referentes a 69 estações pluviométricas da região e arredores. Os modelos de semivariograma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Continuidade espacial; Planejamento da irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700013

Vazões mínimas e de referência para outorga na região do Alto Rio Grande, Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Antônio M. da; Oliveira,Polyanna M. de; Mello,Carlos R. de; Pierangeli,Cyntia.
Analisou-se, neste trabalho, a aplicação de modelos de probabilidade às séries históricas de vazões mínimas diárias anuais e mínimas anuais das médias de 7 dias consecutivos, para 7 estações fluviométricas à montante do reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos - CEMIG (UHE - Camargos) e se desenvolveram modelos matemáticos para regionalização dessas vazões na região, considerando-se características morfométricas e climáticas das bacias de drenagem monitoradas. Avaliou-se, ainda, de forma preliminar, a disponibilidade hídrica para a agricultura irrigada, tomando-se como referência as vazões Q7,10 e Q90% e se aplicaram os modelos de probabilidade Log-normal 3 parâmetros, Weibull e Gumbel, às séries históricas de vazões. Os modelos de regionalização...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos de probabilidade; Regionalização hidrológica; Disponibilidade hídrica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200019

Modelos matemáticos para predição da chuva de projeto para regiões do Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Silva,Antônio M. da; Lima,José M. de; Ferreira,Daniel F.; Oliveira,Marcelo S. de.
O uso de modelos matemáticos para predição da chuva é uma forma prática e precisa para determinação do valor a ser aplicado em projetos, sendo útil para localidades desprovidas de informações pluviométricas. Objetivou-se ajustar o método de Bell, que possui características de regionalização para a chuva de projeto, com base em equações de chuvas intensas e modelos de probabilidade de Gumbel de estações meteorológicas do Estado de Minas Gerais ajustando, também, um modelo para cada região do estado. Avaliaram-se os modelos considerando-se o coeficiente de determinação e os erros médios em relação aos dados originais. Para validação, trabalhou-se com três estações meteorológicas da região Norte não usadas para ajuste do respectivo modelo. Foram analisadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação intensa; Obras hidráulicas; Regionalização; Krigagem.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100020