Consulta: creatorFacets:"Mello,Carlos Rogério de"
Registros recuperados: 56
Data/hora: 05/06/2024 16:02:38

Predição da porosidade drenável e disponibilidade de água para Cambissolos da Microrregião Campos das Vertentes, MG
Provedor de dados: 86
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Oliveira,Geraldo César de; Ferreira,Daniel Furtado; Lima,José Maria de.
O uso de equações para predição de algumas propriedades do solo é importante para redução do tempo e dos custos laboratoriais despendidos, especialmente para aplicação rápida e precisa desses valores em projetos agrícolas. A estimativa de uma propriedade do solo através de outras propriedades, que são obtidas de forma rotineira, deve ser contemplada. O objetivo deste trabalho foi obter equações que permitam estimar, com boa precisão, o grau de porosidade drenável e a disponibilidade total de água, a partir da análise textural, do teor de matéria orgânica e da densidade do solo, cuja determinação em laboratório é fácil e rápida. Para isto, trabalhou-se com Cambissolos da Microrregião Campos das Vertentes, MG, até a profundidade de 40 cm, utilizando 36...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção de água; Disponibilidade hídrica; Propriedades hidráulicas do solo; Modelos matemáticos.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000900016

Nível de energia ultra-sônica para estudo da estabilidade de agregados de um Latossolo sob diferentes usos
Provedor de dados: 86
Autores: Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Lima,José Maria de; Mello,Carlos Rogério de.
O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de energia ultra-sônica mais adequado para se detectar diferenças na estabilidade de agregados influenciada pelo uso do solo. Coletaram-se três repetições de amostras de agregados &lt;2 mm de um Latossolo Vermelho acriférrico, típico (Latossolo Roxo), do Município de Lavras, MG, sob diferentes usos: cafezal (dois e 13 anos), culturas anuais (30 anos), pastagem (26 anos), Pinus sp. e Eucaliptus sp. (ambos com 27 anos) e mata nativa. Foram aplicados 0,0, 3,0, 9,1, 18,1, 36,3, 72,5, 108,8, 145,1 e 181,4 J mL-1 de energia ultra-sônica. Maior sensibilidade combinada a menores coeficientes de variação foram observados na faixa de 30 a 90 J mL-1, destacando-se o nível de energia de 36,3 J mL-1. Com este nível a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ultra-som; Carbono; Estrutura do solo; Agregação do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001100017

Tendências de temperaturas mínimas e máximas do ar no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 86
Autores: Ávila,Léo Fernandes; Mello,Carlos Rogério de; Yanagi,Silvia de Nazaré Monteiro; Sacramento Neto,Olívio Bahia.
O objetivo deste trabalho foi avaliar tendências das temperaturas mínimas e máximas no Estado de Minas Gerais. Foram avaliados dados de 43 municípios, tendo-se considerado as escalas anual e sazonal - janeiro, abril, julho e outubro, que representam os meses centrais de verão, outono, inverno e primavera, respectivamente. Séries históricas de temperaturas mínimas e máximas do ar diárias, com extensão mínima de 30 anos, foram analisadas com base no teste de Mann-Kendall e no uso de regressão linear simples. As tendências foram consideradas significativas somente quando ambas as avaliações foram significativas; neste caso, determinaram-se as taxas de alteração das temperaturas. Houve boa concordância entre os testes de significância para a detecção de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agrometeorologia; Aquecimento global; Mudanças climáticas; Teste de Mann-Kendall; Variabilidade climática.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000400247

Distribuição e potencial erosivo das chuvas no Estado do Tocantins
Provedor de dados: 86
Autores: Viola,Marcelo Ribeiro; Avanzi,Junior Cesar; Mello,Carlos Rogério de; Lima,Saulo de Oliveira; Alves,Marcos Vinicius Giongo.
O objetivo deste trabalho foi determinar os valores de erosividade e gerar os mapas da distribuição espaço-temporal das chuvas no Estado do Tocantins. Analisaram-se séries históricas pluviométricas de 97 postos pluviométricos, compreendendo o período de 1985 a 2009. A erosividade foi estimada por meio de equações nas quais a variável independente foi a precipitação média mensal ou o coeficiente de chuva de Fournier (Rc). A geoestatística foi aplicada para o mapeamento da erosividade tanto na escala mensal quanto na anual. A erosividade anual apresentou valores entre 6.599 e 14.000 MJ mm ha-1 h-1, com auge em dezembro, quando atingiu valores de até 2.800 MJ mm ha-1 h-1 por mês. De maio a setembro, a erosividade apresentou valores inferiores ao crítico, tido...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação de solo e água; Índice de erosividade da chuva; Erosão hídrica; Geoestatística; Mapeamento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000200125

Erosividade mensal e anual da chuva no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 86
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Curi,Nilton; Mello,José Marcio de; Viola,Marcelo Ribeiro; Silva,Antônio Marciano da.
Este trabalho objetivou estimar e mapear a erosividade média (EI30) mensal e anual, analisar a distribuição espacial da precipitação, durante o período chuvoso, e identificar zonas similares quanto a EI30 no Estado de Minas Gerais. Foram levantadas séries históricas de precipitação diária de 248 estações climatológicas para estimativa do coeficiente de chuva de Fournier (Rc). Baseado na relação EI30 x Rc, verificada em algumas localidades do Estado, o índice EI30 mensal foi estimado para as 248 estações. A geoestatística foi aplicada no mapeamento dos dados. O Estado de Minas Gerais pôde ser dividido em três zonas, com erosividade anual variando de 5.000 a 12.000 MJ mm ha-1 ano-1 : erosividade média-alta, nas regiões central, nordeste e parte da Zona da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Mapeamento; Geoestatística; EI30.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000400012

Estabilidade temporal do conteúdo de água em três condições de uso do solo, em uma bacia hidrográfica da região da Serra da Mantiqueira, MG
Provedor de dados: 90
Autores: Ávila,Léo Fernandes; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da.
A descrição de processos hidrológicos é relativamente complexa, principalmente da variação do conteúdo de água no solo, devido à influência de fatores edáficos, topográficos, climáticos e de vegetação. Em condições de campo, a estimativa do conteúdo de água no solo requer um plano de amostragem adequado, considerando as variações no tempo e no espaço. Visando representar adequadamente o conteúdo de água no solo com reduzido esforço amostral e custo, o conceito de estabilidade temporal tem sido muitas vezes empregado. Este estudo foi realizado com o objetivo de analisar a estabilidade temporal do conteúdo de água na camada superficial do solo (0-0,20 m de profundidade), sob diferentes usos do solo, em uma bacia hidrográfica experimental da região da Serra...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade temporal; Monitoramento de bacias hidrográficas; Diferença relativa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000600024

Modeling of the Rainfall and R-Factor for Tocantins State, Brazil
Provedor de dados: 90
Autores: Avanzi,Junior Cesar; Viola,Marcelo Ribeiro; Mello,Carlos Rogério de; Giongo,Marcos Vinicius; Pontes,Lucas Machado.
ABSTRACT The state of Tocantins is inserted in the new Brazilian agricultural frontier and has shown enormous potential for expansion of the agricultural lands. However, there is a lack of more elaborate scientific information for better planning and guide agricultural activities, especially regarding the soil and water conservation. Tocantins has a relevant rainfall spatial variability and, consequently, rainfall erosivity. Thus, this work aimed to develop models to estimate the mean monthly and annual rainfall and means rainfall erosivity factor (R-factor) of the Universal Soil Loss Equation (USLE) for the state of Tocantins. For that, 97 historical series of daily rainfall were studied, considering a standard period of 25 years (1985-2009). The fitting...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water erosion; Geostatistics; Regression-kriging; Soil and water conservation; Mapping.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832019000100524

Mapeamento de chuvas intensas no estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Viola,Marcelo Ribeiro.
Estudos associados a chuvas extremas são constituídos de eventos de interesse prático para a gestão dos recursos naturais, como manejo de bacias hidrográficas e conservação dos solos e da água. A distribuição espacial desses eventos possibilita inferir sobre áreas onde sua ocorrência é acentuada e desprovida de informações técnicas. Os objetivos deste trabalho foram promover, a partir de dados pontuais de 177 estações meteorológicas e com a utilização de técnicas geoestatísticas, o mapeamento de chuvas intensas para o Estado de Minas Gerais e identificar as áreas mais vulneráveis no tocante à ocorrência dessas chuvas nesse Estado. Foi constatado que as maiores intensidades ocorrem nas regiões leste e noroeste de Minas Gerais, o que pode ser explicado pela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão do solo; Chuvas intensas; Semivariograma cruzado; Cokrigagem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000100004

Métodos de ajuste e modelos de semivariograma aplicados ao estudo da variabilidade espacial de atributos físico-hídricos do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Gomes,Natalino Martins; Silva,Antônio Marciano da; Mello,Carlos Rogério de; Faria,Manoel Alves de; Oliveira,Polyanna Mara de.
Avaliou-se a variabilidade e a estrutura de dependência espacial de atributos físico-hídricos do solo (volume total de poros - VTP, condutividade hidráulica saturada - k0, porosidade drenável - PD e conteúdo de água volumétrico na capacidade de campo - tetacc), na bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela, representativa do domínio dos Latossolos na Região Alto Rio Grande, ajustando-se semivariogramas do tipo esférico e exponencial pelos métodos dos Quadrados Mínimos Ponderados (QMP) e Máxima Verossimilhança (MV). As amostras para caracterização físico-hídrica foram coletadas na camada de 0 a 0,15 m de profundidade, obedecendo a grids de 240 x 240 m e 60 x 60 m, totalizando 165 pontos amostrais. Os atributos VTP e tetacc apresentaram baixa variabilidade, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Física do solo; Geoestatística; Bacia hidrográfica autovalidação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300003

Performance of a Distributed Hydrological Model Based on Soil and Moisture Zone Maps
Provedor de dados: 90
Autores: Alvarenga,Lívia Alves; Mello,Carlos Rogério de; Colombo,Alberto; Cuartas,Luz Adriana.
ABSTRACT The scarcity of field data to develop soil maps through a pedological survey is one of the main limitations to using distributed hydrological models, especially in small and medium-sized watersheds. The aim of this study was to compare a distributed hydrological model prediction to a soil map based on a pedological survey and a moisture zone map obtained using the Height Above the Nearest Drainage - HAND model. The Distributed Hydrology Soil Vegetation Model - DHSVM, which is a physically-based and distributed hydrological model, was applied to a mountainous watershed, located in the region of the Mantiqueira Range in the south of Minas Gerais in southeastern Brazil, and was compared to both maps mentioned above, taking the soil map developed by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pedological survey; HAND; Calibration and validation; DHSVM.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832017000100311

Modelagem de atributos físico-hídricos do solo numa bacia hidrográfica da região do Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 90
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Gomes,Natalino Martins; Silva,Antônio Marciano da; Junqueira Junior,José A.
O presente trabalho objetivou desenvolver modelos para estimativa dos atributos físico-hídricos do solo porosidade drenável (PD) e capacidade total de retenção de água (CTA), com base em atributos físicos de fácil e rápida obtenção (textura, argila dispersa em água, volume total de poros, densidade do solo e densidade de partícula) e a determinação de matéria orgânica. Os atributos foram coletados na bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela, na camada de 0 a 15 cm, obedecendo aos grids de 240 x 240 e 60 x 60 m, totalizando 165 pontos amostrados. Trabalhou-se com regressão múltipla linear, constituindo-se variáveis por meio da combinação dos diferentes atributos entre si e estimando os respectivos coeficientes pelo método dos mínimos quadrados, utilizando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Porosidade drenável; Retenção de água no solo; Latossolos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500002

Continuidade espacial da condutividade hidráulica saturada do solo na bacia hidrográfica do Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 90
Autores: Alvarenga,Camila Cristina; Mello,Carlos Rogério de; Mello,José Marcio de; Viola,Marcelo Ribeiro.
A distribuição espacial da condutividade hidráulica saturada (k0) é essencial para estudos relacionados a erosão do solo e escoamento superficial. Este trabalho objetivou estudar a continuidade espacial do atributo hidrológico do solo k o na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande, MG, e realizar seu mapeamento por meio de técnicas geoestatísticas, utilizando dados sem e com transformação logarítmica. Os modelos de semivariograma esférico e exponencial foram ajustados ao semivariograma experimental pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Mínimos Quadrados Ponderados (MQP). Técnicas de validação cruzada e preditiva foram aplicadas para a escolha do melhor modelo. Os resultados indicaram que, ao se trabalhar com o logaritmo dos dados de k o, houve...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Geoestatística; Hidrologia do solo; Recarga subterrânea.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500029

Índice de qualidade do solo associado à recarga de água subterrânea (IQS RA) na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 90
Autores: Alvarenga,Camila Cristina; Mello,Carlos Rogério de; Mello,José Marcio de; Silva,Antônio Marciano da; Curi,Nilton.
A proposição de índices de qualidade do solo tem crescido de forma considerável nos últimos anos para análises de sustentabilidade ambiental e da produção agrícola. No entanto, não há, nas condições brasileiras, o desenvolvimento de qualquer indicador de qualidade do solo vinculado à recarga de água subterrânea. O objetivo deste estudo foi gerar um índice de qualidade do solo, relacionado à recarga de água subterrânea (IQS RA), válido para as condições da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande e proceder a seu mapeamento por meio de técnicas geoestatísticas. O IQS RA proposto é uma combinação linear de três indicadores relacionados à infiltração de água no solo: densidade do solo, condutividade hidráulica saturada e macroporosidade. Para sua validação, foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção de água; Hidrologia do solo; Uso da terra; Mapeamento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000500025

Simulação da variabilidade espacial da erosão hídrica em uma sub-bacia hidrográfica de Latossolos no sul de Minas Gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Antônio Marciano da; Mello,Carlos Rogério de; Curi,Nilton; Oliveira,Polyanna Mara de.
A simulação da distribuição espacial da erosão do solo consiste em uma ferramenta poderosa para o planejamento conservacionista em bacias hidrográficas, sendo uma importante aplicação da Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS) associada a princípios de interpolação espacial, principalmente a geoestatística. Este trabalho objetivou simular a distribuição espacial da erosão hídrica numa sub-bacia hidrográfica da região do Alto Rio Grande (MG), aplicando ferramentas geoestatísticas para distribuição espacial e mapeamento. Diferentes cenários de uso do solo foram analisados. A erosão foi estimada com base na EUPS aplicada a células, considerando as unidades pedológicas e diferentes usos em cada célula. O fator topográfico (LS) das células foi obtido com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Manejo ambiental; Mapeamento; EUPS.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500033

Padrão espaço-temporal da umidade volumétrica do solo em uma bacia hidrográfica com predominância de latossolos
Provedor de dados: 90
Autores: Ávila,Léo Fernandes; Mello,Carlos Rogério de; Mello,José Márcio de; Silva,Antônio Marciano da.
A umidade volumétrica do solo possui alta variabilidade espacial e temporal devido à influência de vários fatores ambientais e de uso do solo. Desse modo, seu entendimento assume papel fundamental na modelagem dos processos que envolvem o escoamento superficial, a erosão do solo e o transporte de sedimentos. Nesse contexto, objetivou-se neste estudo avaliar o padrão espacial e temporal da umidade volumétrica na camada superficial do solo, nas diferentes estações do ano, em uma bacia hidrográfica experimental, com predominância de latossolos, localizada na região Sul de Minas Gerais. Para isso, utilizou-se o conceito de estabilidade temporal e escalonamento de semivariogramas, o qual possibilitou a comparação da estrutura espacial dos modelos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estabilidade temporal; Estrutura da variabilidade espacial; Semivariograma; Umidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500034

Distribuição espacial da precipitação e da erosividade da chuva mensal e anual no Estado do Espírito Santo
Provedor de dados: 90
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Viola,Marcelo Ribeiro; Curi,Nilton; Silva,Antônio Marciano da.
O mapeamento da erosividade da chuva e da precipitação pluvial consiste de um instrumento prático e indispensável para o planejamento do uso do solo em escalas regionalizadas, como países, Estados ou grandes bacias hidrográficas. Nesse contexto, objetivou-se neste estudo analisar a continuidade espacial do potencial erosivo da chuva e da precipitação pluviométrica, nas escalas de tempo mensal e anual, e posterior mapeamento destas, para o Estado do Espírito Santo, visando fornecer informações básicas ao planejamento de uso e manejo sustentável do solo. Para isso, 129 estações pluviométricas foram empregadas no estudo; a erosividade da chuva foi calculada tendo-se como base equações de Fournier ajustadas para os Estados vizinhos, porém com características...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial erosivo da chuva; Geoestatística; Mapeamento; Conservação do solo e da água.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600022

Aplicabilidade do lisem (limburg soil erosion) para simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica tropical
Provedor de dados: 90
Autores: Gomes,Natalino Martins; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da; Beskow,Samuel.
As variáveis de entrada do modelo LISEM, mais importantes do ponto de vista da gênese do escoamento superficial direto (umidade do solo antecedente aos eventos de precipitação pluvial (θap) e espessura da camada de solo considerada no balanço hídrico) foram calibrados para eventos individuais de precipitação pluvial ocorridos na bacia hidrográfica do ribeirão Marcela, da região Alto Rio Grande, MG. Avaliou-se, também, a influência de diferentes cenários nas variáveis do escoamento superficial direto. O modelo apresentou elevada sensibilidade à umidade do solo, sendo este sua principal variável de calibração. A influência da camada de balanço hídrico esteve associada à umidade de calibração, observando-se que, quanto maior a profundidade, maior a umidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem distribuída; Uso do solo; Escoamento superficial; Umidade do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600025

Estimativa do escoamento superficial em uma bacia hidrográfica com base em modelagem dinâmica e distribuída
Provedor de dados: 90
Autores: Beskow,Samuel; Mello,Carlos Rogério de; Coelho,Gilberto; Silva,Antônio Marciano da; Viola,Marcelo Ribeiro.
A estimativa do escoamento superficial em bacias hidrográficas é de suma importância para conservação dos recursos naturais; entretanto, esse é um processo complexo e dinâmico, principalmente no contexto de sua variabilidade espacial. Dessa forma, torna-se adequada a aplicação dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) usando pequenas células de informação, pois assim é possível considerar o comportamento espacial das variáveis associadas à origem do escoamento superficial. Este trabalho teve como objetivo implementar os modelos hidrológicos Curva Número (CN-SCS) e Curva-Número Modificado (CN-MMS), com base na linguagem de programação do SIG PCRaster e em uma base de dados reduzida, de forma distribuída e dinâmica, com o intuito de estimar as lâminas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação de solo e água; Simulação; SIG; PCRaster.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000100018

Potencial de sequestro de carbono em diferentes biomas do Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Carvalho,João Luis Nunes; Avanzi,Junior Cesar; Silva,Marx Leandro Naves; Mello,Carlos Rogério de; Cerri,Carlos Eduardo Pellegrino.
O solo é um importante compartimento de C e exerce papel fundamental sobre a emissão de gases do efeito estufa e consequentes mudanças climáticas globais. Mudanças no uso e manejo do solo podem causar tanto efeito negativo como positivo no que se refere à emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Entretanto, atualmente tem sido constatada a intensificação do aquecimento global, causado pelo aumento das emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa, oriundos principalmente da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento e do uso inadequado do solo para agricultura. O uso e manejo inadequado do solo, além de contribuir para o efeito estufa, ainda traz problemas relacionados à sua sustentabilidade devido à degradação da matéria orgânica do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso da terra; Emissão de gases do efeito estufa; Estoque de carbono no solo; Aquecimento global.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000200001

ANÁLISE DA EQUAÇÃO DE PERDA DE CARGA DE HAZEN-WILLIAMS, ASSOCIADA AOS REGIMES HIDRÁULICOS PARA TUBOS DE PVC E POLIETILENO DE PEQUENO DIÂMETRO
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Carvalho,Jacinto de Assunção.
RESUMO Objetivou-se, com o presente trabalho, ajustar a equação de Hazen-Williams, a partir da equação de Darcy-Weisbach, aos regimes hidráulicos, melhorando sua precisão, e avaliar a variação do coeficiente C, com o diâmetro e a velocidade, mostrando a imprecisão gerada por esta equação em tubos de PVC e polietileno de pequeno diâmetro, quando nenhum ajuste é feito. Para tanto, trabalhou-se com transformações matemáticas a partir da combinação das equações de Hazen-Williams e Darcy-Weisbach; utilizando-se a regressão linear múltipla dos dados para o regime turbulento misto, modelou-se uma equação explícita para o fator f da equação de Darcy-Weisbach, aplicando-a às transformações matemáticas obtidas. Para os demais regimes, utilizaram-se as definições de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perda de carga; Equações de perda de carga; Tubos plásticos.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300247

Utilização do inversos de freqüência em sistemas de irrigação para controle de vazão
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de Assunção; Mello,Carlos Rogério de; Braga Júnior,Roberto Alves; Reinato,Carlos Henrique; Santana,Márcio José de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o uso de um inversor de freqüência de 25 cv na irrigação, considerando-se diferentes demandas de água como manejo. A avaliação consistiu de uma análise de custos e benefícios, ambos anuais. O custo foi calculado com base no fator de recuperação do capital, para taxas de juros de 6 e 12% e períodos de amortização de 5 e 15 anos. O benefício consistiu da economia de energia proporcionada pelo inversor de freqüência em relação aos procedimentos usuais de controle da vazão. Relacionaram-se os parâmetros econômicos e de manejo da irrigação, com o objetivo de se avaliar o equipamento para qualquer situação de projeto. Como exemplo de aplicação, analisaram-se duas situações de controle de vazão comparadas ao inversor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Inversor de freqüência; Análise econômica; Energia.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100010

Development, sensitivity and uncertainty analysis of LASH model
Provedor de dados: 63
Autores: Beskow,Samuel; Mello,Carlos Rogério de; Norton,Lloyd Darrell.
Many hydrologic models have been developed to help manage natural resources all over the world. Nevertheless, most models have presented a high complexity regarding data base requirements, as well as, many calibration parameters. This has brought serious difficulties for applying them in watersheds where there is scarcity of data. The development of the Lavras Simulation of Hydrology (LASH) in a GIS framework is described in this study, which focuses on its main components, parameters, and capabilities. Coupled with LASH, sensitivity analysis, parameter range reduction, and uncertainty analysis were performed prior to the calibration effort by using specific techniques (Morris method, Monte Carlo simulation and a Generalized Likelihood Uncertainty...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: GLUE methodology; Morris method; Hydrologic modeling; Parameter ranges; Automatic calibration.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162011000300001

Knowledge-based digital soil mapping for predicting soil properties in two representative watersheds
Provedor de dados: 63
Autores: Menezes,Michele Duarte de; Silva,Sérgio Henrique Godinho; Mello,Carlos Rogério de; Owens,Phillip Ray; Curi,Nilton.
ABSTRACT: The estimation of soil physical and chemical properties at non-sampled areas is valuable information for land management, sustainability and water yield. This work aimed to model and map soil physical-chemical properties by means of knowledge-based digital soil mapping approach as a study case in two watersheds representative of different physiographical regions in Brazil. Two watersheds with contrasting soil-landscape features were studied regarding the spatial modeling and prediction of physical and chemical properties. Since the method uses only one value of soil property for each soil type, the way of choosing typical values as well the role of land use as a covariate in the prediction were tested. Mean prediction error (MPE) and root mean...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: ANOVA test; Spatial variability; Fuzzy logic; Typical values.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162018000200144

A hydropedological approach to a mountainous Clayey Humic Dystrudept in the Mantiqueira Range, southeastern Brazil
Provedor de dados: 63
Autores: Pinto,Leandro Campos; Mello,Carlos Rogério de; Norton,Lloyd Darrell; Poggere,Giovana Clarice; Owens,Phillip Ray; Curi,Nilton.
ABSTRACT: The Mantiqueira Range region is one of the most important headwaters in southeastern Brazil. In this context, the relationship between pedology and hydrology has been debated and analyzed in recent years, contributing to the creation of a multidisciplinary science call hydropedology. Therefore, the aim of this study was to evaluate the hydropedological properties of a mountainous Clayey Humic Dystrudept in the Mantiqueira Range region, in the state of Minas Gerais, Brazil, comparing two land-uses, native forest and pasture. The hydraulic conductivity results demonstrated that native forest (MFO) has a strong influence on this parameter, offering conditions for movement of water in the soil that are more adequate in this profile than in pasture....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: S index; Saturated hydraulic conductivity; Soil pore size distribution; Soil erosion; Water quality.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162018000100060

Geomorphometric tool associated with soil types and properties spatial variability at watersheds under tropical conditions
Provedor de dados: 63
Autores: Silva,Sérgio Henrique Godinho; Menezes,Michele Duarte de; Mello,Carlos Rogério de; Góes,Helen Thaís Pereira de; Owens,Phillip Ray; Curi,Nilton.
ABSTRACT The application of quantitative methods to digital soil and geomorphological mapping is becoming an increasing trend. One of these methods, Geomorphons, was developed to identify the ten most common landforms based on digital elevation models. This study aimed to make a quantitative assessment of the relationships between Geomorphons units, determined at three spatial resolutions and nine radii, and soil types and properties of two watersheds with different soil-landscape relationships in Brazil to help soil surveying and mapping under tropical conditions. The study was conducted at Lavrinha Creek (LCW) and Marcela Creek (MCW) watersheds, located in the state of Minas Gerais, Brazil. Spatial resolutions of 10, 20 and 30 m were the basis for...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geomorphons; Soil-landscape relationships; Pedology; Landforms; Digital soil mapping.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162016000400363

Spatial prediction of soil properties in two contrasting physiographic regions in Brazil
Provedor de dados: 63
Autores: Menezes,Michele Duarte de; Silva,Sérgio Henrique Godinho; Mello,Carlos Rogério de; Owens,Phillip Ray; Curi,Nilton.
ABSTRACT This study compared the performance of ordinary kriging (OK) and regression kriging (RK) to predict soil physical-chemical properties in topsoil (0-15 cm). Mean prediction of error and root mean square of prediction error were used to assess the prediction methods. Two watersheds with contrasting soil-landscape features were studied, for which the prediction methods were performed differently. A multiple linear stepwise regression model was performed with RK using digital terrain models (DTMs) and remote sensing images in order to choose the best auxiliary covariates. Different pedogenic factors and land uses control soil property distributions in each watershed, and soil properties often display contrasting scales of variability. Environmental...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ordinary kriging; Multiple linear regression; Regression kriging.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162016000300274

Spatial distribution of top soil water content in an experimental catchment of Southeast Brazil
Provedor de dados: 63
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Ávila,Léo Fernandes; Norton,Lloyd Darrell; Silva,Antônio Marciano da; Mello,José Márcio de; Beskow,Samuel.
Soil water content is essential to understand the hydrological cycle. It controls the surface runoff generation, water infiltration, soil evaporation and plant transpiration. This work aims to analyze the spatial distribution of top soil water content and to characterize the spatial mean and standard deviation of top soil water content over time in an experimental catchment located in the Mantiqueira Range region, state of Minas Gerais, Brazil. Measurements of top soil water content were carried out every 15 days, between May/2007 and May/2008. Using time-domain reflectometry (TDR) equipment, 69 points were sampled in the top 0.2 m of the soil profile. Geostatistical procedures were applied in all steps of the study. First, the spatial continuity was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mantiqueira Range; Soil water content mapping; Soil hydrology; Geostatistical techniques.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162011000300003

Solum depth spatial prediction comparing conventional with knowledge-based digital soil mapping approaches
Provedor de dados: 63
Autores: Menezes,Michele Duarte de; Silva,Sérgio Henrique Godinho; Mello,Carlos Rogério de; Owens,Phillip Ray; Curi,Nilton.
Solum depth and its spatial distribution play an important role in different types of environmental studies. Several approaches have been used for fitting quantitative relationships between soil properties and their environment in order to predict them spatially. This work aimed to present the steps required for solum depth spatial prediction from knowledge-based digital soil mapping, comparing the prediction to the conventional soil mapping approach through field validation, in a watershed located at Mantiqueira Range region, in the state of Minas Gerais, Brazil. Conventional soil mapping had aerial photo-interpretation as a basis. The knowledge-based digital soil mapping applied fuzzy logic and similarity vectors in an expert system. The knowledge-based...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil survey; Fuzzy logic; Similarity vectors.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162014000400009

Desempenho de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência para a região da Serra da Mantiqueira, MG
Provedor de dados: 65
Autores: Pereira,Donizete dos Reis; Yanagi,Sílvia de Nazaré Monteiro; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da; Silva,Lucas Alves da.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar o desempenho de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) nas escalas diária e mensal, durante os períodos chuvoso (outubro a março) e seco (abril a setembro), nos anos de 2007 e 2008, para a bacia hidrográfica do ribeirão Lavrinha, região da Serra da Mantiqueira, Minas Gerais (MG). O método de Penman-Monteith-FAO foi utilizado como referência. Para avaliação do desempenho dos métodos, foram considerados os coeficientes de correlação (r) e determinação (r²), concordância de Willmott (d), desempenho (c) de Camargo &amp;amp; Sentelhas e erro padrão de estimativa (EPE). Em geral, verificou-se que os métodos que envolvem radiação solar foram mais precisos na estimativa da ETo em relação aos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Métodos de estimativa; Serra da Mantiqueira; Balanço hídrico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900016

CHANGE DETECTION IN BRAZILIAN SAVANNAS USING SEMIVARIOGRAMS DERIVED FROM NDVI IMAGES
Provedor de dados: 64
Autores: Acerbi Júnior,Fausto Weimar; Silveira,Eduarda Martiniano de Oliveira; Mello,José Márcio de; Mello,Carlos Rogério de; Scolforo,José Roberto Soares.
The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is often used to extract information from vegetated areas since it is directly related to vegetation parameters such as percent of ground cover, photosynthetic activity of the plant and leaf area index. The aim of this paper was to analyze the potencial of semivariograms generated from NDVI values to detect changes in vegetated areas, analyzing their behavior (shape) and derived metrics (range, sill and nugget). Semivariograms were generated from NDVI values derived from Landsat TM images of May 2010, June 2010 and July 2011. The study area is located in the northern state of Minas Gerais, Brazil, and is covered by Brazilian savannas vegetation, totalizing 1,596 ha. Semivariograms were generated after the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deforestation; Geostatistics; Remote sensing.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542015000200103

Water quality index in two land use situations in the Mantiqueira Range
Provedor de dados: 64
Autores: Pinto,Leandro Campos; Mello,Carlos Rogério de; Ferreira,Daniel Furtado; Ávila,Léo Fernandes.
The use of a large number of water quality indicators increases the costs of streamflow monitoring throughout the time. Principal Component Analysis (PCA) can be considered a promised tool for water resources management, allowing a reduction in the dimensionality of the data and facilitating their analyses. This study aimed to obtain a water quality index (WQI) to characterize the Mantiqueira Range region. Water quality indicators from a sub-basin entirely occupied by Atlantic Forest and from another predominantly occupied by pasture were normalized and used to compose the WQI. The normalized values were submitted to a PCA evaluation and the WQI was then calculated. The Indicators with greatest weight, according to the PCA, were total coliform, nitrate,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atlantic Forest; Springs; Environmental indicators; Principal components analysis.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542013000400007

Spatial distribution of the litter carbon stock in the Cerrado biome in Minas Gerais state, Brazil
Provedor de dados: 64
Autores: Morais,Vinícus Augusto; Mello,José Marcio de; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Carlos Alberto; Scolforo,José Roberto Soares.
ABSTRACT Litter corresponds to the layer of decomposing dead organic matter present on the soil surface. This layer is very important for nutrient cycling and contributes with organic matter accumulation in the soil, besides the carbon stock. The objective herein was to quantify the carbon biomass, both content and stock, and map the litter C-stock in the Cerrado biome, which is formed by Savanna Grassland (SG), Cerrado Stricto Sensu (CE) and Forest Savanna (FS), in Minas Gerais state, southeastern Brazil. The data were collected in 26 fragments in Minas Gerais state, totaling 210 sampling locations. A variographic study was conducted and, for mapping, the ordinary kriging method was used for delimitation of homogeneous zones. It was possible to detect...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Climate change; Kriging; Mapping procedures; Accumulated biomass.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542017000500580

Performance of the probability distribution models applied to heavy rainfall daily events
Provedor de dados: 64
Autores: Marques,Rosângela Francisca de Paula Vitor; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da; Franco,Camila Silva; Oliveira,Alisson Souza de.
Probabilistic studies of hydrological variables, such as heavy rainfall daily events, constitute an important tool to support the planning and management of water resources, especially for the design of hydraulic structures and erosive rainfall potential. In this context, we aimed to analyze the performance of three probability distribution models (GEV, Gumbel and Gamma two parameter), whose parameters were adjusted by the Moments Method (MM), Maximum Likelihood (ML) and L - Moments (LM). These models were adjusted to the frequencies from long-term of maximum daily rainfall of 8 rain gauges located in Minas Gerais state. To indicate and discuss the performance of the probability distribution models, it was applied, firstly, the non-parametric Filliben...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Probability distribution models; Intense rainfall; Statistical inference; Non-parametric statistical tests.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542014000400003

Continuidade espacial de atributos físico-hídricos do solo em sub-bacia hidrográfica de cabeceira
Provedor de dados: 64
Autores: Junqueira Júnior,José Alves; Silva,Antonio Marciano da; Mello,Carlos Rogério de; Pinto,Daniel Brasil Ferreira.
O conhecimento da estrutura de continuidade espacial dos atributos fisico-hídricos de solos é uma importante ferramenta para o manejo solo em sub-bacias hidrográficas. No entanto, o mapeamento produzido não pode apresentar-se enviesado, com tendências, como acontece com aqueles puramente geométricos. Desta forma, neste trabalho, objetivou-se avaliar modelos de semivariogramas, bem como, métodos de ajuste, para volume total de poros (VTP), condutividade hidráulica do solo saturado (k o), porosidade drenável (m), umidade volumétrica na capacidade de campo (qcc), umidade volumétrica no ponto de murcha permanente (qpmp) e capacidade total de armazenamento de água (CTA), em uma sub-bacia hidrográfica na cabeceira do Rio Grande, na Serra da Mantiqueira. Para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Validação cruzada; Mínimos quadrados ponderados; Máxima verossimilhança.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000300032

Continuidade espacial de chuvas intensas no estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 64
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Viola,Marcelo Ribeiro; Mello,José Marcio de; Silva,Antônio Marciano da.
O mapeamento de variáveis climáticas, como chuvas intensas, é de fundamental importância para o manejo ambiental. Para isto, ferramentas estatísticas para interpolação espacial devem ser devidamente analisadas e caracterizadas. Assim, objetivou-se com este trabalho analisar modelos e métodos de modelagem do semivariograma que melhor se ajustem a chuvas intensas com duração de 20, 60, 360 e 1440 minutos e tempos de retorno de 5, 50 e 100 anos, fornecendo subsídios primordiais para espacialização da mesma pelo interpolador geoestatístico, para o Estado de Minas Gerais. Foram testados os modelos esférico, exponencial e gaussiano pelos métodos de ajuste da Máxima Verossimilhança (MV) e Mínimos Quadrados Ponderados (MQP). Utilizou-se como critério de escolha do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrutura de dependência espacial; Chuva intensa; Geoestatística.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200029

Hydrological simulation as subside for management of surface water resources at the Mortes River Basin
Provedor de dados: 64
Autores: Eduardo,Eliete Nazaré; Mello,Carlos Rogério de; Viola,Marcelo Ribeiro; Owens,Phillip Ray; Curi,Nilton.
ABSTRACT Hydrological models are tools which describe processes and allow predicting the results of making management decisions, and are an important water resource management tool, especially for small-sized watersheds. This work had as an objective to test different calibration strategies and apply the SWAT model for hydrological simulation of the Mortes River Basin, MG. We evaluated 6 fluviometric stations, with drainage area between 272 and 6070 km² for purposes of water resource management. The evaluation of the model performance was conducted by using Nash-Sutcliffe coefficients (CNS) and percent bias (PBIAS). The results obtained from the statistic indices applied in the analysis of the model performance qualified the SWAT hydrological model as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Environmental management; SWAT; Drainage area; Calibration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542016000400390

Soil erosion vulnerability in the verde river basin, southern minas gerais
Provedor de dados: 64
Autores: Oliveira,Vinícius Augusto de; Mello,Carlos Rogério de; Durães,Matheus Fonseca; Silva,Antônio Marciano da.
Soil erosion is one of the most significant environmental degradation processes. Mapping and assessment of soil erosion vulnerability is an important tool for planning and management of the natural resources. The objective of the present study was to apply the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) using GIS tools to the Verde River Basin (VRB), southern Minas Gerais, in order to assess soil erosion vulnerability. A annual rainfall erosivity map was derived from the geographical model adjusted for Southeastern Brazil, calculating an annual value for each pixel. The maps of soil erodibility (K), topographic factor (LS), and use and management of soils (C) were developed from soils and their uses map and the digital elevation model (DEM) developed for...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE); GIS; Erosion; Basin management.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542014000300006

Variabilidade espacial de atributos físicos do solo em uma microbacia hidrográfica
Provedor de dados: 64
Autores: Vieira,Vinicius Augusto da Silveira; Mello,Carlos Rogério de; Lima,José Maria de.
A variabilidade espacial dos atributos físicos do solo é importante para a caracterização do comportamento espacial dos solos em bacias hidrográficas. Objetivou-se com este trabalho estudar a variabilidade espacial de atributos físicos do solo em uma microbacia hidrográfica, visando subsidiar estudos de manejo do solo e da água. A área em estudo é uma microbacia que pode ser considerada homogênea para estudos com agentes erosivos, como a precipitação, devido ao tamanho reduzido (1,23 ha), mas de grande variabilidade de respostas à erosão, em função dos atributos do solo, vegetação, histórico de uso e relevo. Com o auxílio de SIG, DGPS e estação total, toda área foi dividida em grid retangular de 20 m, onde o solo foi amostrado em duas camadas, 0 a 20 cm e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Física do solo; Microbacia hidrográfica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000500031

Hydrosedimentologic disturbance index applied to watersheds of Minas Gerais state
Provedor de dados: 64
Autores: Durães,Matheus Fonseca; Mello,Carlos Rogério de.
Ecological indicators have become important tools for assessment and monitoring of natural resources, being the understanding of the relationship between antropic activities and the environmental response essential for their structuring. Although the development of potential indicators may prove sensitive to many variables, they must demonstrate their ability to take the surrounding conditions, from those relatively preserved to those highly disturbed. Based on this premise, the development of the Hydrossedimentological DisturbanceIndex (HSDI) for environmental assessment at watersheds in Minas Gerais state, emerges as a potential tool to support decisions which should be focused on the improvement of natural resources management. A HSDI proposal was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Environmental indicators; Water resource; Soil erosion; Sediment transport.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542014000100007

Agricultural watershed modeling: a review for hydrology and soil erosion processes
Provedor de dados: 64
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Norton,Lloyd Darrell; Pinto,Leandro Campos; Beskow,Samuel; Curi,Nilton.
ABSTRACT Models have been used by man for thousands of years to control his environment in a favorable way to better human living conditions. The use of hydrologic models has been a widely effective tool in order to support decision makers dealing with watersheds related to several economic and social activities, like public water supply, energy generation, and water availability for agriculture, among others. The purpose of this review is to briefly discuss some models on soil and water movement on landscapes (RUSLE, WEPP, GeoWEPP, LASH, DHSVM and AnnAGNPS) to provide information about them to help and serve in a proper manner in order to discuss particular problems related to hydrology and soil erosion processes. Models have been changed and evaluated...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: RUSLE; WEPP; GeoWEPP; LASH; DHSVM; AnnAGNPS.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542016000100007

Land-use effect on hydropedology in a mountainous region of Southeastern Brazil
Provedor de dados: 64
Autores: Pinto,Leandro Campos; Mello,Carlos Rogério de; Norton,Lloyd Darrell; Silva,Sérgio Henrique Godinho; Taveira,Luís Renato Silva; Curi,Nilton.
ABSTRACT In Brazil, the Mantiqueira Range, southeastern region, shelters the last remnants of the ecologically important Upper Montane Tropical Forest. since extensive exploration that has been taking place in this biome for decades, the influence of land-use changes on hydropedology in these areas must be investigated once major land-use changes have been observed. This study aims to evaluate the land-use influence on soil drainable porosity (SDP) in a headwater watershed located in the Mantiqueira Range region, and to validate the proposed methods based on micromorphological and hydrological indicators. The native vegetation of the study area is Atlantic forest that occupies 62% of the area, and the remaining 38% has been used for pasture. Thirty nine...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Upper montane tropical forest; Ecological services; Mapping modeling; Geomorphons.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542017000400413

Spatial variability of the rainfall erosivity in southern region of Minas Gerais state, Brazil
Provedor de dados: 64
Autores: Aquino,Regimeire Freitas; Silva,Marx Leandro Naves; Freitas,Diego Antonio França de; Curi,Nilton; Mello,Carlos Rogério de; Avanzi,Junior Cesar.
Rainfall erosivity and its spatial variability were studied for 54 pluviometric stations in Southern Minas Gerais State (48º00' - 44º00'W; 23º50' - 20º00'S), aiming to plan the land-use strategies. Therefore, erosivity factor was determined for the pluviometric stations, using long-term rainfall data sets obtained along with the Brazilian National Water Agency- ANA, which varied from 15 to 40 years. The monthly and annual erosivity indexes were generated using Fournier equation for Lavras, MG and the spatial distribution of rainfall erosivity was studied on the basis of geostatistical approaches considering only the distance which separates them, developing the isotropic experimental semivariogram. The semivariogram adjustment was done based on the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosive potential; Soil sustainability; Kriging.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542012000500006

Land-use influence on the soil hydrology: An approach in upper Grande River basin, Southeast Brazil
Provedor de dados: 64
Autores: Pinto,Leandro Campos; Mello,Carlos Rogério de; Norton,Lloyd Darrell; Curi,Nilton.
ABSTRACT Brazil is a large country that depends on the hydroelectricity generation hydropower dams. The Upper Grande River Basin (UGRB) is one of the most important Brazilian hydrological regions in terms of water availability and electric energy production. Therefore, studies of water availability are indispensable for a better and more successful decision making in water resources management in the region. This study objective to approach the land-use influence on the soil hydrology in the Upper Grande River Basin, a strategic headwater basin of southeastern Brazil. This study uses hydrological indicators (baseflow/runoff (BF/R) and overland flow/runoff (OF/R)) extracted from eight watersheds, varying the size and localization in the region, to support...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Land-use impacts; Hydrological indicators; Hydropedology.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542019000122107

Precipitação provável para a região de Madre de Deus, Alto Rio Grande: modelos de probabilidades e valores característicos
Provedor de dados: 64
Autores: Junqueira Júnior,José Alves; Gomes,Natalino Martins; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da.
Nos dias atuais a irrigação é uma das principais técnicas a serviço da agricultura. Entretanto, a consideração da irrigação como única fonte de suprir a demanda de água para as plantas pode acarretar em sistemas superdimensionados, o que contribui para elevar seu custo de implantação. Uma das alternativas utilizadas na solução desse problema consiste em considerar a precipitação a um determinado nível de probabilidade, ou seja, a precipitação provável, o que possibilitaria fazer a irrigação complementar. Assim, objetivou-se com o presente trabalho, caracterizar a precipitação provável na região do município de Madre de Deus, MG, comparando quatro diferentes modelos de distribuição de freqüência (Gama, Normal, Log-normal 2 e 3 parâmetros). As lâminas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Distribuição de freqüência; Hidrologia.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000300034

Hydrological responses to climate changes in a headwater watershed
Provedor de dados: 64
Autores: Alvarenga,Lívia Alves; Mello,Carlos Rogério de; Colombo,Alberto; Cuartas,Luz Adriana; Chou,Sin Chan.
ABSTRACT Climate change impacts need to be considered in water resource planning. This work aims to study of the impacts climate change on Lavrinha headwater watershed, located in the Mantiqueira Range, southeastern Brazil. The impacts from climate change (RCP 8.5 scenario) in the Lavrinha watershed runoff were analyzed based on the "Distributed Hydrology Soil Vegetation Model" (DHSVM), forced with the climate simulated for this future climate change scenario. These simulations, in turn, were generated by the Eta regional climate model coupled to Global Climate Model (GCM) HadGEM2-ES for the 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2099 periods. The results of this study showed that the runoff is very sensitive to rising temperatures and reduced precipitation, both...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Downscaling; Eta model; DHSVM; Hydrological impacts.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542016000600647

Qualidade da água do Ribeirão Lavrinha na região Alto Rio Grande - MG, Brasil
Provedor de dados: 64
Autores: Pinto,Daniel Brasil Ferreira; Silva,Antônio Marciano da; Mello,Carlos Rogério de; Coelho,Gilberto.
Conduziu-se este trabalho, com principal objetivo de estudar o comportamento da qualidade da água, ao longo do tempo, em uma bacia hidrográfica de cabeceira do Rio Grande, MG. A bacia hidrográfica apresenta uma área de 687 ha e está situada na Serra da Mantiqueira. Foram amostrados seis pontos no Ribeirão Lavrinha no período de maio de 2006 a janeiro de 2007, totalizando sete amostragens. O mapa de uso atual do solo foi gerado a partir de levantamento em campo com auxilio de GPS. Os parâmetros analisados foram: potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica, salinidade, temperatura, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), nitrato (NO3-), nitrogênio amoniacal (NH3), fósforo (PO4), turbidez,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos IQA qualidade da água bacia hidrográfica do Ribeirão Lavrinha; MG.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000400028

Comparação de distribuições de probabilidade e estimativa da precipitação provável para região de Barbacena, MG
Provedor de dados: 64
Autores: Ribeiro,Bruno Teixeira; Avanzi,Junior Cesar; Mello,Carlos Rogério de; Lima,José Maria de; Silva,Marx Leandro Naves.
Estudos probabilísticos envolvendo variáveis climáticas são de extrema importância para as atividades da agropecuária, construção civil, turismo, transporte, dentre outros. Visando contribuir para o planejamento da agricultura irrigada, este trabalho teve como objetivos comparar distribuições de probabilidade ajustadas às séries históricas decendiais e mensais, e estimar as precipitações prováveis para o município de Barbacena, MG. Foram estudados os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, no período de 1942 a 2003, constituindo-se séries históricas com 62 anos de observações. As lâminas diárias foram totalizadas em períodos mensais e decendiais, sendo aplicadas as distribuições log-Normal 2 parâmetros, log-Normal 3 parâmetros e Gama. Para avaliar a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição Gama; Irrigação; Planejamento agrícola; Chuva.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000500004

Potencial erosivo da chuva no vale do rio doce, região centro leste do estado de Minas Gerais: primeira aproximação
Provedor de dados: 64
Autores: Oliveira,Flávio Pereira de; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Silva,Mayesse Aparecida da; Mello,Carlos Rogério de.
Entre os fatores climáticos que interferem na erosão hídrica, a precipitação pluvial, expressa pela erosividade da chuva, é o de maior importância. Portanto, seu conhecimento torna-se fundamental na recomendação de práticas de manejo e conservação do solo que visem à redução da erosão hídrica. Nesse contexto, os objetivos deste trabalho foram: a) determinar a erosividade da chuva e sua distribuição, na região do Vale do Rio Doce, MG, para nove sub-regiões; b) estimar o índice EI30 mensal, no período de 1969 a 2005, para os municípios de Ferros e Guanhães e c) determinar o tempo de retorno dos índices mensais e anuais de erosividade. O valor médio de erosividade obtido foi de 12.913 MJ mm ha-1 h-1 ano-1, sendo classificado como muito alto. Entre as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosividade; Planejamento conservacionista; Coeficiente da chuva; Período de retorno da chuva.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000600016

Relationship between raindrops and ultrasonic energy on the disruption of a Haplic Cambisol
Provedor de dados: 64
Autores: Ribeiro,Bruno Teixeira; Lima,José Maria de; Mello,Carlos Rogério de; Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Oliveira,Geraldo César de.
The aim of this work was to compare aggregate disruption of undisturbed soil samples by ultrasonic energy to aggregate disruption caused by the energy of simulated raindrops, to provide equations that can describe this relationship, and to evaluate whether aggregate stability, expressed by sonication method, may be used to estimate the effect that raindrops have on undisturbed soil samples. Undisturbed soil samples from A, Bi and C horizons of a Cambisol were submitted to different levels of ultrasonic energy and simulated raindrops. Sieved samples (aggregates) were also submitted to different levels of ultrasonic energy so that both disturbed and undisturbed conditions of samples could be compared. The results showed that the method using ultrasonic...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aggregation; Soil structure; Ultrasound.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000300021

Hydropedology
Provedor de dados: 64
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Curi,Nilton.
Pedology consists of a sub-area of Soil Science that studies the soil and its origin as well as its inter-relationship with the landscape. Hydrology is the science that studies the water in nature in its different mediums (atmosphere, soil and rock), using the watershed as a reference for analysis of the water dynamics and also its interaction with the landscape. The relationship between these two branches of knowledge has been the object of debate and analysis in recent years, contributing to the creation of a multidisciplinary science, which seeks to integrate the respective fields of research. As such, for Hydrology, Pedology has been fundamental for enabling a foundation for the processes associated to the generation of runoff and groundwater recharge,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydrology; Pedology; Soil hydrology; Geomorfology.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542012000200001

Vazões máximas e mínimas para bacias hidrográficas da região alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 64
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Viola,Marcelo Ribeiro; Beskow,Samuel.
Vazões máximas são grandezas hidrológicas aplicadas a projetos de obras hidráulicas e vazões mínimas são utilizadas para a avaliação das disponibilidades hídricas em bacias hidrográficas e comportamento do escoamento subterrâneo. Neste estudo, objetivou-se à construção de intervalos de confiança estatísticos para vazões máximas e mínimas diárias anuais e sua relação com as características fisiográficas das 6 maiores bacias hidrográficas da região Alto Rio Grande à montante da represa da UHE-Camargos/CEMIG. As distribuições de probabilidades Gumbel e Gama foram aplicadas, respectivamente, para séries históricas de vazões máximas e mínimas, utilizando os estimadores de Máxima Verossimilhança. Os intervalos de confiança constituem-se em uma importante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intervalos de confiança; Rendimentos específicos; Hidrologia estatística.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000200031

Sea surface temperature (SST) and rainfall erosivity in the Upper Grande River Basin, southeast Brazil
Provedor de dados: 64
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Norton,Lloyd Darrell; Curi,Nilton; Yanagi,Silvia Nazaré Monteiro.
Relationships between regional climates and oceanic and atmospheric anomalies are important in understanding the rainfall regime of a given region. This work aimed to analyze rainfall erosivity in the Upper Grande River Basin, Southern Minas Gerais State, Brazil; namely the two most representative environments, the Mantiqueira Range (MR) and the Plateau of Campos das Vertentes (PCV). These areas can be affected by the El Niño Southern Oscillation (ENSO) phenomena, which can be evaluated by indicators such as Sea Surface Temperature (SST) for the Niño 3.4 Region. Rainfall erosivity was calculated for individual rainfall events from January, 2006 to December, 2010. Pearson's coefficient of correlation was used to evaluate the relationships between rainfall...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil erosion; El-Niño; La-Niña; Grande River basin.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542012000100007

MICROMORPHOLOGY AND PEDOGENESIS OF MOUNTAINOUS INCEPTISOLS IN THE MANTIQUEIRA RANGE (MG)
Provedor de dados: 64
Autores: Pinto,Leandro Campos; Zinn,Yuri Lopes; Mello,Carlos Rogério de; Owens,Phillip Ray; Norton,Lloyd Darrell; Curi,Nilton.
ABSTRACTUnderstanding soil formation processes across different landscapes is needed to predict how soil properties will respond to land use change. This study aimed to characterize mountainous Inceptisols (Cambisols) under high altitude subtropical climate in southeastern Brazil, by soil physical, chemical and micromorphological analyses, under native forest and pasture. The soil under pasture had a greater bulk density than under forest, resulting in a severe reduction of macroporosity. At two depths, coarse quartz grains are angular, suggesting absence of transportational processes, thus confirming an autochthonous pedogenesis from the underlying gneissic rock. Most feldspars were weathered beyond recognition, but mineral alteration was commonly seen...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil formation; Soil microstructure; Land use change; Forest soils.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542015000500455

Levantamento pedológico e sistema de informações geográficas naavaliação do uso das terras em sub-bacia hidrográfica de Minas Gerais
Provedor de dados: 64
Autores: Menezes,Michele Duarte de; Curi,Nilton; Marques,João José; Mello,Carlos Rogério de; Araújo,Alexandre Romeiro de.
A aptidão agrícola das terras consiste em uma classificação técnica que identifica o potencial agrícola de utilização das mesmas, considerando as limitações do solo em níveis de manejo diferenciados a partir das informações geradas em um levantamento pedológico. O cruzamento dos dados de aptidão agrícola e uso atual das terras em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) consiste numa ferramenta adequada de planejamento, pois permite determinar a inadequação entre uso e aptidão agrícola, dando bases sustentáveis à exploração. Neste estudo, foram realizadas a avaliação da aptidão agrícola das terras e seu uso atual com auxílio de imagens de satélite e observações de campo, e a identificação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) em uma sub-bacia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aptidão Agrícola das Terras; Áreas de Preservação Permanente; Taxa de Adequação de Uso.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000600013

Spatial continuity of soil attributes in an Atlantic Forest remnant in the Mantiqueira Range, MG
Provedor de dados: 64
Autores: Santos,Marcela de Castro Nunes; Mello,José Marcio de; Mello,Carlos Rogério de; Ávila,Léo Fernandes.
The spatial characterization of soil attributes is fundamental for the understanding of forest ecosystems. The objective of this work was to develop a geostatistical study of chemical and physical soil attributes at three depths (D1 - 0-20 cm; D2 - 20-50 cm; D3 - 50-100 cm), in an Experimental Hydrographic Micro-catchment entirely covered by Atlantic Forest, in the Mantiqueira Range region, Minas Gerais. All the considered variables presented spatial dependence structure in the three depths, and the largest degrees of spatial dependence were observed for pH in the three depths, soil cation exchange capacity potential in D3, soil organic matter in D1 and D3 and clay and soil bulk density in D2. The method most used for the adjustments of semi-variogram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brazilian native forest; Geostatistics; Soil features.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542013000100008

Avaliação técnica de um aspersor canhão do tipo turbina
Provedor de dados: 64
Autores: César,Júlio H. Fernandes; Silva,Antônio Marciano da; Rocha,Felizardo Adenilson; Mello,Carlos Rogério de.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho técnico do aspersor canhão do tipo turbina, modelo "Mercury", fabricado pela Società Hidromecânica Emiliana (SIME) na Itália e importado pela indústria Metal Lavras Ltda. Para este estudo, foram testados três bocais ( 16, 20 e 22 mm), com pressões de serviço de 250, 300, 350, 400, 450 e 500 kPa, pelo método de ensaio radial, com a finalidade de verificar a influência dessas variáveis na uniformidade de distribuição, intensidade de aplicação, diâmetro médio das gotas, raio de alcance e uniformidade de rotação. Tabelas contendo os valores de intensidade média de precipitação, espaçamentos recomendados e coeficientes de uniformidade foram criadas, cobrindo uma deficiência demonstrada no catálogo do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aspersor canhão; Turbina; Avaliação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000400029