Consulta: creatorFacets:"Mion,Renildo L."
Registros recuperados: 4
Data/hora: 04/06/2024 05:13:06

Uso de mesa vertical como parâmetro para regulagens de turboatomizadores
Provedor de dados: 70
Autores: Mion,Renildo L.; Sombra,Weberte A.; Duarte,José M. de L.; Nascimento,Elivânia M. S.; Viliotti,Carlos A.; Lucas,Fidel C. B.; Monte,Clesson A.
O consumo excessivo de agrotóxicos na agricultura brasileira é preocupante, e um dos fatores que contribuem para este excesso é o uso incorreto dos equipamentos de aplicação, causando grandes problemas de contaminação ambiental. O sucesso de uma aplicação agrícola somente é efetivado quando se consegue atingir o alvo com a menor contaminação ambiental possível. O objetivo deste trabalho foi comparar o perfil da distribuição vertical de um turboatomizador com e sem fluxo de ar e o número de bicos utilizados nos ramais, utilizando-se de uma mesa vertical como parâmetro de avaliação. O conjunto utilizado foi um trator marca VALTRA, modelo BM-120 4x2 TODA, e um turboatomizador da marca Jacto, modelo ARBUS 400 GOLDEN, com pontas do tipo J5-2, pressão de 1378...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mesa vertical; Acurácia; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200015

Calibration of angles of nozzles and deposition of an axial-flow sprayer on dwarf cashew
Provedor de dados: 70
Autores: Mion,Renildo L.; Sousa,Beatriz M. de; Cordeiro,Igor M.; Sombra,Weberte A.; Duarte,José M. de L.; Lucas,Fidel C. B.
The study aimed to determine an optimum angle for the nozzles axial-flow sprayers a deposition for better vertical distribution focused on cashew. In laboratory tests were conducted adjusting the angle of the nozzle axial-flow sprayers. The experimental design was randomized blocks in a 2x3 factorial with four replications. The treatment for this test were two settings (with and without the adjustment of the angles of the nozzles ) and tree application volumes 273, 699 and 954 L ha-¹.The study was conducted in an orchard of dwarf cashew, with eight years of age. It was concluded that the volumetric distribution profile showed better vertical distribution uniformity when the angles of the nozzles were regulated for the canopy, the adjustment of the angles...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fruit; Deposition; Vertical patternator.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000400020

Tensões aplicadas no solo pelas diferentes pressões do pneu de um trator agrícola
Provedor de dados: 70
Autores: Mion,Renildo L.; Holanda,Áurea S. de; Barroso,Suelly H. de A; Silva,Samuel de A. T. E.
RESUMO A distribuição das tensões provocadas por rodados das máquinas agrícolas é dependente da carga da roda e da pressão interna do pneu, bem como das condições do solo. O objetivo do presente trabalho consistiu em avaliar numericamente a distribuição dos deslocamentos e das tensões atuantes em um solo coletado no Estado do Ceará, provocada pela passagem de um trator agrícola. O peso individual do pneu traseiro (dimensões 18.4-34 R1) em que foi medida a área de contato do pneu com o solo era de 17,1 kN. Nas análises numéricas, baseadas no método dos Elementos Finitos, foram considerados diferentes valores da pressão interna do pneu (96,5 kPa, 124,0 kPa, 151,0 kPa e 179,0 kPa) com suas respectivas áreas de contato (0,2256 m2, 0,1660 m2, 0,1522 m2 e 0,1393...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Método dos elementos finitos; Módulo resiliente; Compactação; Pneus.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000100063

Consumo de combustível na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Salvador,Nilson; Benez,Sérgio H.; Mion,Renildo L.
A subsolagem tem aumentado nos últimos anos de forma indiscriminada, faltando estudos que norteiem os melhores procedimentos para que novos problemas não sejam acrescentados devido a subsolagens inadequadas ou mesmo em solos onde a operação é desnecessária, e principalmente buscar redução no consumo de combustível. Dessa forma, este trabalho teve o objetivo de avaliar o consumo de combustível na operação de subsolagem efetuada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo, classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico. Os preparos foram realizados com arado de discos, arado de discos mais uma gradagem de nivelamento, grade pesada, grade pesada mais gradagem de nivelamento e escarificador. A realização da subsolagem depois dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Potência; Implementos; Deslizamento das rodas motrizes; Velocidade operacional.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200006