Consulta: creatorFacets:"Nascimento,José Adeilson Medeiros do"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 00:55:24

Água salina e esterco bovino líquido na formação de mudas de goiabeira cultivar Paluma
Provedor de dados: 94
Autores: Cavalcante,Lourival Ferreira; Vieira,Montesquieu da Silva; Santos,Ailton Francisco dos; Oliveira,Wagner Maximo de; Nascimento,José Adeilson Medeiros do.
A salinidade dos solos e das águas, em muitas regiões de áreas áridas e semi-áridas do Nordeste brasileiro constitui sério obstáculo ao sistema de produção agrícola. No período de novembro de 2007 a fevereiro de 2008, foi desenvolvido um experimento para avaliar os efeitos da salinidade da água de irrigação e do esterco líquido bovino durante o período de formação de mudas de goiabeira Paluma. Os tratamentos foram distribuídos em blocos ao acaso, em esquema fatorial 5 × 2, referente aos níveis de salinidade da água: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 dS m-1 no solo sem e com esterco líquido bovino, em seis repetições e seis plantas por parcela. A salinidade do solo foi marcadamente elevada com o aumento da salinidade da água de irrigação, refletindo em declínio no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava L.; Salinidade; Insumo orgânico.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452010000100030

Energy analysis of ethanol from sugarcane irrigated with treated domestic sewage
Provedor de dados: 124
Autores: Freitas,Cley Anderson Silva de; Bezerra,Francisco Marcus Lima; Silva,Alexandre Reuber Almeida da; Albiero,Daniel; Nascimento,José Adeilson Medeiros do.
ABSTRACT Using energy balance methodology, this study compared the sustainability of ethanol synthesis from sugarcane irrigated with different replacement levels based on the evaporation estimated in a Class A pan (ECA), using treated domestic sewage effluent and groundwater as the water source, in Aquiraz, in the State of Ceará. The adopted statistical design was of randomised blocks in split plots, with four replications. Two water sources (treated sewage effluent and groundwater) were evaluated in the plots, and five irrigation levels (50, 75, 100, 125 and 150% of the ECA) were evaluated in the split plots. Irrigation with treated domestic sewage effluent results in greater energy expenditure. The irrigation depth relative to 150% of the ECA expends the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reuse of water; Energy balance; Saccharum officinarum L.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902018000300389