Consulta: creatorFacets:"Nascimento,José W. B. do"
Registros recuperados: 35
Data/hora: 16/06/2024 09:10:07

Forças de atrito em silos verticais de paredes lisas em diferentes relações altura/diâmetro
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Rafael C.
Para desenvolver um projeto de silo, é necessário que fatores como o fluxo e cargas sejam criteriosamente avaliados. Portanto, como objetivo principal deste trabalho destacam-se a mensuração, a análise e a comparação com normais internacionais das forças de atrito nas paredes de um silo cilíndrico de fundo plano. Para a medição das forças de atrito, foram utilizados dois conjuntos de três células de carga e um sistema de aquisição de dados. O silo foi carregado concentricamente com areia seca e descarregado concêntrica e excentricamente a partir de duas excentricidades através de orifícios de 80 mm de diâmetro. Os resultados evidenciam que o modelo de silo-piloto é adequado para a medição das forças de atrito nas paredes e que os valores teóricos propostos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Normas internacionais; Fundo plano; Excentricidade; Descarregamento; Silo cilíndrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000100002

Mechanical properties of grain in silos for simulation designs
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Marques,Jordânio I.; Costa,Carlos A. da.
ABSTRACT For the calculation of silos structures it has been used new methods and computational tools that require mechanical properties knowledge that are still unknown for most storable materials, especially grains. In this context, we aimed to determine the mechanical properties of rice and beans grains with moisture contents of 10, 12, and 14% by applying four compressive loads (5, 10, 15 and 20). The determined mechanical properties were Poisson's ratio (ν), Modulus of Elasticity (E), and the dilatancy angle (ψ). The procedure consisted in the application of the load in compression cell, adapted from MOLENDA &amp; STASIAK, aiming to simulate loading and unloading of silos. We observed that the Poisson's ratio calculated for both loading and unloading,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poisson’s coefficient; Compression; Modulus of elasticity; Silos; Simulation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000400573

VERTICAL PRESSURES AND COMPRESSIVE FRICTION FORCE IN A LARGE SILO
Provedor de dados: 70
Autores: Fank,Marivone Z.; Nascimento,José W. B. do; Cardoso,Décio L.; Meira,Ariadne S.; Willrich,Fábio L.
ABSTRACT The grain flow is a dynamic phenomenon of high non-linearity, responsible for the occurrence of a high index of structural problems in silos, assuming particular interest in Brazil because the country does not have a standard of design of these structures. In order to determine the transfer of loads to the foundations, a silo in true magnitude was instrumented through pressure cells in the reinforced concrete slab of the bottom and through load cells under two of its column. The experiment was conducted during the period from December 2016 to February 2017 in Entre Rios do Oeste-PR. The profiles of vertical and the compression friction pressures were obtained during the loading, storage and unloading phases of corn grains. The vertical pressure...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metal silos; Grain storage; Instrumentation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000400498

Sistema fuzzy para predição do desempenho produtivo de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade
Provedor de dados: 70
Autores: Ponciano,Patrícia F.; Yanagi Junior,Tadayuki; Schiassi,Leonardo; Campos,Alessandro T.; Nascimento,José W. B. do.
Um sistema de inferência fuzzy foi desenvolvido baseado em dados da literatura para predição do consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar de frangos de corte com idade variando de 1 a 21, dias submetidos a diferentes condições térmicas. O sistema fuzzy foi estruturado com base em três variáveis de entrada: idade das aves (semanas), temperatura (°C) e umidade relativa (%) ambientes, sendo que as variáveis de saída consideradas foram: ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. A inferência foi realizada por meio do método de Mamdani, que consistiu na elaboração de 45 regras e a defuzzificação por meio do método do Centro de Gravidade. Com base nos resultados, ao se compararem os dados da literatura com os obtidos pelo sistema fuzzy...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Inferência fuzzy; Conforto ambiental.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000300004

AMBIENCE OF SHEEP SUBMITTED TO DIFFERENT BREEDING ENVIRONMENTS AND GLOBAL TEMPERATURES
Provedor de dados: 70
Autores: Furtado,Dermeval A.; Santos,Luana de Fátima D. dos; Nascimento,José W. B. do; Lopes,Fernanda F. M.; Costa,José H. S.
ABSTRACT The aim is to characterize and to compare the black (TBG) and gray (TGG) globe temperatures in the production of sheep in the Brazilian semi-arid, using Santa Inês and Doper breeds, distributed in two thermal environments (exposed to the sun and shaded), containing 10 animals in each picket. The experimental design was completely random, 2 x 2 factorial scheme (shaded environment and sun x black and gray globe) in 46 replicates (evaluation days). There was an increase of the TBG in relation to the TGG during the evaluation times, with maximum temperature (48.1°C) at 1p.m. in the environment exposed to the sun, concomitantly with elevation of the black globe temperature and humidity index - BGHI (96.7). The result was distinct for TGG, with a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Heat absorption; Surface coloring; BGHI.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000600829

Environmental comfort in constructions for Sindi and Guzera calves in the agreste region of the State of Paraiba, Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Furtado,Dermeval A.; Peixoto,Adriana P.; Nascimento,José W. B. do; Regis,Jonh E. F.
The objective of this study was to evaluate the quality of air, bioclimatic indexes of facilities and physiological indices of Guzera and Sindhi calves, reared in climatic conditions of Agreste. The study was conducted at the experimental station of Alagoinha, PB, Brazil, using 16 calves of Sindi and Guzerá races. The average concentration of oxygen (20.85%), ammonia (1.99 ppm), carbon monoxide (&lt;0.01 ppm), methane (0.13 ppm) and hydrogen sulfide (&lt;0.01) within facilities, were within the limits established by the Brazilian and international standards, for both animals and workers. The bioclimatic index of temperature and humidity and the temperature of the black globe and humidity index were within the thermal comfort zone for cattle in most of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Environment; Cattle; Adaptability; Physiological responses.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000100001

Horizontal pressures in cylindrical metal silos and comparison with different international standards
Provedor de dados: 70
Autores: Nascimento,José W. B. do; Lopes Neto,José P.; Montross,Michael D.
The focus of this research was to evaluate the horizontal pressures on a cylindrical metal silo of corrugated walls and flat bottom with 1.82m diameter and 5.4m high, and to compare the values with those obtained theoretically by the ISO 11697, EP 433 and AS 3774 standards. The silo was symmetrically filled and constant speed with wheat cv. soft red for two different height/diameter ratios (H/D) and was unloaded through three orifices with a diameter of 71.6mm, one concentric and two eccentrics. Horizontal pressures were measured on the walls of the silo at three positions using hydraulic type pressure cells. The results showed that shortly after the start of the unloading, there was a mass flow above the quota of H/D = 1.2, whereas below this quota funnel...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Horizontal pressures in silos; Eccentric unloading; Mixed flow.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000400002

FLOW PROPERTIES AND PATTERN FLOW PREDICTION OF FOOD INDUSTRIAL POWDERS
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes Neto,José P.; Meira,Ariadne S.; Nascimento,José W. B. do.
ABSTRACT: More and more industries are faced with new products that need to be stored in silos which, in general, require knowledge of their physical properties and, above all, flow. Food industries are among those using powders as raw materials likely to develop functional problems. Thus, the aim of the present study was to investigate the flow properties of six food powders using equipment called Powder Flow Tester, and the results were compared with those recommended by the Eurocode 1 Part 4 international standard. Wide range of variation in the flow properties responses was observed, suggesting that their expression through a single average value may not be suitable for vertical silos. It was concluded that only the bulk density of products is in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Mass flow; Powder flow tester; Discharge.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000400627

Thermal performance and concentration of gases in facilities for pigs in semiarid region from State of Paraiba - Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Furtado,Dermeval A.; Amancio,Daniele; Nascimento,José W. B. do; Gomes,Josivanda P.; Silva,Rafael C.
The study was conducted in a facility for pigs during the nursery and finishing in the town of 'Montadas', in the semiarid of the state of Paraiba, Brazil, in the rainy and dry season, aiming to evaluate the concentration of oxygen, methane, carbon monoxide and ammonia, and the bioclimatic indexes: ambient temperature (AT), relative humidity (RH) and the index of black globe temperature and humidity (IBGTH). These indexes differed significantly (P&gt;0.05) between the periods and times. The AT in the rainy season was in the thermal comfort zone(TCZ) in most of the times in the nursery; for the finishing phase, thermal discomfort occurred; during the dry season, there was thermal comfort in the nursery phase; in the finishing phase the thermal discomfort...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Welfare; Thermal comfort; Gases; Semiarid.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000100004

Caracterização das instalações avícolas na Mesorregião do Agreste Paraibano
Provedor de dados: 70
Autores: Furtado,Dermeval A.; Tinoco,Ilda F. F.; Nascimento,José W. B. do; Leal,Antonio F.; Azevedo,Marluce A.
Nos últimos anos, as instalações destinadas à produção avícola no Brasil têm-se destacado pelo aumento da densidade de criação que visa a otimizar mão-de-obra, equipamentos, transporte, assistência técnica e, sobretudo, instalações. O objetivo deste trabalho foi realizar pesquisa sobre as principais características tipológicas dos aviários existentes na mesorregião do Agreste do Estado da Paraíba. Observou-se que os aviários são predominantemente concebidos em pequenas dimensões de largura e comprimento, com baixa densidade de alojamento. A grande maioria dos galpões está localizada na direção leste-oeste, com pequena distância entre os aviários, apresentando piso de concreto, cobertura em formato de duas águas, estrutura do telhado em madeira, telhas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aviários; Bioclimatologia; Construções rurais.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300030

Efeito do tempo de armazenagem de rações avícolas no dimensionamento de silos
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Valneide R. da.
Dentre os fatores que afetam o fluxo de produtos sólidos, o tempo de armazenagem destaca-se por favorecer a formação de arcos coesivos. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo determinar as propriedades de duas rações avícolas, classificá-las quanto à escoabilidade em função do tempo de consolidação e analisar seus efeitos em tremonhas metálicas. Para isso, foram utilizados aparelho de cisalhamento direto "Jenike Shear Cell", bancada de consolidação e duas superfícies de parede. Para o índice de fluxo e diâmetro mínimo do orifício de descarga, adotou-se a metodologia de Jenike. Para o ângulo da tremonha cônica, recorreu-se à metodologia de Enstad. Pode-se afirmar que as duas rações possuem fluxo do tipo fácil, sem variação para os tempos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consolidação; Índice de fluxo; Tremonha.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400002

Powder flow criteria for design of vertical silo walls
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Rafael C.; Costa,Carlos A. da.
For design of vertical silos walls involving the storage of bulk solids to be safe and reliable, it is important knowing the largest possible number of variables such as: flow properties, silo geometry and pattern of flow desired. In order to validate the theories of flow prediction and design of conical hoppers, the flow properties of two bulk solids were determined, the theories of Jenike's flowability and Enstad and Walker for hopper design were analyzed and the results were compared with those experimentally obtained in a reduced model of a semicircular-section silo. Results show that Enstad theory for the hopper design is adequate to occur mass flow inside the silo, and for the sizing of the discharge outlet, the Walker's theory was closer to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Discharge outlet; Reduced models; Flowability.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000300003

Características tecnológicas da Prosopis juliflora (Sw.) DC. e alternativas para o uso racional
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Juáres J.; Toledo Filho,Romildo D.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Valneide R. da; Nóbrega,Marcilene V. da.
Objetivando contribuir para maior conhecimento sobre as essências arbóreas existentes no nordeste brasileiro, buscou-se através deste trabalho determinar as características tecnológicas da algaroba (Prosopis juliflora (Sw.) DC e indicar alternativas de uso de sua madeira para construções rurais. A caracterização da espécie foi feita conforme valores, referentes à condição padrão de umidade (12%), obtidos em ensaios realizados de acordo com a NBR 7190 da Associação Brasileira de Norma Técnicas. Foram realizados ensaios de densidades básica e aparente, teor de umidade e de resistência à compressão paralela, tração paralela e cisalhamento, paralelo às fibras. Os resultados foram analisados pela comparação dos valores obtidos com aqueles encontrados na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Algaroba; Propriedades físicas e mecânicas; Construções rurais.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500015

Desempenho e qualidade de ovos de galinhas poedeiras criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente controlado
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Daniele L. de; Nascimento,José W. B. do; Camerini,Nerandi L.; Silva,Rafael C.; Furtado,Dermeval A.; Araujo,Tiago G. P.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o desempenho e a qualidade dos ovos de poedeiras criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente controlado, alojadas em câmara climática sob três temperaturas: 20, 26 e 32 ºC e U.R, 60%. As gaiolas apresentavam bebedouros, comedouros, ninhos e uma área com areia e lixa. Foram utilizadas 36 poedeiras da linhagem Dekalb White, com 27 semanas de idade, com seis aves/gaiolas. Foram analisados o consumo de ração e água, a produção e a qualidade dos ovos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e seis repetições. Nas condições ambiente de 20 e 26 ºC as aves se mostraram dentro da zona de conforto térmico sem diferença significativa e apresentando efeito positivo na qualidade dos ovos com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aves de postura; Bem-estar; Câmara climática.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100014

Efeitos de diferentes sistemas de acondicionamento ambiente sobre o desempenho produtivo de frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Dantas,Renilson T.; Nascimento,José W. B. do; Santos,José T.; Costa,Fernando G. P.
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a influência ambiental nos índices de conforto térmico e produtivo, em instalações abertas de frangos de corte, cobertos com telha de cimento amianto, com três sistemas de acondicionamento térmico: ventilação artificial e aspersão sobre a cobertura (TAVA), ventilação artificial (TACV) e ventilação artificial e nebulização (TAVN), localizados no distrito de São José da Mata, município de Campina Grande, PB. A avaliação ambiental foi feita com base na umidade relativa do ar (UR), no índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU), na carga térmica radiante (CTR) e pela umidade da cama. Os índices produtivos foram avaliados pelo peso final, ganho de peso diário, conversão alimentar e taxa de mortalidade....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Conforto térmico; Ambiência.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200033

Propriedades mecânicas e de fluxo de produtos agroindustriais
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Carlos A. da; Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Diniz,Marineide J.; Silva,Valneide R. da.
No cálculo de estruturas de silos vem-se utilizando, ao longo dos tempos, novas ferramentas e métodos visando à determinação das características dos produtos armazenáveis. Objetivou-se, com a pesquisa, determinar as propriedades mecânicas e de fluxo de produtos granulares como grãos de arroz e milho triturado, com teores de umidade de 10, 12 e 14% e de farinha de mandioca, produto este considerado pulverulento com teores de umidade de 10 e 12%. Para a determinação das propriedades mecânicas foram realizados ensaios de compressão em célula especialmente confeccionada para esta finalidade. Foram utilizadas quatro cargas de compressão (5, 10, 15 e 20 kN). Os ensaios de propriedades de fluxo foram realizados utilizando-se equipamento de cisalhamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Módulo de elasticidade; Coeficiente de Poisson; Compressão.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700016

Thermal comfort index, physiological variables and performance of quails fed with protein reduction
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Ladyanne R.; Furtado,Dermeval A.; Costa,Fernando G. P.; Nascimento,José W. B. do; Cardoso,Evaldo de A.
ABSTRACT The objective of this study was to determine the effects of environment and electrolyte balance on environmental, physiological and productive indices of Japanese quails. For the experiment, 288 quails were distributed in a randomized block design with six treatments and six replicates of eight birds per experimental unit. The treatments consisted of one basal feed with 20.0% of crude protein (CP) and the others with a reduction of 3.0% CP to achieve six electrolyte balance levels (166.54; 153.47; 139.63; 139.63; 117.13 and 166.49). As to the environment, there was an increase in air temperature and temperature-humidity index at the hottest hours of the day, causing discomfort to the birds, which increased respiratory rate, but with the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal comfort zone; Physiological variables; Productive indices.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400378

Produção de ovos de matrizes pesadas criadas sob estresse térmico
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Mota,Jeane K. M.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Valneide R. da; Tota,Laura da C. A.
As condições de conforto térmico dentro das instalações afetam diretamente a produtividade dos animais, como é o caso das matrizes pesadas. Este trabalho objetiva avaliar os índices bioclimáticos de três aviários (G1, G2 e G3) de matrizes pesadas e os índices produtivos dessas instalações, que tinham lotes de aves com 35, 48 e 66 semanas, respectivamente, criadas na região semiárida paraibana, durante o período de estiagem. Nos horários considerados mais quentes do dia, os índices bioclimáticos ficaram elevados, causando situação de desconforto térmico para os animais, influenciando no desempenho das aves. O nível de pressão sonora ficou dentro do estabelecido pelas normas brasileiras. A idade das aves teve influência na produção total de ovos e as maiores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Incubação; Ovos; Postura.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700014

Respostas fisiológicas de caprinos nativos mantidos em temperatura termoneutra e em estresse térmico
Provedor de dados: 91
Autores: Lucena,Luiz F. de A.; Furtado,Dermeval A.; Nascimento,José W. B. do; Medeiros,Ariosvaldo N. de; Souza,Bonifácio B. de.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar as respostas fisiológicas de duas raças de caprinos nativos do semiárido brasileiro submetidos a ambiente com temperatura e umidade relativa controladas; utilizaram-se 12 animais machos, 6 Canindés e 6 Moxotós, com pesos médios iniciais de 19,6 ± 1,9 kg e 20,4 ± 1,6 kg, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (2 x 4), duas raças e quatro níveis de temperatura (20,6, 24,8, 27,8 e 31,6°C), com 6 repetições, e umidade relativa média do ar de 60 ± 5% e velocidade do vento de 0,5m s-1. Na temperatura entre 20,6 e 27,8°C a média da frequência respiratória (25,7 mov min-1) e frequência cardíaca (76,7 mov min-1) dos animais ficaram dentro da normalidade, sendo que a 31,6°C ocorreu elevação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caprinocultura; Câmara climática; Fisiologia animal.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600014

Fiber-reinforced concrete for the flat bottom of silos
Provedor de dados: 91
Autores: Constantino,Rodrigo A.; Lopes Neto,José P.; Nóbrega,Marcilene V. da; Nascimento,José W. B. do; Silva,Jefferson H. G. da.
ABSTRACT The use of synthetic fibers as reinforcement for concrete replacing the steel reinforcement has been diffused worldwide in several applications, gaining prominence in the application for industrial floors, tunnel linings, road pavements, etc., i.e., continuous structures in contact with soil that require performance in the elastic medium. The present study investigated the applicability of concrete reinforced with synthetic fibers in the bottom slab of silos supported directly on the ground, being composed of an experimental study and a case study. The experimental study consisted of the analysis of the mechanical behavior of this concrete by testing three concentrations of synthetic fibers (3.0, 4.5 and 6.0 kg m-3) in a conventional simple...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mechanical behavior; Design; Alternative materials.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400274

Avaliação dos efeitos da acetilação nas propriedades das fibras de caroá
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernanda F. M.; Araújo,Gilmar T. de; Nascimento,José W. B. do; Vasconcelos,Robelsa F.; Dantas,Júlio M. E.
As fibras de vegetais são altamente higroscópicas, característica que se apresenta como um dos principais problemas em sua aplicabilidade na produção de fibrocimentos, induzindo a variações dimensionais sob a influência da umidade, deposição dos produtos da matriz em seus poros e a degradação. Visando encontrar alternativas para minimizar os impasses gerados nos compósitos cimentíceos com relação às fibras de caroá objetivou-se, neste trabalho, avaliar a aplicação do tratamento de acetilação em diferentes níveis. Sua eficiência foi determinada considerando-se a redução da hidrofilicidade, a manutenção do desempenho mecânico das fibras e as modificações na composição química, avaliadas por meio de ensaios de determinação das propriedades físicas, químicas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Neoglaziovia variegata; Tratamento de fibras; Resistência.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100012

Efeito da estação do ano sobre o desempenho produtivo de codornas no semiárido paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Mércia C. da C.; Furtado,Dermeval A.; Nascimento,José W. B. do; Tota,Laura da C. A.; Silva,Claudete M. da; Lopes,Karoline B. de P.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito das estações chuvosa e seca no desempenho produtivo e na qualidade dos ovos de codorna no semiárido paraibano. Utilizaram-se 2.400 codornas das linhagens japonesa (Coturnix coturnix japonica) e europeia (Coturnix coturnix coturnix), com 60 dias de idade no início e 150 dias ao final. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, esquema fatorial 2 x 2 x 3 correspondendo às duas linhagens, duas estações e três meses, com 12 repetições. Mensurou-se a temperatura ambiente, umidade relativa do ar, velocidade do vento, carga térmica radiante e o índice de temperatura de globo negro e umidade, durante 24 h por dia e se avaliaram o consumo de ração, produção de ovos, conversão alimentar por massa e por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiente térmico; Cotornicultura; Produção de ovos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200015

Estudo dos efeitos da acetilação em fibras de sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernanda F. M.; Araújo,Gilmar T. de; Nascimento,José W. B. do; Gadelha,Tatiana S.; Silva,Valneide R. da.
O emprego de fibras vegetais na confecção de compósitos tem grande viabilidade, no que diz respeito ao uso de materiais oriundos de fontes renováveis, à biodegradabilidade e aos benefícios socioeconômicos gerados na produção de matéria-prima vegetal. As fibras de sisal são altamente higroscópicas e esta característica se apresenta como um dos principais problemas na produção de compósitos induzindo a variações dimensionais sob a influência da umidade, deposição dos produtos da matriz em seus poros e a degradação. Os tratamentos de acetilação nas fibras de sisal foram aplicados em diferentes temperaturas e tempos reacionais, e a eficiência desses tratamentos, considerando-se a redução da hidrofilicidade e a manutenção do desempenho mecânico das fibras, foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agave sisalana; Tratamento de fibras; Hidrofilicidade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700015

Fluxo de ração avícola em silos prismáticos com tremonha excêntrica
Provedor de dados: 91
Autores: Nóbrega,Marcilene V. da; Nascimento,José W. B. do.
Na avicultura atual, o uso de silos verticais para armazenagem de ração avícola nas fábricas e nas granjas, é fator fundamental, pois garantem produto de qualidade e rapidez no processo de descarga; entretanto, são detectados diversos problemas no armazenamento e no processo de escoamento da ração, devido às falhas no projeto dos silos, tendo em vista serem negligenciadas as propriedades de fluxo dos produtos, como conseqüência do não conhecimento da teoria de fluxo. Objetivou-se, com este trabalho, analisar o tipo de fluxo em silo prismático com descarga excêntrica para dois tipos de ração avícola. Determinaram-se as propriedades físicas (teor de gordura, teor de umidade e granulometria) e as de fluxo (ângulo de atrito interno, efetivo ângulo de atrito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Descarga; Avicultura; Consolidação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300018

Modificação das propriedades das fibras de curauá por acetilação
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernanda F. M.; Araújo,Gilmar T.; Luna,Saionara; Nascimento,José W. B. do; Silva,Valneide R. da.
Nos compósitos cimentíceos as fibras vegetais podem sofrer vários graus de degradação quando expostas ao ambiente alcalino. O meio alcalino degrada os componentes macromoleculares das fibras, principalmente pela solubilização da lignina e a desfibrilação da celulose, comprometendo suas propriedades físicas e mecânicas. A resistência das fibras vegetais ao ataque alcalino pode ser aumentada por meio de tratamentos químicos superficiais como a acetilação que apresenta capacidade de reduzir a natureza higroscópica de compostos lignocelulósicos pela introdução de grupos funcionais hidrofóbicos em sua estrutura química. Objetivou-se, então neste trabalho, a aplicação do tratamento de acetilação em diferentes níveis, visando melhorias na durabilidade das fibras....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas erectipholius; Tratamento de fibras; Hidrofilicidade; Resistência.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300014

Termorregulação e desempenho de tourinhos Sindi e Guzerá, no agreste paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Peixoto,Adriana P.; Regis,Jonh E. F.; Nascimento,José W. B. do; Araujo,Tiago G. P.; Lisboa,Ana C. C.
Neste trabalho objetivou-se avaliar os índices bioclimáticos que influenciam as varáveis fisiológicas, desempenho e consumo de nutrientes de tourinhos das raças Gir e Guzerá. O estudo foi realizado na Estação Experimental de Alagoinha/EMEPA-PB, no município de Alagoinha, no agreste paraibano, Brasil, utilizando-se 16 tourinhos das raças Sindi e Guzerá (8 animais de cada raça), com média de 31,5 ± 1,5 meses de idade, mantidos confinados. O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos inteiramente casualizados, com 8 repetições, em parcelas subdivididas, com raça na parcela principal e horários (6, 12 e 16 h) na subparcela. A temperatura retal, frequência respiratória e temperatura superficial dos animais se mantiveram dentro da faixa considerada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adaptabilidade; Ambiência; Desempenho produtivo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900014

Forças verticais e de atrito em silos cilíndricos com fundo plano
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Fank,Marivone Z.
A predição exata das forças que atuam no corpo de um silo é um dos principais problemas, no que tange ao quesito dimensionamento dessas estruturas. Com o objetivo de mensurar as forças atuantes no fundo e nas paredes dos silos durante o processo de descarregamento foram instrumentados, por meio de células de carga e células de pressão, a parede e o fundo de um silo piloto vertical cilíndrico com fundo plano. As leituras das células foram realizadas por sistema automático de aquisição de dados durante o carregamento e o descarregamento de areia seca. O silo foi carregado concentricamente e descarregado concêntrica e excentricamente, a partir de duas excentricidades. O experimento ocorreu no período de janeiro a abril de 2008, no Laboratório de Construções...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estruturas de armazenamento; Instrumentação; Carregamento; Descarregamento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600013

Propriedades de fluxo de produtos pulverulentos alimentícios
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes Neto,José P.; Silva,Valneide R. da; Nascimento,José W. B. do.
Visando fornecer maiores informações sobre o fluxo de produtos sólidos industriais, a presente pesquisa determinou as propriedades de fluxo de quatro produtos pulverulentos fabricados por indústrias de alimentos e analisou os seus níveis de escoabilidade, em função do tempo de consolidação. Na obtenção dos dados se utilizou o aparelho de cisalhamento direto de translação, com base na célula de cisalhamento de Jenike e bancada de consolidação. Para determinação do índice de fluxo (ffc) e, do diâmetro mínimo do orifício de descarga (D), adotou-se a metodologia de Jenike enquanto para o ângulo mínimo de inclinação da tremonha cônica lançou-se mão da metodologia de Enstad. Conclui-se que os tempos de consolidação estudados não afetaram as propriedades de fluxo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Descarga; Produtos industriais; Tremonha cônica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500018

Physical-mechanical properties of multinutrient blocks with different binders for goats and sheep intake
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Castro,Thiago B. de S.; Lopes Neto,Jose P.; Constantino,Rodrigo A.; Cunha,Maria das G. G.; Nascimento,José W. B. do.
ABSTRACT Feed supplementation with multinutrient blocks (MB) for sheep and goats can be a viable alternative in the Brazilian semiarid region, and it is necessary to set an ideal hardness to obtain maximum feed efficiency. Therefore, this study aimed to evaluate the manufacture of MB using five binders: Portland cement, lime, kaolin, Portland cement + kaolin and lime + bentonite, at two percentages (7.5 and 10%) and two healing times (72 and 96 h). The experimental design was completely randomized in a 5 x 2 x 2 factorial scheme (binders, percentages and healing times, respectively), with five repetitions. Using lime in the MBs led to greater resistance in the specimens (208.53 kPa), as well as the greater percentage of binders (10%), ensuring higher...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water absorption; Hardness; Resistance; Feed supplementation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800558

Termohigrometria no transporte e na qualidade de ovos destinados ao consumo humano
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Rafael C.; Nascimento,José W. B. do; Oliveira,Daniele L. de; Furtado,Dermeval A.
A produção de ovos de galinha acompanhando a evolução de pesquisas e o desenvolvimento de projetos inovadores vem ganhando espaço expressivo a cada ano, nos mercados nacional e internacional. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a influência da temperatura do ar e da umidade relativa na qualidade dos ovos de galinha para consumo humano durante o seu transporte entre a granja e o entreposto final. A pesquisa foi conduzida em uma granja de galinhas de postura em Esperança, PB, e foram realizados seis carregamentos. Utilizou-se um caminhão modelo F-4000, sem controle da climatização. Foram utilizados ovos de coloração vermelha de poedeiras semipesadas da linhagem Lohmann (Brown) e avaliados os seguintes parâmetros de qualidade: massa do ovo, gravidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura de postura; Microclima do caminhão; Unidade Haugh.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700668

Blocos de concreto para construção modular de silos cilíndricos
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,José W. B. do; Maciel,Kuelson R. D.; Silva,Valneide R. da; Lopes,Fernanda F. de M.; Lopes Neto,José P.
Estima-se que, atualmente, 25% da produção de grãos produzidos no Brasil são perdidos nas fases de colheita e pós-colheita, mas esta realidade pode ser minimizada caso o País estimule a estocagem da produção. Com o intuito de promover, de forma economicamente viável, a armazenagem da produção nas fazendas, objetivou-se estudar blocos de concreto para utilizá-los na construção de silos cilíndricos de alvenaria. Desenvolveram-se blocos com geometria especial, moldados nos traços (cimento: areia) de 1:3, 1:4 e 1:6, os quais foram analisados pelos testes de absorção de água, resistência á compressão e ao cisalhamento, submetidos a dois tipos de cura: natural e submersa. Dentre os traços estudados os que atingiram a resistência á compressão exigida pela ABNT...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Técnica construtiva; Resistência; Armazenamento de grãos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700023

Índices bioclimáticos e produtivos em diferentes galpões avícolas no semiárido paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Herlúcio P. da; Furtado,Dermeval A.; Nascimento,José W. B. do; Silva,José H. V.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar os efeitos ambientais sobre o desempenho produtivo de frangos de corte comerciais, criados em dois aviários, localizados na região semiárida paraibana, em condições de verão, sendo um com cobertura de telha de cerâmica e outro coberto com telha de fibrocimento. Não houve diferença significativa entre os galpões (P &gt; 0,05) para temperatura e umidade relativa do ar, índice de temperatura de globo negro e umidade, carga térmica de radiação e a velocidade do vento e os galpões proporcionaram, nos horários considerados mais quentes do dia (10 às 16 h), valores médios considerados acima da zona de conforto, causando situação de desconforto para as aves, mas não influenciaram no seu desempenho produtivo. A temperatura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condições climáticas; Pressão sonora; Produtividade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200012

Características de fluxo e projeto de tremonhas cônicas em silos verticais
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do.
Para que projetos de silos verticais que envolvam armazenagem de produtos sólidos sejam seguros e confiáveis, é importante que se conheça o maior número de variáveis possíveis, tais como: propriedades de fluxo, geometria do silo e tipo de fluxo desejado. No intuito de validar as teorias de predição de fluxo e o dimensionamento de silos, foram determinadas as propriedades de fluxo de três produtos sólidos, analisadas e testadas as teorias de tipo de fluxo e de dimensionamento de tremonhas de Jenike e Enstad, respectivamente, além de comparados os resultados com os obtidos experimentalmente em modelo reduzido de silo de seção semicircular. Os resultados experimentais corroboram com a metodologia de tipo de fluxo de Jenike e de tremonhas cônicas de Enstad. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teorias; Dimensionamento; Orifício; Descarga.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300014

Produção, qualidade do leite e índices fisiológicos de cabras Alpinas no semiárido no período chuvoso
Provedor de dados: 91
Autores: Malheiros Filho,Joaquim R.; Furtado,Dermeval A.; Nascimento,José W. B. do; Oliveira,Celso J. B. de.
Com este trabalho objetivou-se verificar o efeito do ambiente sobre os índices fisiológicos, produção e qualidade do leite de cabras Parda Alpina, puras e mestiças, no semiárido paraibano, utilizando-se 27 cabras, nove puras, nove ¾ Parda Alpina e nove ½ Parda Alpina, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado. As variáveis ambientais foram registradas através de data logger marca Hobo e os índices fisiológicos aferidos foram: temperatura retal, frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura superficial, nos horários das 8, 12 e 16 h. O leite foi avaliado através das características físico-químicas, contagem bacteriana total (CBT) e contagem de células somáticas (CCS). Os índices bioclimáticos apresentaram valores mais elevados entre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Caprinocultura; Composição racial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700014

Diagnosis and validation by computational fluid dynamics of poultry house with negative pressure ventilation
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Gisele C. de A.; Lopes Neto,José P.; Furtado,Dermeval A.; Borges,Valéria P.; Freire,Elias A.; Nascimento,José W. B. do.
ABSTRACT Negative pressure ventilation in poultry houses has been used to enable the correction of their internal microclimates, and studies point to the heterogeneous distribution of air along the aviaries and the inadequacy of the environmental variables to the recommended ranges for thermal comfort of adult birds, especially in the hottest hours of the day. This study aimed to diagnose the facilities of a poultry house in the state of Paraíba, Brazil, regarding the distribution of environmental variables and thermal comfort; develop a computational model and validate it for Computational Fluid Dynamic - CFD simulations. Air temperature (Tair), air relative humidity (RH) and air velocity (Vair) data allowed characterizing the internal environment by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal comfort; Thermal index; Simulations.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000761