Consulta: creatorFacets:"Pezzopane,José E. M."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 09/06/2024 15:56:08

CLIMATOLOGICAL WATER BALANCE WITH DATA ESTIMATED BY TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION FOR THE DOCE RIVER BASIN
Provedor de dados: 70
Autores: Louzada,Franciane L. R. de O.; Xavier,Alexandre C.; Pezzopane,José E. M.
ABSTRACT The Climatic Water Balance (CLIMWB) is very used in the climatic characterization and can also offer important contribution in the identification of the water demand for irrigation of a region. For this, reliable precipitation data with good spatial coverage is required. The Tropical Rainfall Measuring Mission satellite -TRMM-3B43-v7 is a partnership between NASA (National Aeronautics and Space Administration) and Japan's Aerospace Exploration Agency (JAXA), which estimates rainfall data for the tropics region. The aim of this study is to evaluate the CLIMWB obtained by the Thornthwaite &amp; Mather method (1955), with estimated rainfall data with the 3B43 product versus those generated with rainfall data and to map pixel-by-pixel water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Orbital data; Rainfall; Water deficit; Water availability.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000300376

Alterações microclimáticas causadas pelo uso de tela plástica
Provedor de dados: 70
Autores: Pezzopane,José E. M.; Oliveira,Paulo C. de; Reis,Edvaldo F. dos; Lima,Julião S. de S.
Com o objetivo de caracterizar as alterações microclimáticas provocadas pelo uso de tela plástica na agricultura, foi desenvolvido um experimento com alface, em área de cultivo agrícola, em Alegre - ES (latitude 20º45’S, longitude 41º28’W e altitude 150 m), no período de setembro a dezembro de 1996. Foram utilizados sombreamentos de 0; 30; 50, e 70%, segundo especificação comercial. Os resultados mostraram que a tela com especificação comercial de 50% de sombreamento provocou uma atenuação média de 41% na radiação solar global, ocorrendo, no entanto, uma flutuação significativa ao longo do dia em função do movimento aparente do sol. A cobertura com a tela plástica não provocou alterações significativas da temperatura e umidade relativa do ar. Em relação à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microclima; Tela plástica; Sombreamento.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100002

Avaliação do desempenho dos diferentes métodos de interpoladores para parâmetros do balanço hídrico climatológico
Provedor de dados: 91
Autores: Castro,Fábio da S.; Pezzopane,José E. M.; Cecílio,Roberto A.; Pezzopane,José R. M.; Xavier,Alexandre C.
A geoestatística está associada a uma classe de técnicas utilizadas para analisar e inferir valores de uma variável distribuída no espaço ou no tempo, mediante o que se propôs, no presente trabalho avaliar, através de diferentes técnicas de interpolação, os seguintes parâmetros climáticos: precipitação, deficiência hídrica, excedente hídrico, evapotranspiração potencial, evapotranspiração real e disponibilidade hídrica, no estado do Espírito Santo. Para tanto, utilizaram-se dados meteorológicos de temperatura do ar e precipitação pluviométrica, compreendidos no período de 1977 a 2006, para o cálculo do balanço hídrico climatológico conforme método proposto por Thornthwaite &amp;amp; Mather (1955), adotando uma capacidade de armazenamento de 100 mm. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Krigagem; Interpolação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800012

Índice padronizado de precipitação aplicado às condições de seca no Estado do Espírito Santo
Provedor de dados: 91
Autores: Blain,Gabriel C.; Pezzopane,José R. M.; Pezzopane,José E. M.; Bonomo,Robson.
O Índice Padronizado de Precipitação (SPI) é um dos métodos mais utilizados para quantificação da seca. A fim de verificar a possibilidade de utilização do SPI no monitoramento das deficiências e excessos de precipitação na escala mensal, no Estado do Espírito Santo objetivou-se, neste trabalho, verificar o ajuste das séries temporais dessa variável meteorológica à distribuição gama em cinco localidades do Estado. Por meio dos testes de aderência Kolmogorov-Smirnov e qui-quadrado, as séries mensais de precipitação pluvial das localidades sob análise podem ser consideradas oriundas de uma população com distribuição gama incompleta, permitindo o uso do SPI no monitoramento das condições de seca meteorológica. Através de análises de autocorrelação e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição gama; Teste de aderência; Precipitação pluvial.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000007

Estimativa do número de gerações de Trichogramma pretiosum Riley na traça do tomateiro Tuta absoluta (Meyrick), com base nas exigências térmicas
Provedor de dados: 44
Autores: Pratissoli,Dirceu; Pezzopane,José E. M.; Esposti,Marlon D. D.; Bertazo,Cleir L.; Fornazier,José M.
Determinou-se o número de gerações de Trichogramma pretiosum Riley (Hymenoptera:Trichogrammatidae) na traça do tomateiro, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae), para 24 épocas de plantio, em Alegre, ES, utilizando-se dados de temperatura do ar, obtidos em estação meteorológica. Através de estudos em laboratório, determinou-se a temperatura base de 13,0ºC e a constante térmica de 131 graus-dia. O número médio de gerações do parasitóide na traça, por época de plantio de tomate (Lycopersicum esculentum), com ciclo de 90 dias, foi de 7,7, variando de 9,2 no verão a 6,0 no inverno.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Insecta; Trichogrammatidae; Controle biológico; Traça do tomateiro; Constante térmica.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-80591998000100014