Consulta: creatorFacets:"Silva,Alvaro Pires da"
Registros recuperados: 25
Data/hora: 10/06/2024 02:41:38

Soil compaction by machine traffic and least limiting water range related to soybean yield
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico; Silva,Alvaro Pires da; Centurion,Maria Aparecida Pessôa da Cruz; Leonel,Cristian Luarte; Freddi,Onã da Silva.
The research aimed to evaluate machine traffic effect on soil compaction and the least limiting water range related to soybean cultivar yields, during two years, in a Haplustox soil. The six treatments were related to tractor (11 Mg weight) passes by the same place: T0, no compaction; and T1*, 1; T1, 1; T2, 2; T4, 4 and T6, 6. In the treatment T1*, the compaction occurred when soil was dried, in 2003/2004, and with a 4 Mg tractor in 2004/2005. Soybean yield was evaluated in relation to soil compaction during two agricultural years in completely randomized design (compaction levels); however, in the second year, there was a factorial scheme (compaction levels, with and without irrigation), with four replicates represented by 9 m² plots. In the first year,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glicine max; Soil management; Soil physical quality.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008001100019

Compactação do solo e intervalo hídrico ótimo na produtividade de arroz de sequeiro
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico; Silva,Alvaro Pires da; Roque,Cassiano Garcia; Ferraz,Marcos Vieira.
O objetivo deste trabalho foi determinar o intervalo hídrico ótimo e sua relação com a produtividade de grãos de arroz de sequeiro em um Latossolo Vermelho de textura média. Os tratamentos foram 0, 1, 2, 4 e 6 passadas de um trator, lado a lado, na superfície do solo, com quatro repetições. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Foram coletadas amostras indeformadas de solo nas camadas de 0,02-0,05, 0,07-0,10 e 0,15-0,18 m para determinação da resistência do solo à penetração, densidade do solo, intervalo hídrico ótimo, densidade do solo crítica e da curva de retenção de água no solo. Em parcelas de 3,6 m² foi semeado arroz de sequeiro (cv. Caiapó) e a sua produtividade foi avaliada em parcelas úteis de 1,80 m². O intervalo hídrico ótimo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Resistência do solo à penetração; Água no solo; Qualidade física do solo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000600009

Porous cup shape and installation mode influencing determinations of matric potential by tensiometers
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Franco,Hélio Henrique Soares; Silva,Alvaro Pires da; Tormena,Cássio Antonio; Ferreira,Camila Jorge Bernabé; Nunes,Márcio Renato; Lima,Renato Paiva de; Libardi,Paulo Leonel.
Abstract: The objective of this work was to determine the measurement accuracy of the soil water matric potential (ψm) by puncture tensiometers with either rounded or pointed porous cups, installed with or without “soil mud”, and to compare the performance of these tensiometers with that of tensiometers equipped with mercury manometers. The experiment was conducted in a Ultisol, in a randomized complete block design, in a factorial arrangement with five replicates. Puncture tensiometers with rounded porous cups, installed with “soil mud”, present more elevated accuracy for ψm determination in a wider measurement range, resembling tensiometers equipped with mercury manometers in drying soil.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Puncture tensiometers; Rounded porous cup; Soil mud.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2017001201291

Resiliência física de dois latossolos vermelhos sob plantio direto
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bavoso,Marina Araújo; Silva,Alvaro Pires da; Figueiredo,Getulio Coutinho; Tormena,Cássio Antonio; Giarola,Neyde Fabíola Balarezo.
A resiliência física de solos é proveniente de processos regenerativos que incluem ciclos de umedecimento e secamento, congelamento e descongelamento, assim como as atividades biológicas. Este estudo testou a hipótese de que as propriedades físicas do solo, como a permeabilidade do solo ao ar, densidade do solo, porosidade de aeração e porosidade total, são indicadores físicos eficientes para quantificar a resiliência de solos de diferentes texturas submetidos ao estresse mecânico (compactação) e após subsequentes ciclos de umedecimento e secamento. O objetivo foi avaliar o comportamento e a resiliência do solo por meio de propriedades físicas de dois Latossolos Vermelhos. Foram retiradas 25 amostras indeformadas (0,00-0,05 m) de dois solos: solo I, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Permeabilidade do solo ao ar; Ciclos de umedecimento e secamento; Compactação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600023

Efeito da compactação na produtividade de cultivares de soja em latossolo vermelho
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico; Centurion,Maria Aparecida Pessoa da Cruz; Silva,Alvaro Pires da.
Na agricultura moderna, o tráfego de máquinas sobre o solo é a principal causa da compactação, que, muitas vezes, causa decréscimos da produtividade de soja. O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento de cultivares de soja, considerando os níveis de compactação do solo. Para tal, foi realizado um experimento em Jaboticabal, SP, em Latossolo Vermelho textura média. Os tratamentos de compactação foram: T0 = 0; T1* = 1; T1 = 1; T2 = 2; T4 = 4 e T6 = seis passadas, no mesmo local, de um trator de 11 t, uma ao lado da outra, perfazendo toda a superfície do solo. No tratamento T1*, a compactação ocorreu quando o solo estava mais seco para obter um menor nível de compactação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em parcelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência mecânica do solo; Atributos físicos; Glycine max; Densidade do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000500004

Estimativa da capacidade de suporte de carga do solo a partir da avaliação da resistência à penetração
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Lima,Claudia Liane Rodrigues de; Silva,Alvaro Pires da; Imhoff,Silvia; Leão,Tairone Paiva.
A pressão de preconsolidação, apesar das dificuldades inerentes à sua obtenção, representa uma medida útil do estado mecânico do solo para o seu uso, manejo e planejamento de sistemas de mecanização. A estimativa da pressão de preconsolidação, a partir de propriedades do solo facilmente mensuráveis, é, portanto, uma alternativa que pode ser utilizada para contornar as dificuldades. Os objetivos deste trabalho foram: (a) quantificar a pressão de preconsolidação e a resistência do solo à penetração, em laboratório e em campo, para um Latossolo Vermelho-Amarelo, sob pomar de laranja, e (b) estabelecer a relação entre ambos os indicadores físicos. A amostragem e as avaliações foram realizadas em oito dias consecutivos, acompanhando o secamento natural do solo....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pomar de laranja; Pressão de preconsolidação; Latossolo Vermelho-Amarelo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000200003

Tráfego de máquinas agrícolas e alterações de bioporos em área sob pomar de laranja
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Lima,Herdjania Veras de; Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Leão,Tairone Paiva; Cooper,Miguel; Silva,Alvaro Pires da; Romero,Ricardo Espíndola.
O estudo micromorfológico permite observar detalhadamente todas as modificações causadas na estrutura e no espaço poroso do solo, impostas pelo cultivo e pelo tráfego de máquinas agrícolas. Este trabalho testou a hipótese de que a compactação causada pelo tráfego de máquinas influi, diferencialmente, na forma e na distribuição das classes de poros, os quais podem ser utilizados como indicadores da qualidade do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar e quantificar, por meio de estudos micromorfológicos, as modificações na porosidade oriunda da atividade biológica (bioporos) em um Latossolo Vermelho-Amarelo sob pomar de laranja submetido ao tráfego de máquinas. Amostras indeformadas foram coletadas na superfície (0-12 cm) de uma área sob pomar de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo Vermelho-Amarelo; Micromorfologia; Compactação do solo; Distribuição do espaço poroso.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000500003

Qualidade física de um latossolo vermelho sob plantio direto submetido à descompactação mecânica e biológica
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Silveira Junior,Sérgio Damaso da; Silva,Alvaro Pires da; Figueiredo,Getulio Coutinho; Tormena,Cássio Antonio; Giarola,Neyde Fabíola Balarezo.
A escarificação e o uso de plantas de cobertura de inverno têm sido adotados para promover a melhoria dos atributos físicos do solo relacionados à aeração. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito das plantas de cobertura de inverno e escarificação nas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho distrófico, textura argilosa, após 16 anos em sistema plantio direto. Os tratamentos foram realizados em maio de 2009 e consistiram de: plantio direto (PD), plantio direto com escarificação mecânica a 0,25 m (PD-E) e plantio direto com descompactação biológica por meio da cultura do nabo forrageiro (PD-B). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro repetições, totalizando 12 unidades experimentais. Dezoito meses após a aplicação dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração do solo; Permeabilidade ao ar; Continuidade de poros; Qualidade do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600020

Compared performance of penetrometers and effect of soil water content on penetration resistance measurements
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Mome Filho,Edison Aparecido; Silva,Alvaro Pires da; Figueiredo,Getulio Coutinho; Gimenes,Fernando Henrique Setti; Vitti,André Cesar.
Modern agriculture techniques have a great impact on crops and soil quality, especially by the increased machinery traffic and weight. Several devices have been developed for determining soil properties in the field, aimed at managing compacted areas. Penetrometry is a widely used technique; however, there are several types of penetrometers, which have different action modes that can affect the soil resistance measurement. The objective of this study was to compare the functionality of two penetrometry methods (manual and automated mode) in the field identification of compacted, highly mechanized sugarcane areas, considering the influence of soil water volumetric content (θ) on soil penetration resistance (PR). Three sugarcane fields on a Rhodic Eutrudrox...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sugarcane; Mechanization; Compaction; Soil water content.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000300006

Improvement of a testing apparatus for dynamometry: procedures for penetrometry and influence of strain rate to quantify the tensile strength of soil aggregates
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Figueiredo,Getulio Coutinho; Silva,Alvaro Pires da; Tormena,Cássio Antonio; Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Moraes,Sergio Oliveira; Almeida,Brivaldo Gomes de.
Soil penetration resistance (PR) and the tensile strength of aggregates (TS) are commonly used to characterize the physical and structural conditions of agricultural soils. This study aimed to assess the functionality of a dynamometry apparatus by linear speed and position control automation of its mobile base to measure PR and TS. The proposed equipment was used for PR measurement in undisturbed samples of a clayey "Nitossolo Vermelho eutroférrico" (Kandiudalfic Eutrudox) under rubber trees sampled in two positions (within and between rows). These samples were also used to measure the volumetric soil water content and bulk density, and determine the soil resistance to penetration curve (SRPC). The TS was measured in a sandy loam "Latossolo Vermelho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil compaction; Soil physical quality; Tensile stress; Soil penetration resistance.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000200008

Desenvolvimento de um consolidômetro pneumático: modelagem da compactação, penetrometria e resistência tênsil de agregados de solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Figueiredo,Getulio Coutinho; Silva,Alvaro Pires da; Tormena,Cássio Antonio; Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Moraes,Sergio Oliveira; Almeida,Brivaldo Gomes de.
A compactação é um dos processos responsáveis pela degradação física do solo que pode ocasionar a perda da sustentabilidade da produção agrícola. Assim, é fundamental dispor de estratégias instrumentais para quantificar as propriedades físicas que são influenciadas pela compactação e utilizadas para avaliar a qualidade do solo. Os objetivos deste trabalho foram: desenvolver um consolidômetro com propulsão pneumática de baixo custo; avaliar sua funcionalidade mediante estudo do comportamento compressivo de um Latossolo Vermelho distrófico de textura argilo-arenosa sob plantio direto; e avaliar o potencial de utilização da propulsão pneumática para determinações de resistência do solo à penetração (RP) e de resistência tênsil de agregados (RT). A avaliação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ensaio de compressão uniaxial; Pressão de preconsolidação; Índice de compressão; Resistência do solo à penetração; Estresse tênsil.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000200009

Qualidade física de três solos sob colheita mecanizada de cana-de-açúcar
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Cavalieri,Karina Maria Vieira; Carvalho,Laércio Alves de; Silva,Alvaro Pires da; Libardi,Paulo Leonel; Tormena,Cássio Antonio.
A colheita mecanizada da cultura da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) pode aumentar os riscos de degradação e perda da qualidade física dos solos. O objetivo deste estudo foi determinar o intervalo hídrico ótimo (IHO) e o índice S como indicadores da qualidade física de solos cultivados com cana-de-açúcar sob colheita mecanizada. Foram estudados três solos: um Latossolo Vermelho (LV) textura argilosa, um Latossolo Vermelho (LV) textura média e um Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA) textura arenosa, utilizando-se amostras das camadas de 0-0,20 m e 0,20-0,40 m de profundidade. O IHO foi maior no LV argiloso &gt; PVA arenoso &gt; LV textura média. No LV textura média, a densidade do solo crítica (Dsc) foi de 1,76 e 1,77 Mg m-3, respectivamente, nas camadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intervalo hídrico ótimo; Índice S; Densidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500008

Comportamento físico de um argissolo acinzentado coeso no estado do Ceará
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Lima,Herdjania Veras de; Silva,Alvaro Pires da; Romero,Ricardo Espindola; Jacomine,Paulo Klinger Tito.
Em muitas partes do mundo, estuda-se o comportamento natural de um conjunto de solos que se torna duro, muito duro ou extremamente duro, quando seco, e friável, quando úmido. No Brasil, os solos com esse comportamento são conhecidos como "solos coesos" ou "solos com horizontes coesos". Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de um solo com horizonte coeso, em área de Tabuleiros Costeiros no estado do Ceará, a partir de variáveis físicas como: resistência tênsil (RT), resistência do solo à penetração (RP), densidade (Ds) e porosidade do solo (PT). O estudo foi realizado no município de Pacajus, em um Argissolo Acinzentado distrófico arênico coeso. Os resultados mostraram que os solos coesos do estado do Ceará apresentaram as mesmas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos coesos; Tabuleiros Costeiros no estado do Ceará; Resistência tênsil; Resistência do solo à penetração.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000100004

Sistemas de manejo do solo na recuperação de uma pastagem degradada em Rondônia
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Neves Junior,Afrânio Ferreira; Silva,Alvaro Pires da; Noronha,Norberto Cornejo; Cerri,Carlos Clemente.
Na região amazônica, pastagens formadas e conduzidas de forma inadequada perdem a produtividade durante os primeiros anos em razão de superpastejo, ausência de adubação e de manutenção e emprego de espécies inadequadas para as condições edafoflorísticas da região. O objetivo deste estudo foi quantificar as modificações ocasionadas por diferentes sistemas de manejo nos atributos físicos de um Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), sob pastagem degradada no Estado de Rondônia, RO. Os sistemas de manejo utilizados nos tratamentos foram: T = testemunha; G = gradagem + NPK + micronutrientes; H = herbicida + NK + micronutrientes; A = plantio direto de arroz + NPK + micronutrientes; e S = plantio direto de soja + NPK + micronutrientes. O delineamento experimental foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo; Propriedades físicas do solo; Intervalo hídrico ótimo; Grau de compactação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000100024

Mineralogia e cristalografia da fração argila de horizontes coesos de solos nos tabuleiros costeiros
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Lima,Herdjania Veras de; Romero,Ricardo Espíndola; Brinatti,André Maurício; Silva,Alvaro Pires da.
A coesão de horizontes de solos do Brasil vem sendo associada, principalmente, a fatores físicos e químicos inter-relacionados, mas a influência das propriedades mineralógicas e cristalográficas dos minerais da fração argila também foi aventada por alguns pesquisadores. Neste trabalho, testou-se a hipótese de que a fração argila de horizontes coesos de solos do Sedimento Barreiras da faixa dos Tabuleiros Costeiros é dominantemente caulinítica e apresenta elevado grau de cristalinidade e ordenamento, o que pode favorecer o ajuste face a face dos cristais. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características mineralógicas e cristalográficas dos minerais da fração argila de horizontes coesos provenientes de solos de sedimentos do Grupo Barreiras e uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caulinitas; Horizontes adensados; Propriedades cristalográficas; Sistema especialista.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000100004

Permeabilidade ao Ar da Cama de Semeadura do Solo em Sistema Semeadura Direta
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Guedes Filho,Osvaldo; Silva,Alvaro Pires da; Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Tormena,Cássio Antônio.
A permeabilidade ao ar pode ser utilizada como indicador da qualidade física do solo. O objetivo deste trabalho foi determinar a permeabilidade ao ar e os índices de continuidade de poros para a cama de semeadura em um Latossolo Vermelho distrófico cultivado no sistema semeadura direta e submetido à escarificação mecânica e escarificação biológica, utilizando a cultura do nabo forrageiro. O estudo foi conduzido em área experimental da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Estado do Paraná. Os tratamentos implantados foram: sistema semeadura direta por 18 anos consecutivos (SD); semeadura direta submetido à escarificação mecânica (SDE); e semeadura direta submetido à escarificação biológica por meio da cultura do nabo forrageiro (SDNF). O delineamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Porosidade de aeração; Índice N; Porosidade bloqueada; Índice K1.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000300841

Permeabilidade ao ar em Latossolo Vermelho sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Rodrigues,Sueli; Silva,Alvaro Pires da; Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Rosa,Jadir Aparecido.
A permeabilidade ao ar pode ser utilizada para avaliar alterações que ocorrem na estrutura do solo em virtude da adoção de diferentes sistemas de manejo. Este estudo testou a hipótese de que o menor revolvimento do solo sob sistema plantio direto resulta na formação de poros mais contínuos e melhor condição de aeração no solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio da permeabilidade ao ar (Ka), da porosidade de aeração (εa) e dos índices de continuidade de poros (K1 e N), a aeração em um Latossolo Vermelho distrófico sob preparo convencional (PC) e sistema plantio direto (SPD). Oitenta amostras de solo (2 tratamentos x 2 profundidades x 20 repetições) com estrutura indeformada foram coletadas de cada sistema de manejo do solo nas profundidades de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração do solo; Sistema plantio direto; Preparo convencional; Continuidade de poros.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000100010

Conceitos sobre solos coesos e hardsetting
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Silva,Alvaro Pires da.
Diferenças marcantes entre os graus de consistência do solo seco e úmido foram incorporadas ao sistema brasileiro de classificação de solos por meio da utilização do termo "coeso", o qual caracteriza solos que, quando secos, apresentam um incremento acentuado de resistência à penetração, e uma sensível redução dessa resistência, quando úmidos. Esse comportamento foi observado, há muito tempo, em solos da Austrália, tendo sido originalmente incorporado ao sistema australiano de classificação como "hardsetting". O objetivo deste trabalho foi mostrar as similaridades entre solos coesos e "hardsetting", com o entendimento de que essa conexão será útil nas pesquisas com solos coesos no Brasil.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tabuleiros Costeiros; Atributos de solos; Horizontes endurecidos; Resistência do solo; Consistência do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000300030

Soil structure and greenhouse gas production differences between row and interrow positions under no-tillage
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Silva,Alvaro Pires da; Ball,Bruce C.; Tormena,Cássio Antonio; Giarola,Neyde Fabiola Balarezo; Guimarães,Rachel Muylaert Locks.
No-tillage in Brazil is an efficient agricultural system that improves crop productivity whilst controlling erosion caused to the soil by degradation. However, there is some concern regarding soil compaction. Our objective was to determine whether the function of soil structure in sustaining crop growth was dependent on row and interrow positions in long-term no-tillage. We took soil samples from a field in a commercial farm under long-term no-tillage since 1979 on a clayey Oxisol in Southern Brazil. We assessed soil physical quality using the revised Peerlkamp technique and measured bulk density, air-filled porosity and air permeability of intact soil cores. Samples were incubated to assess in vitro N2O and CO2 production. The soil physical and structural...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162014000200011

Visual soil structure quality assessment on Oxisols under no-tillage system
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Silva,Alvaro Pires da; Tormena,Cássio Antônio; Ball,Bruce; Rosa,Jadir Aparecido.
Methods for evaluation the soil structure quality based on field evaluations are useful to determine strategies for soil management, with the advantage of requirement the use of little equipment and the possibility of immediate interpretation. A new methodology was recently developed to temperate soils for this purpose, called Visual Soil Structure Assessment (Ball et al., 2007). It was tested the hypothesis that it is possible to apply and advance in the interpretation of the results from use of Visual Soils Structure Assessment in cultivated Oxisols. Therefore the goal of this study was to apply, evaluate and enhance the potential of the methodology developed by Ball et al. (2007) in two Oxisols under long-term, no-till in Parana State, Brazil, as well...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Soil physical quality; Soil morphological analysis; Soil conservation management.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162010000400016

Plant response to mechanical resistance and air-filled porosity of soils under conventional and no-tillage system
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Silva,Alvaro Pires da; Imhoff,Silvia; Kay,Beverley.
Roots may respond to restrictive soil physical conditions and send signals to shoots to control plant growth. Soil mechanical resistance and aeration can be managed to improve the soil physical conditions for plant growth by using different tillage systems. The objective of this study was to quantify the influence of no-tillage and conventional-tillage systems on plant response to soil mechanical resistance and aeration. The study was carried out on a farm, cultivated with corn, with a side-by-side comparison of no-tillage and conventional-tillage systems. Thirty-two paired sampling sites were located along two transects, located one in each treatment. Soil water content, bulk density, and plant growth were measured in each treatment. Based on the soil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plant growth; Plant height; Soil physical properties; Tillage system.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162004000400016

A simplified Excel® algorithm for estimating the least limiting water range of soils
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Leão,Tairone Paiva; Silva,Alvaro Pires da.
The least limiting water range (LLWR) of soils has been employed as a methodological approach for evaluation of soil physical quality in different agricultural systems, including forestry, grasslands and major crops. However, the absence of a simplified methodology for the quantification of LLWR has hampered the popularization of its use among researchers and soil managers. Taking this into account this work has the objective of proposing and describing a simplified algorithm developed in Excel® software for quantification of the LLWR, including the calculation of the critical bulk density, at which the LLWR becomes zero. Despite the simplicity of the procedures and numerical techniques of optimization used, the nonlinear regression produced reliable...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nonlinear regression; Spreadsheet software; Optimization; Soil physics; Soil quality.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162004000600013

Soil structure degradation in patches of alfalfa fields
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Miretti,María Celeste; Imhoff,Silvia; Silva,Alvaro Pires da; Lavado,Raúl.
Alfalfa (Medicago sativa) is the basic forage resource for milk production in the flat Pampa of the Santa Fe Province of Argentina. However, the presence of microrelief with patches threatens the expansion of the area cultivated with alfalfa. The lower productivity in the patches is attributed to the inferior soil physical quality. The objectives of this study were to quantify indicators of soil physical quality and to establish the soil properties that would affect the alfalfa productivity in patches (PA) and normal areas (NA). Additionally, the macro and micro nutrient contents in both areas were determined. The experiment was carried out on an Aquic Argiudoll. Eighteen sampling sites, nine in NA and nine in PA were established. At each site, undisturbed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil physical properties; Soil nutrient content; Alfalfa growth.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162010000500015

Soil resistance to penetration and least limiting water range for soybean yield in a haplustox from Brazil
Provedor de dados: Brazilian Archives of Biology and Technology
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico; Silva,Alvaro Pires da.
The objective of this study was determine the resistance to penetration (PR), least limiting water range (LLWR) and critical bulk density (Db-crit) for soybean yield in a medium-textured oxisol (Haplustox). The treatments represented the soil compaction by passing a tractor over the site 0, 1, 2, 4, and 6 times, with 4 replications in a randomized experimental design. Samples were collected from 0.02-0.05, 0.07-0.10 and 0.15-0.18 m depths. Soybean (Glycine max cv. Embrapa 48) was sowed in December 2002. Plant height, number of pods, aerial dry matter, weight of 100 seeds, and the yield in 3.6 m² plots were recorded. Soybean yield started reduction at the PR of 0.85 MPa and Db of 1.48 Mg m-3. The LLWR was limited in highest part by water content at field...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Water content; Resistance to penetration; Bulk density.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132005000800002

Método de avaliação visual da qualidade da estrutura aplicado a Latossolo Vermelho Distroférrico sob diferentes sistemas de uso e manejo
Provedor de dados: Ciência Rural
Autores: Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Tormena,Cássio Antonio; Silva,Alvaro Pires da; Ball,Bruce.
O aumento da demanda pela avaliação da qualidade da estrutura do solo para o adequado crescimento de plantas tem motivado pesquisadores a desenvolverem técnicas visuais de avaliação, a campo, simples e confiáveis para esse fim. No Brasil, um número reduzido de estudos foi realizado empregando métodos visuais de diagnóstico do estado estrutural de solos no campo. Esse trabalho testou a hipótese de que o método de Avaliação Visual da Qualidade da Estrutura do Solo desenvolvido por BALL et al. (2007) para solos de clima temperado pode ser aplicado na identificação de campo da qualidade estrutural de um Latossolo Vermelho Distroférrico sob diferentes sistemas de uso e manejo. Para isso, foram avaliadas amostras indeformadas coletadas de mata preservada (M),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade física do solo; Morfologia do solo; Sistema plantio direto; Sistema integração lavoura-pecuária.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000800041