Consulta: creatorFacets:"Silva,Paulo R. A."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 14/06/2024 00:06:41

Semeadora-adubadora: mecanismos de corte de palha e cargas verticais aplicadas
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Paulo R. A.; Benez,Sérgio H.; Jasper,Samir P.; Seki,André S.; Masiero,Fabrício C.; Riquetti,Neilor B.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar o desempenho dos mecanismos de corte de palha de uma semeadora-adubadora em diferentes coberturas vegetais e cargas verticais aplicadas. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso e esquema fatorial 3 x 4, com 4 repetições. Os trabalhos foram realizados com três diferentes mecanismos de corte de palha (disco liso, disco corrugado e disco ondulado) utilizando-se quatro diferentes cargas verticais (750, 1500, 2250 e 3000 N) em cinco coberturas de palha (milho, sorgo, aveia preta, triticale e nabiça). Os resultados mostraram que quanto maior a quantidade de matéria seca da cobertura vegetal maior também é a demanda de forças horizontal e vertical. O disco de corte ondulado possibilita os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Cultura de cobertura; Interação ferramenta-solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200015

Rentabilidade na semeadura cruzada da cultura da soja
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Paulo R. A.; Tavares,Leandro A. F.; Sousa,Saulo F. G. de; Correia,Tiago P. da S.; Riquetti,Neilor B.
O plantio cruzado da soja consiste em semear a área em duas passadas de modo que a segunda fique perpendicular à primeira, formando um tabuleiro de xadrez. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade e os custos de produção da cultura da soja quando semeada em diferentes arranjos de semeadura cruzada. O experimento foi realizado nas safras 2011/2012 e 2012/2013, em área cultivada em sistema de plantio direto. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 5 tratamentos e 8 repetições. Os tratamentos foram: semeadura em linhas paralelas com adubação e população de plantas recomendada; semeadura cruzada com população e adubo em dobro; semeadura cruzada com população recomendada e adubo em dobro; semeadura cruzada com população...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Custo operacional; Arranjo espacial de plantas; Produtividade.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300293

Análise econômica de milho convencional e transgênico em dois sistemas de preparos de solo
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Silva,Paulo R. A.; Correia,Tiago P. da S; Sousa,Saulo F. G.; Millani,Thais M.
RESUMO O milho é um produto de grande importância na agricultura, em função de sua ampla utilização e das formas de produção. Tendo em vista esses cenários, o trabalho teve como objetivo a análise econômica do sistema de produção de milho utilizando diferentes híbridos de milho e preparos de solo. O estudo foi realizado na Fazenda Experimental Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP de Botucatu-SP. Foram analisados dois híbridos em dois tipos de sistemas de preparo do solo, sendo milho convencional e milho transgênico, em preparo convencional e cultivo mínimo. Para os diferentes tipos de cultivo, foram utilizados os mesmos tratores, implementos e adubação, sendo os seguintes parâmetros analisados: custos operacionais, custos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Custo operacional; Produtividade; Biotecnologia.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000601032

Demanda energética nas operações mecanizadas na silagem de milho no sistema de "silo bag"
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Seki,André S.; Benez,Sérgio H.; Silva,Paulo R. A.; Yano,Élcio H.; Mello,Luiz M. M.
Foi avaliado o consumo energético das operações mecanizadas envolvidas na produção de silagem de planta inteira e silagem de "grão úmido" de milho, tendo como referência o processamento seco desse cereal. O ensaio foi conduzido na Fazenda Experimental Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas, e nas instalações da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, localizada no município de Botucatu - SP. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas no tempo (três épocas de colheita: silagem de planta inteira, silagem de "grão úmido" e colheita de grãos secos), com 10 repetições. As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa ESTAT, pelo teste de média de Tukey, a 5% de probabilidade. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo de energia; Ensilagem; Grão úmido.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300009

Análise Energética da cultura do crambe (Crambe abyssinica hochst) produzida em plantio direto
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Jasper,Samir P.; Biaggioni,Marco A. M.; Silva,Paulo R. A.; Seki,André S.; Bueno,Osmar C.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o consumo de energia na implantação e condução da cultura do Crambe abyssinica Hochst, em sistema de plantio direto, na Fazenda Experimental Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas - UNESP, localizada no município de Botucatu - SP. Avaliando a sustentabilidade do sistema, estimaram-se, a eficiência energética e a cultura do crambe. Para o levantamento dos componentes da estrutura de dispêndios, foram utilizados coeficientes energéticos preconizados em literaturas especializadas. As estruturas de dispêndios energéticos por tipo, fonte e forma demonstraram que a energia indireta participou com 65,03%; as fontes industrial, fóssil e biológica representaram 68,80%, 23,67% e 11,30%, respectivamente....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência energética; Matérias-primas para biodiesel; Biocombustíveis.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300004