Consulta: creatorFacets:"Silva,Rouverson Pereira da"
Registros recuperados: 22
Data/hora: 09/06/2024 02:32:17

Temperatura do solo em função do preparo do solo e do manejo da cobertura de inverno
Provedor de dados: 90
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Gamero,Carlos Antonio; Levien,Renato; Silva,Rouverson Pereira da; Cortez,Jorge Wilson.
Com o objetivo de avaliar o efeito do preparo do solo e do manejo da cobertura de inverno (consórcio aveia-preta + nabo forrageiro) sobre a temperatura do solo, realizou-se um experimento em um Nitossolo em Botucatu-SP no outono/inverno de 2000. Utilizou-se um delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 3 (três preparos e três manejos). O preparo do solo constou de: preparo convencional, preparo conservacionista com escarificação e plantio direto, e o manejo da cobertura: consórcio dessecado, rolado e triturado. Foram avaliados a temperatura do solo (termopares) a 5 cm de profundidade, de hora em hora, aos 7, 14, 30, 45 e 60 dias após a emergência das plantas do consórcio; o teor de água do solo na profundidade de 10 cm, nas mesmas épocas;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura do solo; Mobilização do solo; Amplitude térmica.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100035

Semeadora-adubadora: exigências em função do preparo do solo, da pressão de inflação do pneu e da velocidade
Provedor de dados: 90
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Cortez,Jorge Wilson; Grotta,Danilo Cesar Checchio.
As semeadoras-adubadoras, responsáveis pela correta adição de semente e adubo ao solo, possuem mecanismos dosadores acionados por suas rodas motrizes, que giram em função do contato com a superfície do solo. Esse contato é influenciado, entre outros fatores, pela pressão de inflação dos pneus. O objetivo do presente trabalho foi estudar o desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão em função do preparo do solo (preparo convencional e plantio direto), das velocidades de deslocamento e da pressão de inflação do seu pneu. O trabalho foi realizado na UNESP de Jaboticabal (SP) no ano de 2006. Foram avaliadas as seguintes variáveis: força de tração e potência na barra, consumo de combustível (horário, ponderal, operacional e específico), capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho; Pressão de inflação; Distribuição longitudinal.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100032

Qualidade do corte basal de cana-de-açúcar efetuado por facas de diferentes angulações e revestimentos
Provedor de dados: 124
Autores: Voltarelli,Murilo Aparecido; Silva,Rouverson Pereira da; Cassia,Marcelo Tufaile; Daloia,João Guilherme Muzetti; Paixão,Carla Segatto Strini.
RESUMO A mecanização da colheita de cana-de-açúcar vem crescendo nos estados produtores, devido à necessidade de erradicação da queima pré-colheita em toda área canavieira até 2017. Todavia, o sistema de corte basal das colhedoras ainda se mostra ineficiente, interferindo diretamente na qualidade da matéria-prima e comprometendo a longevidade do canavial. Neste contexto, objetivou-se neste trabalho avaliar os índices danos e de abalos causados às soqueiras de cana-de-açúcar por três modelos de facas utilizadas no corte de base das colhedoras, sendo duas facas revestidas com carbeto de tungstênio e outra sem revestimento, com diferentes angulações. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, em faixas, com o número de repetições definidas em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita mecanizada; Índice de danos às soqueiras; Índice de abalo às soqueiras.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902017000300438

Qualidade da colheita mecanizada de feijão (Phaseolus vulgaris) em dois sistemas de preparo do solo
Provedor de dados: 124
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Cassia,Marcelo Tufaile; Voltarelli,Murilo Aparecido; Compagnon,Ariel Muncio; Furlani,Carlos Eduardo Angeli.
Dentre as etapas de produção do feijoeiro a colheita é uma das mais importantes, porque pode interferir de maneira decisiva na qualidade e no custo de produção. Assim, objetivou-se avaliar a qualidade da operação da colheita mecanizada de feijão (Phaseolus vulgaris), cultivado sob preparo convencional e plantio direto. As variáveis analisadas foram: o nível de ruído emitido, calculado através de um medidor de pressão sonora; o desempenho operacional, sendo monitorado o consumo de combustível, a patinagem dos rodados e a velocidade de deslocamento do conjunto coletados em uma central digital (datalogger); e a operação de colheita quanto à matéria seca e densidade de palhada, e as perdas na colheita. A velocidade e os consumos horário e operacional...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Controle estatístico de processo (CEP); Desempenho operacional; Perdas na colheita; Recolhedora-trilhadora.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902013000100008

Produtividade e perdas de amendoim em cinco diferentes datas de arranquio
Provedor de dados: 124
Autores: Santos,Edvaldo Pereira dos; Silva,Rouverson Pereira da; Bertonha,Rafael Scabello; Noronha,Rafael Henrique de Freitas; Zerbato,Cristiano.
A colheita é momento crítico na produção do amendoim (Arachis hypogaea L.), porém, nesta operação as perdas são inevitáveis, podendo chegar, em alguns casos, a valores de até 30% da produtividade. O amendoim é cultivado em um curto período de tempo durante a reforma dos canaviais, o que proporciona melhor uso dos espaços agrícolas na região de Jaboticabal, SP. Objetivou-se com esta pesquisa definir a antecipação do arranquio do amendoim a partir da determinação da maturação. Realizou-se o arranquio do amendoim aos 120; 125; 130; 135 e 140 dias após a semeadura. Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e quando houve significância das médias, aplicou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade, mediante uso do diagrama de caixas para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amendoim; Plantas-maturação; Época de colheita.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902013000400005

Mechanized fertilization: individual application of nitrogen, phosphorus and potassium in sugarcane
Provedor de dados: 124
Autores: Carneiro,Franciele Morlin; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Ormond,Antonio Tassio Santana; Kazama,Elizabeth Haruna; Silva,Rouverson Pereira da.
ABSTRACT With the expansion of areas of sugarcane cultivation, mechanised fertilisation is essential for providing improved operational performance, optimising the supply of nutrients and increasing productivity. However, this type of fertilisation may present deficiencies in the area of distribution, such as fluidity, separation, and particle size, among others. A new concept in fertilisation is therefore being developed, capable of carrying out the individual application of nitrogen, phosphorus and potassium, distributing these in various doses, with greater efficiency of application, employing precision farming and variable rates. The aim of this study was to evaluate the quality of the individual mechanised fertilisation of NPK in ratoon cane by means...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Statistical process control; Mechanised agriculture; Saccharum spp.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902017000200278

Quality of cut and basecutter blade configuration for the mechanized harvest of green sugarcane
Provedor de dados: 63
Autores: Toledo,Anderson de; Silva,Rouverson Pereira da; Furlani,Carlos Eduardo Angeli.
Quality control is used to evaluate processes and products, and is a powerful tool for reducing variability. The objective of this study was to evaluate the quality of green sugarcane (Saccharum spp.) cutting for mechanized harvest, using statistical quality control tools. Cutting height and damage to ratoon stalks caused by different blade and disc combinations of the basecutter mechanism were used as indicators of quality. Cutting height showed high variability with a controlled process for some treatments. However, these treatments were incapable of producing satisfactory results. The damage index was lower in treatments that used tilted blades, but above the target for all treatments, which caused significant damage to the ratoons. In general, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cut height; Capability analysis; Damage index; Statistical process control.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162013000600002

Controle estatístico aplicado ao processo de colheita mecanizada diurna e noturna de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 53
Autores: Noronha,Rafael Henrique de Freitas; Silva,Rouverson Pereira da; Chioderoli,Carlos Alessandro; Santos,Edvaldo Pereira dos; Cassia,Marcelo Tufaile.
O sistema de colheita mecanizada pode buscar melhorias no processo utilizando ferramentas de qualidade e auxiliar na redução de perdas, aos danos à soqueira e aumentar a longevidade do canavial. O objetivo deste trabalho foi detectar o controle efetivo da variabilidade das perdas e danos à soqueira, bem como identificar se estas estão dentro dos padrões aceitáveis. Para tanto, foram amostrados 40 pontos em dois períodos de colheita, diurna e noturna, em malhas retangulares (55 x 45 m) para determinação das perdas visíveis (rebolos repicados e estilhaçados, pedaço fixo e solto, toco e estilhaço), utilizando-se armações de 10 m². Foram mensurados a altura de corte e os danos na soqueira (sem danos, danos parciais e fragmentados). A estatística utilizada foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perdas visíveis; Colhedora; Controle de qualidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052011000400028

Perdas de grãos e distribuição de palha na colheita mecanizada de soja
Provedor de dados: 53
Autores: Chioderoli,Carlos Alessandro; Silva,Rouverson Pereira da; Noronha,Rafael Henrique de Freitas; Cassia,Marcelo Tufaile; Santos,Edvaldo Pereira dos.
Considerando que a colheita é a etapa final de um processo produtivo e que as perdas devem ser mantidas dentro de padrões aceitáveis, as regulagens das colhedoras e as características agronômicas da cultura deverão permitir menores perdas quantitativas para que possa atingir o máximo nível de qualidade e maior sustentabilidade do sistema produtivo. Este trabalho teve como objetivo determinar as perdas quantitativas, distribuição de palha e características operacionais da colhedora por meio do controle estatístico de processo, bem como verificar a qualidade da operação de colheita. O trabalho foi realizado no município de Santa Juliana (MG), com as coordenadas geográficas de referência 19º 18'Se 47º 31'O. A área amostrada constou de 40 pontos distribuídos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cartas de controle; Colhedora; Velocidade de colheita.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000100017

Quality of mechanized coffee harvesting in circular planting system
Provedor de dados: 65
Autores: Cassia,Marcelo Tufaile; Silva,Rouverson Pereira da; Chioderolli,Carlos Alessando; Noronha,Rafael Henrique Freitas; Santos,Edvaldo Pereira dos.
Mechanized coffee harvesting is one of the main technological advances that benefit producers, but problems with planning for planting and crop development and faults in harvester adjustment can reduce the efficiency of the operation, making it more stressful for the crop than manual harvesting. Thus the present study was carried out in the municipality of Patos de Minas, MG, Brazil with the objective of assessing the damage in the vegetable part and the quality of the mechanized harvesting of coffee cropped in a circular planting system under a center pivot, with two rod vibration frequencies and statistical control of the process. It was observed that the negative biennially on the crop reduced the initial coffee load eliminating the effects of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Harvesting loses; Statistical control process.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000100005

Desempenho de um trator em função do tipo de pneu, da lastragem e da velocidade de trabalho
Provedor de dados: 65
Autores: Lopes,Afonso; Lanças,Kléber Pereira; Silva,Rouverson Pereira da; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Nagaoka,Alberto Kazushi; Reis,Gustavo Naves dos.
O trabalho comparou o desempenho de um trator agrícola 4x2 TDA de 89 kW (121cv) em função do tipo de pneus (radial, diagonal e de baixa pressão), a condição de lastragem (com e sem água nos pneus) e quatro velocidades [V1 (1,84km h-1), V2 (3,18km h-1, V3 (4,57km h-1), V4 (5,04km h-1)]. O experimento foi realizado na UNESP-Jaboticabal-SP, em condição de preparo do solo com escarificador de sete hastes a 30cm de profundidade. Os pneus foram do tipo R1, com as seguintes características: [radial (dianteiros-14.9 R 26; traseiros-620/75 R 30) diagonal (dianteiros-14.9-26, traseiros-23.1-30) e BPAF (dianteiros-500/60-26.5; traseiros-700/55-34)]. O delineamento experimental foi blocos casualizados, em esquema fatorial 3x2x4, com 24 tratamentos e três repetições....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escarificação; Lastro; Preparo do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000200018

Desgaste das facas do corte basal na qualidade da colheita mecanizada de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 65
Autores: Cassia,Marcelo Tufaile; Silva,Rouverson Pereira da; Paixão,Carla Segatto Strini; Bertonha,Rafael Scabello; Cavichioli,Fábio Alexandre.
Durante o processo de colheita mecanizada de cana-de-açúcar, o desgaste das facas do mecanismo de corte basal é fator diretamente relacionado com a qualidade do corte realizado pelas máquinas, sendo o emprego de ferramentas de controle de qualidade importantes no monitoramento deste processo. Assim, o presente trabalho, desenvolvido na região de Ribeirão Preto, teve por objetivo avaliar o desgaste das facas do corte basal e os danos causados às soqueiras na colheita mecanizada de cana-de-açúcar, sob a ótica do controle estatístico de qualidade (CEQ). O desgaste das facas foi quantificado por meio da perda de massa e de suas dimensões, enquanto a qualidade do corte foi avaliada pela altura e pelos danos às soqueiras, classificados visualmente em função do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Altura de corte; Cartas de controle; Controle estatístico de qualidade; Danos às soqueiras.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000600006

Exigências de uma semeadora-adubadora de precisão variando a velocidade e a condição da superfície do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Gustavo Naves dos.
O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de um conjunto trator-semeadora-adubadora de quatro linhas, variando as marchas do trator e preparo do solo. A semeadura foi realizada em Latossolo Vermelho Eutroférrico. Os tratamentos foram: preparo do solo (convencional, reduzido e plantio direto) e marchas do trator (5,9km h-1 e 7,0km h-1), em delineamento de blocos casualizados em fatorial 3 x 2 com quatro repetições. Foram analisadas: velocidade de deslocamento, capacidade de campo operacional, consumo de combustível horário e por área, patinagem, força de tração e potência na barra. A velocidade, a patinagem e os consumos de combustível horário e por área foram maiores para a marcha M2 (7,0km h-1) e o conjunto trabalhando em área cujo preparo do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de campo; Desempenho; Consumo de combustível.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000400027

Desempenho operacional do conjunto trator-recolhedora de feijão
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Leandro Daniel; Reis,Gustavo Naves dos; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Cortez,Jorge Wilson.
A colheita mecanizada do feijão apresenta altos custos. Além disso, as características botânicas e a alta tendência ao acamamento do feijoeiro dificultam o uso de colhedoras combinadas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho operacional do conjunto trator-recolhedora-trilhadora de feijão e quantificar as perdas ocasionadas durante a colheita, em Jaboticabal, SP. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com fatorial 2 x 3, combinando-se dois sistemas de preparo de solo (convencional e plantio direto) e três velocidades teóricas de trabalho (V1, V2 e V3, correspondendo a 4,0; 4,9 e 5,8km h-1, respectivamente), com quatro repetições, totalizando 24 observações. O nível de ruído, os consumos volumétrico e ponderal, a taxa de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita mecanizada; Consumo de combustível; Perdas na colheita.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000500013

Número de operações mecanizadas na colheita do café
Provedor de dados: 65
Autores: Santinato,Felipe; Ruas,Renato Adriane Alves; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Santinato,Roberto.
A realização de mais de uma operação da colhedora de café pode aumentar a eficiência de colheita dos frutos, minimizando a quantidade de café remanescente nas plantas e a necessidade de repasse manual. O repasse manual comumente encarece o processo de produção e promove maiores danos às plantas em relação à colheita mecanizada. Entretanto, deve-se conhecer qual número de operações da colhedora é necessário para derriçar completamente os frutos dos cafeeiros, em lavouras que apresentem diferentes cargas produtivas, notadamente as de cargas mais elevadas, por apresentarem maior dificuldade em serem totalmente colhidas. Portanto, objetivou-se, com este trabalho, avaliar o número de operações da colhedora, em duas lavouras de café, para uma colheita eficiente....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cafeicultura; Eficiência de colheita; Mecanização.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015001001809

Tractor perfomance as a function of speed and seeder’s tire inflation pressure
Provedor de dados: 65
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Cortez,Jorge Wilson; Toledo,Anderson de; Silva,Rouverson Pereira da; Grotta,Danilo Cesar Checchio; Reis,Gustavo Naves dos.
The performance of agricultural tractors under field conditions results from the interaction between tire and wheel affected by displacement speed. This work was developed to assess the performance of an agricultural tractor under different seeder's tire inflation pressure (518; 483 and 414kPa) and in two different gears providing speeds of 3.0 and 6.0km h-1. The experiment was performed at Jaboticabal Campus of São Paulo State University (UNESP). The experimental design used was entirely randomized in a 2-factor factorial design (3x2) with four replications. The draft force was influenced by the gear as well as by the required power; however, tire inflation pressure in the seeder did not change these parameters. Also, fuel consumption was influenced only...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: No-tillage system; Fuel consumption; Slippage.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000800009

Avaliação dos desenvolvimento da caltura da soja (Glycine max (L.) Merrill) sob diferentes sistemas de preparo
Provedor de dados: 64
Autores: Reis,Gustavo Naves dos; Bizzi,Alexandre Cesar; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Lopes,Afonso; Grotta,Danilo Cesar Checchio.
Atualmente na agricultura, a soja ocupa lugar de destaque garantido pela alta produtividade e excelente rentabilidade no mercado nacional, principalmente na exportação de grãos. Sabe-se que para uma boa produtividade é necessário um bom planejamento, além de técnicas de preparo do solo adequadas a cada região do País. Este trabalho, desenvolvido na Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de Jaboticabal, SP, teve por objetivo, analisar o efeito de diferentes sistemas de preparo no solo e na cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) em Latossolo Vermelho Eutroférrico. Os tratamentos foram 3 preparos convencionais (arado de discos + duas passadas de grade leve, arado de aivecas + duas passadas de grade leve,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura direta; Cultivo mínimo; Resistência à penetração; Glycine max.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000100034

Efeito da profundidade de semeadura e de rodas compactadoras submetidas a cargas verticais na temperatura e no teor de água do solo durante a germinação de sementes de milho
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Corá,José Eduardo; Carvalho Filho,Alberto; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso.
As rodas compactadoras das semadoras-adubadoras têm como principal função, propiciar o bom contato entre o solo e a semente para garantir a germinação das sementes e a emergência das plântulas. Objetivou-se, neste trabalho, estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras, três profundidades de semeadura e três níveis de carga sobre a roda compactadora sob a temperatura e o teor de água do solo. O trabalho foi desenvolvido na pista de ensaios de semeadura, localiza em Uberaba, MG, em Latossolo Vermelho distrófico, utilizando-se o delineamento experimental de parcelas sub-subdivididas, com 27 tratamentos e quatro repetições. As rodas com maior área de contato com o solo proporcionaram maiores valores do teor médio de água e da temperatura do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teor de água do solo; Temperatura do solo; Emergência.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000300034

Componentes morfológicos do milho com modelos de roda compactadora, cargas verticais e lâminas de irrigação
Provedor de dados: 64
Autores: Cortez,Jorge Wilson; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Zeitoum,Victor.
Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de avaliar três modelos de rodas compactadoras de semeadoras, dois níveis de carga vertical sobre as mesmas e duas lâminas de irrigação durante os períodos de pré e pós-emergência das plântulas de milho. O ensaio foi conduzido na UNESP de Jaboticabal, com o delineamento inteiramente casualizado (DIC) no esquema fatorial 3x2x2, combinando de três modelos de rodas compactadoras (roda lisa com estria, roda lisa com nervura e roda duplo angulada), com dois níveis de carga (162 N e 260 N) e dois teores de água (15 e 19,5 mm dia-¹) sob três repetições. Os parâmetros analisados foram: produtividade, número de grãos por espiga, massa de 100 grãos, matéria seca de plantas, número de dias para emergência, altura das plantas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura; Engenharia agrícola; Mecanização agrícola; Zea mays.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000600027

Avaliação da influência de cargas verticais sobre diferentes rodas compactadoras no ciclo de semeadura do milho
Provedor de dados: 64
Autores: Cortez,Jorge Wilson; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Freitas,Saymon Severino.
Assim como outras culturas de origem tropical, o milho exige durante o seu ciclo vegetativo, calor e umidade para se desenvolver, e as condições de instalação da cultura podem definir uma boa ou má produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de cargas verticais sobre rodas compactadoras no ciclo da cultura do milho. Este trabalho foi conduzido nas Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU, no município de Uberaba (MG), e instalado no delineamento em blocos ao acaso com três modelos de rodas compactadoras e três cargas verticais com duas repetições, na Pista de Ensaios de Semeadura, constituída de canais de solo. Observou-se que o número de dias para emergência, altura de plantas, número de folhas e a produção não foram afetados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Compactação; Zea mays.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400031

Ação de rodas compactadoras de semeadoras submetidas a cargas verticais na deformação do solo
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Rouverson Pereira da; Corá,José Eduardo; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos Eduardo Angeli.
Uma semeadura bem realizada é fundamental para o sucesso de implantação de uma cultura e as rodas compactadoras utilizadas nessa operação devem ser capazes de melhorar o contato solo-semente para promover boa emergência das plântulas. Com o presente trabalho teve-se por objetivo estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras submetidas a diferentes níveis de carga vertical, sobre parâmetros físicos do solo, em uma pista de ensaios projetada para essa finalidade. O trabalho foi desenvolvido no município de Uberaba, MG, em LATOSSOLO Vermelho distrófico, textura média, preparado com enxada rotativa. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 3 tratamentos e quatro repetições. Os modelos de rodas 1 e 2 apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros físicos do solo; Canal de solo; Semeadura.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000400017

Influência da área de amostragem na determinação de perdas totais na colheita de soja
Provedor de dados: 64
Autores: Câmara,Felipe Thomaz da; Silva,Rouverson Pereira da; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Grotta,Danilo César Cecchio; Reis,Gustavo Naves dos.
A metodologia, atualmente utilizada, para a determinação das perdas na colheita de soja, que consiste na utilização de armações de 2 m², vem fornecendo resultados com alto coeficiente de variação, o que dificulta detectar diferenças significativas entre os tratamentos, mesmo que esta diferença apresente valores numéricos muito altos. Em função deste problema, objetivou-se avaliar o efeito das armações sobre a quantificação das perdas totais na colheita da cultura da soja, alterando-se a velocidade de deslocamento da colhedora e a abertura entre o cilindro e o côncavo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 3 x 2, totalizando 12 tratamentos com quatro repetições. Os resultados evidenciaram que o coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita mecanizada; Velocidade de deslocamento; Abertura do côncavo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000300044