Consulta: creatorFacets:"Teixeira,Claudia F. A."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 01/06/2024 01:19:18

Monotonic trend and change points in southern Brazil precipitation
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Damé,Rita de C. F.; Teixeira,Claudia F. A.; Bacelar,Luiz C. S.; Winkler,Antoniony S.; Santos,Jacira P. dos.
Scientific evidence on climate changes at global level has gained increasing interest in the scientific community in general. The impacts of climate change as well as anthropogenic actions may cause errors in hydro-agricultural projects existent in the watershed under study. This study aimed to identify the presence or absence of trend in total annual precipitation series of the watershed of the Mirim Lagoon, state of Rio Grande do Sul-RS / Brazil / Uruguay (Brazilian side) as well as to detect the period in which they occurred. For that, it was analyzed the precipitation data belonging to 14 weather stations. To detect the existence of monotonic trend and change points, it was used the nonparametric tests of Mann-Kendall and Mann-Whitney, the "t" test of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parametric and nonparametric test; Climate change; Trends change.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000200005

Intensity-duration-frequency ratios obtained from annual records and partial duration records in the locality of Pelotas - RS, Brazil
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Teixeira,Claudia F. A.; Damé,Rita de C. F.; Rosskoff,José L. C.
The intensity-duration-frequency occurrence ratio (IDF) is a tool commonly used for precipitation-runoff data transformation, which is established from observations of intense precipitations over a period sufficiently long as to allow the occurrence of extremes at the observation site. This study focused on verifying the existence or absence of new data, in terms of IDF ratio, by using partial duration records produced from data on maximum daily disaggregated rainfall for pre determined durations. The partial duration records considered a base value of 55 mm, totaling 279 values. After the rainfall series were established, their independence and seasonality were assessed. Using the Student's t-test statistics, it was established that no new data, as IDF...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Maximum rainfall; Daily disaggregated precipitation; Probability models.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000400007

Blindagem eletromagnética, aterramento e proteção contra surtos de tensão em equipamentos para monitoramento automático do teor de água no solo
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Teixeira,Claudia F. A.; Moraes,Sergio O.
O objetivo do presente trabalho foi implementar um sistema de blindagem eletromagnética, aterramento e proteção contra surtos de tensão na instalação de instrumental para o monitoramento automático do teor de água no solo. O experimento foi instalado em Piracicaba, São Paulo, em que os equipamentos utilizados foram um testador de cabos marca Tektronix, que opera pelo princípio da reflectometria no domínio do tempo e um sistema de aquisição de dados marca Campbell Scientific Inc. (CSI), que controla e analisa as formas de onda produzidas pelo testador de cabos. A umidade volumétrica foi obtida indiretamente por meio de sensores inseridos no solo, os quais medem a constante dielétrica do mesmo. Utilizaram-se tubos galvanizados para a blindagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Proteção eletrônica; Proteção magnética.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100027

Comparação de diferentes metodologias para estimativa de curvas intensidade-duração-freqüência para Pelotas - RS
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Damé,Rita de C. F.; Teixeira,Claudia F. A.; Terra,Viviane S. S.
Nos projetos agrícolas de obras hidráulicas, onde não se dispõe de dados observados de vazão, é necessário explorar ao máximo as informações relativas às curvas Intensidade-Duração-Freqüência (IDF). Diante disso, é preciso obter maneira de desenvolver metodologias de estimativas de curvas IDF, em locais que possuam pouco ou nenhum dado pluviográfico. O objetivo do trabalho foi comparar as metodologias de desagregação de precipitações diárias para verificar o ganho de informação em termos de curvas IDF, comparadas àquela obtida a partir de dados observados (histórica). Os métodos utilizados foram: (a) Método das Relações (CETESB, 1979); (b) BELTRAME et al. (1991); (c) ROBAINA &amp;amp; PEITER (1992); (d) Modelo Bartlett-Lewis do Pulso Retangular Modificado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação máxima; Método das relações; Desagregação de chuva diária.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200005

Hidrograma de projeto em função da metodologia utilizada na obtenção da precipitação
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Damé,Rita de C. F.; Teixeira,Claudia F. A.; Terra,Viviane S. S.; Rosskoff,José L. C.
Os dados de precipitação diária obtidos de pluviômetros, são mais facilmente encontrados que os pluviográficos, constituindo uma limitação uma vez que, em aplicações hidrológicas, como a transformação chuva-vazão, necessita-se de dados de precipitação de curtas durações. A solução desse problema vem sendo buscada ao longo do tempo através do desenvolvimento de modelos de desagregação de precipitação diária. O objetivo do trabalho é comparar os hidrogramas de projeto resultantes dos hietogramas estimados pelas relações Intensidade-Duração-Frequência (IDF), obtidos por dados pluviométricos e pluviográficos, para a localidade de Pelotas, RS. Para a desagregação da precipitação diária utilizou-se o Método das Relações, enquanto para a lâmina escoada e sua...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hietograma; Método das relações; Intensidade-duração-frequência; Vazão máxima de projeto.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100007