Consulta: creatorFacets:"Teixeira,Mauri Martins"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 12/06/2024 12:40:14

Espectro de gotas de bicos de pulverização hidráulicos de jato plano e de jato cônico vazio
Provedor de dados: 86
Autores: Cunha,João Paulo Arantes Rodrigues da; Teixeira,Mauri Martins; Vieira,Rogério Faria; Fernandes,Haroldo Carlos; Coury,José Renato.
A escolha e o uso adequado de bicos de pulverização são essenciais para a correta aplicação de agrotóxicos. Este trabalho teve como objetivo avaliar o espectro de gotas de bicos de pulverização hidráulicos de jato plano padrão e de jato cônico vazio, com diferentes vazões nominais. Em ambiente controlado, avaliou-se o espectro de gotas por meio de um analisador a laser de gotas em tempo real, nas faixas de pressão de 200 a 400 kPa para os bicos de jato plano, e de 400 a 600 kPa para os bicos de jato cônico vazio. Realizou-se também um estudo teórico sobre a distância horizontal percorrida por gotas de tamanho conhecido. Os bicos de jato cônico vazio apresentaram gotas de menor tamanho em relação aos de jato plano e, por isso, proporcionaram maior densidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tamanho de gotas; Deriva; Pressão de trabalho.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004001000005

Variabilidade espacial de atributos químicos de um Latossolo Vermelho-Amarelo húmico cultivado com café
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Samuel de Assis; Lima,Julião Soares de Souza; Xavier,Alexandre Cândido; Teixeira,Mauri Martins.
O objetivo do presente estudo foi analisar a variabilidade espacial de atributos químicos de um Latossolo Vermelho-Amarelo húmico. O estudo foi realizado em uma área cultivada com Coffea arabica L. variedade Catuaí. As amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-20 cm, distribuídas em uma malha amostral, com 50 pontos. Os atributos químicos estudados foram: P, Na e S disponíveis, Ca, Mg e Al trocáveis, pH, H + Al, SB, t, T, V, m, MO, ISNa, P-remanescente e micronutrientes (Zn, Fe, Mn, Cu e B). Os dados foram analisados por meio da análise da estatística descritiva, seguida de uma análise de componentes principais com posterior análise de agrupamento. A geoestatística foi utilizada para verificar a existência e quantificar o grau de dependência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Componentes principais; Análise de agrupamento; Krigagem.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000100002

Development and evaluation of a remotely controlled and monitored self-propelled sprayer in tomato crops
Provedor de dados: 124
Autores: Penido,Édilus de Carvalho Castro; Teixeira,Mauri Martins; Fernandes,Haroldo Carlos; Monteiro,Paulo Barros; Cecon,Paulo Roberto.
ABSTRACT The tomato is one of the main crops in Brazil. In large-scale cultivation, pesticides are applied to the plant to prevent the direct or indirect action of animal or vegetable life, aiming at higher productivity and better quality fruit. However, the products, if used incorrectly, may affect the health of workers involved in the activity. A prototype of a self-propelled sprayer, remotely controlled and monitored via radio signals, was therefore developed to be used in tomato crops, thus minimising worker contact with the chemical substances used when spraying. The basic prototype comprises an agricultural mini-tractor, a motorised pneumatic sprayer (atomiser) and a set of electronic and mechanical sensors and actuators, which allow the assembly to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Self-propelled agricultural machinery; Teleoperation of tractors; Spraying technology; Spraying tomato crops; Spraying evaluation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902019000100008

Droplet spectrum at different vapour pressure deficits1
Provedor de dados: 124
Autores: Maciel,Christiam Felipe Silva; Teixeira,Mauri Martins; Fernandes,Haroldo Carlos; Zolnier,Sérgio; Cecon,Paulo Roberto.
ABSTRACT An efficient pesticides spraying depends a lot in psychrometric conditions, mainly if it is using fine droplets, once climatic conditions may cause droplets evaporation and consequent financial loss to the farmer. Thus, the aim of this work was to determine the droplet spectrum depending on the vapour pressure deficits. The work was carried out inside of a climate chamber to obtain the vapour pressure deficits (VPDair). The laser particle analyzer, model Spraytech, was used to determine the droplet spectrum, and the experiment was conducted in factorial scheme 5 x 20, consisted of five working pressures (100; 200; 300; 400 and 500 kPa) and twenty VPDair (2.3; 3.2; 4.2; 5.6; 7.0; 7.4; 9.5; 11.7; 12.7; 15.8; 16.4; 16.9; 21.2; 22.1; 22.2; 28.1; 29.7;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Droplets diameter; Droplets evaporation; Hydraulic spraying; Spraying technology.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902016000100041

Droplet spectrum of a spray nozzle under different weather conditions
Provedor de dados: 124
Autores: Maciel,Christiam Felipe Silva; Teixeira,Mauri Martins; Fernandes,Haroldo Carlos; Zolnier,Sérgio; Cecon,Paulo Roberto.
ABSTRACT The application of pesticides is always susceptible to losses through evaporation and drift of the spray droplets. With these losses, a smaller amount of pesticide reaches the target, possibly impairing the efficiency of phytosanitary control. Due to these concerns, the aim of this study was to evaluate the interference of weather conditions in the droplet spectrum produced by hydraulic spraying. To carry out the work, it was necessary to build an experimental system. This consisted of a laser particle-size analyser, hydraulic nozzle (Jacto JSF 11002), stationary sprayer, gas heater, wind tunnel, climate chamber (with the aim of maintaining the internal psychrometry similar to that of the air exiting the wind tunnel), collector, and temperature...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spraying losses; Droplet drift; Droplet evaporation; Hydraulic spraying; Laser particle-size analyser.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902018000300430

Avaliação de pontas de pulverização hidráulicas na aplicação de fungicida em feijoeiro
Provedor de dados: 65
Autores: Cunha,João Paulo Arantes Rodrigues da; Teixeira,Mauri Martins; Vieira,Rogério Faria.
As pontas de pulverização são um dos componentes mais importantes dos pulverizadores hidráulicos para aplicação de agrotóxicos por afetarem as características do jato emitido. Este estudo teve como objetivo avaliar três pontas de pulverização hidráulicas (jato plano padrão, jato plano antideriva e jato cônico vazio) no controle de doenças do feijoeiro. O fungicida clorotalonil foi aplicado aos 20, 30, 40 e 50 dias após a emergência (DAE), num volume de água de 125 L ha-1. Para comparação, foi utilizada uma testemunha que não recebeu o defensivo. Empregou-se o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os primeiros sintomas da antracnose, da mancha-angular e da ferrugem foram observados já aos 20 DAE. A densidade de gotas obtida com as três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Agrotóxico; Phaseolus vulgaris L.; Ferrugem; Antracnose; Mancha-angular.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000500013

Adjuvantes nas propriedades físicas da calda, espectro e eficiência de eletrificação das gotas utilizando a pulverização eletrostática
Provedor de dados: 65
Autores: Sasaki,Robson Shigueaki; Teixeira,Mauri Martins; Santiago,Humberto; Madureira,Ronaldo Porto; Maciel,Christiam Felipe Silva; Fernandes,Haroldo Carlos.
Os adjuvantes têm sido empregados na pulverização de agrotóxicos, entretanto, ainda se carece de informações sobre o efeito destes produtos, principalmente quando se emprega o sistema eletrostático. O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar dez soluções de pulverização (nove adjuvantes e uma testemunha), quanto às propriedades físicas (viscosidade e condutividade elétrica) e quanto ao espectro e a eficiência de eletrificação da gota na pulverização eletrostática. Utilizou-se um pulverizador eletrostático da marca Electrostatic Spraying Systems e modelo MB 4.0. Para avaliar a viscosidade, a metodologia de Ostwald foi utilizada, enquanto a condutividade elétrica foi determinada com uso de um condutivímetro, marca Marte e modelo MB-11. Na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação de agrotóxicos; Relação carga/massa; Tamanho de gotas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000200274

Deposição e uniformidade de distribuição da calda de aplicação em plantas de café utilizando a pulverização eletrostática
Provedor de dados: 65
Autores: Sasaki,Robson Shigueaki; Teixeira,Mauri Martins; Fernandes,Haroldo Carlos; Monteiro,Paulo Marcos de Barros.
No âmbito da tecnologia de aplicação de agrotóxicos, a pulverização eletrostática é um sistema disponível comercialmente, no entanto, pouco empregado, devido à existência de algumas divergências quanto à eficiência desse sistema, razão pela qual o entendimento dessa tecnologia e suas interações com a planta tornam-se necessários. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a utilização da pulverização eletrostática na cultura do café quanto à eficiência de deposição e a uniformidade de distribuição da calda de aplicação. Utilizou-se um pulverizador eletrostático, marca Electrostatic Spraying Systems, modelo ESS MBP 4.0. O experimento foi instalado no delineamento de parcelas subsubdivididas (2x3x6), com dois sistemas de pulverização (sistema eletrostático ligado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação de agrotóxicos; Cafeeiro; Deposição de gotas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000900011