Consulta: creatorFacets:"Teixeira Filho,José"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 13/06/2024 02:27:58

Efeito da faixa-filtro na retenção de atrazina em escoamento superficial
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Ludovice,Maria T. Falsetti; Roston,Denis M.; Teixeira Filho,José.
O presente estudo avaliou a eficácia de faixas-filtro de comprimentos de 0, 5 e 10 m na redução de atrazina em água de escoamento provinda de áreas cultivadas com milho, gerada por 4 chuvas simuladas. Na faixa-filtro utilizou-se braquiária (Brachiaria decumbens) como elemento de retenção da atrazina. A diminuição dos valores mobilizados e transportados de atrazina encontrados, demonstrou a eficiência dessa faixa. A faixa de 5 m reduziu, em relação à parcela sem faixa (0 m de comprimento), nos 4 eventos de chuva simulada, um total de 73,8% da atrazina aplicada ao solo. Na de 10 m os valores foram maiores, tendo havido redução de 89,7%, a qual foi obtida a partir do aumento efetivo da infiltração da água do escoamento superficial na faixa-filtro. Quanto aos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Faixa-filtro; Escoamento superficial; Atrazina.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200023

Avaliação preliminar das cargas difusas de origem rural, em uma sub-bacia do Rio Jaguari, SP
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Mansor,Maria T. C.; Teixeira Filho,José; Roston,Denis M.
Dados oficiais de concentração de nutrientes e vazão do Rio Jaguari, foram utilizados na avaliação das contribuições difusas, com origem rural, às águas superficiais de uma sub-bacia do Rio Jaguari, SP. Modelos de cargas médias diárias de Ntotal e Ptotal foram gerados a partir de regressão estatística aplicada a dados de campo obtidos entre 1999 e 2002. A validação dos modelos foi feita utilizando-se dados de campo obtidos entre 1996 e 1998. O modelo mostrou que, em média, 68,2% das cargas anuais de Ntotal e 77,3% das cargas anuais de Ptotal foram transportados pela sub-bacia no período chuvoso. Partindo-se de cargas de base diárias de 1706,5 kg Ntotal e de 165,7 kg Ptotal, determinou-se que 55,1 e 69,4% das cargas anuais totais de Ntotal e Ptotal,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Modelagem; Fósforo total; Nitrogênio total; Fontes não pontuais de poluição.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300026