Consulta: creatorFacets:"Vitorino,Antonio C. T."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 08/06/2024 18:32:34

Infiltração de água no solo em áreas cultivadas com cana-de-açúcar sob diferentes sistemas de colheita e modelos de ajustes de equações de infiltração
Provedor de dados: 70
Autores: Tomasini,Bruno A.; Vitorino,Antonio C. T.; Garbiate,Marcos V.; Souza,Cristiano M. A. de; A. Sobrinho,Teodorico.
As técnicas de colheita da cultura de cana nem sempre seguem preceitos conservacionistas, fato que pode influenciar atributos físicos do solo com consequente alteração da velocidade de infiltração de água no solo. O trabalho realizado teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes sistemas de colheita (manual e mecanizada) da cana-de-açúcar (crua e queimada), sobre as características de infiltração e verificar a adequação de modelos matemáticos para a estimativa da taxa de infiltração de água no solo. Foi utilizado um simulador de chuva portátil calibrado para aplicar uma precipitação de 60 mm h-1. Os testes de infiltração de água no solo foram realizados em três sistemas de colheita: colheita manual de cana queimada, colheita mecanizada de cana crua e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equação de horton; Sistemas de colheita; Infiltrômetro de aspersão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600007

Atributos físicos, químicos e erosão entressulcos sob chuva simulada, em sistemas de plantio direto e convencional
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Cristiane G. da; Alves Sobrinho,Teodorico; Vitorino,Antonio C. T.; Carvalho,Daniel F. de.
Este trabalho teve como objetivo estimar as perdas de solo e água, nos sistemas de plantio direto e convencional, e foi realizado no câmpus experimental da UFMS, em Dourados - MS, em solo classificado como Latossolo Vermelho distroférrico, no período compreendido entre outubro de 2001 e novembro de 2002. As estimativas das perdas de solo e de água foram feitas utilizando-se do infiltrômetro de aspersão InfiAsper/UFMS, regulado para aplicar chuva com intensidade de 60 mm h-1, correspondendo à energia cinética de aproximadamente 820 Jm-2. Foram utilizados os seguintes tratamentos: sucessão milho-pousio; sucessão milho-trigo; sucessão milho-nabo; sucessão milho-ervilhaca; sucessão milho-aveia, os quais foram avaliados nos sistemas de preparo convencional (PC)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulador de chuva; Sucessão de culturas; Perda de solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100016

Comparison of methodologies for automatic generation of limits and drainage networks for hidrographic basins
Provedor de dados: 91
Autores: Alcaraz,Samantha A.; Sannier,Christophe; Vitorino,Antonio C. T.; Daniel,Omar.
The objective of this work was to compare methodologies for the automatic generation of limits and drainage networks, using a geographical information system for basins of low relief variation, such as the Dourados catchment area. Various data/processes were assessed, especially the ArcHydro and AVSWAT interfaces used to process 50 m resolution DTMs formed from the interpolation of digitalized contour lines using ArcInfo, ArcView and Spring GIS, and a 90 m resolution SRTM DTM acquired by interferometry radar. Their accuracy was estimated based upon the pre-processing of small basic sub-basin units of different relief variations, before applying the best combinations to the entire Dourados basin. The accuracy of the automatic stream network generation and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Watershed; Catchment; Geographic information systems.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400001