Consulta: creatorFacets:"Willrich,Fábio L."
Registros recuperados: 8
Data/hora: 10/06/2024 01:06:46

VERTICAL PRESSURES AND COMPRESSIVE FRICTION FORCE IN A LARGE SILO
Provedor de dados: 70
Autores: Fank,Marivone Z.; Nascimento,José W. B. do; Cardoso,Décio L.; Meira,Ariadne S.; Willrich,Fábio L.
ABSTRACT The grain flow is a dynamic phenomenon of high non-linearity, responsible for the occurrence of a high index of structural problems in silos, assuming particular interest in Brazil because the country does not have a standard of design of these structures. In order to determine the transfer of loads to the foundations, a silo in true magnitude was instrumented through pressure cells in the reinforced concrete slab of the bottom and through load cells under two of its column. The experiment was conducted during the period from December 2016 to February 2017 in Entre Rios do Oeste-PR. The profiles of vertical and the compression friction pressures were obtained during the loading, storage and unloading phases of corn grains. The vertical pressure...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metal silos; Grain storage; Instrumentation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000400498

Vigas de concreto reforçadas com bambu Dendrocalamus giganteus. I: análise experimental
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Mesquita,Ligia P.; Fabro,Gilmar; Willrich,Fábio L.; Czarnieski,Cleber J.
Neste trabalho, apresenta-se e se discute um estudo experimental sobre o comportamento estrutural de vigas de concreto reforçadas com bambu. Ensaiaram-se dez vigas de concreto armado, sendo oito vigas armadas longitudinalmente com varas de bambu Dendrocalamus giganteus e duas vigas de referência, armadas com barras de aço. Duas variáveis foram estudadas: a taxa de armadura longitudinal (1,6 e 3,2%) e a relação área/perímetro das varas de bambu (0,25 e 0,33 cm). Para cada combinação de variáveis foram confeccionadas duas vigas. Curvas força vs. deslocamento e força vs. deformação dos materiais são apresentadas e discutidas. Constatou-se que o comportamento estrutural das vigas de concreto reforçadas com bambu segue a teoria de flexão de Bernoulli-Kirchoff,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concreto armado; Vigas; Reforço não metálico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400031

Vigas de concreto reforçadas com bambu Dendrocalamus giganteus. II: modelagem e critérios de dimensionamento
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Willrich,Fábio L.; Fabro,Gilmar.
Este trabalho corresponde à segunda parte de uma publicação sobre o comportamento estrutural de vigas de concreto reforçadas com bambu, na qual se apresenta e discute a modelagem dessas estruturas para, em seguida, serem apresentadas sugestões e hipóteses para o dimensionamento desses elementos estruturais. Para tanto, utilizou-se um modelo computacional baseado no Método dos Elementos Finitos, ao qual foram incorporadas sub-rotinas com as leis constitutivas do bambu e do concreto. Para calibração do modelo lançou-se mão dos dados experimentais de oito vigas de concreto reforçadas com bambu. Os resultados obtidos com o modelo computacional foram comparados com os experimentais, observando-se grande concordância. Finalmente, sugerem-se critérios de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reforço não metálico; Elemento estrutural; Material alternativo; Software.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400032

Análise mecânica de pilares mistos bambu-concreto
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Willrich,Fábio L.; Fabro,Gilmar; Rosa,Maxer A.; Tanabe,Leandro; Sabino,René B. G.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de pilares de bambu da espécie Dendrocalamus giganteus com e sem o preenchimento interior de concreto. Foram ensaiados, a compressão axial, 18 pilares com comprimentos de 1, 1,5 e 2 m e, para cada comprimento, tal como 6 pilares, sendo 3 mistos de bambu-concreto e 3 formados apenas por colmos de bambu. Os resultados foram analisados através da teoria da instabilidade de casca cilíndrica e das propriedades mecânicas dos materiais. Curvas força vs. deformação, teóricas e experimentais, são apresentadas e a influência do comprimento dos pilares sobre as últimas forças resistentes foi avaliada por meio de análise de variância. Os pilares mistos bambu-concreto apresentaram comportamento não-linear e, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Elemento estrutural; Material alternativo; Reforço não metálico; Resistência a compressão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500013

Determinação da tensão de aderência do bambu-concreto
Provedor de dados: 91
Autores: Mesquita,Ligia P.; Czarnieski,Cleber J.; Braga Filho,Antônio C.; Willrich,Fábio L.; Lima Júnior,Humberto C.; Barbosa,Normando P.
Apresenta-se e se discute, neste trabalho, o estudo da aderência entre o bambu e o concreto; através de dois estudos baseados em uma programação estatística de experimento, em que no primeiro se investigaram as influências da dimensão da seção transversal das varetas de bambu e da resistência do concreto na aderência bambu-concreto e, no segundo, avaliou-se o efeito da colocação de pinos artificiais nas varetas de bambu. Em cada estudo realizaram-se 10 réplicas para cada combinação de fatores, resultando no total de 159 ensaios de arrancamento. Curvas tensão de aderência versus deslocamento relativo bambu-concreto, são apresentadas e discutidas, e a tensão de aderência de cálculo é calculada e comparada com os valores sugeridos por normas internacionais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dimensões da seção transversal; Resistência à compressão do concreto; Ancoragem mecânica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200036

Structural behavior of load bearing brick walls of soil-cement with the addition of ground ceramic waste
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Willrich,Fábio L.; Barbosa,Normando P.
An experimental study of three load bearing walls is presented and discussed in this paper. The walls were of soil-cement bricks made with three different material proportions, in which two of them had part of the cement amount replaced by crushed ceramic waste. The walls were 95.20 cm high, 75.32 cm wide and 12.56 cm thick and had their bricks layered with cement paste. The walls were tested under compression and their displacements were measured with 5 dial gages. The walls had satisfactory behaviour and their strengths were suitable as required by Brazilian popular houses. The differences between the brick strength and the wall strength were less than 20%. A finite element analysis (FEA) was performed and the uniformity of the compressive stress...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Load bearing wall; Ceramic waste; Soil-cement.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300024

Coeficiente de transferência de carga nas fundações de silos verticais cilíndricos
Provedor de dados: 91
Autores: Fank,Marivone Z.; Christ,Divair; Cardoso,Décio L.; Willrich,Fábio L.; Lorenzi,Vinicius.
RESUMOO dimensionamento das estruturas armazenadoras de grãos carece de uma norma brasileira que prescreva sobre seus projetos e ações; contudo, existem muitas lacunas no estado atual do conhecimento sendo imprescindíveis pesquisas adicionais sobre o tema. Com o objetivo de determinar a distribuição das cargas nas fundações dos silos foram instrumentadas, por meio de células de carga, quatro estacas localizadas sob o anel de um silo protótipo. O experimento ocorreu durante o período de agosto a dezembro de 2009 em Palotina, PR. As leituras das células foram realizadas por sistema automático de aquisição de dados durante o carregamento de grãos de milho e, a partir dos resultados, pode-se destacar um coeficiente de transferência médio de 0,30 para o anel...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estruturas de armazenamento; Instrumentação; Estacas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900887

Resistência à compressão do solo-cimento com substituição parcial do cimento Portland por resíduo cerâmico moído
Provedor de dados: 91
Autores: Dallacort,Rivanildo; Lima Júnior,Humberto C.; Willrich,Fábio L.; Barbosa,Normando P.
Neste trabalho, apresenta-se o estudo experimental da resistência à compressão do solo-cimento, com substituição parcial do cimento Portland por resíduo cerâmico moído. Para tanto, foram ensaiados 81 espécimenes cilíndricos desse material à compressão, em que parte do cimento foi substituída por material cerâmico moído. Realizou-se uma programação fatorial, na qual três variáveis foram selecionadas para estudo: o teor de material ligante (cimento + resíduo cerâmico), a umidade do solo e o teor de resíduo cerâmico adicionado. É apresentado um estudo estatístico através de análise de variância da massa específica do material e da resistência a compressão. Tal estudo permitiu concluir-se que substituições de 25 e 57% do teor de cimento por material cerâmico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estabilização do solo; Resíduo cerâmico; Resistência a compressão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300022