Consulta: creatorFacets:"Xavier,Alexandre C."
Registros recuperados: 6
Data/hora: 12/06/2024 01:29:39

Methodology for spatialization of intense rainfall equation parameters
Provedor de dados: 70
Autores: Xavier,Alexandre C.; Cecílio,Roberto A.; Pruski,Fernando F.; Lima,Julião S. de S.
The aim of this study was to generate maps of intense rainfall equation parameters using interpolated maximum intense rainfall data. The study area comprised Espírito Santo State, Brazil. A total of 59 intense rainfall equations were used to interpolate maximum intense rainfall, with a 1 x 1 km spatial resolution. Maximum intense rainfall was interpolated considering recurrence of 2; 5; 10; 20; 50 and 100 years, and duration of 10; 20; 30; 40; 50; 60; 120; 240; 360; 420; 660; 720; 900; 1,140; 1,380 and 1,440 minutes, resulting in 96 maps of maximum intense rainfall. The used interpolators were inverse distance weighting and ordinary kriging, for which significance level (p-value) and coefficient of determination (R²) were evaluated for the cross-validation...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intensity-duration-frequency equation; Geostatistics; Hydrology.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000300012

Relação entre índice de área foliar e frações de componentes puros do modelo linear de mistura espectral, usando imagens ETM+/Landsat
Provedor de dados: 70
Autores: Xavier,Alexandre C.; Vettorazzi,Carlos A.; Machado,Ronalton E.
O índice de área foliar (IAF) é uma das mais importantes variáveis biofísicas da vegetação, estando relacionado diretamente com a evapotranspiração, com a produtividade da vegetação e com a interceptação da chuva pelo dossel. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação do IAF de diversos tipos de cobertura do solo com Frações de Componentes Puros (FCPs) do Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME). A área de estudo foi a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, localizada no município de Piracicaba - SP. O IAF foi medido, no campo, com o equipamento LAI-2000, em 32 áreas com diferentes coberturas vegetais. A imagem utilizada foi do sensor ETM+ a bordo do satélite Landsat-7. No MLME, foram considerados três componentes puros (vegetação, solo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Modelo Linear de Mistura Espectral; LAI-2000.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200022

Comparação entre métodos de amostragem do solo para recomendação de calagem e adubação do cafeeiro conilon
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Rone B. de; Lima,Julião S. de S.; Xavier,Alexandre C.; Passos,Renato R.; Silva,Samuel de A.; Silva,Alessandra F. da.
O objetivo deste trabalho foi comparar a metodologia convencional de amostragem de solo com a análise espacial para a recomendação de calagem e adubação de nitrogênio, fósforo e potássio em solo cultivado com café conilon. O experimento foi realizado nas safras de 2004/2005 e 2005/2006, em área de 1,0 ha, com as amostras retiradas na profundidade de 0-0,20 m. No método convencional, coletaram-se 15 subamostras em caminhamento ziguezague, constituindo uma amostra composta, e, no método espacial, construiu-se uma malha amostral de 109 pontos georreferenciados. Com os resultados das análises, foi calculada a necessidade de calagem e adubação em função do teor do elemento no solo e da produtividade esperada das plantas. Os dados foram analisados por meio da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Geoprocessamento; Manejo do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100018

CLIMATOLOGICAL WATER BALANCE WITH DATA ESTIMATED BY TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION FOR THE DOCE RIVER BASIN
Provedor de dados: 70
Autores: Louzada,Franciane L. R. de O.; Xavier,Alexandre C.; Pezzopane,José E. M.
ABSTRACT The Climatic Water Balance (CLIMWB) is very used in the climatic characterization and can also offer important contribution in the identification of the water demand for irrigation of a region. For this, reliable precipitation data with good spatial coverage is required. The Tropical Rainfall Measuring Mission satellite -TRMM-3B43-v7 is a partnership between NASA (National Aeronautics and Space Administration) and Japan's Aerospace Exploration Agency (JAXA), which estimates rainfall data for the tropics region. The aim of this study is to evaluate the CLIMWB obtained by the Thornthwaite &amp; Mather method (1955), with estimated rainfall data with the 3B43 product versus those generated with rainfall data and to map pixel-by-pixel water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Orbital data; Rainfall; Water deficit; Water availability.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000300376

Manejo da irrigação em pastagem irrigada por pivô-central
Provedor de dados: 91
Autores: Xavier,Alexandre C.; Coelho,Rubens D.; Lourenço,Leandro F.; Machado,Ronalton E.
A aplicação de lâminas de irrigação em pastagem irrigada sob pivô-central é, de maneira geral, realizada sem um critério técnico pertinente ao sistema, pois se deve considerar que para um mesmo período a pastagem se encontra em diferentes estádios de desenvolvimento em cada parcela, apresentando taxas de evapotranspiração diferenciadas dentro da área irrigada; todavia, usualmente se aplica uma única lâmina para toda a área. Neste trabalho foi desenvolvido um modelo para aplicação de lâminas de irrigação distinta para cada parcela do pivô o qual, de modo geral, considera: i) a capacidade do pivô-central de aplicar lâminas distintas na área; ii) o nível de desenvolvimento da cultura em cada parcela; iii) o período de retorno do gado a determinada parcela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capim Tanzânia; Manejo da água; Coeficiente de cultura.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200011

Avaliação do desempenho dos diferentes métodos de interpoladores para parâmetros do balanço hídrico climatológico
Provedor de dados: 91
Autores: Castro,Fábio da S.; Pezzopane,José E. M.; Cecílio,Roberto A.; Pezzopane,José R. M.; Xavier,Alexandre C.
A geoestatística está associada a uma classe de técnicas utilizadas para analisar e inferir valores de uma variável distribuída no espaço ou no tempo, mediante o que se propôs, no presente trabalho avaliar, através de diferentes técnicas de interpolação, os seguintes parâmetros climáticos: precipitação, deficiência hídrica, excedente hídrico, evapotranspiração potencial, evapotranspiração real e disponibilidade hídrica, no estado do Espírito Santo. Para tanto, utilizaram-se dados meteorológicos de temperatura do ar e precipitação pluviométrica, compreendidos no período de 1977 a 2006, para o cálculo do balanço hídrico climatológico conforme método proposto por Thornthwaite &amp;amp; Mather (1955), adotando uma capacidade de armazenamento de 100 mm. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Krigagem; Interpolação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800012