Consulta: creatorFacets:"Zolnier,Sérgio"
Registros recuperados: 32
Data/hora: 03/06/2024 05:06:26

ALTERATIONS ON THE EVAPOTRANSPIRATION OF SUGARCANE CULTIVARS UNDER DISTINCT SALINITY LEVELS APPLIED IN THE FERTIGATION
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Toledo,João V.; Zolnier,Sérgio; Silva,Thieres G. F. da; Boehringer,Davi; Steidle Neto,Antonio J.
ABSTRACT: The aim of this research was to evaluate the effect of distinct levels of salinity on the evapotranspiration of the RB867515, RB855453, RB92579 and RB928064 sugarcane cultivars. The evapotranspiration was monitored during daytime period under meteorological conditions influenced, mainly by cloud variations. The salinity values were established by addition of 0, 50, 100 and 150 mM of Sodium Chloride (NaCl) to the nutrient solution, which was applied by fertigation, in such way that the electrical conductivity (EC) of the leached solution was near 3, 6, 10 and 13 dS m−1, respectively. The increase of the NaCl concentration in the nutrient solution affected, significantly and in a linear manner, the evapotranspiration of all sugarcane cultivars,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efficient water use; Saccharum officinarum; Saline stress; Salinization.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000500940

Avaliação da transmissão de dados de temperatura no sistema 1-wireTM
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Baêta,Fernando C.; Martins,José H.; Zolnier,Sérgio; Monteiro,Paulo M. B.
A necessidade de sistemas de monitoramento automático versáteis e de baixo custo que possam auxiliar o produtor agrícola na otimização dos processos produtivos, é evidente. Este trabalho foi realizado com o objetivo de pesquisar as limitações e as potencialidades de aplicação do sistema 1-wireTM na transmissão de dados de temperatura em instalações agrícolas. O sistema 1-wireTM é uma rede de transmissão de dados que possibilita a comunicação digital entre um computador e dispositivos da série 1-wireTM, tais como os sensores de temperatura DS1820. A transmissão de dados de temperatura nesse sistema foi avaliada em função do tipo dos condutores e do número de sensores DS1820. Com base nos resultados, concluiu-se que o aumento do número de sensores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de aquisição de dados; Sensores de temperatura; Instalações agrícolas.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100004

Avaliação de um circuito eletrônico para medição da condutividade elétrica de soluções nutritivas
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio; Marouelli,Waldir A.; Carrijo,Osmar A.; Martinez,Herminia E. P.
Nos sistemas de cultivo hidropônicos ou que utilizam a fertirrigação, a quantidade total de sais dissolvidos na solução nutritiva tem grande impacto na produtividade da cultura. A concentração adequada ao crescimento e desenvolvimento da cultura sofre variações marcantes ao longo do seu ciclo, podendo ser avaliada indiretamente por meio do monitoramento da condutividade elétrica da solução nutritiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar um circuito eletrônico de baixo custo para a medição da condutividade elétrica, cujo princípio se baseia na medida de freqüência. O circuito eletrônico foi conectado a um computador via porta paralela, sendo calibrado utilizando-se de 16 soluções de KCl. A temperatura das soluções foi mantida nos níveis desejados por meio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutivímetros; Hidroponia; Fertirrigação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200016

Transpiração e temperatura foliar da cana-de-açúcar sob diferentes valores de potencial matricial
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Trentin,Roberto; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides; Steidle Neto,Antonio J.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação diurna da transpiração e da temperatura foliar da cana-de-açúcar, cv. RB867515, sob diferentes potenciais matriciais de água no substrato de cultivo e as condições meteorológicas em ambiente protegido. O efeito do estresse hídrico na transpiração e temperatura foliar foi determinado a partir da suspensão da irrigação, quando foram realizadas três campanhas de medições, iniciadas aos 122; 150 e 185 dias após o plantio (DAP) até que o potencial matricial de água no substrato (Ψ) alcançasse -1.500 kPa, aproximadamente. Sob ausência de estresse hídrico (Ψ&amp;gt;-50 kPa), a transpiração das plantas atingiu o valor máximo entre 10 e 13 h, próximo de 60; 70 e 100 g planta-1 h-1 para 122; 150 e 185 DAP,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Evapotranspiração; Termometria a infravermelho; Estresse hídrico; Irrigação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000600006

Determinação do fluxo de seiva na cana-de-açúcar pelo método do balanço de energia caulinar
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Boehringer,Davi; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides; Steidle Neto,Antonio J.
Medições do fluxo de seiva são importantes não somente no campo da agrometeorologia, mas também em estudos de natureza fisiológica para identificação de doenças vasculares e pesquisas destinadas à quantificação do movimento de água no sistema solo-planta-atmosfera. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho do método do balanço de energia, a partir da inserção de um minirresistor no centro do colmo de plantas de cana-de-açúcar, visando à determinação do fluxo de seiva sob condições ambientais distintas, utilizando-se de medições gravimétricas como padrão comparativo. O experimento foi conduzido em uma casa de vegetação não climatizada, localizada na área experimental da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa - MG. Com base no erro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transpiração; Saccharum officinarum; Eficiência do uso de água; Disponibilidade hídrica; Irrigação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000200003

Avaliação de circuito eletrônico para medição de temperatura em instalações agrícolas por meio da porta paralela de um computador
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio.
Os sistemas de aquisição de dados de temperatura disponíveis comercialmente apresentam alto custo e grande complexidade operacional para a sua utilização em instalações agrícolas climatizadas. Este trabalho teve por objetivos propor, calibrar e validar um circuito eletrônico de baixo custo para a aquisição de dados de temperatura com base na freqüência de oscilação da tensão elétrica (0 a 5 V). O sensor empregado no circuito foi um termistor com resistência ômica de 10 kômega 25 ºC e coeficiente de temperatura negativo. O circuito eletrônico, conectado a um computador via porta paralela, foi calibrado por comparação com um termômetro-padrão de mercúrio em vidro. Após as medições, análises de regressão foram realizadas com os dados experimentais, gerando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de aquisição de dados; Sensores de temperatura; Instrumentação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200001

Thermal comfort temperature update for broiler chickens up to 21 days of age
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Cassuce,Déborah C.; Tinôco,Ilda de F. F.; Baêta,Fernando C.; Zolnier,Sérgio; Cecon,Paulo R.; Vieira,Maria de F. A.
Due to changes in genetics and nutrition, as well as in acclimatization of broiler chickens to the Brazilian climate, temperature values currently accepted as optimal may be outdated. The objective of this research was to update the environment temperatures that characterize the thermal comfort for broilers chickens from one to 21 days of age, under Brazilian production conditions. This research was conducted with 600 COBB birds, which were distributed in five growth chambers maintained at different temperatures during the first three weeks of age. During the experimental period, temperature values were progressively reduced, consisting in five treatments: T2724/21, T30/27/24, T33/30/27, T36/33/30 and T39/36/33. It was observed that the birds maintained in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal stress; Aviculture; Performance.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100004

Influence of different systems of minimum ventilation on air quality in broiler houses
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Menegali,Irene; Tinôco,Ilda F. F.; Zolnier,Sérgio; Carvalho,Cinara da C. S.; Guimarães,Maria C. de C.
To maintain a competitive development of the Brazilian aviculture, some measures must be taken to enable the identification and reduction of risks to the health of birds, as well as for the physical environment. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of three different systems of minimum ventilation (positive pressure - SVMP, negative pressure - SVMN and natural ventilation - SVMNat) in the air quality during the first 21 days of life of broiler chicks, during winter. Three points were selected along the length to verify ammonia, carbon monoxide and oxygen concentrations at 3a.m., 9a.m., 3p.m. and 9p.m., by the respiration level of birds and workers. The averages of pollutant gases did not exceed the tolerance levels for the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aviculture; Broiler chicks; Gas concentration; Air renovation.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000600003

Avaliação do desempenho de um sistema automático para controle da fertirrigação do tomateiro cultivado em substrato
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio; Marouelli,Waldir A.; Martinez,Herminia E. P.
Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de um sistema de controle automático de fertirrigação para a produção do tomateiro em substrato de areia, comparativamente ao sistema de controle convencional quanto à redução de solução nutritiva. No método de controle automático, os eventos de fertirrigação foram estabelecidos em função das condições meteorológicas do ambiente de cultivo e do estádio de desenvolvimento da cultura. Para isso, o modelo de Penman-Monteith foi utilizado como suporte para a tomada de decisão sobre a frequência adequada para aplicação da solução nutritiva. No sistema de controle convencional, os intervalos entre as fertirrigações permaneceram fixos durante todo o ciclo do tomateiro. Os resultados demonstraram que o sistema...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Hidroponia; Solução nutritiva; Automação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300005

Avaliação de métodos de estimativa da evapotranspiração horária para alface cultivada em sistema hidropônico em ambiente protegido
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Moura,Carlos R. W.; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides; Oliveira,Rubens A. De.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a precisão e a exatidão de métodos de estimativa de valores horários de evapotranspiração (ETc) para alface cultivada em sistema hidropônico sob ambiente protegido. Para a determinação dos parâmetros pertinentes aos diferentes métodos de estimativa e sua posterior validação, foram utilizados dois conjuntos de dados experimentais obtidos a partir de medições realizadas nas cultivares Grand Rapids, Regina e Great Lakes. As estimativas de evapotranspiração foram realizadas com os seguintes métodos: Penman-Monteith parametrizado pela FAO, em 1998 (PMF); Penman-Monteith modificado para condições aerodinâmicas características de ambiente protegido (PMAP); Penman-Monteith modificado para ambiente protegido simplificado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivo protegido; Horticultura; Técnica de circulação laminar de nutrientes.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400009

Variabilidade espacial do sistema radicular do tomateiro e implicações no manejo da irrigação em cultivo sem solo com substratos
Provedor de dados: Horticultura Brasileira
Autores: Marouelli,Waldir A.; Carrijo,Osmar A.; Zolnier,Sérgio.
Avaliou-se a distribuição de raízes do tomateiro e a variabilidade horizontal do potencial matricial (psim) e da condutividade elétrica da solução em substratos, de fibra de coco verde, casca de arroz carbonizada, maravalha carbonizada e comercial, acondicionados em sacos de plástico do tipo bisnaga. Cada planta foi irrigada por um único gotejador, posicionado a 7 cm da mesma. Maior concentração de raízes e menores valores de psim, sob condições de déficit hídrico temporário, ocorreram junto às plantas, nos substratos de fibra de coco e casca de arroz, e junto aos gotejadores, nos de maravalha e comercial. A baixa concentração de raízes entre um gotejador e a planta subseqüente, irrigada por outro emissor, ocorreu, provavelmente, pela alta condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Condutividade elétrica; Potencial matricial; Potencial osmótico; Tensiômetro.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362005000100012

Forage cactus-sorghum intercropping at different irrigation water depths in the Brazilian Semiarid Region
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Diniz,Wellington Jairo da Silva; Silva,Thieres George Freire da; Ferreira,Jadna Mylena da Silva; Santos,Djalma Cordeiro dos; Moura,Magna Soelma Beserra de; Araújo,Gherman Garcia Leal de; Zolnier,Sérgio.
Abstract: The objective of this work was to evaluate the productive performance, biological efficiency, and the competitive ability of the forage cactus-sorghum intercropping under different irrigation depths with saline water in the Brazilian Semiarid Region. The experiment was carried out in Serra Talhada, in the state of Pernambuco, between 2014 and 2015, in a randomized complete block design, with four replicates, and a 5x3 factorial arrangement in split plots, with one year of forage cactus cycle and two years of sorghum cycles. The plots were composed by four irrigation water depths based on the fractions of 25, 50, 75, and 100% of the reference evapotranspiration, besides dry conditions; and the subplots consisted of three cropping systems (single...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia stricta; Sorghum bicolor; Agronomic performance; Biological efficiency; Competitive ability; Saline water irrigation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2017000900724

Correlações do índice de área do cladódio com características morfogênicas e produtivas da palma forrageira
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Pinheiro,Karina Mendes; Silva,Thieres George Freire da; Carvalho,Herica Fernanda de Sousa; Santos,Jannaylton Everton Oliveira; Morais,José Edson Florentino de; Zolnier,Sérgio; Santos,Djalma Cordeiro dos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as correlações do índice de área do cladódio com características morfogênicas e produtivas da palma forrageira (Nopalea sp. e Opuntia sp.). Foram avaliados três clones de palma forrageira, em condições de sequeiro: IPA Sertânia, Miúda e Orelha de Elefante Mexicana. Dados morfológicos dos cladódios e da planta, índice de área do cladódio e biomassa acumulada foram obtidos na ocasião da colheita. A relação entre os dados coletados foi avaliada por meio da análise de trilha, após a aplicação da matriz de correlação de Pearson e do teste de multicolinearidade. Foram observadas maiores correlações das características morfogênicas com o rendimento da cultura do que com o índice de área do cladódio, com R2 entre 0,5930 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nopalea; Opuntia; Análise de trilha; Biomassa; Rendimento clonal; Semiárido.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014001200939

Behavior of Japanese quail in different air velocities and air temperatures
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Santos,Tatiany Carvalho dos; Gates,Richard Stephen; Tinôco,Ilda de Fátima Ferreira; Zolnier,Sérgio; Baêta,Fernando da Costa.
Abstract: The objective of this work was to evaluate the combined effects of air temperature and air velocity on the behavior of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). A total of 216 Japanese quail in their initial laying phase were used. Bird behavior was categorized with an ethogram (eat, drink, stop, open wings/shiver, others). The experimental design was a randomized complete block, in a 4x4 factorial arrangement, with four air velocities (0, 1, 2, and 3 m s-1) and air temperatures (17, 23, 29, and 35°C). The behavior “stop” was greater when the birds were subjected to 17°C. At 35°C, a significant reduction (p&lt;0.05) was observed in the behavior “eat” at 0 m s-1, compared with the other velocities. The behaviors of laying quail are similar in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coturnix coturnix japonica; Cold stress; Ethology; Heat stress; Thermal sensation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2017000500344

Potencial pedoclimático do Estado da Bahia para o cultivo da atemóia
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Zolnier,Sérgio; Moura,Magna S. B. de; Sediyama,Gilberto C.
A cultura da atemóia tem despontado como opção de exploração comercial no Estado da Bahia, mas a expansão de áreas produtoras está sendo realizada sem prévio conhecimento das suas exigências climáticas e pedológicas. Em decorrência disso, o objetivo deste trabalho foi realizar um zoneamento pedoclimático para o cultivo da atemóia no Estado da Bahia, com base em indicadores de clima e solo estabelecidos de acordo com as exigências da cultura. Constatou-se, a partir do cruzamento das informações entre os mapas temáticos climático e pedológico, que 19,3% do território baiano apresentam condições adequadas para o cultivo da atemóia. Áreas marginais e inaptas também foram identificadas cobrindo, respectivamente, 13,9 e 24,3% do estado. Verificou-se também que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annona cherimola x Annona squamosa; Zoneamento agrícola; Planejamento agroclimático.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500009

Modelagem do crescimento de cultivares de cana-de-açúcar no período de formação da cultura
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Batista,Evandro L. da S.; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides; Lyra,Gustavo B.; Silva,Thieres G. F. da; Boehringer,Davi.
Este estudo teve como objetivo ajustar modelos de crescimento ao acúmulo de matéria seca da parte aérea da cana-de-açúcar durante o período de formação da cultura, para as cultivares RB92579, RB867515, RB928064 e RB855453. Dados de matéria seca foram obtidos durante a execução de experimento em condições de campo entre 26/08/11 e 18/05/12. Os dados experimentais foram coletados a partir dos 45 dias após o plantio, em intervalos de uma ou duas semanas, totalizando 17 datas de amostragem. Os valores obtidos foram submetidos à análise de regressão não linear para determinação dos parâmetros dos modelos expolinear, logístico e Gompertz. Todos os modelos avaliados foram capazes de simular adequadamente o acúmulo de matéria seca pelas cultivares ao longo do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Modelos de crescimento; Análise de crescimento.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000009

Requerimento hídrico e coeficiente de cultura da cana-de-açúcar irrigada no semiárido brasileiro
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Zolnier,Sérgio; Soares,José M.; Vieira,Vinícius J. de S.; G. F. Júnior,Walter.
O objetivo deste trabalho foi determinar o requerimento hídrico e o coeficiente de cultura (Kc) da cana-de-açúcar irrigada durante o ciclo de soca, variedade RB 92-579, na região semiárida do Submédio do Vale do São Francisco. O experimento foi conduzido em área de cultivo comercial de cana-de-açúcar situada no município de Juazeiro, BA. Obteve-se o requerimento hídrico da cultura por meio do método do Balanço de Energia Razão de Bowen. Foram monitoradas também a biomassa acumulada e a fração da radiação fotossinteticamente ativa interceptada pela cultura (fRFA). Com os resultados constatou-se que a evapotranspiração da cana-de-açúcar atingiu uma taxa média diária de 4,7 mm, em resposta ao acúmulo de biomassa e, mas a fRFA apresentou, entretanto,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia razão de Bowen; Evapotranspiração; Irrigação; Tombamento da cultura.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100009

Razão entre radiação fotossinteticamente ativa e radiação global no cultivo do tomateiro em casa-de-vegetação
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio; Marouelli,Waldir A.; Carrijo,Osmar A.
Propôs-se, com este trabalho, determinar e analisar as variações da razão entre a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) e a radiação global (Rg) durante o período de crescimento do tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill., cv. Duradoro) cultivado em substrato de areia sob condições de ambiente protegido. Medições de Rg e RFA foram conduzidas no interior de uma casa-de-vegetação, coberta com filme plástico de polietileno, durante a estação seca, em Viçosa, MG. Paralelamente, a Rg foi medida também em uma estação meteorológica automática. A razão RFA/Rg sofreu uma redução de 1,691 para 1,574 mol MJ-1, no período compreendido entre as 1ª e 9ª semanas após o transplante e se manteve praticamente estável entre as 9ª e 13ª semanas, oscilando entre 1,571 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiente protegido; Lycopersicon esculentum; Radiação solar.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600009

Droplets spectrum of air-assisted boom sprayers under different environmental and operational conditions
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Sasaki,Robson S.; Teixeira,Mauri M.; Fernandes,Haroldo C.; Zolnier,Sérgio; Maciel,Christiam F. S.; Alvarenga,Cleyton B. de.
ABSTRACT During pesticide spraying, the psychrometric conditions of the air may cause evaporation of the droplets along their trajectory from the nozzle to the target. Thus, this study aimed to evaluate the effect of air psychrometric conditions and operating pressure on the droplet spectrum of air-assisted boom sprayers. The test was performed using a prototype equipped with an axial fan, a flow homogenizer, temperature and relative air humidity sensors, a spray nozzle and a gas-heating system to warm up the airflow. With the assembled system and the aid of a particle analyser, the JSF 11002 spray nozzle was evaluated with respect to droplet spectrum in four air psychrometric conditions (7, 14, 21 and 28 hPa) and at four operating pressures (200, 300, 400...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evaporation; Spraying; Pesticides.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100092

Association of morphological and water factors with irrigated forage cactus yield
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Barbosa,Marcela L.; Silva,Thieres G. F. da; Zolnier,Sérgio; Silva,Servulo M. S. e; Morais,José E. F. de; Assis,Mery C. de S.
ABSTRACT This study aimed to understand the relationship of morphological characteristics and actual evapotranspiration of forage cactus clones with their productive capacity under different water regimes. The data used in this study were collected between the years 2012 and 2013, in Serra Talhada, State of Pernambuco. The clones Sertânia IPA - IPA, Miúda - MIU and Orelha de Elefante Mexicana - OEM were submitted to three irrigation depths (2.5, 5.0 and 7.5 mm) and three irrigation intervals (7, 14 and 28 days). Cladode and plant morphology, accumulated actual evapotranspiration and yield were obtained at the moment of harvest. Pearson’s correlation matrix was elaborated and, in the sequence, multicollinearity, canonical and path analysis were applied....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiration; Nopalea sp.; Opuntia sp.; Brazilian Semi-arid region.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900600

Fator de desacoplamento em um canavial irrigado no submédio do Vale do São Francisco
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Zolnier,Sérgio; Moura,Magna S. B. de; Carmo,José F. A. do; Ribeiro,Aristides.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar a interação da cana-de-açúcar irrigada com a atmosfera circunvizinha, por meio do fator de desacoplamento (Ω), para cinco períodos distintos de crescimento e entre eventos de irrigação. O estudo foi conduzido na região do Submédio do Vale do São Francisco. Os dados utilizados para a estimativa de Ω foram obtidos de sensores acomodados em uma torre micrometeorológica, instalada numa área experimental de cana-de-açúcar, no ciclo de cana-soca. Observou-se que no início do ciclo da cultura (70 a 95 dias após o corte, DAC), o valor médio de Ω foi 0,74 em decorrência de baixos valores da altura das plantas e do índice de área foliar, devido aos altos valores de velocidade do vento, que reduziram a interação entre a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Interação planta-atmosfera; Semiárido.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800006

Evaluation of a simplified model for estimating energy balance in broilers production housing
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Mariano P.; Baêta,Fernando C.; Tinôco,Ilda F. F.; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides.
The simulation of poultry house thermal behavior with and without Adiabatic Evaporative Cooling (SRAE) allows the decision makers to evaluate the economical feasibility and the installation costs of a poultry production business. The first step in this research investigation was test the thermal behavior model developed by Gates et al. (1995) for broiler houses in the United States based on the hypothesis that this model, using climatized sheds, as proposed by the authors, could be used under Brazilian conditions. The model is suitable for the proposed objective in the form proposed by Gates et al. (1995) for poultry houses with an elevated mass air flow rate (120.8 kg air s-1 or higher). A correction factor referring to a series of heat sources not...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical models; Chicken production; Evaporative cooling.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500014

Variação da temperatura e umidade de grãos armazenados em silos com aeração
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Devilla,Ivano A.; Couto,Sandra M.; Zolnier,Sérgio; Silva,Juarez de S. e.
Neste trabalho, estudou-se a variação de temperatura e de umidade em uma massa de grãos de milho armazenada em um silo, durante a aeração do produto, determinando-se o tempo de aeração requerido para se obter uma diferença de temperatura de 3 ºC entre a massa de grãos e o ambiente externo do silo. Inicialmente, os grãos de milho armazenados foram aquecidos utilizando-se equipamentos para aquecimento e umidificação do ar insuflado na massa. O processo de aeração foi realizado com fluxo de ar de 0,0157 m³ s-1 m-2 e, com o auxílio de um sistema de aquisição de dados e termopares, registraram-se as temperaturas em diversos pontos da massa de grãos, localizados radialmente a diferentes distâncias horizontais e verticais nas direções norte, sul, leste, oeste....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Milho; Teor de umidade.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200018

Estimativa da produtividade da cana-de-açúcar para as principais regiões produtoras de Minas Gerais usando-se o método ZAE I
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Oliveira,Robson A.; Santos,Roziane S. dos; Ribeiro,Aristides; Zolnier,Sérgio; Barbosa,Márcio H. P.
RESUMO Objetivou-se, com este trabalho, parametrizar, calibrar e testar o método da Zona Agroecológica (ZAE) para as principais regiões produtoras de cana-de-açúcar do Estado de Minas Gerais. Foram utilizados dados meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia e da Agência Nacional de Águas e dados de produtividade do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar. O método ZAE apresentou bom ajuste, com R2 = 0,89; RMSE = 8,4 t ha-1; MAE = 6,7 t ha-1; MBE = 5,9 t ha-1 e índice de Wilmont (d) = 0,95. Na validação realizada mediante a utilização de uma série temporal de dados de produtividade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística das safras de 1989/90 a 2007/08, referente à região do Triângulo Mineiro, constatou-se um erro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Clima; Modelo agrometeorológico; Zona agroecológica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500011

Cenários de mudanças climáticas e seus impactos na produção leiteira em estados nordestinos
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Sá,Ivan I. S.; Zolnier,Sérgio; Turco,Sílvia H. N.; Souza,Luciana S. B. de.
A pecuária leiteira é uma atividade de grande importância no nordeste brasileiro, podendo ser afetada de forma direta e indireta, caso as atuais previsões climáticas sejam confirmadas até o final do século. O objetivo deste trabalho foi estimar os impactos das mudanças climáticas sobre a produção leiteira nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. Os valores do índice de temperatura e umidade (ITU), do declínio da produção de leite (DPL) e da redução do consumo alimentar (RCA) de vacas leiteiras foram calculados para os cenários climáticos B1 e A1F1 do IPCC. Utilizou-se um modelo multiplicativo para estimar o efeito das alterações de temperatura sobre os valores normais da umidade relativa do ar. Com base em ambos os cenários do IPCC, as regiões produtoras,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conforto térmico; Gado leiteiro; ITU; Risco climático; SIG.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800011

Variação do balanço de radiação e de energia da cana-de-açúcar irrigada no semiárido brasileiro
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Zolnier,Sérgio; Soares,José M; Souza,Luciana S. B. de; Brandão,Elieth O.
O objetivo deste trabalho foi analisar as variações nas magnitudes e nas partições dos componentes do balanço de radiação e de energia, obtidos durante o período de crescimento da cana-de-açúcar irrigada (variedade RB92579). O experimento foi conduzido em Juazeiro, BA, localizado na região do Semiárido brasileiro. Os fluxos de calor sensível (H) e calor latente (LE) no ar foram estimados por meio do balanço de energia, com base na razão de Bowen (BERB). Concomitantemente, o crescimento da cultura também foi monitorado. Em análise preliminar deste método, constatou-se que 62,7% dos dados coletados apresentaram consistência física para serem utilizados nas estimativas dos componentes H e LE. Observou-se que o valor médio da relação Rn/Rg foi igual a 59±5%,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transferência de vapor d'água; Fluxo de calor latente; Fluxo de calor sensível; Razão de Bowen; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200005

Demanda hídrica e eficiência do uso de água da cana-de-açúcar irrigada no semiárido brasileiro
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Zolnier,Sérgio; Soares,José M.; Vieira,Vinícius J. de S.; Gomes Júnior,Walter F.
Este trabalho objetivou realizar uma análise da eficiência do uso de água em um sistema de produção de cana-de-açúcar irrigada no Submédio do Vale do São Francisco, Brasil. Indicadores que consideram a resposta produtiva da cultura e o desempenho de aplicação de água no sistema de produção foram utilizados e calculados por meio de dados de biomassa seca acumulada, rendimento industrial e a partir dos valores de evapotranspiração de referência (ETo), evapotranspiração da cultura (ETc) e do volume de água que entrou no sistema de produção por precipitação e irrigação (P + I). Verificou-se que a maior eficiência do uso de água pela cultura ocorreu entre o sétimo e o oitavo meses produtivos em virtude do aumento da partição de biomassa para os colmos e do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomassa; Evapotranspiração máxima; Submédio do Vale do São Francisco.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200007

Características morfofisiológicas e produtividade da palma forrageira em diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Queiroz,Maria G. de; Silva,Thieres G. F. da; Zolnier,Sérgio; Silva,Servulo M. S. e; Lima,Lucivânia R.; Alves,Jandelson de O.
RESUMOMuitas são as suposições quanto à baixa exigência de água da palma mas tais informações dependem de estudos de análise do desempenho da cultura a diferentes condições hídricas. Assim, objetivou-se verificar o efeito de diferentes lâminas de irrigação sobre a morfofisiologia e desempenho produtivo da palma forrageira cultivada em ambiente Semiárido. O experimento foi conduzido no segundo ano produtivo da cultura, em Serra Talhada, PE. As lâminas de água aplicadas totalizaram, ao final do ciclo, 976, 1048, 1096, 1152 e 1421 mm. Na ocasião da colheita foram feitas medidas biométricas e de biomassa das plantas e em seguida obtidos índices de resposta hídrica, morfológicos, morfofisiológicos e feita análise de produtividade. Verificou-se que as lâminas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de crescimento; Opuntia stricta; Semiárido.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000931

Environmental variables influencing the expression of morphological characteristics in clones of the forage cactus
Provedor de dados: Revista Ciência Agronômica (RCA)
Autores: Barbosa,Marcela Lúcia; Silva,Thieres George Freire da; Zolnier,Sérgio; Silva,Sérvulo Mercier Siqueira e; Ferreira,Williams Pinto Marques.
ABSTRACT The environmental factors that affect the morphological characteristics of different genera of cacti are little known. The aim of this study therefore was to analyse the contribution of environmental variables to growth in cladodes and plant of forage cactus clones of the genera Nopalea and Opuntia. The data used in this study were obtained from an experiment conducted in Serra Talhada, Pernambuco, Brazil, between 2012 and 2013, where the clones 'IPA Sertânia' (Nopalea), 'Miúda' (Nopalea) and 'Orelha de Elefante Mexicana' (Opuntia) were submitted to different irrigation depths (2.5, 5.0 and 7.5 mm) and fixed irrigation intervals (7, 14 and 28 days). Morphological characteristics of the cladodes and plants and weather variables were obtained over...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Statistical analysis; Nopalea sp; Opuntia sp; Weather variables.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902018000300399

Biometria da parte aérea da cana soca irrigada no Submédio do Vale do São Francisco
Provedor de dados: Revista Ciência Agronômica (RCA)
Autores: Silva,Thieres George Freire da; Moura,Magna Soelma Beserra de; Zolnier,Sérgio; Carmo,José Francisco Alves do; Souza,Luciana Sandra Bastos de.
A produtividade da cana-de-açúcar no Submédio do Vale do São Francisco tem apresentado desempenho de destaque devido à utilização de irrigação. Dessa forma, a obtenção de informações sobre o crescimento das plantas nessas condições é essencial, uma vez que podem ser utilizados para adequação do manejo da cultura. Assim, objetivou-se com este trabalho realizar uma análise biométrica da parte aérea da cana-de-açúcar irrigada, visando suprir a ausência de informações desta cultura na região. O experimento foi realizado no município de Juazeiro-BA, com a variedade RB92579, no ciclo de cana soca. Realizaram-se dois tipos de análise, sendo uma destrutiva, onde plantas foram amostradas e conduzidas ao laboratório, e outra de natureza não destrutiva, na qual as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biometria; Filocrono; RB92579; Tombamento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000300012

Droplet spectrum at different vapour pressure deficits1
Provedor de dados: Revista Ciência Agronômica (RCA)
Autores: Maciel,Christiam Felipe Silva; Teixeira,Mauri Martins; Fernandes,Haroldo Carlos; Zolnier,Sérgio; Cecon,Paulo Roberto.
ABSTRACT An efficient pesticides spraying depends a lot in psychrometric conditions, mainly if it is using fine droplets, once climatic conditions may cause droplets evaporation and consequent financial loss to the farmer. Thus, the aim of this work was to determine the droplet spectrum depending on the vapour pressure deficits. The work was carried out inside of a climate chamber to obtain the vapour pressure deficits (VPDair). The laser particle analyzer, model Spraytech, was used to determine the droplet spectrum, and the experiment was conducted in factorial scheme 5 x 20, consisted of five working pressures (100; 200; 300; 400 and 500 kPa) and twenty VPDair (2.3; 3.2; 4.2; 5.6; 7.0; 7.4; 9.5; 11.7; 12.7; 15.8; 16.4; 16.9; 21.2; 22.1; 22.2; 28.1; 29.7;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Droplets diameter; Droplets evaporation; Hydraulic spraying; Spraying technology.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902016000100041

Droplet spectrum of a spray nozzle under different weather conditions
Provedor de dados: Revista Ciência Agronômica (RCA)
Autores: Maciel,Christiam Felipe Silva; Teixeira,Mauri Martins; Fernandes,Haroldo Carlos; Zolnier,Sérgio; Cecon,Paulo Roberto.
ABSTRACT The application of pesticides is always susceptible to losses through evaporation and drift of the spray droplets. With these losses, a smaller amount of pesticide reaches the target, possibly impairing the efficiency of phytosanitary control. Due to these concerns, the aim of this study was to evaluate the interference of weather conditions in the droplet spectrum produced by hydraulic spraying. To carry out the work, it was necessary to build an experimental system. This consisted of a laser particle-size analyser, hydraulic nozzle (Jacto JSF 11002), stationary sprayer, gas heater, wind tunnel, climate chamber (with the aim of maintaining the internal psychrometry similar to that of the air exiting the wind tunnel), collector, and temperature...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spraying losses; Droplet drift; Droplet evaporation; Hydraulic spraying; Laser particle-size analyser.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902018000300430