Consulta: creatorFacets:"Zonta,João H."
Registros recuperados: 11
Data/hora: 10/06/2024 03:59:39

Hydrological simulation using SWAT model in headwater basin in Southeast Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Pereira,Donizete dos R.; Martinez,Mauro A.; Almeida,André Q. de; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Zonta,João H.
Hydrological models are important tools that have been used in water resource planning and management. Thus, the aim of this work was to calibrate and validate in a daily time scale, the SWAT model (Soil and Water Assessment Tool) to the watershed of the Galo creek , located in Espírito Santo State. To conduct the study we used georeferenced maps of relief, soil type and use, in addition to historical daily time series of basin climate and flow. In modeling were used time series corresponding to the periods Jan 1, 1995 to Dec 31, 2000 and Jan 1, 2001 to Dec 20, 2003 for calibration and validation, respectively. Model performance evaluation was done using the Nash-Sutcliffe coefficient (E NS) and the percentage of bias (P BIAS). SWAT evaluation was also...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydrological modeling; SWAT; Calibration; Validation.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000400018

Adequação dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson em condições de campo
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Montebeller,Claudinei A.
O modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) é um dos mais empregados na modelagem da infiltração; entretanto, alguns de seus parâmetros não condizem com a situação real do processo de infiltração da água no solo. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do modelo de GAML, testando diferentes combinações de metodologias de obtenção dos parâmetros de entrada. Os ensaios foram realizados em um Cambissolo Háplico Tb Distrófico Podzólico, com utilização de simulador de chuvas, em solo com e sem cobertura. Realizaram-se simulações baseadas na combinação de duas metodologias para a determinação da umidade na zona de transmissão (θt); duas para condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) e três para o potencial matricial na frente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Simulação; Infiltração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000001

Modelagem da infiltração em solos com encrostamento superficial. Parte I: modelo GAML para solos estratificados
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Santos,Marcelo R. dos.
RESUMO Neste trabalho a meta foi avaliar o modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) e GAML modificado por Moore (1981) na simulação da infiltração de água em solos com encrostamento superficial. Os ensaios de infiltração foram realizados em Cambissolo sem cobertura, com quatro perfis de precipitação aos quais foram aplicadas três precipitações sucessivas para cada perfil, espaçadas 24 h. Para a inclusão da camada de encrostamento superficial no modelo de GAML, o valor da condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) foi igual à taxa de infiltração estável (Tie) obtida em solo nu; no modelo de GAML modificado por Moore (1981), foram propostas uma camada de crosta com espessura de 5 mm e condutividade hidráulica da crosta saturada (Kc) determinada a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica da crosta saturada; Espessura da crosta; Taxa de infiltração estável.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500001

Yield of cotton cultivars under different irrigation depths in the Brazilian semi-arid region
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Bezerra,José R. C.; Sofiatti,Valdinei; Brandão,Ziany N.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: &lt; Italic&gt; Gossypium hirsutum&lt; /italic&gt; Evapotranspiration water deficit.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800748

Tolerância da mamoneira ao herbicida trifluralin em solos com diferentes texturas
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Katty A. A. de L.; Sofiatti,Valdinei; Silva,Humberto; Zonta,João H.; Costa,Augusto G. F.; Silva,Joan B.
A escassez de herbicidas registrados para a cultura da mamoneira ainda é fator limitante para sua expansão. Objetivou-se então, com este trabalho, avaliar a tolerância da mamoneira ao herbicida trifluralin em solos com diferentes texturas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, em esquema fatorial com 8 doses do herbicida trifluralin aplicado em pré-emergência (0; 187,5; 375; 750; 1.500; 3.000; 6.000 e 12.000 g ha-1 i.a.) e quatro tipos de substrato (areia lavada; franco-arenoso; franco argiloso-arenoso e franco-argiloso). Aos 28 dias após a semeadura foram determinadas as variáveis: altura de plantas, área foliar, massa seca da parte aérea, volume e massa seca do sistema radicular....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Planta daninha; Seletividade; Ricinus communis.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200012

Tolerância de mamoneira ao herbicida pendimethalin em solos com diferentes capacidades de adsorção
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Karoliny C.; Silva,Vivianny N. B.; Sofiatti,Valdinei; Zonta,João H.; Lima,Rosiane L. S. de; Silva,Humberto.
A mamoneira é uma espécie de crescimento inicial lento. A ausência de herbicidas registrados para esta cultura, ainda é fator limitante para sua expansão; assim, objetivou-se, com este trabalho, avaliar a tolerância da mamoneira ao herbicida pendimethalin em solos com diferentes capacidades de adsorção. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições e consistiu em uma combinação fatorial de oito doses do herbicida pendimethalin aplicado em pré-emergência (0; 187,5; 375; 750; 1.500; 3.000; 6.000 e 12.000 g ha-1 i.a.) e quatro tipos de substrato, sendo três solos de textura: franco-argilo-arenosa, franco-argilosa e franco-arenosa, além do substrato arenoso. Aos 22 dias após a semeadura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Competição; Controle químico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200006

Modelagem da infiltração em solos com encrostamento superficial. Parte II: condutividade hidráulica variando no tempo
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Santos,Marcelo R. dos.
RESUMO Este trabalho objetivou avaliar o desempenho do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) na simulação do processo de infiltração em solos com encrostamento superficial. Os ensaios de infiltração foram realizados num Cambissolo com a utilização de simulador de chuvas, em solo nu. O valor da condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) foi considerado igual a Kt* que, por sua vez, é igual à taxa de infiltração estável (Tie) multiplicada pelo fator f, que representa o decaimento da Tie em função da energia cinética acumulada da chuva (Ec), ou seja, o valor de Kt variando ao longo do tempo. O modelo GAML com o valor de Kt constante ao longo do tempo não obteve bom desempenho superestimando, na maioria dos casos, os valores da taxa de infiltração...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: GAML; Parâmetros; Energia cinética da chuva.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500002

Fiber quality of upland cotton under different irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Cordão Sobrinho,Francisco P.; Guerra,Hugo O. C.; Araújo,Whéllyson P.; Pereira,Jose R.; Zonta,João H.; Bezerra,José R. C.
ABSTRACTAiming to evaluate the effect of irrigation depths on fiber quality of upland cotton, an experiment was conducted from July to December 2010 in Barbalha-CE, Brazil. The treatments consisted of a factorial combination of two upland cotton cultivars (BRS Aroeira and BRS Araripe) and five irrigation depths (260.93, 418.93, 514.21, 711.81 and 894.68 mm), arranged in a split-plot design with four replicates. A line-source sprinkler irrigation system was used and irrigation depth in the control treatment was calculated according to the crop evapotranspiration. The analysed fiber quality variables were: fiber percentage, length, uniformity, short-fiber index, resistance, elongation at rupture, micronaire index, maturity, degree of yellowing, reflectance...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L. r. latifolium H.; Water deficit; Fiber intrinsic characteristics.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101057

Hemispherical photography to estimate biophysical variables of cotton
Provedor de dados: 91
Autores: Brandão,Ziany N.; Zonta,João H.
ABSTRACT The Leaf Area Index (LAI) is a key parameter to evaluate the vegetation spectral response, estimating plant nutrition and water requirements. However, in large fields is difficult to obtain accurate data to LAI determination. Therefore, the objective of this study was the estimation of LAI, biomass and yield of irrigated cotton through digital hemispherical photography. The treatments consisted of four nitrogen doses (0, 90, 180 and 270 kg ha-1) and four phosphorus doses (0, 120, 240 and 360 kg ha-1). Digital hemispherical photographs were collected under similar sky brightness conditions at 60 and 75 days after emergence (DAE), performed by the Digital Plant Canopy Imager - CI-110® of CID Inc. Biomass and LAI measurements were made on the same...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Leaf area index; Cotton biomass; Plant Canopy Imager CI-110.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900789

Changes in osmoregulatory metabolism of cotton genotypes during water deficit and recovery period
Provedor de dados: 91
Autores: Macêdo,Érika C. F. de; Zonta,João H.; Melo,Yuri L.; Melo,Alberto S. de; Silva,Duval C. da; Andrade,Wellerson L. de.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the changes in osmoregulatory metabolism of cotton genotypes subjected to water deficit and recovery period. In a greenhouse, six cotton genotypes and two water managements were combined in a 6 x 2 factorial scheme, in a completely randomized design, evaluated after 14 and 22 days under water stress and recovery conditions, respectively. The water status, growth indicators and compatible solutes in the leaves were evaluated. The genotypes BRS Seridó, BRS Aroeira and BRS 7MH withstand better the stress condition because they had lower variations in their water potentials due to the osmotic adjustment and maintained their growth under water deficit conditions. The BRS 286 is the most sensitive genotype to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Osmotic adjustment; Compatible osmolytes; Drought.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800607

Variabilidade espacial da fertilidade do solo em área cultivada com algodoeiro no Cerrado do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Brandão,Ziany N.; Medeiros,José da C.; Sana,Ronei S.; Sofiatti,Valdinei.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar a variabilidade espacial dos atributos de fertilidade do solo em Latossolo Vermelho Amarelo em plantio direto para o algodoeiro em Cristalina, GO, visando à adoção da agricultura de precisão no manejo da área. A grade amostral foi constituída de 90 pontos (80 x 80 m) distribuídos numa área de 57,6 ha. Foram determinados os teores de P, K, Ca, Mg, S, Na, Cu, Mn, B, Zn, Fe, matéria orgânica (MO), pH, soma de bases (SB), saturação por bases (V), saturação por alumínio (m) e condutividade elétrica aparente do solo (CE) a 30 e 90 cm de profundidade. Efetuou-se a análise descritiva clássica e em seguida foram modelados semivariogramas para todos os atributos e mapas de krigagens. A dependência espacial das propriedades do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Krigagem; Geoestatística; Aplicação taxa variável.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600005