Consulta: subjectFacets:"Baixo custo"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 12/06/2024 17:40:43

PRENSA de feno: um equipamento de baixo custo.
Provedor de dados: 14
A prensa e suas vantagens; Detalhes da prensa; Construcao e utilizacao.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Prensa de feno; Baixo custo; Equipamento Agrícola.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/59365

Avaliacao tecnico-economica de alternativa para o sistema fisico de producao de gado de corte: 80% de pasto cultivado.
Provedor de dados: 14
Autores: ARRUDA, Z. J. de; CORREA, E. S.; ZIMMER, A. H.
bitstream/item/132384/1/COT-43.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bovino de corte; Raca Nelore; Aspecto economico; Regiao Centro-Oeste; Baixo custo; Sanidade; Formacao; Campo Grande.; Manejo; Nutrição; Pastagem; Reprodução; Tecnologia.
Ano: 1992
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/316666

Modelagem para o dimensionamento de um sistema de microirrigação utilizando microtubos ramificados
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Dinara G; Pinto,Marinaldo F; Salvador,Conan A; Almeida,Alexsandro C. S; de Almeida,Ceres D. G. C; Botrel,Tarlei A.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de se modelar e avaliar o comportamento hidráulico de microtubos ramificados, com base na relação entre vazão e comprimento dos microtubos para uma pressão de entrada, operando sob regime laminar. Dois modelos matemáticos foram estudados, em que um considerou a perda localizada de carga no dimensionamento dos microtubos ramificados e o outro a desconsiderou. O experimento para validação dos modelos foi conduzido no Laboratrio de Hidráulica da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ-USP), Piracicaba, SP, medindo-se a vazão dos emissores para as pressões de 14,7; 18,6; 39,2 e 58,9 kPa. A configuração do sistema de irrigação consistiu de uma linha lateral com diâmetro nominal (DN) de 10,0 mm, na qual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emissores; Tecnologia de irrigação; Perda de carga; Modelo matemático; Baixo custo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200001