Consulta: subjectFacets:"Bulbo infiltrômetro"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 04:39:20

Bulbo infiltrômetro.
Provedor de dados: 14
Autores: NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.
Na irrigação por gotejamento, recomenda-se que a percentagem de área molhada seja obtida em base ao bulbo molhado produzido por gotejadores em condições de campo. Entretanto, muitos sistemas são dimensionados utilizando-se dados tabelados devido a inexistência de equipamentos apropriados. Diante disto, desenvolveu-se um bulbo infiltrômetro que possibilita a determinação do bulbo molhado em testes de campo. Este equipamento é constituido de três partes: 1. Reservatório; 2. Coluna de nivel constante e 3. Microtubo. O reservatório de cimento amianto com capacidade para 50 l e apoiado num suporte de madeira e conectado à coluna de nível constante, através de uma mangueira com 1/2" de diâmetro. A coluna é constituida por um tubo de PVC rígido com 0,77 m de...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bulbo infiltrômetro; Infiltrometer bulb.; Irrigação; Irrigation.
Ano: 1988
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132687