Consulta: subjectFacets:"Calibración"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 09/06/2024 13:57:40

Riesgo por inundación asociada a eventos de precipitación extraordinaria en la subcuenca del río La Antigua, Veracruz.
Provedor de dados: 32
Autores: Larios Tlali, Hugo.
El objetivo del presente estudio fue aplicar el modelo de simulación hidráulica HEC-RAS para delimitar las zonas con riesgo a inundación en la subcuenca del río La Antigua, Ver., utilizando la metodología del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que considera la vulnerabilidad y el peligro de un sistema ante la ocurrencia de un fenómeno extremo perturbador. El modelo HEC-RAS usa ecuaciones diferenciales determinísticas que simulan el comportamiento y la dinámica de los niveles de agua en secciones transversales del cauce; su aplicación bajo condiciones de flujo no permanente y régimen mixto, permitió definir las áreas de inundación alcanzadas durante una avenida extraordinaria. Para la simulación hidráulica se construyeron hidrogramas...
Palavras-chave: Simulación hidráulica; Inundación; Hidrograma; Fenómenos hidrometeorológicos extremos; Calibración; Validación; Riesgo por inundación; Hydraulic simulation; Flood hydrograph; Extreme weather phenomena; Calibration; Validation; Flood risk; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2014
URL: http://hdl.handle.net/10521/2375

CALIBRACION DEL BIOENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA CON DAPNIA PULEX (CRUSTACEA: CLADOCERA) USANDO UN TOXICO DE REFERENCIA
Provedor de dados: 72
Autores: Silva,Jeannette; Torrejón,Guillermo; Bay-Schmith,Enrique; Larrain,Alberto.
Los bioensayos de toxicidad, como cualquier instrumento analítico, requieren ser calibrados contra un patrón, el tóxico de referencia. Aunque el instrumento, en este caso los organismos de prueba, no puede ser ajustado a una respuesta esperada, la calibración permite aceptar o rechazar los organismos de prueba cuando provienen de una población cuya respuesta ante el tóxico de referencia está dentro o fuera del rango determinado para ese compuesto químico. El estudio de calibración que aquí se expone determina la precisión y exactitud intralaboratorio (Laboratorio de Bioensayos, Universidad de Concepción) alcanzadas en la ejecución del bioensayo de toxicidad aguda con Daphnia pulex De Geer 1877 (Crustacea: Cladocera) mediante la determinación de la...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Toxicidad aguda; Daphnia pulex; Bicromato de potasio; Bioensayos; Calibración; Tóxico de referencia.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-65382003000100011

ESTANDARIZACION DEL BIOENSAYO DE TOXICIDAD AGUAD CON DIPLODON CHILENSIS USANDO UN TOXICO DE REFERENCIA
Provedor de dados: 72
Autores: Silva,Jeannette; Fuentealba,Carmen; Bay-Schmith,Enrique; Larrain,Alberto.
El amplio rango de sensibilidades de las diferentes especies de organismos a la extensa diversidad de contaminantes ambientales hacen recomendable utilizar una batería de especies distintas en las evaluaciones de toxicidad ambiental. Los bioensayos con cada una de esas especies son estandarizados para minimizar las variaciones en mediciones sucesivas. El bivalvo dulceacuícola Diplodon chilensis es un potencial organismo experimental para bioensayos de toxicidad en base a sus poblaciones abundantes y de amplia distribución en ríos y lagos de Chile y por su trascendencia ecológica para las comunidades planctónicas por ser un poderoso filtrador. Se describe un procedimiento de bioensayo estandarizado con D. chilensis seguido de la calibración del método....
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Bivalvos dulceacuícolas; Calibración; Coeficiente de variación; Dicromato de potasio.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-65382007000200001

Aplicación de la espectroscopia NIR para la predicción de sólidos solubles en pulpa de guayaba
Provedor de dados: 109
Autores: Gutiérrez Devia,ányelo Andrey; Muñoz Flórez,Jaime Eduardo; Belalcázar Martínez,John Eiver; Ibarra Espinosa,Dora Mónica; Caicedo Arana,álvaro; Caetano,Creuci María.
Utilizando la técnica NIRS (espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano) se realizó la predicción de sólidos solubles en pulpa de guayaba (Psidium guajava L.) y (Psidium friedrichsthalianum) sobre 92 muestras en dos estados de madurez de la fruta. Cada fruto fue procesado hasta obtener la fracción comestible en la cual se determinó el contenido de sólidos solubles (%). De esta fracción se tomaron dos submuestras que fueron escaneadas en el espectrofotómetro NIR en un rango entre 400 y 2500 nm. Para la calibración se generaron modelos de regresión mediante MPLS (mínimos cuadrados parciales modificados) en un rango entre 1108 y 2498.2 nm. Para la elección del modelo final de calibración del NIR se consideraron como criterios el coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Espectroscopia en el infrarrojo cercano; °brix; Calibración; Guayaba.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122015000200001

La importancia de la trazabilidad metrológica en la validez de la medición de creatinina como índice de función renal
Provedor de dados: 38
La tasa de filtración glomerular (GFR) es considerada en la actualidad el mejor índice general de función renal. La posibilidad de que los laboratorios puedan informar de rutina una GFR estimada ha pasado a ser prácticamente posible con el desarrollo de una fórmula, la ecuación de las "cuatro variables", Modificación de la Dieta en el estudio de la Enfermedad Renal (MDRD) y que utiliza parámetros de edad, sexo, raza y creatininina en suero. Sin embargo, la limitación que tiene esta ecuación para ser implementada de manera general en la atención sanitaria tiene que ver con procedimientos de medición de creatinina calibrados de manera diferente entre los laboratorios. La única manera de lograr una implementación universal de la ecuación de predicción de la...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Calibración; Creatinina; Tasa de filtración glomerular; Pruebas de función renal; Estándares de referencia; Trazabilidad.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572009000200012

Validación de inmunoensayos en fase sólida
Provedor de dados: 38
Autores: Cárdenas Delgado,Víctor Manuel; Nuñez,Myriam; Nuñez Taquia,Guillermo Gabriel.
La determinación del nivel de anticuerpos por medio de ensayos ELISA exige construir una curva de calibración según el modelo logístico de 4 parámetros (4PL); no obstante, es común que el bioquímico realice estimaciones y ajuste los datos de calibración con modelos alternativos. Se buscó determinar para un ensayo ELISA semicuantitativo el modelo que mejor ajusta los datos de calibración y cuál de los modelos alternativos explorados genera menor error relativo porcentual (ERP) al predecir las concentraciones de los calibradores. Para esto se empleó un ELISA indirecto y se ajustaron las densidades ópticas (DO) de los calibradores según los modelos i) exponencial ii) Boltzmann iii) Boltzmann semi log iv) Deming v) regresión lineal vi) 4PL vii) cuadrático. Se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibración; ELISA semicuantitativo; Inmunoensayo; Modelo logístico; Modelo lineal; Validación; Comparación; Ajuste inverso; Error relativo; Estimación.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572018000300009

Aplicación del método de energía-momento en la calibración de una compuerta radial
Provedor de dados: 115
Autores: López-Canteñs,Gilberto; León-Mojarro,Benjamín de; Prado-Hernández,Víctor; Rojano-Aguilar,Abraham.
La calibración de las compuertas radiales en descarga sumergida en los distritos de riego es un problema a resolver y, por tanto, se aplicó el método de energía - momento para condiciones de descarga libre y ahogada en un canal experimental ubicado en la Universidad Au tónoma Chapingo, en México. Se evaluaron aberturas de compuerta de 0.07 a 0.27 m, gastos de 0.062 a 0.161 m³s-1 y alturas de perno de 0.535 y 0.625 m para descarga libre y 0.446, 0.669 y 0.802 m para descarga ahogada, midiéndose los niveles de agua con un sistema de adquisición de datos automatizado. Se determinó que el método de energía - momento puede aplicarse en la calibración de compuertas radiales, con un error inferior a 3.55 % para descarga libre y 9.6 % para descarga ahogada. Además...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibración; Canales; Compuerta; Medición de flujo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952010000800003