Consulta: subjectFacets:"Ciclone"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 06:24:50

Avaliação de um hidrociclone de Rietema para remoção de areia da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Soccol,Olívio J.; Botrel,Tarlei A.; Gervásio,Eliezer S.; Ullmann,Mario N.
Neste trabalho, o principal objetivo foi avaliar a capacidade de um hidrociclone tipo Rietema, com 50 mm de diâmetro, em reter areia suspensa na água de irrigação. O hidrociclone operou com diferenciais de pressão que variaram de 10 a 60 kPa e vazões entre 1.159,90 a 2.603,60 L h-1. A concentração de areia na suspensão variou de 2,81 a 7,01 g L-1. Os resultados mostraram que as melhores eficiências de remoção foram obtidas para os diferenciais de pressão de 10 e 20 kPa, com diâmetros de corte de 50 mm apresentando uma eficiência granulométrica de 70%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciclone; Qualidade da água; Pré-filtragem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400004