Consulta: subjectFacets:"Colheita florestal"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 02/06/2024 01:25:55

Estrutura e armazenamento de água em um Argissolo sob pastagem cultivada, floresta nativa e povoamento de eucalipto no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Suzuki,Luis Eduardo Akiyoshi Sanches; Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Pillon,Clênio Nailto.
Práticas pouco adequadas de manejo têm ocasionado a compactação e a degradação da estrutura do solo. Identificar atributos que melhor representem essas alterações são relevantes na recuperação e na indicação de práticas para evitar danos na estrutura do solo. Objetivou-se avaliar o impacto de diferentes usos em atributos estruturais e hídricos de um Argissolo Vermelho. O estudo foi realizado no município de Butiá, na região fisiográfica da Serra do Sudeste do Estado do Rio Grande do Sul, em um Argissolo Vermelho distrófico. As áreas analisadas corresponderam a: floresta antropizada constituída por espécies arbóreas e arbustivas (Floresta); pastagem com cinco anos de idade, com braquiária brizanta (Brachiaria brizantha) consorciada com pensacola (Paspalum...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estabilidade de agregados; Água disponível; Compressão do solo; Colheita florestal.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100009

Alterações do solo influenciadas pelo tráfego e carga de um "forwarder" nas entrelinhas de uma floresta de eucalipto
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Silva,Sérgio Ricardo; Barros,Nairam Félix de; Costa,Liovando Marciano da; Mendonça,Eduardo de Sá; Leite,Fernando Palha.
Durante a retirada de madeira de povoamentos florestais as máquinas trafegam numa mesma linha várias vezes, o que pode causar a compactação do solo. O grau de compactação, além do número de passadas da máquina, pode também ser afetado pelo peso de madeira transportado. Este trabalho teve como objetivo avaliar a compactação do solo de acordo com a intensidade de tráfego e a carga de madeira de um "forwarder". O estudo foi realizado no município de Santana do Paraíso, MG, em um Latossolo Amarelo caulinítico. Um povoamento de eucalipto de seis anos de idade com espaçamento de 3 x 2 m foi cortado por motosserra, sendo a madeira retirada da área manualmente. Em seguida, demarcaram-se parcelas experimentais compostas por quatro entrelinhas de árvores com 12 m de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Densidade do solo; Agregados estáveis em água; Resistência do solo à penetração; Colheita florestal.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000200019

Análise do desempenho da máquina 'slingshot' em subsistemas de colheita em florestas de eucalipto
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Souza,Amaury P. de; Minette,Luciano J.; Moreira,Fábio M. T.; Machado,Carlos C.; Silva,Kátia R.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar, técnica e economicamente, o 'slingshot' em diferentes subsistemas de colheita em florestas de eucalipto. A análise técnica englobou um estudo de tempos e movimentos e produtividade, e a análise econômica envolveu os parâmetros custo operacional, custo de produção e rendimento energético. O elemento processamento nos subsistemas 1 e 2 consumiu mais da metade do tempo do ciclo operacional; já no subsistema 3 os elementos busca e corte, e processamento representaram, juntos, cerca de 75% do tempo do ciclo total. Chegou-se ao custo operacional de US$ 68,45 ha-1 nos subsistemas 1 e 2 e de US$70,78 ha-1 no subsistema 3. Nos subsistemas 1, 2 e 3 os custos de produção do 'slingshot' foram de US$ 1,67; 2,02 e 5,47 m-3 (com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita florestal; Custo; Mecanização florestal.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200023

AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DO HARVESTER EM DIFERENTES CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Provedor de dados: Revista Engenharia na Agricultura
Autores: Everson Ramos Burla; Haroldo Carlos Fernandes; Carlos Cardoso Machado; Daniel Mariano Leite; Amanda Mirelle Bernardes; UFV.
Este estudo foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal situada no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de avaliar técnica e economicamente a máquina colhedora de árvores Harvester em diferentes condições de declividade do terreno e produtividade florestal. A análise técnica consistiu de um estudo de tempo e movimentos com o objetivo de identificar os elementos do ciclo operacional da máquina, bem como suas variações em função da declividade do terreno e produtividade florestal. A análise econômica consistiu na determinação dos custos operacionais. A declividade do terreno foi estratificada em plana, ondulada e acidentada, e a produtividade florestal em baixa, média e alta. Foi utilizada a amostragem casual simples em nove...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola mecanização; Colheita florestal; Custo operacional.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/202

ANÁLISE QUANTITATIVA DO RISCO TÉCNICO-ECONÔMICO DE UM TRATOR FLORESTAL SKIDDER
Provedor de dados: BIOFIX Scientific Journal
Autores: Miyajima, Ricardo Hideaki; Tonin, Rodrigo Petrongari; Fenner, Paulo Torres; Simões, Danilo.
Os custos da colheita florestal, de forma abrangente, podem ser definidos como a quantificação econômica dos fatores produtivos, determinados em sua maioria pelo modal utilizado. Todavia, um elemento presente no conhecimento dos custos desses modais é a incerteza nas estimativas, devido ao conjunto de fatores envolvidos ou da insuficiência de informações. À vista disso, objetivou-se neste estudo construir um modelo estocástico, a partir da produtividade operacional de um trator florestal skidder empregado na extração de Eucalyptus sp., para quantificar os riscos técnico-econômicos por meio da simulação de Monte Carlo. A análise técnico-econômica teve como premissa o estudo de tempos e métodos, seguida da estimativa do custo horário do trator florestal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita florestal; Custos de extração; Monte Carlo; Silvicultura; Tempos e métodos.
Ano: 2017
URL: http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/56339

PRODUTIVIDADE DO PROCESSAMENTO MECANIZADO DA MADEIRA DE PINUS NOS SISTEMAS FULL TREE E CUT TO LENGTH EM DIFERENTES VOLUMES INDIVIDUAIS
Provedor de dados: BIOFIX Scientific Journal
Autores: Scorupski, Antônio José; Oliveira, Felipe Martins de; Diniz, Carlos Cézar Cavassin; Lopes, Eduardo da Silva.
Este trabalho objetivou analisar o processamento da madeira na colheita mecanizada de Pinus sp. nos sistemas full tree e cut to length, para verificar qual apresenta maior rendimento de acordo com o volume médio individual (VMI) das árvores. O estudo foi realizado nas áreas operacionais de colheita da madeira de uma empresa florestal nos municípios de Jaguariaíva e Sengés, estado do Paraná, em povoamentos de 15 anos de idade em regime de corte raso. A coleta de dados foi realizada durante 12 meses por meio de controles diários de produção, com base no computador de bordo de cada máquina e na separação por classes de VMI, com os dados interpretados por meio de análise gráfica. Os resultados mostraram que houve equilíbrio nas produtividades do processamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita florestal; Harvester; Planejamento da colheita.
Ano: 2017
URL: http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/56344