Consulta: subjectFacets:"Compósitos"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 12/06/2024 07:58:24

Celulose bacteriana: propriedades, meios fermentativos e aplicações.
Provedor de dados: 14
Autores: DUARTE, E. B.; ANDRADE, F. K.; LIMA, H. L. S.; NASCIMENTO, E. S. do; CARNEIRO, M. J. M.; BORGES, M. de F.; LUZ, E. P. C. G.; CHAGAS, B. S. das; ROSA, M. de F.
O presente trabalho visa apresentar as possibilidades de uso da CB, abordando aspectos gerais de sua produção (condições de síntese, meios de cultivo convencionais e fontes alternativas de nutrientes), com destaque para suas propriedades superiores, comparativamente à celulose vegetal, e algumas aplicações em materiais nanoestruturados, especificamente nanocompósitos.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biopolímeros; Cultivo; Compósitos.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1109174

Comportamento interfacial de compósitos de poli(Tereftalato de Etileno) reciclado (PETr) com fibras de bagaço de cana.
Provedor de dados: 14
Autores: MARCONCINI, J. M.; ITO, E. N.; CORRADINI, E.; RIOS, C. T.; AGNELLI, J. A. M.; MATTOSO, L. H. C.
bitstream/CNPDIA-2009-09/11893/1/CT96_2008.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Compósitos; Fibras; Bagaço-de-cana.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31731

Caracterização de compósitos de poliolefinas recicladas com fibras de açaí.
Provedor de dados: 14
Autores: MARCONCINI, J. M.; ITO, E. N.; PESSOA, J. D. C.; RIOS, C. T.; MATTOSO, L. H. C.; HAGE JUNIOR, E.
bitstream/CNPDIA-2009-09/11899/1/DOC36_2008.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Açaí - Fibras; Compósitos; Polietileno reciclado; Polipropileno reciclado; Ciência dos Materiais.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31741

Biomateriais: polímeros e compósitos.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHLEMMER, D. A.; ANDREANI, L.; VALADARES, L. F.
bitstream/item/115782/1/cot10-01.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Polímeros renováveis; Polímeros verdes; Matérias-primas renováveis; Biopolímeros; Compósitos; Nanocompósitos; Biodegração.; Amido; Celulose.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1005850

Efeito da argila calcinada sobre a durabilidade de argamassas reforçadas com fibras curtas de sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Farias Filho,João de; Toledo Filho,Romildo D.; Lima,Paulo R. L.
O interesse pelo uso de fibras vegetais como reforço de matrizes, à base de cimento, tem crescido em todo o mundo nos últimos anos, sendo limitado pela baixa durabilidade das fibras no meio alcalino. Com o tempo, as fibras podem mineralizar devido à migração de hidróxido de cálcio (CH) da matriz para o lúmen e paredes das fibro-células. Procurou-se consumir, no presente estudo, o CH livre utilizando-se resíduo de tijolo moído e metacaulinita em substituição parcial, de 20 e 40% em peso, do cimento portland. Compósitos com fibras de sisal e matrizes cimento-pozolana foram submetidos a ensaios de resistência a flexão, após 28 dias de cura em água, 135 e 180 dias de envelhecimento natural e após 94 ciclos de molhagem e secagem. Os resultados indicaram que é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fibra de sisal; Compósitos; Resíduo cerâmico; Flexão; Envelhecimento acelerado.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000013

Caracterização mecânica de laminados cimentíceos esbeltos reforçados com fibras de sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Paulo R. L.; Toledo Filho,Romildo D.; Nagahama,Koji J.; Fairbairn,Eduardo M.
Com a proibição progressiva do uso de fibras de asbesto na fabricação de laminados à base de cimento, novos produtos têm sido desenvolvidos para suprir esta demanda do setor construtivo. A utilização de fibras de sisal como substituto ao asbesto, além de ser uma proposta ecológica tem grande importância socioeconômica, pois agregará valor a um produto cultivado com sucesso no semi-árido nordestino. Produziram-se, neste trabalho, placas laminadas com matriz de argamassa reforçadas com fibras longas de sisal. Ensaios de flexão em três pontos foram realizados com o objetivo de se estudar a influência da adição de fibras (3%), do número de camadas (2 e 3), da orientação das camadas (0 e 90°) e da pressão de moldagem (0 e 2 MPa) sobre o comportamento à flexão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Argamassa de cimento; Compósitos; Resistência a flexão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600014