Consulta: subjectFacets:"Correção atmosférica"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 16/06/2024 08:51:32

Utilização da técnica por componentes principais (acp) e fator de iluminação, no mapeamento da cultura do café em relevo montanhoso
Provedor de dados: 70
Autores: Lamparelli,Rubens A. C.; Nery,Luiz; Rocha,Jansle V.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as informações obtidas das imagens do satélite Landsat/TM5, utilizando técnicas de Análise por Componentes Principais (ACP) e Fator de Iluminação oriundo de um Modelo de Elevação do Terreno, calculado a partir de imagens ASTER, no mapeamento de áreas de café em terreno montanhoso. As imagens utilizadas (três) foram corrigidas para o efeito da atmosfera e cobriram, temporalmente, o ciclo da cultura. Foram calculadas as componentes principais e escolhidas as duas primeiras, as quais possuíam 94% das informações, para a definição das amostras. As amostras resultantes da ACP foram utilizadas na classificação supervisionada cujo resultado foi comparado com uma classificação convencional e uma classificação multitemporal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; ASTER; Correção atmosférica; Normalização radiométrica; Processamento digital de imagens.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300018

Características espectrais da soja ao longo do ciclo vegetativo com imagens landsat 5/TM em área agrícola no oeste do Paraná
Provedor de dados: 70
Autores: Mercante,Erivelto; Lamparelli,Rubens A. C.; Uribe-Opazo,Miguel A.; Rocha,Jansle V.
O objetivo deste trabalho foi estudar as mudanças no comportamento espectral da cultura da soja, por meio dos perfis espectrais temporais dos índices de vegetação NDVI e GVI, expressos em diferentes valores físicos: fator de reflectância bidirecional (FRB) aparente, de superfície e normalizado derivados de imagens Landsat 5/TM. Foi monitorada área de cultura de soja localizada próxima ao município de Cascavel - PR, utilizando cinco imagens da safra de 2004/2005, sendo realizados nessas imagens os procedimentos de transformação radiométrica, correção atmosférica e normalização, determinando valores físicos dos fatores de reflectância bidirecional aparente, de superfície e normalizado, respectivamente. Com o intuito de caracterizar a resposta espectral da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagens orbitais; Correção atmosférica; Normalização de imagens.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000200016

Identificação de ilhas de calor na área urbana de Ilha Solteira - SP através da utilização de geotecnologias
Provedor de dados: 70
Autores: Costa,Douglas F. da; Silva,Hélio R.; Peres,Leonardo de F.
Com a mudança climática prevista para as próximas décadas, os cientistas indicam que uma das consequências será o aumento das temperaturas médias e também o número de dias quentes, o que intensificará o desconforto térmico na população. Assim, esta pesquisa teve por objetivo principal identificar as variações térmicas localizadas na área urbana do município de Ilha Solteira - SP. A metodologia consistiu na aplicação de um algoritmo, utilizando o módulo LEGAL do sistema de informação geográfica SPRING 4.3, que realizou a transformação dos níveis de cinza gerados pelo TM/Landsat-5 em valores de temperatura de superfície. Os resultados mostraram temperaturas de superfície entre 21 ºC e 23 ºC nas áreas que apresentaram maior quantidade de vegetação, como, por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Landsat-5; Infravermelho termal; Correção atmosférica; Desconforto térmico.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500019

Metodologia de monitoramento de cobertura vegetal: estudo de caso no município de Goiânia, GO.
Provedor de dados: 14
Autores: MARTINHO, P. R. R.; HOLLER, W. A.; SANTOS, B. B. de O.; SPADOTTO, C. A.; TRAJANO, S. R. R. da S.; DALTIO, J.; FOIS, N. S.
Este trabalho apresenta uma proposta para a análise da variação da cobertura vegetal, utilizando dados de acesso público. Os procedimentos de análise multitemporal propostos foram aplicados no município de Goiânia, GO, como estudo de caso. Aplicou-se o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), obtido a partir de imagens Landsat-5, em três anos de referência: 1997, 2004, 2011. Consideraram-se três classes de cobertura: ?corpos d?água?, ?vegetação? e ?outros usos?. Foram utilizadas técnicas de processamento digital de imagens, visando à correção de erros gerados pela influência da atmosfera e à obtenção de uma melhor qualidade espectral dos alvos. Para esse fim, o modelo adotado foi o dark object subtraction (DOS). O resultado mostrou-se...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Correção atmosférica; Índice de vegetação.; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/960716

Avaliação dos efeitos atmosféricos no albedo e NDVI obtidos com imagens de satélite
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Marcus V. C.; Silva,Bernardo B. da; Bezerra,Bergson G.
O albedo é um elemento importante em estudos relacionados aos balanços de radiação e energia. Por conseguinte, alterações ocorridas em diversos biomas trazem grandes implicações ao conforto humano e animal. Neste sentido, o monitoramento do albedo através de imagens orbitais possibilita identificar a antropização de grandes áreas e seus impactos ambientais. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o impacto da correção atmosférica na estimativa do albedo da superfície e do NDVI, utilizando-se a metodologia tradicional do SEBAL (Bastiaanssen, 2000) e a correção atmosférica no cômputo da refletância, banda a banda (Allen et al., 2007b), para quatro imagens Landsat 5 - TM da região do Cariri cearense. Os resultados mostraram diminuição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Correção atmosférica; Albedo; NDVI; Landsat 5 - TM.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700009