Consulta: subjectFacets:"Declividade"
Registros recuperados: 9
Data/hora: 13/06/2024 13:58:25

O AVANÇO DA OCUPAÇÃO NAS ÁREAS DE RISCO EM CAMPOS DO JORDÃO: UMA COMPARAÇÃO ENTRE 1986 E 2003
Provedor de dados: Ciências Agrárias: Repositório Eletrônico do Departamento de Ciências Agrárias da Unitau
Autores: Delgado, Isabel Cristina de Mattos Silva; Catelani, Celso de Souza; Batista, Getulio Batista.
Resumo: No verão do ano 2000, um evento extremo de chuvas concentradas ocorreu em Campos do Jordão, ocasionado pela formação de um episódio das ZCAS (Zonas de Convergência do Atlântico Sul), causando deslizamento de encostas em vários pontos da área urbana, em bairros considerados área de risco, o que provocou a morte de 10 pessoas e um saldo de aproximadamente 3000 desabrigados. Os impactos ambientais e sociais desse acontecimento foram catastróficos. Normalmente, o início da estação chuvosa na região do Vale do Paraíba acontece quando ocorre a passagem de uma frente fria na região, uma vez que essa frente fria ativa a circulação local de vapor d’água. Esse fenômeno ocorre entre os dias 23 a 27 de outubro e prolonga-se até o final de março. A ocupação de...
Tipo: Article
Palavras-chave: Imagens Landsat; Sensoriamento Remoto; Sustentabilidade; Declividade; Ocupação urbana; Área de risco; Deslizamento; Landslides; Risk area; Remote sensing.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/39

Colheita de cana-de-açúcar com auxílio mecânico
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Braunbeck,Oscar A.; Oliveira,Julieta T. A.
As demandas legais da sociedade civil e dos produtores de cana-de-açúcar em áreas inclinadas colocam em evidência deficiências tecnológicas dos processos de colheita que ameaçam a produção de cana-de-açúcar em extensas regiões canavieiras. O estudo analisa o sistema de colheita mecânica atual, comparativamente a uma proposta de colheita semimecanizada, com base em 11 características consideradas determinantes para a disseminação rápida da colheita da cana sem queima prévia, em áreas declivosas, com menor impacto sobre a demanda de mão-de-obra agrícola e sobre a capacidade de investimento dos produtores.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Investimento; Declividade; Emprego agrícola.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100032

Caracterização do meio físico da Bacia Hidrográfica do Alto Taquari utilizando o sistema de informações geográficas SGI/INPE.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: OLIVEIRA, H. de; OLIVEIRA, F. D. A. de; SANO, E. E.; ADÁMOLI, J.
bitstream/item/39642/1/DOC19-98.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoprocessamento; Declividade; Brasil; Alto Taquari; Geoprocessing.; Bacia Hidrográfica; Cerrado; Uso da Terra; Solo.; Brazil; Land use; Watersheds.; Soil.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/241396

Parâmetros do sistema relacionados ao solo.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: ANDRADE, D. O. de; AMARAL, F. C. S. do; TAVARES, S. R. de L.; BHERING, S. B.
bitstream/item/76958/1/cap-3livro-SiBCTI.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Profundidade do solo; Capacidade de água disponível; Ca + Mg; Valor T; Alumínio trocável; Ph do solo medido em água; Saturação por sódio trocável; Condutividade; Velocidade de infiltração básica; Profundidade da zona de redução; Mineralogia da argila; Espaçamento entre drenos; Declividade; Pedregosidade; Rochosidade; Posição na paisagem.; Textura.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/950454

Caracterização do meio físico da microbacia quatro bocas, em Angelim, PE, e sua quantificação por sistema de informação geográfica
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Silva,Ademar Barros da; Brites,Ricardo Seixas; Sousa,Antonio Raimundo de.
Este trabalho teve por objetivos fazer a caracterização fisiográfica da microbacia Quatro Bocas, quantificar por meio de Sistema de Informação Geográfica (SIG) as classes de ocupação do meio físico (área por classe de solo; área por classe de solo e de declividade; área por classe de solo, de declividade e de uso atual das terras) e, paralelamente, fazer considerações sobre o seu planejamento. Os planos de informações utilizados para entrada no SIG foram os mapas de solo, de declividade e de uso atual das terras (ano 1989). Os solos apresentam uma forte deficiência na fertilidade natural e o Podzólico Vermelho-Amarelo abrúptico plíntico abrange 87% da área, com 63% em relevo forte ondulado, o que favorece a erosão, impede a mecanização e exige cuidados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classes de solo; Declividade; Uso atual das terras.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000100015

Modelo numérico do terreno obtido por diferentes métodos em cartas planialtimétricas
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Barbosa,Ana P.; Silva,Alessandra F. da; Zimback,Célia R. L.
O modelo numérico do terreno é importante para a determinação da declividade e da capacidade de uso das terras, motivo pelo qual foi desenvolvida uma proposta de metodologia de aquisição de dados de elevação que contemple um algoritmo eficiente para a geração de uma carta de declividades; para isto, buscou-se a obtenção e a avaliação de um modelo numérico do terreno sem a prática da vetorização das curvas de nível em cartas planialtimétricas. A área de obtenção dos dados de altitude (m) foi no município de São Manuel, SP, onde os dados foram coletados através de dois métodos: vetorização das curvas altimétricas e o método por coleta de pontos de altitude sobre as curvas em nível com os pontos de máxima elevação. Os dados de altimetria (m) foram analisados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Interpolação; Krigagem; Declividade.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600010

Influência da declividade do solo e da energia cinética de chuvas simuladas no processo de erosão entre sulcos
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Amorim,Ricardo S.S.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Matos,Antonio T. de.
Utilizou-se um simulador de chuvas e um canal de solo para se avaliar o efeito da declividade da superfície do solo e da energia cinética decorrente das chuvas simuladas nas perdas de solo em áreas entre sulcos. O experimento consistiu de um esquema fatorial, com cinco valores de energia cinética (495, 832, 1.151, 1.541 e 1.959 J m-2) correspondentes às intensidades de precipitação de 30, 46, 69, 88 e 107 mm h-1, respectivamente, e cinco declividades da superfície do solo (2, 6, 10, 14 e 18%). Nos testes foi utilizado o horizonte A de um Latossolo Vermelho-Amarelo. A perda de solo foi determinada pelo método direto e uma equação de regressão foi obtida, tendo-se como variável dependente a perda de solo e, como variáveis independentes, a declividade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia cinética; Declividade; Chuva simulada; Erosão entre sulcos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100023

Suavização da declividade em função da resolução da imagem em sistema de informação geográfica
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Cavalli,Antonio Carlos; Valeriano,Márcio de Morisson.
No presente estudo, encontra-se uma metodologia trabalhada para diminuir a suavização da declividade causada pela variação no tamanho dos pixels utilizados na interpolação de Modelos Digitais de Elevação (MDE) em Sistemas de Informações Geográficas. Para salientar os aspectos de alta variabilidade das classes de declividade da região escolheu-se, como área de estudo, uma parcela da bacia do Rio Piracicaba, ao norte do município de São Pedro, SP, com parte da cuesta basáltica. Mapas de declividade com pixels de 100, 125, 200 e 250 m foram gerados e, sobre eles, foram superpostos transectos que forneceram os dados para a análise de correlação, cujo método permitiu a constatação da variabilidade entre os mapas e apresentou alternativas para evitar o efeito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Declividade; Imagem; Sistema de informação geográfica; Bacia hidrográfica; Precisão.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200028

DIMENSIONAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DA COLHEITA FLORESTAL EM RELEVO DECLIVOSO
Provedor de dados: BIOFIX Scientific Journal
Autores: Nascimento, Kauê Augusto Oliveira; Catai, Rodrigo Eduardo.
A busca pela redução dos custos de produção leva as empresas florestais à procura de terras economicamente mais acessíveis para implantar suas atividades, como as áreas com declividade acentuada. Os efeitos potenciais da declividade no dimensionamento e no agravamento de riscos na colheita florestal motivaram este estudo, classificando-os para as ações e ocupações envolvidas no corte e na extração florestal. A classificação considerou as diretrizes das Normas Regulamentadoras número 9, 15, 17 e 31. Os ruídos e as temperaturas foram mensurados quantitativamente, enquanto a análise postural foi feita com auxílio do software Ergolândia 5.0, para dois métodos diferentes. Os riscos de acidentes foram determinados por bibliografia especializada com validação em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cabos aéreos; Declividade; Segurança do trabalho.
Ano: 2017
URL: http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/56343