Consulta: subjectFacets:"Demanda hídrica"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 05/06/2024 15:36:24

Irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: PINTO, J. M.; COELHO, E. F.; SIMOES, W. L.
A produção de manga nas regiões de menor pluviosidade é dependente da irrigação em virtude da baixa disponibilidade de água proporcionada pelas precipitações pluviométricas, que não atende à demanda hídrica da cultura em quase todo período do ano. Entretanto, a irrigação pode ser necessária em qualquer região do Brasil que apresente meses contínuos com precipitação inferior a 60 mm com a cultura na fase de floração ou de desenvolvimento dos frutos. Em sendo a irrigação um suplemento tecnológico de alto custo e capaz de proporcionar incrementos significativos da produção agrícola pelo aumento da produtividade, a aplicação adequada de água, na quantidade certa e no momento exato, é o objetivo principal a ser perseguido, especialmente na agricultura orgânica,...
Tipo: Sistema de Produção (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Demanda hídrica; Sistema de irrigação utilizado; Manga; Produção Orgânica; Irrigação; Manejo de Água; Mangoes; Organic production; Irrigation.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1130625

Sensibilidade da demanda de água para irrigação a mudanças climáticas e fatores operacionais dos sistemas de produção.
Provedor de dados: 14
Autores: MAIA, A. de H. N.; GONDIM, R. S.; CASTRO, M. A. H. de.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade da demanda de água para irrigação numa sub-região da bacia do Rio Jaguaribe, no Estado do Ceará, a variáveis climáticas e fatores operacionais dos sistemas de cultivo. A necessidade hídrica bruta de culturas (NHB) é estimada usando um modelo simplificado baseado num balanço hídrico, a partir de dados de evapotranspiração mensal das culturas (ETP), que depende da temperatura e da composição de culturas, total mensal de chuva (PPT) e eficiência de aplicação de água dos sistemas de irrigação (EA). Foi realizada uma análise de sensibilidade algébrica, para quantificar o efeito de alterações relativas nas seguintes variáveis de entrada do modelo sobre a NHB: temperatura média mensal (T), usada para...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Demanda hídrica; Semiárido.; Irrigação; Agricultura; Modelo matemático; Mudança Climática.; Agriculture; Irrigation requirement; Climate models; Mathematical models.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1067318

Projeções de demanda hídrica para irrigação do meloeiro no Nordeste brasileiro sob cenários de mudanças climáticas.
Provedor de dados: 14
Autores: GONDIM, R. S.; MAIA, A. de H. N.; EVANGELISTA, S. R. M.; LUIZ, A. J. B.; BASSOI, L. H.; MIRANDA, F. R. de; OLIVEIRA, K. M. L. de.
O objetivo desta publicação é sintetizar um conjunto de resultados de estudos de impactos de mudanças climáticas sobre a demanda de água para irrigação, em regiões produtoras de melão no Nordeste brasileiro, desenvolvidos no âmbito do Projeto CliMelão, liderado pela Embrapa Agroindústria Tropical.Mudanças cvlimáticas: aspectos conceituais; Modelo de circulação global e regional; Climatologia de base do modelo; Incertezas das mudanças climáticas; Correção de viés; Integração de modelos; Análise de impactos na demanda hídrica; Cálculo de necessidade hídrica bruta da cultura; Projeções da necessidade hídrica bruta; Identificação de medidas adaptativas e mitigatorias.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Demanda hídrica; Nordeste; Mitigação; Irrigação; Melão; Irrigation; Climate change.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1033564

Demanda hídrica de videiras para a produção de uvas destinadas à elaboração de suco na região noroeste de São Paulo.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.; TECCHIO, M. A.; MOURA, M. F.; SILVA, M. J. R. da.
A região noroeste de São Paulo é um dos principais polos de viticultura de mesa do estado. Ultimamente, no entanto, alguns produtores locais também têm mostrado interesse pela produção de uvas destinadas à elaboração de suco, visando a agregação de valor no produto final.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Região noroeste; Brasil; Demanda hídrica; Videiras; São Paulo (BR); Polo de viticultura; Viticultura de mesa; Recurso Hídrico; Uva; Suco de Fruta.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1094157

Evapotranspiração e coeficiente de cultivo de cafeeiros adultos
Provedor de dados: 86
Autores: Lena,Bruno Patias; Flumignan,Danilton Luiz; Faria,Rogério Teixeira de.
O objetivo deste trabalho foi determinar a evapotranspiração (ET) de cafeeiros adultos, irrigados por aspersão e gotejamento, e não irrigados, bem como os coeficientes de cultivo (Kc) de cafeeiros sob os dois regimes hídricos. O experimento foi realizado em Londrina, PR, com cafeeiros da cultivar Iapar 59, com cinco e seis anos de idade, de setembro de 2006 a agosto de 2008. A evapotranspiração foi medida por cinco lisímetros de pesagem, dos quais dois irrigados por aspersão, um por gotejamento e os outros dois sem irrigação. A irrigação foi aplicada, em média, duas vezes por semana, para manter o solo com umidade próxima à de capacidade de campo. O coeficiente de cultivo foi determinado pela razão entre a ET das plantas dos tratamentos irrigados e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Demanda hídrica; Lisímetros; Irrigação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000800017

Evapotranspiração de referência nos perímetros irrigados do estado de Sergipe
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Inajá F. de; Silva,Vicente de P. R. da; Sabino,Fabiana G.; A. Netto,Antenor de O.; Silva,Bruce K. N.; Azevedo,Pedro V. de.
O conhecimento da evapotranspiração de referência (ETo) é essencial no manejo de irrigação de culturas agrícolas em todo o mundo. Neste trabalho se utilizaram dados meteorológicos diários de evaporação do tanque "Classe A", temperaturas máximas e mínimas, insolação, velocidade do vento a 2 m de altura e umidade relativa do ar, referentes ao período de 1989 a 1993, coletados em quatro perímetros irrigados do Estado de Sergipe, para estimativa da ETo com base nos métodos do Tanque Classe "A", Radiação Solar, Hargreaves &amp;amp; Samani, Linacre e Penman-Monteith (FAO/56). Comparam-se os valores diários da ETo para a região estudada, através dos quais, quando comparados com o modelo de Penman-Monteith (FAO/56) se obtiveram os melhores desempenhos com os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Demanda hídrica; Evaporação; Método de Penman-Monteith; Planejamento de irrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600010

Evapotranspiração máxima e coeficiente de cultura da berinjela cultivada em estufa plástica
Provedor de dados: 91
Autores: Loose,Luis H.; Maldaner,Ivan C.; Heldwein,Arno B.; Lucas,Dionéia D. P.; Righi,Evandro Z.
Apesar do cultivo da berinjela em estufa plástica ter aumentado no sul do Brasil, ainda é escasso o conhecimento sobre a evapotranspiração da cultura na condição de ambiente protegido para o manejo correto da irrigação. Objetivou-se determinar a evapotranspiração máxima e o coeficiente de cultura da berinjela cultivada em estufa plástica. Realizaram-se três experimentos em estufa plástica, dos quais dois na primavera dos anos de 2006 e 2007 e o outro no outono de 2007, na condição de clima subtropical úmido de Santa Maria, RS. As plantas foram cultivadas em camalhões de solo coberto por mulching plástico e irrigado por gotejamento. A evapotranspiração máxima da cultura foi medida em seis repetições de evapotranspirômetros de drenagem, contendo 20 L de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum melongena L.; Demanda hídrica; Cultivos protegidos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300002

Evapotranspiração de referência mensal para o Estado do Piauí
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Adriano A. N.; Andrade Júnior,Aderson S. de; Medeiros,Raimundo M. de.
O objetivo deste trabalho foi estimar a evapotranspiração de referência (ETo) mensal para o Estado do Piauí, pelo método empírico de Thornthwaite (1948), com base nas equações de estimativa da temperatura média do ar, propostas por Lima &amp;amp; Ribeiro (1998). Estimou-se a ETo para os 222 municípios do Estado, cujos valores foram geoespacializados e agrupados em classes de ETo, com intervalo de 25 mm, gerando-se mapas de ETo mensais. Os valores de ETo mensais variaram de 55,4 a 212,0 mm, evidenciando a variação na demanda evapotranspirativa das diversas regiões do Estado. O período de fevereiro a julho apresentou os menores valores mensais de ETo, enquanto de setembro a dezembro, os maiores valores. Esta tendência é um reflexo da variação espacial da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Planejamento agrícola; Balanço hídrico; Demanda hídrica; Irrigação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400019