Consulta: subjectFacets:"Diâmetro médio ponderado"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 12/06/2024 07:47:35

Efeito de sistemas de manejo na estabilidade de agregados de um Nitossolo Vermelho
Provedor de dados: 70
Autores: Lacerda,Nilda B.; Zero,Vânia M.; Barilli,Juliana; Moraes,Maria H.; Bicudo,Sílvio J.
Com o objetivo de avaliar o efeito do manejo do solo na estabilidade de agregados de um Nitossolo Vermelho distroférrico, localizado na Fazenda Experimental Lageado da FCA/UNESP, em Botucatu - SP, amostraram-se, em outubro de 2001, três sistemas de manejo de solo: (i) mata (MA), (ii) preparo convencional por 10 anos seguido de semeadura direta por 12 anos (PC/SD) e (iii) preparo convencional por 22 anos (PC), em quatro camadas: 0,0-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m. O delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado, com três repetições. As amostragens foram feitas após a cultura do milho (safra 2000-2001). As amostras foram submetidas às análises físicas e químicas, e as médias, comparadas pelo teste de Tukey. O diâmetro médio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diâmetro médio ponderado; Índice de estabilidade de agregados; Semeadura direta.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300014

Agregação e estabilidade de agregados de um neossolo quartzarênico sob sistemas agropecuários na Região do Bolsão-sul-mato-grossense.
Provedor de dados: 14
Autores: ÁVILA, R. K. P. de; SALTON, J. C.; SILVA, W. M.
bitstream/item/111335/1/agregacao-renata.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Diâmetro médio ponderado; Estabilidade de agregados.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/999640

Novo método para calcular o diâmetro médio de agregados de solos
Provedor de dados: 90
Autores: de JONG van LIER,Q.; Albuquerque,J. A.
Ao calcular o diâmetro médio ponderado (DMP) ou o diâmetro médio geométrico (DMG) de uma amostra de solo, ponderam-se o diâmetro médio aritmético (no caso do DMP) ou o logarítmico (no caso do DMG) de cada classe pela massa de agregados nela retida. A média aritmética de cada classe, multiplicada pela massa de agregados retidos na respectiva classe, apenas é correta, quando ocorrer uma distribuição simétrica de massa de agregados dentro de cada classe, o que é muito pouco provável. O objetivo deste trabalho, desenvolvido no final de 1996 no Departamento de Solos da UFRGS, Porto Alegre, é propor um novo método para o cálculo do diâmetro médio dos agregados, presumindo ser a distribuição dentro de cada classe semelhante à distribuição dos agregados de toda a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diâmetro médio ponderado; Diâmetro médio geométrico; Diâmetro médio ajustado; Estabilidade de agregados.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831997000400022

Alteração de atributos físicos em latossolo com aplicação superficial de escória de aciaria, lama cal, lodos de esgoto e calcário
Provedor de dados: 90
Autores: Corrêa,Juliano Corulli; Bull,Leonardo Theodoro; Crusciol,Carlos Alexandre Costa; Moraes,Maria Helena.
Os resíduos industriais e urbanos podem atuar como condicionadores do solo, pois possuem a capacidade de alterar suas propriedades físicas. Contudo, não há referência para os atributos físicos do solo quando esses resíduos são aplicados sobre a superfície do solo no sistema plantio direto. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação superficial de escória de aciaria, lama cal, lodos de esgoto e calcário nos atributos físicos de um Latossolo Vermelho distrófico sob sistema plantio direto. Os tratamentos foram constituídos por quatro resíduos: lodos de esgoto centrifugado - LC e de biodigestor - LB, escória de aciaria - E, e lama cal - Lcal, interagindo com quatro doses (0, 2, 4 e 8 t ha-1, aplicadas na forma seca) mais uma testemunha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agregação; Diâmetro médio ponderado; Retenção de água no solo; Cálcio; Matéria orgânica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000200004

ATRIBUTOS QUÍMICOS E FÍSICOS DE SOLO CULTIVADO COM OLERÁCEAS EM MICROBACIA HIDROGRÁFICA, APÓS DESASTRE AMBIENTAL
Provedor de dados: 90
Autores: Rossi,Celeste Queiroz; Pereira,Marcos Gervasio; Aquino,Adriana Maria de; Lima,Sandra Santana de; Berbara,Ricardo Luis Louro.
RESUMO A matéria orgânica do solo é uma importante fonte primária de nutrientes às plantas e influencia a infiltração, retenção de água, suscetibilidade à erosão e agregação do solo. No entanto, esse processo está condicionado à qualidade e quantidade da matéria orgânica aportada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do desastre ambiental causado pela chuva em áreas de produção de oleráceas na região Serrana do Rio de Janeiro. Foram selecionadas as seguintes áreas: A1: sem impacto (testemunha); A2: soterramento total e cultivo de aveia + ervilhaca; A3: transbordamento do rio e cultivo de milheto + girassol; A4: transbordamento do rio e grande deposição de areia com cultivo de aveia-preta; A5: transbordamento do rio com grande deposição de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diâmetro médio ponderado; Impacto ambiental; Soterramento; Matéria orgânica do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000601764