Consulta: subjectFacets:"Drenes"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 09/06/2024 07:44:50

Análisis de la información de infraestructura hidroagrícola en distritos de riego.
Provedor de dados: Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
Autores: Tovar Tapia, Víctor Gregorio.
México ocupa el sexto lugar mundial en términos de superficie con infraestructura de riego con 6.46 millones de hectáreas, de las cuales el 54% corresponde a 85 Distritos de Riego (DR), y el restante a más de 39 mil Unidades de Riego (UR).Por lo anterior surge la inquietud de cuantificar con exactitud la infraestructura para su control, mantenimiento y actualización, ya que en la actualidad en algunos casos la información con la que cuenta la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)posiblemente no ha sido actualizada oportunamente. El objetivo del presente análisis es comparar la información sobre infraestructura agrícola que existe en forma oficial y la obtenida a través de sistemas de información geográfica (SIG) con que cuenta la misma CONAGUA y evaluar la...
Palavras-chave: Canales; Drenes; Estructuras hidroagrícolas; SIG; Superficie agrícola; Channels; Drains; Hydro structures; GIS; Agricultural area; Hidrociencias; Maestría Tecnológica.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2069

Modelación hidrológica y análisis de factibilidad técnica y económica del proyecto de temporal tecnificado de ampliación del Bajo Papaloapan-Tesechoacán, estado de Veracruz.
Provedor de dados: Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
Autores: Rodríguez Rodríguez, Jesús.
Se realizó la modelación hidrológica y el análisis de factibilidad técnica y económica del proyecto de ampliación de la superficie del Distrito de Temporal Tecnificado 003 Tesechoacán, cuenca del río Papaloapan, que presenta problemas con inundaciones. A partir de la información de los estudios básicos, se realizó una simulación hidrológica usando el software MIKE, del Instituto Hidráulico Danés, para identificar las áreas de afectación. La modelación realizada permitió precisar las superficies inundadas las cuales, al estar georreferenciadas, permitieron el análisis de diferentes estrategias de control de inundaciones. Considerando un periodo de retorno de 25 años, el área inundable simulada bajo las condiciones actuales resultó de 51,175.59 ha. Se...
Palavras-chave: Distrito de temporal tecnificado; Simulación hidrológica; Inundaciones; Drenes; Technified rainfed agriculture district; Hydrological simulation; Flood; Drains; Maestría; Hidrociencias.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/176