Consulta: subjectFacets:"Efluentes"
Registros recuperados: 20
Data/hora: 06/06/2024 12:02:13

Tratamento de efluentes por leito cultivado: Sistema para pequenas comunidades
Provedor de dados: 25
Autores: Santos, Roberto José dos; Fortes Neto, Paulo; Batista, Getulio Teixeira.
Resumo: A pesquisa teve como base o trabalho de campo desenvolvido nas dependências do Viveiro de Plantas Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, Brasil. Foi projetado um sistema constituído por fossa séptica e leito cultivado, com objetivo de solucionar os problemas dos esgotos gerados pelas comunidades rurais e das periferias de áreas urbanas. O sistema foi dimensionado para fazer o tratamento de esgotos gerado por 40 pessoas, funcionários e visitantes. O projeto é constituído de duas unidades, fossa séptica e leito cultivado. O efluente gerado na fossa séptica foi direcionado para o leito cultivado, formado por duas camadas, uma de brita e outra, de areia, sendo que na camada de brita foram plantadas 50 mudas de espécie Zantedeschia aethiopica L. O...
Tipo: Article
Palavras-chave: Coliformes; Efluentes; Esgoto doméstico; Leito cultivado; Domestic sewage; Effluents.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/2315/177

Elaboración artesanal de dos abonos líquidos fermentados y su efectividad en la producción de plántulas de chile habanero (Capsicum chinense Jacq).
Provedor de dados: 32
Autores: Salaya Domínguez, Jotam.
Con el objetivo de evaluar el efecto de dos abonos líquidos fermentados elaborados de subproductos regionales, en la producción de plántulas de chile habanero (Capsicum chinense Jacq), en la fase de vivero; se estableció el experimento en un predio del poblado C-34, Plan Chontalpa, Huimanguillo, Tabasco. Para la obtención de los abonos líquidos fermentados se utilizó el biodigestor tipo estacionario o Batch, a los cuales se les hizo las adecuaciones en la tapa que funcionó como válvula de escape, para la liberación de los gases generados durante la fermentación. Se utilizaron dos abonos, uno con biomasa de estiércol fresco de bovino (Biol Eb) y otro con follaje fresco de Gliricidia sepium (Jacq) (Biol Gs). Se realizaron tres repeticiones para determinar el...
Palavras-chave: Biodigestor; Biomasa; Efluentes; Biol; Plántulas; Biomass; Waste; Seedlings; Maestría; Producción Agroalimentaria en el Trópico.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/235

Elaboración artesanal de dos abonos líquidos fermentados y su efectividad en la producción de plántulas de chile habanero (Capsicum chinense Jacq).
Provedor de dados: 32
Autores: Salaya Domínguez, Jotam.
Con el objetivo de evaluar el efecto de dos abonos líquidos fermentados elaborados de subproductos regionales, en la producción de plántulas de chile habanero (Capsicum chinense Jacq), en la fase de vivero; se estableció el experimento en un predio del poblado C-34, Plan Chontalpa, Huimanguillo, Tabasco. Para la obtención de los abonos líquidos fermentados se utilizó el biodigestor tipo estacionario o Batch, a los cuales se les hizo las adecuaciones en la tapa que funcionó como válvula de escape, para la liberación de los gases generados durante la fermentación. Se utilizaron dos abonos, uno con biomasa de estiércol fresco de bovino (Biol Eb) y otro con follaje fresco de Gliricidia sepium (Jacq) (Biol Gs). Se realizaron tres repeticiones para determinar el...
Palavras-chave: Biodigestor; Biomasa; Efluentes; Biol; Plántulas; Biomass; Waste; Seedlings; Maestría; Producción Agroalimentaria en el Trópico.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/235

Custos e receitas do tratamento e reuso de efluentes da suinocultura.
Provedor de dados: 14
Autores: MIELE, M.; KUNZ, A.; RAMME, M. A.; ANTES, F. G.; BARROS, E. C.; STEINMETZ, R. L. R.
bitstream/item/224528/1/final9655.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efluentes; SISTRATE; Processo biotecnológico; Suinocultura; Dejeto; Tratamento; Custo Operacional; Custo-Benefício.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133003

Aquicultura: manejo e aproveitamento de efluentes.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, M. S. G. M. e; LOSEKANN, M. E.; HISANO, H.
Resumo: O trabalho aborda inicialmente o panorama atual da aquicultura mundial, enfatizando o crescimento da produção da ordem de 3,2% no período de 1961-2009, e da brasileira, na qual houve um incremento de 40% nas atividades aquícolas continentais durante os anos 2008-2010. No entanto, esta evolução numérica nem sempre foi acompanhada de práticas de manejo sustentáveis dos efluentes gerados, o que compromete a qualidade da água. Com o propósito de orientar na gestão sustentável da água utilizada nas atividades aquícolas, bem como dos resíduos gerados, são apresentados métodos de tratamento da água usada na produção, notadamente os naturais, como os biofiltros e aplicação de efluentes no solo (fertirrigação). A aquaponia ? integração da aquicultura com a...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efluentes; Hidroponia.; Aquicultura; Impacto ambiental; Desenvolvimento sustentável; Piscicultura; Qualidade da água; Tratamento da água.; Aquaculture; Fish culture; Effluents; Environmental impact; Water quality; Aquaponics.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972692

Avaliação Técnica-Econômica das Rotas de Tratamento dos Efluentes de uma Usina de Biogás no Município de Tupandi, Rio Grande do Sul.
Provedor de dados: 14
Autores: MIELE, M.; SILVA, M. L. B. da; NICOLOSO, R. da S.; CORREA, J. C.; HIGARASHI, M. M.; KUNZ, A.; SANDI, A. J.
bitstream/item/123287/1/DOC-161.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efluentes; RS.; Biogás.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1014855

Obtenção de extrato de soja com menor produção de resíduos industriais.
Provedor de dados: 14
Autores: GALDEANO, M. C.; FELBERG, I.; OLIVEIRA, D. R. de; FREITAS, S. C. de; DELIZA, R.; CARVALHO, J. L. V. de; SOUZA, M. M. DE.
O extrato de soja elaborado na Embrapa Agroindústria de Alimentos é obtido por extração aquosa a quente dos grãos de soja e resulta em um produto de sabor bastante agradável. No entanto, este produto gera uma grande quantidade de efluentes o que dificulta sua industrialização. Neste trabalho avaliou-se a alteração no processo de forma a gerar menos efluente, sem perda na qualidade do produto final. O processo modificado mostrou rendimento similar ao processo tradicional e redução do volume de okara. Foi possível obter uma redução de 95% no volume final de efluentes gerados. Apesar de algumas diferenças, foi possível obter um extrato de soja com características muito próximas às do obtido pelo processamento tradicionalmente realizado na Unidade, mas com...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efluentes; Sensorial; Valor nutricional.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1030250

OFICINA 4: utilização de efluentes na agricultura irrigada: reúso, produtor de águas e pagamentos por serviços ambientais e reúso.
Provedor de dados: 14
Nessa oficina serão apresentadas e discutidas várias formas de aplicação de águas residuárias, com ênfase à criação de animais, a exemplo da suinocultura, bovinocultura de carne e leite e piscicultura, ao lado de vários processos utilizados na atividade agrícola e agroindustrial, como em unidades sucroenergéticas. Efluentes do tratamento de esgotos urbanos serão também considerados.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efluentes; Agricultura irrigada; Manejo do Solo; Manejo de Água; Agricultura; Água de Irrigação; Águas Residuais.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/996071

Sistema Biobed Brasil: tecnologia para disposição final de efluentes contaminados com agrotóxicos originados a produção de frutas de clima temperado.
Provedor de dados: 14
Autores: GEBLER, L.; PIZZUTTI, I. R.; DAL MAGRO, T.; SANTOS, R. S. S. dos; CARDOSO, C. D.; KLAUBERG FILHO, O.
bitstream/item/128816/1/Documentos-94-impresso.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Resíduos agrotóxicos; Descarte de resíduos; Resíduos em fruteiras; Métodos seguros de disposição de resíduos; Efluentes; Propriedades rurais; Tratamento de efluentes; Tratamento de resíduos.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1022922

Avaliação técnica-econômica das rotas de tratamento dos efluentes de uma usina de biogás no município de Tupandi, Rio Grande Sul.
Provedor de dados: 14
Autores: MIELE, M.; SILVA, M. L. B. da; NICOLOSO, R. da S.; CORREA, J. C.; HIGARASHI, M. M.; KUNZ, A.; SANDI, A. J.
bitstream/item/93310/1/final7133.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efluentes; Materiais residuais; Residual materials; Biogás; Dejeto; Wastewater treatment.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972471

Orientações para o dimensionamento e operação de Biobeds no Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: GEBLER, L.
O sistema biobed foi desenvolvido na Suécia e foi adaptado pela Embrapa Uva e Vinho, com o nome de Biobed Brasil.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efluentes; Produção de furtas; Agrotóxico; Clima Temperado.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1094163

Efecto del riego con efluentes sobre el comportamiento en pastoreo de vacas lecheras
Provedor de dados: 78
Autores: González Pereyra,A.V; Pol,M; Catracchia,C.G; Flores,M; Herrero,M.A.
El manejo racional de los efluentes generados por la actividad lechera, es fundamental para evitar los problemas de contaminación ambiental. La alteración de las características organolépticas de recursos forrajeros regados con efluentes y su influencia sobre el comportamiento de animales en pastoreo, no ha sido estudiada. El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento de pastoreo de vacas lecheras en pasturas irrigadas con efluente, proveniente de la instalación de ordeño, con distintos intervalos riego-consumo durante las estaciones invernal y estival. Se definieron cuatro estrategias de riego tanto para verano (ERv) como para invierno (ERi). Se registró el comportamiento de vacas raza Holstein, mediante el muestreo por paneos (Scan Sampling)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluentes; Comportamiento animal; Vacas lecheras; Pastoreo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-34982007000100014

Eficiência da interação biodigestor e lagoas de estabilização na remoção de poluentes em dejetos de suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Vivan,Marcelo; Kunz,Airton; Stolberg,Joni; Perdomo,Carlos; Techio,Vânia H.
A suinocultura é considerada atividade de alto poder poluidor, face ao elevado número de contaminantes nos seus efluentes, maximizado com o modelo de criação intensiva. Com o objetivo de contribuir para a reversão deste quadro, o presente trabalho teve a finalidade de avaliar o desempenho de um sistema de tratamento composto de um biodigestor e lagoas de estabilização (lagoa anaeróbia, uma facultativa e duas lagoas de maturação) ligadas em série alimentadas com lodo proveniente de uma estação de tratamento de dejetos de suínos. O sistema mostrou-se eficiente para estabilização do resíduo, principalmente da carga orgânica; no entanto, apresenta algumas limitações para redução de nutrientes, sobretudo do nitrogênio, pela contribuição de volatilização de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suinocultura; Efluentes; Alternativas de tratamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300013

Perda de carga em tubulação de polietileno, conduzindo água residuária de suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Tagliaferre,Cristiano; Oliveira,Rubens A. de; Denículi,Wilson; Cecon,Paulo R.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se ajustar equações para cálculo da perda de carga contínua em tubulações de polietileno, conduzindo água residuária de suinocultura com concentrações iguais a 1,15; 1,24; 1,43; e 1,75 g L-1 de sólidos totais. A perda de carga foi determinada em tubulações de polietileno, com diâmetros internos de 12,62; 15,47; 19,79 e 25,76 mm, por meio de quatro piezômetros, distanciados 4 m ao longo da tubulação. Os resultados indicaram que as equações empíricas ajustadas com a aplicação das metodologias de Duffy &amp;amp; Titchener e Hazen-Williams modificada, apresentaram bons ajustes, com coeficiente de determinação igual a 0,99. Desta maneira, recomenda-se a sua aplicação no dimensionamento de projetos com tubulações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluentes; Sólidos totais; Hidráulica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300003

O processo ANAMMOX como alternativa para tratamento de águas residuárias, contendo alta concentração de nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Scheeren,Marina B.; Kunz,Airton; Steinmetz,Ricardo L. R.; Dressler,Valderi L.
O aumento da escala de produção agropecuária e agroindustrial traz, como consequência, a necessidade por alternativas para a mitigação dos impactos ambientais. As cadeias produtivas de proteína animal (ex.: suinocultura, bovinocultura e avicultura) produzem efluentes com elevada concentração de compostos nitrogenados. Neste contexto, o processo ANAMMOX (do inglês Anaerobic Ammonium Oxidation) se constitui em uma nova estratégia de alto desempenho visando remover compostos nitrogenados de águas residuárias, agropecuárias e agroindustriais, sob condições quimiolitoautotróficas. Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica de trabalhos publicados nos últimos 15 anos sobre estudos deste processo, discutindo sua rota metabólica, demonstrando os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluentes; Dejetos de animais; Tratamento biológico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200011

Estado trófico e bioacumulação do fósforo total no cultivo de peixes em tanques-rede na área aqüícola do reservatório de Itaipu - DOI: 10.4025/actascibiolsci.v30i3.519
Provedor de dados: 3
Autores: Bueno, Guilherme Wolff; Unioeste; Marengoni, Nilton Garcia; Unioeste- Marechal Cândido Rondon; Gonçalves Júnior, Affonso Celso; Unioeste- Marechal Cândido Rondon; Boscolo, Wilson Rogério; Unioeste- Toledo; Teixeira, Rodrigo de Almeida; UEPG- Ponta Grossa.
A intensa produção de peixes e uso dos recursos hídricos pode comprometer a qualidade e disponibilidade da água, além de afetar a capacidade de suporte do ambiente, causando eutrofização e conseqüentemente a poluição do mesmo. Realizou-se um estudo das variáveis físico-químicas da água e dos teores de fósforo total (P-total) no sedimento, rações e peixes cultivados em tanques-rede em uma área aqüícola localizada no reservatório da Itaipu, no município de Santa Helena – PR, objetivando monitorar a qualidade da água e determinar o índice de eutrofização total da área de cultivo, além de analisar a bioacumulação de P-total nos peixes e sedimento. As variáveis físico-químicas da água mantiveram valores normais indicados pelo CONAMA. A concentração média de...
Palavras-chave: 2.00.00.00-6 Ciências Biológicas Aqüicultura sustentável; Área aqüícola; Efluentes; Impacto ambiental; Limnologia. sustainable aquaculture; Aquaculture area; Effluent; Environment impact; Limnology.
Ano: 2008
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciBiolSci/article/view/519

Caracterização de estirpes de Campylobacter coli isoladas de carcaças de ovinos e de efluentes de abatedouro do estado de São Paulo
Provedor de dados: 45
Autores: Fredrigo,R.C.; Carvalho,A.F.; Nassar,A.F.C.; Kobayashi,P.F.; Costa,A.M.; Miyashiro,S.; Scarcelli,E.
Doença bacteriana zoonótica, a campilobacteriose é responsável mundialmente por frequentes casos de gastroenterite humana. Campylobacter spp. apresenta fator de virulência associado à diarreia, denominado toxina citoletal distensiva (CDT), sendo codificado pelos genes do complexo cdt. Os objetivos do presente estudo foram: 1) isolar e identificar estirpes de Campylobacter spp. de 102 suabes de carcaças e 102 suabes retais de ovinos (Ovis aries) e de sete amostras de água dos efluentes, antes e depois do tratamento de desinfecção de abatedouro localizado no estado de São Paulo; e 2) detectar, pela técnica de multiplex-PCR, a presença do complexo de genes cdt. Foram isoladas e identificadas, por métodos fenotípicos e genotípicos, sete estirpes de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ovinos; Campylobacter coli; Abatedouro; Complexo cdt; Efluentes.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352016000100029

Teor de clorofila e perfil de sais minerais de Chlorella vulgaris cultivada em solução hidropônica residual
Provedor de dados: 65
Autores: Bertoldi,Fabiano Cleber; Sant'Anna,Ernani; Oliveira,Jorge Luiz Barcelos.
O cultivo de microalgas representa uma potencial fonte de biomassa rica em clorofila e sais minerais como: fósforo, ferro, manganês, cobre, zinco, magnésio e cálcio. Este experimento teve como objetivo avaliar a composição de minerais, bem como determinar o teor de clorofila a e b da microalga Chlorella vulgaris cultivada em solução hidropônica residual em três diferentes concentrações comparadas com um cultivo controle. Os resultados mostraram que os teores de clorofila a e b da microalga não apresentaram diferença significativa entre os cultivos. Com relação à composição dos sais minerais, a Chlorella cultivada na solução residual mais concentrada apresentou valores superiores quando comparada com a cultivada nos demais cultivos. Dessa forma, a biomassa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microalgas; Hidroponia; Efluentes.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000100009

Qualidade bromatológica das silagens de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) aditivadas com raspa de batata
Provedor de dados: 64
Autores: Rezende,Adauton Vilela de; Rodrigues,Ricardo; Barcelos,Adauto Ferreira; Casali,André Oliveira; Valeriano,Alexandre Rocha; Medeiros,Lucilene Tavares.
A raspa de batata foi misturada à cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) na ensilagem. A colheita da cana-de-açúcar de ano foi realizada manualmente a uma altura de 10 cm da superfície do solo. As misturas cana-de-açúcar e raspa de batata foram feitas nas seguintes proporções de matéria natural: 100 e 0%, 93 e 7%; 86 e 14%; 79 e 21%; 72 e 28% de cana-de-açúcar e raspa de batata, respectivamente. O delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições. As plantas foram picadas em partículas de 2,0 a 3,0 cm de tamanho, ensiladas por 30 dias, em silos de "PVC" de dez centímetros de diâmetro e quarenta centímetros de altura. Foram avaliadas as porcentagens de matéria seca (MS), valores de pH, perda de gases, perda de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silagens; Efluentes; Gases; Digestibilidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000100040

Qualidade bromatológica das silagens de capim-elefante aditivadas com raspa de batata
Provedor de dados: 64
Autores: Rezende,Adauton Vilela de; Rodrigues,Ricardo; Barcelos,Adauto Ferreira; Casali,André Oliveira; Valeriano,Alexandre Rocha; Medeiros,Lucilene Tavares.
A raspa de batata foi misturada ao capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) na ensilagem. A colheita do capim-elefante foi realizada manualmente após 80 dias do corte de uniformização a uma altura de 10 cm da superfície do solo. As misturas capim-elefante e raspa de batata foram feitas nas seguintes proporções de matéria verde: 100 e 0%, 93 e 7%; 86 e 14%; 79 e 21%; 72 e 28% de capim e raspa de batata, respectivamente. As plantas foram picadas em partículas de 2,0 a 3,0 cm de tamanho, ensiladas por 30 dias, em silos de "PVC" de dez centímetros de diâmetro e quarenta centímetros de altura. Foram avaliadas as porcentagens de matéria seca (MS), valores de pH, perda de gases, perda de efluentes, proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silagens; Efluentes; Gases.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200040