Consulta: subjectFacets:"Engenharia Agrícola"
Registros recuperados: 78
Data/hora: 16/06/2024 11:31:23

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM PULVERIZADOR HIDRÁULICO DE BARRAS RÍGIDAS HORIZONTAIS DE BAIXO CUSTO
Provedor de dados: 196
Autores: França, Jorge Alfredo Luiz; Gonçalves, Wagner Santos; Romeiro, Bruno Peres; Benett, Cleiton Gredson Sabin; Silva, Anderson Rodrigo da.
Encontram-se no mercado diversos modelos de pulverizador costal manual que nem sempre atendem a necessidade do pequeno produtor, pois o uso destes equipamentos demandam excessivo tempo e mão-de-obra. Objetivou-senessetrabalho desenvolver um pulverizador hidráulico de barras rígidas horizontais de baixo custo e avaliar a uniformidade de vazão (L min-1)dos bicos de pulverização ao longo das barras. O trabalho foi realizado no Instituto Federal Goiano - Câmpus Urutaí. O experimento foi realizado em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 12 (duas rotações na tomada de potência do trator e 12 bicos de pulverização). Foram utilizadas as rotações de 540 e 750 RPM na tomada de potência do trator, as quais proporcionaram pressões de serviço de 118 e 211 kPa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola.
Ano: 2015
URL: http://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo/article/view/246

Tecnologia de secagem de grãos.
Provedor de dados: 14
Autores: MARTINS, R. R.; FRANCO, J. B. da R.; OLIVEIRA, P. A. V. de.
bitstream/item/37664/1/Tecnologia-de-secagem-de-graos.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Pós-Colheita; Secador.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/820202

Engenharia e producao agricola.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados (Planaltina, DF).
bitstream/item/124881/1/noticia-10.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Production.; Agricultura; Cerrado; Engenharia Agrícola; Engenharia; Mecanização; Produção.; Agriculture; Engineering.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/548943

ANÁLISE ESPACIAL MULTIVARIADA APLICADA NA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Rodrigo Lilla Manzione; UNESP/Ourinhos; Célia Regina Lopes Zimback; UNESP.
A variabilidade espacial de atributos do solo pode sofrer influências de diversos fatores, relativos à formação do solo: (material de origem, topografia, vegetação, clima e tempo), práticas de manejo (tipo de preparo do solo, rotação de culturas e adubação) e erosão. Nesse sentido, são necessárias técnicas apropriadas para acessar informações relativas a quais variáveis exercem maior influência sobre determinados aspectos do solo, a fim de aperfeiçoar o manejo e as práticas de correção de acidez e adubação, em propriedades agrícolas. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a aplicação de técnicas geoestatísticas multivariadas na investigação do comportamento de um conjunto de variáveis químicas do solo. O trabalho foi realizado em uma área experimental de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura geoestatística multivariada; Modelo linear de corregionalização; Agricultura de precisão.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/181

NOTA TÉCNICA: ANÁLISE TÉCNICA DA OPERAÇÃO DE DESCASCAMENTO DE MADEIRA DE
Provedor de dados: 107
Autores: Gabriel de Magalhães Miranda; UFV; Luciano José Minette; UFV; Elizabeth Neire da Silva; UFV; Amaury Paulo de Souza; UFV; Nilton César Fiedler; UFES.
No presente estudo teve-se como objetivo avaliar tecnicamente o descascamento mecanizado de madeira de eucalipto utilizando o descascador móvel da marca Macir. O estudo foi conduzido em povoamentos de Eucalyptus grandis de uma empresa localizada no norte do estado da Bahia. A coleta de dados foi realizada por meio da amostragem casual simples. O trabalho foi dividido em duas etapas: na primeira etapa determinou-se a eficiência do carregamento da bandeja de alimentação do descascador, e na segunda etapa determinou-se o percentual de tempo efetivo de descascamento em relação a sua disponibilidade mecânica. Foram realizados os estudos de tempos e movimentos para o processo de descascamento em campo. Os resultados demonstraram que o tempo efetivo de trabalho...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Máquinas e Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/142

DESEMPENHO DE TRATOR AGRÍCOLA ATUANDO COM 5% DE BIODIESEL EM OPERAÇÃO DE SEMEADURA
Provedor de dados: 107
Autores: Anderson Toledo; Rubens Andre Tabile; USP; Danilo Cesar Checchio Grotta; Jorge Wilson Cortez; Univasf; Carlos Eduardo Angeli Furlani; Unesp.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho operacional de um trator agrícola atuando com 5% de biodiesel etílico destilado de amendoim, na semeadura de amendoim (Arachis hypogaea) em preparo convencional. Dois testes foram realizados, o primeiro variando a velocidade de deslocamento, mantendo constante a força de tração, e o segundo alterando a força exigida na barra de tração, sem variar a velocidade. Foram tomadas como variáveis para representar o desempenho operacional, a patinagem dos rodados do trator, capacidade de campo efetiva, consumo horário volumétrico e ponderal, consumo específico de combustível e consumo de energia por área. Tanto a alteração da velocidade como da força de tração, influenciaram o consumo de combustível. Os dois testes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/135

EQUAÇÃO DE LONGEVIDADE PARA SEMENTES DE CAFÉ (Coffea arabica L.)
Provedor de dados: 107
Autores: Roberto Sinício; UFV.
Objetivou-se equacionar a longevidade de sementes de café usando o Modelo de Probit. Valores obtidos da literatura de curvas de sobrevivência de sementes de café, armazenadas sob diferentes temperaturas e teores de água, foram transformados em probit e utilizados em regressões lineares e não lineares para determinação dos coeficientes de equações de viabilidade. Os resultados das análises permitiram concluir que: um modelo quadrático apresentou ajuste adequado, com desvio padrão de 8,9% de germinação, para equacionar a perda de germinação de sementes de café armazenadas, enquanto o modelo tradicional apresentou desvio padrão de 15,1% de germinação; a regressão não linear, comparada com a regressão linear múltipla, resultou em menores 1,5 a 2,2 vezes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Pós-colheita de produtos agrícolas. Armazenamento  Germinação  Modelo de Probit  Modelo Matemático  Previsão.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/173

NOTA TÉCNICA: DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA MARCAÇÃO AUTOMÁTICA DO PONTO DE TRAÇAMENTO DA MADEIRA POR UMA GARRA TRAÇADORA
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Sebastião Eudes Lopes; Usina Jatiboca; Mauri Martins Teixeira; UFV; Luciano José Minette; UFV; Paula Cristina Natalino Rinaldi; UFV.
Este trabalho foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal do Estado de Goiás, com o objetivo de desenvolver dispositivo eletrônico para marcação automática do ponto de traçamento da madeira. O trator utilizado neste trabalho foi uma escavadora hidráulica, modelo 320 CL, fabricante caterpillar, com 103 kW de potência nominal do motor. Para o controle do ponto de traçamento dos toretes, foram utilizados um contador controlador programável, um gerador de pulsos e um sensor de proximidade do tipo indutivo. De acordo com os resultados, conclui-se que os valores encontrados para os comprimentos dos toretes quando medidos pelo dispositivo eletrônico e pela tora padrão ficaram próximos do desejado. O sensor utilizado não foi capaz de zerar...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização florestal; Eucapilpto colheita florestal; Processamento; Sensores.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/192

NOTA TÉCNICA: QUALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE SEMENTES DE MILHO POR UM DOSADOR-APANHADOR COM AUXÍLIO PNEUMÁTICO
Provedor de dados: 107
Autores: Carpes, Dauto Pivetta; Alonço, Airton Dos Santos; Francetto, Tiago Rodrigo; Moreira, Antônio Robson; Chagas, Gabriel Silveira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da operação de distribuição longitudinal de sementes de milho por um dosador-apanhador com auxílio pneumático a vácuo, em diferentes velocidades angulares do disco e inclinações transversais do dosador, utilizando ferramentas de controle estatístico de processos (CEP). O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas (LASERG), vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria (RS). Foi utilizada uma bancada de ensaio de dosadores de sementes, que possui uma esteira carpetada em “V” que simula o deslocamento da semeadora no solo. A análise da distribuição deu-se pela coleta de 255 espaçamentos para cada uma das combinações de velocidades (5, 7,5 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola Mecanização agrícola; Semeadora-adubadora; Carta de controle; Gráfico de controle; Controle de qualidade.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/850

POTENCIAL HIDRÁULICO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS I: IDENTIFICAÇÃO DE QUEDAS DE ÁGUA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Provedor de dados: 107
Autores: Reynaldo Furtado Faria Filho; João Batista Lopes da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Afonso Ferreira; Universidade Federal de Viçosa; Humberto Paulo Euclydes; RuralMinas; Delly Oliveira Filho; Universidade Federal de Viçosa.
Neste trabalho foram utilizados os Sistemas de Informações Geográficas, a fim de desenvolver uma metodologia para identificar, em sub-bacias, seções com potencial para geração de energia hidrelétrica. O estudo foi desenvolvido na sub-bacia do rio Turvo Sujo, bacia do rio Doce. Para obter o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC), utilizaram-se dados de altimetria e hidrografia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pontos cotados por levantamento topográfico e dados digitais de altimetria SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Com  esses dados, foram gerados oito MDEHC’s, com duas resoluções espaciais de células, com 5 e 10 m. Os resultados foram satisfatórios para os MDEHC’s obtidos com os pontos cotados e os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos MDE; Minicentrais hidrelétricas; Sistemas de Informações Geográficos.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/139

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO HIDROLÓGICO NA BACIA DO RIBEIRÃO ENTRE RIBEIROS, AFLUENTE DO RIO PARACATU, EM CENÁRIO DE MUDANÇA CLIMÁTICA COM O USO DO SOFTWARE STELLA
Provedor de dados: 107
Autores: Maurício Novaes Souza; Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Aziz Galvão da Silva Júnior; aziz@ufv.br; James Jackson Griffith; UFV; Rafael Coll Delgado.
A ocorrência de fenômenos meteorológicos e climatológicos extremos se tornou fato. Apesar da adoção de medidas emergenciais, alguns problemas se intensificaram: incremento da concentração de gases de efeito estufa; diminuição da camada de ozônio; redução das terras agricultáveis; crescente contaminação dos ecossistemas aquáticos e redução progressiva dos recursos de água doce. Um dos fatores agravantes dessa situação se refere à substituição da vegetação nativa, realidade da bacia do ribeirão Entre Ribeiros, afluente do rio Paracatu, onde a atividade “Irrigação” apresenta forte incremento. Nessa bacia tem ocorrido a substituição de “Cerrado” (-47,65%) por “Cultivo” (+198,09%), que diminui a interceptação da água da chuva, aumenta o escoamento superficial e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Mudanças climáticas; Comportamento hidrológico; Modelagem; Software STELLA.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/50

OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA PLANTA DE PIRÓLISE RÁPIDA DE BIOMASSA COM REATOR DE LEITO FLUIDIZADO
Provedor de dados: 107
Autores: Rodrigo Aparecido Jordan; FEAGRI/UNICAMP; Luis Augusto Barbosa Cortez; FEAGRI/UNICAMP; Juan Miguel Mesa Perez; Bioware Tecnologia; Henry Marin Mesa; Bioware; José Dilcio Rocha; Embrapa.
Neste trabalho são discutidos os principais problemas encontrados durante a operação da planta piloto de pirólise rápida de biomassa, pertencente à Universidade Estadual de Campinas- Unicamp, Brasil. Essa planta foi ajustada para a produção de bio-óleo, a partir de resíduos de biomassa de pequeno tamanho. Durante os testes, os principais problemas identificados foram: escoamento de vapores da pirólise pelo sistema de alimentação de biomassa; travamento da rosca de alimentação de biomassa; segregação da biomassa no leito; sinterização do material inerte; acúmulo de biomassa e de carvão vegetal dentro do reator; dificuldade para o aquecimento do inerte e baixa eficiência de recuperação de bio-óleo. Os resultados dos testes exploratórios permitiram definir...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia Térmica; Engenharia Mecânica; Agricultura resíduos de biomassa; Bioenergia; Bio-óleo; Carvão vegetal; Aquecimento; Segregação.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/160

POTENCIAL HIDRÁULICO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS II: IDENTIFICAÇÃO DE SEÇÕES POTENCIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
Provedor de dados: 107
Autores: Reynaldo Furtado Faria Filho; João Batista Lopes da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Afonso Ferreira; Universidade Federal de Viçosa; Humberto Paulo Euclydes; RuralMinas; Carlos Antônio Álvares Soares Ribeiro; Universidade Federal de Viçosa.
No presente trabalho, utilizaram-se os Sistemas de Informações Geográficas para desenvolver uma metodologia a fim de identificar seções do curso de água de sub-bacias com potencial para construção de reservatórios, como também, simular um reservatório capaz de atender à demanda de abastecimento de água na cidade de Viçosa – MG, em 2030. O estudo foi desenvolvido na sub-bacia do rio Turvo Sujo, bacia do rio Doce. O modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC) foi obtido com dados de altimetria e hidrografia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Identificaram-se nove seções com estreitamento menor que 100 m. Na simulação do reservatório para atender a demanda de água para Viçosa, em 2030, foram realizadas visitas a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos barragem; Abastecimento de água; Usos múltiplos de água.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/140

OTIMIZAÇÃO DE REDE DE IRRIGAÇÃO DE MICROASPERSÃO USANDO ALGORITMOS GENÉTICOS SOB DIFERENTES DECLIVIDADES E TARIFAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA
Provedor de dados: 107
Autores: Francisco Fernando Noronha Marcuzzo; Escola de Engenharia de São Carlos; Edson Cezar Wendland; Escola de Engenharia de São Carlos.
Os custos de instalação de redes de irrigação localizada tendem a ser elevados, o que inibe a sua utilização. No presente trabalho objetivou-se minimizar os custos de instalação e operação de redes de distribuição de água para irrigação localizada, frente a diferentes configurações de declividade do terreno e tarifação de energia elétrica e água. Para isso, foi desenvolvido um código em MatLab considerando-se todas as perdas de energia distribuídas e localizadas entre o inicio da rede e o conjunto motobomba para uma rede de irrigação padrão. As variáveis de decisão para otimização, com auxilio de algoritmos genéticos, foram os diâmetros de cada trecho da rede, pré-definidos por: dois diâmetros para linhas laterais, quatro para linhas de derivação, quatro...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação e Drenagem irrigação localizada; Algoritmos genéticos; Tarifa da água; Tarifa de energia elétrica.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/39

CRESCIMENTO E COMPONENTES DE PRODUÇÃO DO GIRASSOL EM FUNÇÃO DA IRRIGAÇÃO COM ÁGUA SALINA E ADUBAÇÃO NITROGENADA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p48-56
Provedor de dados: 107
Autores: Pedro Henrique Pinto Ribeiro; Universidade Estadual de Goiás; Samuel Silva; Universidade Federal de Campina grande; José Dantas Neto; Cleiton da Silva Oliveira; Lucia Helena Garófalo Chaves.
O uso de água salina e adubação nitrogenada em cultivos de girassol estão sendo alvos de estudos devido à importância econômica dessa cultura e a necessidade de expandi-la a regiões semiáridas do Brasil. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e os componentes de produção da variedade de girassol Embrapa 122/V-2000 sob o efeito da salinidade da água de irrigação e da adubação nitrogenada. O experimento foi realizado no período de 06 de janeiro a 07 de abril de 2012 na cidade de Campina Grande-PB, Brasil. Os tratamentos constaram de cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (0,6; 1,5; 2,5; 3,5 e 4,5 dS m-1) e cinco doses de nitrogênio (60, 80, 100, 120 e 140% do recomendado). A redução máxima causada pela salinidade na...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação e Drenagem Helianthus annuus L.  condutividade elétrica  biometria  nitrogênio.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/521

QUALIDADE DAS SEMENTES DE SOJA RESFRIADAS ARTIFICIALMENTE
Provedor de dados: 107
Autores: Angélica Demito; COOL SEED; Adriano Divino Lima Afonso; UNIOESTE.
O teor de umidade e a temperatura das sementes durante seu armazenamento são fatores decisivos para a manutenção do vigor e do poder germinativo. As empresas beneficiadoras recebem sementes do campo com alta porcentagem de germinação e vigor, mas que se perdem devido à alta umidade e temperatura, que possibilitam a infecção por fungos, principalmente, no período que antecede a secagem e durante a armazenagem. O resfriamento artificial de sementes a granel desponta como uma alternativa interessante, técnica e economicamente. Assim, esta pesquisa teve como objetivo estudar, o comportamento da temperatura das sementes de soja resfriadas artificialmente, armazenadas em sacos de polipropileno e emblocadas em um armazém convencional. As sementes de soja...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Armazenamento.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/88

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO DE UM CONJUNTO DE MECANIZAÇÃO TRATOR SEMEADORA ADUBADORA PNEUMÁTICA
Provedor de dados: 107
Autores: Renildo Luiz Mion; Universidade Federal do Ceará; Carlos Alberto Viliotti; Universidade Federal do Ceará; Maria Jorgiana Ferreira Dantas; Universidade Federal do Ceará; Elivânia Maria Souza Nascimento; Universidade Federal do Ceará.
Os ruídos em máquinas agrícolas são nocivos à saúde do operador em especial quando se relaciona com a audição. O objetivo deste trabalho foi de avaliar os níveis de ruídos emitidos por um trator e uma semeadora adubadora pneumática em duas condições de rotação do motor e em diferentes raios de afastamento.  Os resultados evidenciaram que em rotações de trabalho no campo do conjunto motomecanizado os níveis de ruído, junto ao ouvido do operador estão acima dos limites estabelecidos pela NBR 1052 e acima da NR-15, que estabelece o limite de 85 dB(A) para uma exposição máxima de 8 horas diárias, sem o uso do protetor auricular. Recomenda-se o uso do protetor auricular para os operadores de máquinas e auxiliares de campo quando estiver trabalhando com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/48

ECONOMIA DE ENERGIA COM USO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA EM SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA PERÍMETRO IRRIGADO
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo de Oliveira Camargo Scarcelli; Universidade Federal de Viçosa; Delly Oliveira Filho; Universidade Federal de Viçosa; Marcos Caldeira Ribeiro; Universidade Federal de Viçosa; Daniela de Carvalho Lopes; Universidade Federal de Viçosa.
O recente crescimento da economia brasileira e as perspectivas mostradas pelos principais indicadores econômicos de que esse crescimento deve se manter e, até se elevar pelos próximos anos levou o sistema de geração e abastecimento de energia elétrica brasileiro a promover e estimular o uso racional e mais eficiente da energia elétrica no país. Como forma de tentar eficientizar e racionalizar o uso da energia elétrica, pode-se citar a tarifa de incentivo para irrigação noturna, com descontos no preço da energia utilizada no período noturno pré-estabelecido e a taxa devida ao uso de energia elétrica com fator de potência abaixo de um limite estabelecido por cada empresa fornecedora de energia. Por meio do uso do inversor de freqüência, pôde–se simular um...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação; Racionalização de Energia gerenciamento do lado da demanda; Controle de motores elétricos; Variador de velocidade; Uso racional de energia na irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/123

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO PARA FÓSFORO EM PONTOS DO RIO POMBA
Provedor de dados: 107
Autores: José de Alencar Pinto Farage; UFV; Antonio Teixeira de Matos; Demetrius David da Silva; Alisson Carraro Borges.
Para avaliação do grau de trofia do curso de água calculado o índice de estado trófico para fósforo (IETpt) em nove diferentes pontos do Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, durante os períodos de estiagem e de chuva. Os valores do IETpt foram obtidos por meio da equação proposta por CARLSON (1977) modificada por TOLEDO Jr. (1990). O maior aporte de fósforo total no curso de água foi verificado nos trechos em que o Rio Pomba é receptor de grande carga de efluentes domésticos e industriais e de fertilizantes fosfatados utilizados em áreas de cultivo agrícola. De acordo com o resultados, observou-se que, no período de estiagem, o Rio Pomba encontrava-se parcialmente eutrofizado, enquanto no período chuvoso, todo o percurso avaliado apresentou estado eutrófico,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos hídricos eutrofização  índice de estado trófico  qualidade da água.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/98

COMPARATIVE STUDY OF VERTICAL LOADS ON COIL AND LEAF SPRINGS AND THEIR APPLICATION IN AGRICULTURAL EQUIPMENT
Provedor de dados: 107
Autores: Lambrecht, Edson; Ferreira, Mauro Fernando; Medeiros, Fabricio Ardais; Reis, Ângelo Vieira dos.
This paper studied the behavior of helical springs compression and flat spring pressure by the action of vertical loads, and aimed to analyze the possibility of replacing a set of three coil springs in parallel and concentric for a flat spring without compromising the functioning and performance of the mechanism that compose it. Existing planters in the domestic market use coil springs and these have the function of applying load on the planter’s rows. They are complex and robust systems. The study was based on calculation methods and measurements were compared and discussed. For the three coils in parallel and concentric yielded a maximum total stress of 3.157N in compression, for a displacement (deformation) of 200mm. The leaf spring yielded a maximum...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agronomia; Mecanização Agrícola Agricultura familiar; Linha de adubação; Mecanismos sulcadores; Mola plana; Semeadoras.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/733

CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA NO PROCESSAMENTO DE MADEIRA EM CAVACOS DE UM PICADOR (ESTUDO DE CASO)
Provedor de dados: 107
Autores: Douglas Romeu Costa; UFV; Delly Oliveira Filho; UFV; José Márcio Costa; UFV; Adílio Flauzino Lacerda Filho; UFV; Carlos Alberto Teixeira; Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
Objetivou-se com este trabalho, avaliar um picador de madeira. Foram determinados: o uso de energia elétrica pelo picador, a energia utilizada no processamento da madeira, a capacidade de processamento de cavacos e o consumo específico de energia. O teor inicial de água da madeira foi de 16,5% b.u. Pelos resultados, observou-se uma capacidade de processamento de cavacos de 1.550 kg.h-1 e um consumo específico de energia do picador de 3,8%. Para as condições em que foi testado (teor inicial de água do cavaco, carga de alimentação manual), considera-se viável utilizar este picador para o processamento de cavacos.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Energia na Agricultura Energia; Picador de madeira; Produção de cavacos.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/176

NOTA TÉCNICA - PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DA UNIFORMIDADE DE GOTAS NA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA
Provedor de dados: 107
Autores: José Antonio Rodrigues Souza; UFV; Débora Astoni Moreira; Rafael Oliveira Batista; Daniel Coelho Ferreira.
A eficiência da pulverização no controle de plantas daninhas está relacionada com a uniformidade de aplicação de defensivos agrícolas. Existem processos que determinam a eficiência da pulverização agrícola de forma muito trabalhosa, cansativa e demorada. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um programa computacional para estimar a uniformidade de gotas na pulverização de herbicidas. Para tanto, digitalizaram-se distintas concentrações de gotas sobre papéis hidrossensíveis. Foram utilizadas matrizes de 270 x 270 pixels e os processos de limiarização e de conectividade entre os pixels. Os resultados indicaram que o programa computacional desenvolvido permite determinar a eficiência da pulverização de herbicidas de forma fácil,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais eficiência de aplicação; Defensivos agrícolas.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/62

REMOÇÃO DE POLUENTES DE PERCOLADOS RECIRCULADOS EM COLUNAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM AUSÊNCIA OU PRESENÇA DE CAMADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; André Luciano de Carvalho; UNIPAC; Izabel Christina D’Almeida Duarte; DEC/UFV; Roberto Francisco de Azevedo; DEC/UFV.
Com a realização desse trabalho, objetivou-se avaliar a eficiência de remoção de poluentes presentes em percolados produzidos por resíduo sólido urbano (RSU) novo (recém coletado), quando aplicados em colunas contendo RSU velho (13 anos), e de percolado produzido em RSU maduro, quando recirculado sobre ele mesmo. Além disso, procurou-se avaliar a influência da camada de resíduo de construção civil (RCC) nas características físicas, químicas e bioquímicas do efluente. Para a execução do experimento, foram preenchidas duas colunas com RSU velho e duas com RSU maduro. Uma coluna de cada resíduo teve posicionada, na sua base, uma camada de 0,30 m de RCC. O percolado das colunas submetidas à recirculação foi coletado diariamente, tendo sua caracterização física...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Tratamento de resíduos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/116

COMPARAÇÃO DE EQUAÇÕES PARA CÁLCULO DA UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO DE ÁGUA PARA DIFERENTES SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFV; Márcio Mota Ramos; UFV; Marcelo Rossi Vicente; UFV; Rafael Oliveira Batista; Intec; José Antônio Rodrigues de Souza; UFV; Carlos Augusto Brasileiro de Alencar; Intec; Rodrigo Charnet Gonçalves da Silva; UFV.
Objetivou-se, no presente trabalho, comparar as equações de cálculo da uniformidade de aplicação de água e apontar as que melhor relacionam ao conceito de área adequadamente irrigada (AAI) para diversos sistemas de irrigação. Utilizaramse os sistemas de aspersão convencional, pivô com emissores lepa, pivô com aspersor convencional, microaspersão e gotejamento. A uniformidade de distribuição de água foi medida em 20 equipamentos, de cada um dos sistemas de irrigação. As equações utilizadas foram: coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), de distribuição (CUD), absoluto (CUA), estatístico (CUE), de Hart (CUH), de Benami e Hore (CUBH) e eficiência padrão da HSPA (UDH). Obteve-se a AAI para obtenção do coeficiente de regressão da reta em cada...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura coeficientes de uniformidade; Área adequadamente irrigada; Irrigação por aspersão; Irrigação localizada.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/8

ANÁLISE DE CUSTO DE SISTEMAS DE SECAGEM DE MILHO EM SECADORES MECÂNICOS
Provedor de dados: 107
Autores: Douglas Romeu Costa; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Juarez de Sousa e Silva; UFV; Daniel Marçal de Queiroz; UFV; Pedro Nogueira Lima; UFV; Juliana Pinheiro Dadalto; UFV.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar a viabilidade do uso de secadores rotativos, com distribuição radial de ar, utilizados na cafeicultura, para a secagem de milho. Avaliou-se o consumo de energia e o custo de secagem do produto. A temperatura do ar de secagem foi controlada em 80 e 100 °C. Os sistemas de secagem foram compostos por um secador rotativo comercial e um secador rotativo modificado. Utilizou-se o GLP como fonte de energia para o aquecimento complementar do ar de secagem. O milho em grãos (Zea mays L.), com teor inicial de água de aproximadamente 18,6% b.u., foi usado no experimento. Para a avaliação da eficiência energética dos sistemas de secagem, foram determinados o consumo específico de energia, os consumos de combustível e de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Energização Rural; Racionalização de energia; Pré-processamento de produtos agrícolas Energia; Secagem.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/47

NOTA TÉCNICA - PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DO HIDROGRAMA DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS
Provedor de dados: 107
Autores: José Márcio Alves da Silva; Fernando Falco Pruski; UFV; Lineu Neiva Rodrigues; EMBRAPA; Roberto Avelino Cecílio; UFES.
Desenvolveu-se um programa computacional, denominado HidroBacia, que permite a aplicação do modelo para estimativa do hidrograma superficial em bacias hidrográficas, desenvolvido por Silva (2002), em conjunto com Sistemas de Informações Geográficas. O programa estima o escoamento superficial por intermédio do balanço hídrico da bacia hidrográfica, utilizando, além de imagens relativas ao modelo digital de elevação da bacia e suas direções de escoamento, imagens contendo a variação espacial de características da bacia hidrográfica, tais como interceptação pela cobertura vegetal, armazenamento superficial, coeficiente de rugosidade de Manning e parâmetros relativos à infiltração de água no solo.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais modelagem hidrológica; SIG; Balanço hídrico.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/65

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO EMITIDO POR UM CONJUNTO TRATOR-PULVERIZADOR COM E SEM ASSISTÊNCIA DE AR
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Francelino Augusto Rodrigues Junior; Ronaldo Goulart Magno Junior; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV.
O ruído das máquinas agrícolas, com o passar do tempo, pode provocar problemas auditivos nos operadores. De acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 15), a exposição diária máxima permitida, durante uma jornada de trabalho de 8 horas, é de 85 decibéis. Baseado neste contexto, este trabalho foi conduzido a fim de avaliar o ruído emitido por um conjunto trator-pulverizador, com e sem o uso de assistência de ar na barra de pulverização. As leituras foram realizadas próximo ao ouvido do operador e em cada raio de afastamento de 1 a 10 metros tomados de um a um metro, direcionados para os lados direito e esquerdo e partes traseira e frontal do conjunto trator-pulverizador. Em cada ponto, foram realizadas três leituras para...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola ergonomia; Exposição do operador; Medição de ruído.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/56

MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO E NITRATO EM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO E LATOSSOLO VERMELHO USANDO TDR
Provedor de dados: 107
Autores: Marcelo Rocha Santos; Universidade Federal de Viçosa; Mauro Martinez; João Zonta.
A TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) permite monitorar os íons do solo em tempo real a partir da determinação do teor de água (θ) e da condutividade elétrica do solo (CEs), o que possibilita estimar a condutividade elétrica da solução do solo (CEss) e a concentração iônica de um dado nutriente (Ci). Objetivou-se com esse trabalho ajustar e testar modelos que estimem a concentração de fósforo e nitrato a partir de dados de teor de água e condutividade elétrica de Neossolo Quartzarênico (RQ) e Latossolo Vermelho (LV) com uso da TDR. Em colunas de solo foram aplicadas soluções de nitrato de cálcio e fosfato monoamônico com cinco concentrações e cinco diferentes teores de água. O modelo que melhor ajustou os dados de CEss com CEs e θ foi o de Vogeler et...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos hídricos.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/162

DINÂMICA DE SISTEMAS E A MODELAGEM DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PRETO COM O USO DO PROGRAMA STELLA
Provedor de dados: 107
Autores: maurício novaes souza; Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Aziz Galvão da Silva Junior; UFV; James Jackson Griffith; UFV; Rafael Coll Delgado.
A ausência de avaliação das questões relativas à predição ambiental na implantação de projetos tem sido uma regra. Neste estudo se buscou representar as inter-relações existentes das mudanças das classes de uso do solo e suas influências sobre os fatores climáticos e os ecossistemas aquáticos, na bacia hidrográfica do rio Preto, afluente do rio Paracatu. Neste local, onde a vazão média anual retirada pela “irrigação” na bacia teve crescimento de 62 vezes no período 1970-1996, gerando uma série de conflitos regionais, tem ocorrido a substituição da vegetação nativa “Cerrado” por “Cultivo”. A situação é preocupante quando se verifica, pela análise da oferta de água no período 1985-2000, que a “Precipitação” na bacia e as vazões médias e mínimas sofreram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Dinâmica de Sistemas; Modelagem; Programa STELLA; Planejamento ambiental.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/51

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PARA PEQUENOS PRODUTORES REALIZAREM O MANEJO LOCALIZADO
Provedor de dados: 107
Autores: Elder Sânzio Aguiar Cerqueira; Universidade Federal de Sergipe - UFS; Daniel Marçal de Queiroz; Universidade Federal de Viçosa - UFV; Francisco Carvalho de Assis Pinto; Universidade Federal de Viçosa - UFV; Sônia Maria Leite Ribeiro do Vale; Universidade Federal de Viçosa - UFV; Nerilson Terra Santos; Universidade Federal de Viçosa - UFV.
Este trabalho teve por objetivo desenvolver um sistema de acompanhamento de atividades para os pequenos produtores realizarem o manejo localizado na cafeicultura familiar, levando em consideração a caracterização do gerenciamento da propriedade. Foi caracterizado o gerenciamento da propriedade mediante a aplicação de questionários verificando se o proprietário faz planejamento das atividades, como ele avalia a organização e a funcionalidade da propriedade, o tipo de controle e o custo da sua produção de café. A partir do levantamento topográfico por GPS, confeccionaram-se os mapas planimétricos de cada terreno com caracterizações de cada talhão e se desenvolveu um sistema de acompanhamento de atividades para o produtor acompanhar todas as atividades...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agronomia Agricultura de Precisão; Produção de Café; Gerenciamento de Sistema.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/23

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO NA ATIVIDADE DE COVEAMENTO SEMIMECANIZADO EM REGIÃO MONTANHOSA
Provedor de dados: 107
Autores: Ilvânio Luiz Guedes; Celulose Nipo-Brasileira S.A; Luciano José Minette; Universidade Federal de Viçosa; Emília Pio da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Amaury Paulo Souza; Universidade Federal de Viçosa.
Este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de ruído e vibração na atividade de coveamento semimecanizado em região montanhosa. Os dados foram coletados em duas áreas de cultivo de eucalipto situadas nas seguintes coordenadas geográficas: longitude 43º10’04.57”, latitude 18º 30’ 58.25’’, altitude 993 m e longitude 42º 54’ 17”, latitude  18º 52’ 33” e altitude 1012 respectivamente. Para avaliação do nível de ruído foi utilizado um decibelímetro e para análise da vibração um maestro da marca 01 DB. Os resultados evidenciaram que o motocoveador semimecanizado gera um nível de pressão sonora de 99 dB(A) e a vibração que o trabalhador florestal esta exposto é equivalente a 6,98m/s². Ao término deste estudo pode-se concluir que os níveis de ruído e vibração...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/102

SECAGEM COMBINADA DE CAFÉ CEREJA DESCASCADO
Provedor de dados: 107
Autores: Juan Jose Fonseca Palacin; Adílio Flauzino Lacerda Filho; UFV; Evandro de Castro Melo; UFV; Erly Cardoso Teixeira; UFV.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar sistemas combinados para a secagem de café, realizando a pré-secagem em leito fixo, em secador de leira e com ar aquecido indiretamente (secador "híbrido"), bem como a complementação da secagem em silos secadores, mediante o emprego de ar na temperatura ambiente. Compararam-se os resultados com os da secagem em terreiro de cimento e com os de secagem completa em "terreiro híbrido". Especificamente, o objetivo foi avaliar a qualidade do produto e o consumo específico de energia. Nos terreiros de cimento e no "híbrido" foram utilizados quatro lotes de 2,5 m3 de café cereja descascado e desmucilado. O silo secador tinha capacidade para 51,3 m3 e foi carregado em lotes, sucessivamente, cujos volumes eram de 4,8 m3. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Pér-processamento de grãos Qualidade de café; Sistemas de secagem e energia.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/45

NOTA TÉCNICA - ESTIMATIVA E REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS E MÉDIA NA BACIA DO RIO PARACATU
Provedor de dados: 107
Autores: Luana Lisboa; UFV; Michel Castro Moreira; UFV; Demetrius David da Silva; UFV; Fernando Falco Pruski; UFV.
O presente trabalho tem por objetivo estimar e regionalizar, pelo método Tradicional, as vazões mínimas associadas às permanências de 90% (Q90) e 95% (Q95), a vazão de sete dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10) e a vazão média anual de longa duração (Qmld) da bacia do rio Paracatu. Analisaram-se os dados de 21 estações fluviométricas pertencentes à rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas. As equações de regressão regionais foram obtidas a partir da identificação das regiões hidrologicamente homogêneas e do ajuste de regressões regionais entre as vazões mínimas e média e a área de drenagem da bacia. A estimativa das vazões mínimas e média da bacia permitiu verificar descontinuidades entre as estações fluviométricas. Foram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais vazões mínimas de referência; Outorga; Gestão de recursos hídricos.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/64

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE RESFRIAMENTO DE PAINÉIS POROSOS PREENCHIDOS COM ARGILA EXPANDIDA EM COMPARAÇÃO AOS DE CELULOSE USANDO TÚNEL DE VENTO
Provedor de dados: 107
Autores: José Francisco Rosa; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Carlos Magno Fernandes; UFV; Sergio Zolnier; UF Viçosa; Mateus Marques Bueno; UFV.
Altas temperaturas do ar, associadass à tipologia aberta e sem isolamento térmico dos alojamentos para animais ainda constituem grave problema para seu desempenho produtivo. Neste sentido, os sistemas de acondicionamento de ambientes usuais nas atividades de produção animal brasileira geralmente fazem uso de processos de resfriamento adiabático evaporativo do ar, utilizando painéis de material poroso umedecido, associado aos sistemas de ventilação em modo túnel. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo comparar a eficiência de placas porosas em argila expandida (cinasita) em relação às do painel de celulose (testemunha) para todas as condições de temperaturas e velocidades das correntes de ar. Foram usados painéis em três espessuras (6 cm, 8,5...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Construções rurais e ambiência resfriamento evaporativo  painel evaporativo  eficiência de resfriamento  granulometria.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/107

VARIABILIDADE ESPACIAL DO ESTOQUE DE CARBONO EM UM LATOSSOLO VERMELHOAMARELO HÚMICO SOB CULTIVO DE VARIEDADES DE CAFÉ ARÁBICA
Provedor de dados: 107
Autores: Samuel de Assis Silva; Universidade Federal de Viçosa; Julião Soares de Souza Lima; Universidade Federal do Espírito Santo; Mauri Martins Teixeira; Universidade Federal de Viçosa; Moises Zucoloto; Universidade Federal de Viçosa.
O objetivo desse estudo foi avaliar a variabilidade espacial do estoque de carbono em duas áreas sobre cultivo de variedades de café arábica. O experimento foi realizado em duas áreas situadas em uma encosta cultivada com Coffea arabica L., sendo a primeira cultivada com a variedade catuaí e a segunda com catucaí, em um Latossolo Vermelho-amarelo húmico. Os valores de estoque de carbono foram determinados com base nos valores de densidade do solo e carbono orgâncio total, sendo analisado por meio da estatística clássica e geoestatística. Os valores de estoque de carbono foram menores na área sob cultivo da variedade catucaí em comparação à área sob cultivo de catuaí, sendo que, nas duas áreas os maiores valores foram observados nos locais onde a densidade...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura de Precisão; Geoestatística Geoestatística  qualidade do solo  Coffea arabica L.  zonas de manejo.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/87

DESEMPENHO AGRONÔMICO DA Thypha sp. E Alternanthera philoxeroides Mart UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA LAVAGEM E DESCASCAMENTO/DESPOLPA DOS FRUTOS DO CAFEEIRO EM SISTEMA ALAGADO CONSTRUÍDO
Provedor de dados: 107
Autores: Ronaldo Fia; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Paulo Afonso Ferreira; UFV; Pedro Emílio Pereira Teodoro; Filipe Cruz Schuery; Fátima Aparecida Resende Luiz; UFV.
Este trabalho teve por objetivo estudar o desempenho agronômico da taboa (Typha sp.) e da alternantera (Alternanthera philoxeroides Mart) assim como a remoção de nutrientes por estas espécies, quando cultivadas em sistemas alagados construídos de escoamento subsuperficial horizontal (SACESFs), utilizados no tratamento das águas residuárias da lavagem e descascamento/despolpa dos frutos do cafeeiro (ARC). Para isso, foram quantificadas as seguintes variáveis, na água residuária: nitrogênio, fósforo, potássio e compostos fenólicos, bem como no tecido vegetal, os macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) e sódio. As plantas cultivadas não se adaptaram às condições de exposição a altas cargas orgânicas e de nutrientes, não apresentando bom desempenho agronômico em...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais águas residuárias; Café; Sistemas alagados construídos; Taboa; Alternantera.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/60

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA EXPERIMENTAL DE PULVERIZAÇÃO VISANDO A DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS
Provedor de dados: 107
Autores: Renato Adriane Alves Ruas; Mauri Martins Teixeira; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Antônio Alberto da Silva; UFV; Rogério Faria Vieira; Epamig/Embrapa.
Objetivou-se com este trabalho desenvolver e avaliar o desempenho de um sistema de pulverização centrífugo para definição de parâmetros rastreáveis da aplicação de agrotóxicos. O sistema foi constituído por uma estrutura metálica, sob a qual, foi adaptado um suporte para acoplamento de um pulverizador centrífugo. A estrutura permitia o deslocamento do pulverizador em diferentes velocidades e rotações do cone rotativo. As avaliações consistiram na determinação do perfil e na uniformidade de distribuição volumétrica, além dos espectros e populações de gotas, operando o pulverizador nas rotações de 105; 157; 210; 262 e 315 rad s-1 e velocidades de 0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 km h-1. O menor coeficiente de variação da distribuição volumétrica foi de 10,59 %,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanizaçã Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/90

ESTABELECIMENTO INICIAL DA CULTURA D O MILHO EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO: INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE OPERACIONAL E DA CARGA APLICADA PELAS RODAS COMPACTADORAS
Provedor de dados: 107
Autores: Wagner Santos Gonçalves; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Eduardo Fontes Araújo; UFV; Francisco de Assis de Carvalho Pinto; UFV.
Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da combinação entre as velocidades de deslocamento e cargas aplicadas pela roda compactadora de uma semeadora-adubadora sobre a emergência das plântulas e o desenvolvimento inicial da cultura do milho em sistema de plantio direto. Combinou-se três velocidades de deslocamento da semeadora (V1= 1,11, V2= 1,67 e V3= 2,22 m s-1), com quatro cargas aplicadas pelas rodas compactadoras (C1= 119,26, C2= 131,11, C3= 257 e C4= 339 N). Verificou-se que houve efeito das diferentes cargas aplicadas para o fator profundidade de deposição das sementes. A aplicação da carga C4 pela roda compactadora ocasionou uma menor profundidade de deposição das sementes que a carga C2. As cargas aplicadas pelas rodas compactadoras e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícila.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/194

NOTA TÉCNICA - FILTRAÇÃO DE ÁGUA RESIDUÁRIA DE SUINOCULTURA EM PENEIRAS ESTACIONÁRIAS INCLINADAS
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Oliveira Batista; Rubens Alves de Oliveira; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; UFV; Raquel Oliveira Batista; UFV.
Este trabalho objetivou analisar a remoção de sólidos suspensos e óleos e graxas durante a filtração de água residuária de suinocultura em peneiras estáticas inclinadas. As peneiras foram construídas com telas de 47, 56, 77, 106 e 154 m, montadas em um dispositivo com inclinação fixa de 25º. Amostras da água residuária foram coletadas a montante e a jusante das peneiras a cada 1 h, durante um período de 4 h, totalizando cinco repetições. Em laboratório quantificaram-se os sólidos suspensos e óleos e graxas das amostras. De acordo com os resultados obtidos concluiu-se que a peneira de 47 µm apresentou as maiores remoções de sólidos suspensos e óleos e graxas com valores de 21 e 11%, respectivamente.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais dejeto líquido; Tratamento de dejetos de suíno; Telas metálicas.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/63

DEPOSIÇÃO DE GOTAS NO DOSSEL DA SOJA POR DIFERENTES PONTAS DE PULVERIZAÇÃO HIDRÁULICA E PRESSÕES DE TRABALHO
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Gomes Viana; UFV; Lino Roberto Ferreira; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV; Gislando Vinícius Rocha de Souza; UFV.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a deposição de calda no dossel da cultura da soja por meio de diferentes pontas de pulverização e pressões de trabalho. Foram utilizadas quatro pontas de pulverização (XR11002, TXA-8002, TT11002 e TJ60-8002), submetidas a três pressões de trabalho (827, 552 e 276 kPa). Foi realizada a coleta das gotas em etiquetas plásticas, em três posições de amostragem no dossel da soja (terços superior, médio e inferior), para posterior análise do diâmetro da mediana volumétrica (DMV), da densidade de gotas e da cobertura do alvo. A cobertura do alvo, a densidade de gotas e o DMV foram influenciados pela posição de amostragem, com valores decrescentes para as posições inferiores nas folhas da planta. As pontas XR11002, TT11002 e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais tecnologia de aplicação; População de gotas; Cobertura foliar.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/59

CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA DE POÇOS TUBULARES DO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Moisés Santiago Ribeiro; UFLA; Luiz Antônio Lima; UFLA; Fábio Henrique de Souza Faria; UNIMONTES; Silvânio Rodrigues dos Santos; UNIMONTES; Mauro Koji Kobayashi; UNIMONTES.
A classificação da água para fins de irrigação geralmente é baseada apenas nos teores individuais dos seus íons ou na sua salinidade total em função da condutividade elétrica. Entretanto, uma classificação que leve em consideração a relevância da condutividade elétrica de cada íon da água, esclarece melhor a origem de sua salinidade. A partir de características físico-químicas da água de poços tubulares da região de Janaúba e Jaíba, Norte do Estado de Minas Gerais, realizou-se um estudo de classificação da água de irrigação e analise da contribuição de sua composição iônica na salinidade total, utilizando a regressão linear múltipla, com seleção por etapa pelo método Stepwise. Com base nos teores médios de Ca, Mg, Na e Cl a água da região de Janaúba e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura; Salinidade da Água de Irrigação composição iônica  salinidade  qualidade da água  regressão linear múltipla.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/114

Estudo da correlação da condutividade elétrica em um latossolo amarelo escuro com propriedades químicas do solo
Provedor de dados: 107
Autores: LEONARDO RUBIM REIS; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Evandro Chartuni Mantovani; EMBRAPA; Nerilson Terra Santos; UFV; Daniel Marçal Queiroz; UFV.
Este trabalho, parte da dissertação de mestrado do primeiro autor, teve como objetivo avaliar a relação da condutividade elétrica do solo com, pH, CTC, teor de argila, P, Ca, Mg, H+Al, K, SB, V e teor de matéria orgânica. Em uma área experimental do Centro Nacional de Pesquisa Milho e Sorgo – EMBRAPA – no município de Sete Lagoas, MG – com latossolo amarelo escuro, foram marcados e georreferenciados 30 pontos num gride de 22,00 m x 6,00 m. No mesmo período foi avaliada a condutividade elétrica do solo, utilizando-se o equipamento Veris 3100. Para a análise de solo foram retiradas quatro amostras simples num raio de 1,50 metros do ponto central, para formar as amostras compostas, georreferenciado, nas profundidades de 0 a 0,15 metros e de 0,15 a 0,30...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/40

DESENVOLVIMENTO DE UM REGULADOR AUTOMÁTICO DE VAZÃO PARA CONDUTOS LIVRES
Provedor de dados: 107
Autores: Luís Gustavo Henriques do Amaral; ICAD/UFBA; Márcio Mota Ramos; DEA/UFV; Demetrius David da Silva; DEA/UFV; Paulo Roberto Cecon; DEA/UFV; Letícia Cibele da Silva Ramos Freitas; DEA/UFV.
Nos locais onde a condução da água de irrigação é realizada por meio de canais, as constantes oscilações no nível da água associadas à alta sensibilidade das estruturas de distribuição provocam grandes variações nas vazões fornecidas aos lotes irrigados. O objetivo desse trabalho foi desenvolver e calibrar um regulador de vazão capaz de minimizar o efeito dessas oscilações. O regulador foi projetado para conter oito orifícios perfurados na parede de um tubo deslizante, os quais permitiriam o escoamento da água de um canal para uma derivação. A carga hidráulica sobre os orifícios seria ajustada pela ação de um flutuador que acompanharia as oscilações no nível da água, minimizando as variações de vazão. Tendo a fibra de vidro como material básico, o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia de Água e Solo; Irrigação e Drenagem Hidráulica; Irrigação; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/70

MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALFISSOL SUBMITTED TO AGRICULTURAL MACHINERY TRAFFIC IN A SEMIARID REGION IN BRAZIL - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a05
Provedor de dados: 107
Autores: Renildo Luiz Mion; Universidade Federal do CEará; Virginia Pires Pereira; Webert Alan Sombra; Karla Lúcia Batista Araújo; Silvia Ferreira da Silva.
The load carrying capacity of the soil can be determined from preconsolidation curves, being sensitive to the variation of loads and extremely sensitive to changes in soil moisture. For this study, the water content in soil was 2.50% and 10.58% for the layer from 0 to 0.15 m. Soil samples were collected before and after traffic with one and two passes of a tractor weighing 7100 kg, equipped with 14.4-24 R1 bias tires on the front with inflation pressure of 82.74 kPa and 18.9-34 R1 rear tires with inflation pressure of 96.53 kPa, and a tire ground contact area of 0.11 m2 and 0.13 respectively for the front and rear tires. The speed at the time of the pass for each treatment was 2.22 m s-1. Regardless of the soil water content, the load carrying capacity...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola Preconsolidation pressure. Void index. Compression index.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/412

NOTA TÉCNICA: ANÁLISE TÉCNICA DA CAFEICULTURA IRRIGADA POR PIVÔ CENTRAL NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E EXTREMO SUL DA BAHIA
Provedor de dados: 107
Autores: Mauricio Bonato Alves de Sousa; John Deere Water; Everardo Chartuni Mantovani; DEA/UFV; José Geraldo Ferreira da Silva; Incaper; Marcelo Rossi Vicente; DEA/UFV; Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a uniformidade de aplicação de água de sistemas de irrigação por pivô central utilizados na cafeicultura irrigada do norte do Espírito Santo e extremo sul da Bahia. Avaliou-se a uniformidade de aplicação de água em dez sistemas de irrigação por pivô central, distribuídos em seis municípios, sendo determinados o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) e o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) de cada sistema. Entre os dez pivôs avaliados, três deles apresentaram problemas de uniformidade de aplicação de água. Os resultados podem ser considerados satisfatórios tendo em vista que os equipamentos avaliados apresentavam até quinze anos de funcionamento.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Água; Irrigação coeficiente de uniformidade de Christiansen; Coffea canephora Pierre; Aspersão; Uniformidade de aplicação.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/200

TDR PROBES CONSTRUCTION AND EVALUATION FOR ESTIMATING SAP FLOW IN WOODY PLANTS
Provedor de dados: 107
Autores: Pavão, Glaucia Cristina; Simione, Júlia Rodrigues; Souza, Claudinei Fonseca.
The efficient water application in agriculture involves modern equipment and appropriate management of this resource. The water amount absorbed for crop can be determined by measuring xylem sap flow and, Time Domain Reflectometry (TDR) technique has potential to be accurate and virtually free of interference. Thus, the objective of this study was TDR probes construction and evaluation of different sizes that could be read in three different software for purpose of measuring sap flow in woody plants. The experiment was conducted at the Agricultural Sciences Center at UFSCar. Probes of six sizes (200, 150, 100, 70, 50 and 20 mm) were constructed and evaluated in distilled water at 20º C for three software applications of the technique, PCTDR at Campebell...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia de Água e Solo dimensionamento; Programas de análise TDR; Reflectometria no Domínio do Tempo.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/781

FAVORABILIDADE AO DESENVOLVIMENTO DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Vicente de Paula Lelis; UFV; Luiz Cláudio Costa; UFV; Gilberto Chohaku Sediyama; UFV; Francisco Xavier Ribeiro do Vale; UFV.
A ferrugem asiática da soja, altamente agressiva, provoca principalmente a desfolha precoce nas plantas, que impede a completa formação dos grãos e, conseqüentemente, compromete a produtividade. O nível de dano que a doença ocasiona depende de alguns fatores: do momento e das condições climáticas em que ela incide na lavoura, da resistência ou tolerância da cultura e do seu ciclo. A partir de dados de quatorze estações meteorológicas da plataforma de coleta do CPTEC, identificaram-se as condições favoráveis ao desenvolvimento da ferrugem no Estado de Minas Gerais, nos anos de 2005 e 2006. Nesse processo utilizaram-se dois modelos. No primeiro, considerou-se o número de horas com a umidade relativa maior ou igual a 90% e, no segundo, a depressão do ponto de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Meteorologia Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/137

SIMULAÇÃO DA SECAGEM DE ABACAXI EM FATIAS EM SECADOR DE LEITO FIXO
Provedor de dados: 107
Autores: Jadir Nogueira da Silva; UFV; Cristiano Márcio Alves de Souza; UFGD; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Modesto Antonio Chaves; UESB.
A modelagem matemática é uma importante ferramenta para representar e analisar o comportamento da cinética de secagem de produtos agrícolas. Neste trabalho objetivou-se implementar o modelo de Thompson (1968) de simulação no processo de secagem de abacaxi em fatias validando-o por meio da comparação entre os resultados simulados e experimentais. Utilizou - se um secador de leito fixo, com ventilador potência de 373 w e fornecimento complementar de energia para o ar de secagem por meio de resistências elétricas. Para a secagem utilizou-se as temperaturas de 60, 65 e 70 C e velocidades do ar de 0,50; 0,75 e 1,00 m s-1. O modelo proposto por THOMPSON et al. (1968) implementado para simular a secagem de abacaxi em fatias, com um erro relativo médio observado...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Armazenamento modelo de Thompson; Secagem em camada fixa.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/54

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE UM MOTOR DE CICLO DIESEL ALIMENTADO COM MISTURAS DE ÓLEO VEGETAL E DIESEL
Provedor de dados: 107
Autores: Gerson Haruo Inoue; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Guilherme Ladeira Santos; Ricardo Capúcio Resende; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV.
A energia poderá ser o grande obstáculo para o desenvolvimento dos países industrializados, por esta razão, foram avaliadas, neste trabalho, misturas de óleo vegetal em um motor diesel de baixa potência, acionando um grupo gerador, para verificar a formação de resíduos na câmara de combustão, o desgaste do motor e avaliar os custos de produção de energia elétrica. O grupo gerador foi composto por um Motor Agrale, modelo M90, e um gerador Bambozzi e a energia elétrica gerada foi consumida por uma bancada de lâmpadas incandescentes. O trabalho permitiu as seguintes conclusões: não ocorreu formação de resíduos na câmara de combustão que necessitasse de descarbonização antes de 300 horas de operação do motor em todos os tratamentos utilizados, até a proporção...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Máquinas e Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/143

SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO TRATIVO DO TRATOR “SKIDDER” NO ARRASTE DE TORAS SEMI-SUSPENSAS
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Sebastião Eudes Lopes; Indústria Jatiboca; Mauri Martins Teixeira; UFV; Paula Cristina Natalino Rinaldi; UFV.
Este trabalho foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal do Estado de Goiás, com o objetivo de simular o desempenho trativo do trator Skidder no arraste de toras semi-suspensas. O trator utilizado na simulação foi um Skidder de pneus. Para simulação do comportamento dinâmico do trator arrastador Skidder, baseou-se no modelo proposto pela Standard 497.4 (ASAE, 2000). Para realizar as simulações, foi desenvolvido um programa computacional, utilizando-se a linguagem de programação VISUAL BASIC, versão 6.0. Na comparação entre valores obtidos por meio da simulação e aqueles conseguidos experimentalmente, foi empregado o método do gráfico de correspondência. De acordo com os resultados, concluiu-se que o modelo de simulação apresentou...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/136

NOTA TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS E TECNOLÓGICAS DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE NO DISTRITO FEDERAL - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a07
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Eduardo Gomes Oliveira; Universidade de Brasília; Samuel Martin; Universidade de Brasilia - UNB; Fábio Luiz Zanatta; Universidade Federal do Piauí; Antônio Carlos Felix Ribeiro; Universidade de Brasília; Flavio Alves Damasceno; Universidade Federal do Mato Grosso.
Anualmente, a avicultura vem se mostrando como uma das mais importantes fontes de proteína animal para a população mundial. No Brasil, a produção de carne de frango passou por um grande desenvolvimento nas últimas décadas, graças a investimentos realizados com o intuíto de aumentar a produtividade e o bem-estar das aves, principalmente nas áreas de melhoramento genético, nutrição, manejo e sanidade, bem como no ambiente em que as aves são criadas. Objetivou-se com este estudo analisar as características arquitetônicas e tecnológicas utilizadas nas instalações para a criação intensiva de aves de corte, por meio de visitas às propriedades rurais localizadas em quatro regiões rurais do Distrito Federal. Para isso, foram coletadas informações referentes à...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Construções Rurais e ambiência avicultura  construções rurais  instalações avícolas.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/426

DESEMPENHO DE FILTROS CONSTITUÍDOS POR FIBRA DE COCO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE SUINOCULTURA
Provedor de dados: 107
Autores: Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Antover Panazzolo Sarmento; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Vieira Lopes Júnior; Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Jonas Torres Lima; Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais.
Neste estudo, objetivou-se avaliar o desempenho de um filtro orgânico utilizando a fibra de coco como material filtrante no tratamento primário de águas residuárias da suinocultura (ARS). Para isso, a cada 100 L filtrados de ARS, foram, medidos no efluente dos filtros orgânicos a condutividade elétrica (CE) e o potencial hidrogeniônico (pH) e quantificadas as concentrações de sólidos totais (ST), dissolvidos (SDT), suspensos (SST), fixos (SFT) e voláteis (SVT), nitrogênio total (NT), fósforo total (PT), potássio (K) e sódio (Na). Observou-se que o efluente aparentes valores apresentou decréscimo no valor do pH nos primeiros 100 L de ARS filtrados; porém, a partir daí, passou a ficar próximo ao neutro. Verificou-se remoção de 30% do nitrogênio, em torno de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura. Recursos Hídricos; Tratamento de resíduos; Irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/113

DEPOSIÇÃO DE GOTAS DE UM PULVERIZADOR HIDRÁULICO COM ASSISTÊNCIA DE AR NA BARRA DE PULVERIZAÇÃO NA CULTURA DO FEIJÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Rogério Faria Vieira; Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais; Trazilbo José de Paula Junior; Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais; Paulo Roberto Cecon; UFV.
A população de gotas produzidas durante a pulverização influencia a eficiência da aplicação de um produto fitossanitário. De acordo com o tratamento e o produto a ser aplicado, é possível definir um número mínimo de gotas por unidade de superfície. Este trabalho teve por objetivo avaliar as características das populações e o espectro das gotas produzidas durante a pulverização com assistência de ar. Foram estudados os fatores tipo de ponta, volume de calda aplicado, assistência de ar e sua influência sobre porcentagem de cobertura e densidade da população de gotas. Foi montado um experimento em esquema fatorial 2 x 2 x 2: tipos de ponta (jato cônico vazio, modelo JA-4, marca Jacto, além de pontas de jato leque, modelo AXI-110-04, marca Jacto) volumes de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Bicos; Papel hidrossensível e volume de calda.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/112

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO DOS BLOCOS NA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Leonardo Rubim Reis; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Carlos Ernesto Schaefer; UFV; Nerilson Terra Santos; UFV; Francisco Assis Pinto; UFV.
Para realizar o efeito de diferentes dimensões de blocos tem no processo de classificação de imagens, foram obtidas imagens em 3 alturas diferentes, 4, 20, e 50 m, de uma área experimental de 1.200 m², que continha três blocos com cinco tratamentos cada. Os tratamentos consistiram de cinco preparos distintos de solo. Para obtenção das imagens aéreas, colocou-se uma câmera digital a bordo de um balão. A dimensão dos blocos avaliados foram para as alturas de 4 e 20 m, 50 x 50, 150 x 150 e 250 x 250 pixel e para a altura de 50 m 50 x 50 e 90 x 90 pixel. As imagens obtidas foram processadas utilizando técnicas de matriz de co-ocorrência de onde foi extraído oito descritores de textura das imagens, calculados a partir dos blocos da imagem para a classificação....
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/66

ARMAZENAMENTO DE GRÃOS DE CAFÉ CEREJA DESCASCADO EM AMBIENTE REFRIGERADO
Provedor de dados: 107
Autores: Roberta Jimenez de Almeida Rigueira; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Marcus Bochi da Silva Volk; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV.
A redução da temperatura da massa de grãos, abaixo de 15 ºC tem sido eficiente para reduzir a atividade de água dos grãos e, consequentemente, a atividade de insetos e de fungos. Objetivou-se, com esse trabalho, resfriar a massa dos grãos de café (Coffea arabica L.) cereja descascado, por meio de ar à temperatura ambiente e ar refrigerado. Foram usados grãos de café cereja em pergaminho, com teor de água de 12 ± 0,061% b.u.. Utilizou-se um experimento em parcelas subdivididas, tendo nas parcelas um esquema fatorial 3 x 7 e, nas subparcelas, sete avaliações, com três repetições. Adotaram-se três condições de armazenamento (à 15 e 25 °C e em armazém convencional à temperatura ambiente) e sete intervalos de tempo de armazenagem (0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Pré-processamento e armazenamento de produtos agrícolas qualidade; Resfriamento de grãos; Microorganismos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/75

AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE CONJUNTO TRATOR-PULVERIZADOR
Provedor de dados: 107
Autores: Ana Lúcia Paschoa Botelho Barbosa; UNESP; Afonso Lopes; UNESP; Marcelo da Costa Ferreira; UNESP; Felipe Thomaz da Camara; Rouverson Pereira da Silva; UNESP.
Na aplicação de produtos líquidos, utilizando o conjunto trator-pulverizador, métodos incorretos podem resultar em operações onerosas e ineficientes. No presente trabalho teve-se, como objetivo, avaliar o desempenho operacional de um conjunto trator-pulverizador, em função da pressão de aplicação (690 kPa, 1210 kPa e 1720 kPa), condição da superfície do solo (aclive e declive) e de tanque (metade e cheio). O experimento foi conduzido na UNESP de Jaboticabal, SP. No experimento, foi utilizado um trator VALTRA BM100, 4x2 TDA e um pulverizador para frutíferas, modelo KO JET PLUS, com capacidade para 2000 L. Os resultados evidenciaram que o consumo de combustível do trator aumentou 5% na condição aclive, em comparação com declive, 8% na pressão de 1720 kPa em...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/91

MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DA ERODIBILIDADE E DA TENSÃO CRÍTICA DE CISALHAMENTO DO SOLO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS
Provedor de dados: 107
Autores: Marcio Koetz; UFLA; Fernando Falco Pruski; DEA/UFV; Herony Ulisses Mehl; Demetrius David da Silva; DEA/UFV; Eduardo Antônio Gomes Marques; DEC/UFV.
Este trabalho foi conduzido com a finalidade de determinar os valores de erodibilidade e de tensão crítica de cisalhamento do solo em um canal de estrada não pavimentada com base na metodologia desenvolvida por Griebeler e no ensaio de Inderbitzen. Os testes de campo foram realizados no canal desta estrada, sendo realizados para os horizontes A, B, C(residual maduro) e C(residual jovem) com a utilização do equipamento desenvolvido por Griebeler. Foram também retiradas amostras de solo deformadas e indeformadas destes horizontes para os testes de Inderbitzen. O horizonte C(residual jovem) foi o que apresentou as maiores erodibilidades e as menores tensões críticas de cisalhamento. O método de Griebeler mostrou-se como o mais adequado para a determinação da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/118

AVALIAÇÃO DA UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DE BICOS HIDRÁULICOS EM PULVERIZADOR COM ASSISTÊNCIA DE AR
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; UFV; Ronaldo Goulart Magno Junior; Mauri Martins Teixeira; DEA/UFV; Francelino Augusto Rodrigues Junior; Renato Adriane Alves Ruas.
A eficiência nas aplicações de defensivos agrícolas tem sido alvo de vários estudos, que têm se levado com o surgimento de novas tecnologias de aplicação. A definição do depósito em alvos biológicos e o desenvolvimento de equipamentos precisos de aplicação são os maiores objetivos em pesquisas com aplicação de defensivos. Neste trabalho, foram avaliadas bicos de pulverização hidráulica de jato cônico vazio, com pressão de operação de 500, 600 e 700 kPa, trabalhando com quatro velocidades de rotação do ventilador e três alturas de barra em relação à bancada de distribuição. A assistência de ar na barra interferiu no coeficiente de variação volumétrica.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/119

INVESTIGAÇÃO DO NDVI E REFLECTÂNCIA DAS BANDAS DO VERMELHO E INFRAVERMELHO-PRÓXIMO DE SENSORES DISTINTOS SIMULADOS POR MEIO DE DADOS DO HYPERION PARA CANA-DE-AÇÚCAR E FLORESTA NATURAL
Provedor de dados: 107
Autores: Pedro Quarto Júnior; UFES; Alexandre Cândido Xavier; UFES; Julião Soares de Souza Lima; UFES.
Este trabalho teve como objetivo analisar a inter-relação da reflectância das bandas do vermelho (Ver) e do infravermelho-próximo (IVP) e do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) dos sensores multiespectrais MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), ETM+ (Thematic Mapper Plus) e HRV (High Resolution Visible). Uma imagem hiperespectral do Hyperion foi adquirida sobre a região de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, tendo os efeitos atmosféricos corrigidos. A simulação das bandas foi realizada a partir de 210 e 50 amostras de dados de reflectância hiperespectral, coletadas da imagem Hyperion, em áreas de cana-de-açúcar e de floresta natural, respectivamente. De acordo com os resultados conclui-se: a) as relações entre...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola sensoriamento remoto; Índice de vegetação; MODIS; ETM+; HRV.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/57

DIMENSIONAMENTO DE PAINÉIS POROSOS PARA CONDICIONAMENTO DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS
Provedor de dados: 107
Autores: José Francisco Rosa; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Carlos Magno Fernandes; UFV; Sergio Zolnier; UF Viçosa.
Painéis de resfriamento em celulose são comumente empregados no arrefecimento do ar, porém, alguns problemas estão associados a este material. Muitos estudos já concluíram que é viável o uso de materiais alternativos diversos em substituição a celulose, entre eles, aparece como viável, a argila. Em pesquisas anteriormente realizadas foi demonstrado que essa argila possui características favoráveis, que satisfazem as exigências pertinentes a um bom material poroso, podendo substituir, com vantagem econômica, a celulose. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo obter um dimensionamento de placas porosas em argila expandida, que permita, por meio de determinada granulometria da argila e uma espessura do painel, no qual se obtenha melhor eficiência...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Construções rurais e ambiência argila expandida  painel evaporativo  eficiência de resfriamento e resfriamento adiabático evaporativo  granulometria.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/108

DESEMPENHO DE UMA SEMEADORA NO ESTABELECIMENTO DO TRIGO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE SEMEADURA
Provedor de dados: 107
Autores: Vilnei de Oliveira Dias; Universidade Federal de Santa Maria; Airton dos Santos Alonço; Universidade Federal de Santa Maria; Ulisses Benedetti Baumhardt; Universidade Federal de Santa Maria; Lucas Arend; Gustavo José Bonotto; Universidade Federal de Santa Maria.
Com o objetivo de avaliar o desempenho de uma semeadora-adubadora em três velocidades de deslocamento na semeadura do trigo, efetuou-se um estudo no município de Vacaria/RS. Foram realizadas avaliações em pista de solo compactado e diretamente no campo com o conjunto trator/semeadora operando em palha de azevém, avaliando-se a distribuição transversal de sementes e fertilizante, distribuição longitudinal de sementes, profundidade de deposição de sementes e área de perfil transversal mobilizado pelo mecanismo sulcador. Ocorreu um aumento do número de classes de intervalo de freqüência com elevação da velocidade de deslocamento de 9,8 para 12,6 km h-1. Houve elevação da densidade de semeadura e perfil transversal de solo mobilizado com aumento da velocidade...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola  Máquinas e Implementos Agrícolas mecanização agrícola  semeadura direta  uniformidade de distribuição.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/68

ESTUDO DA VELOCIDADE DO TRATOR EM OPERAÇÕES DE CULTIVO DE CAFÉ
Provedor de dados: 107
Autores: Gastão Moraes Silveira; IAC; Afonso Peche Filho; IAC/SAA; Moises Storino; IAC/SAA.
Esse trabalho tem como objetivo estudar a qualidade e a variação espacial da velocidade nas operações de controle de ervas daninhas com roçadora, e adubação na cultura de café. Estuda-se também a aplicabilidade de um sistema automático de aquisição de dados na gestão de informações operacionais relacionadas com o desempenho do trator. O sistema foi concebido para determinar a posição do conjunto trator-implemento através de sistema de posicionamento global (GPS), juntamente com aquisição de dados de velocidade de deslocamento. Concluiu-se que a freqüência de aquisição dos dados do equipamento permitiu estudar o comportamento da qualidade do trabalho e da velocidade do trator durante o período de trabalho. Não ocorreram grandes variações de velocidade nas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/120

INFLUÊNCIA DO MANEJO DA COBERTURA VEGETAL E DA VELOCIDADE DE SEMEADURA NO ESTABELECIMENTO DA SOJA
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Eduardo Angeli Furlani; UNESP; Alvaro Pavan Júnior; UNESP; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Rouverson Pereira da Silva; UNESP; Danilo César Checchio Grotta; UNIFEB.
O sistema plantio direto depende diretamente da eficiência dos componentes das semeadoras-adubadoras. Com este trabalho objetivou-se avaliar o manejo da cobertura vegetal do milheto e as diferentes velocidades de deslocamento do conjunto mecanizado na cultura da soja. O experimento foi realizado na UNESP de Jaboticabal, em esquema fatorial em blocos, totalizando oito repetições. Os fatores estudados foram os manejos das culturas de cobertura utilizando triturador de palhas, roçadora e rolo-faca, combinados com três velocidades de semeadura, 4,0; 5,0 e 6,0 km h-1. Foram avaliadas as variáveis estande inicial e final, distribuição longitudinal de plântulas, produtividade de grãos e capacidade de campo do trator-semeadora-adubadora. As características da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/53

CUSTO DA IRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTO E TAMANHOS DE ÁREA
Provedor de dados: 107
Autores: Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Antônio Alves Soares; UFV; Fernando França da Cunha; Univale; David Rolando Palomino Montes; UFV.
Objetivou-se, neste trabalho, determinar os custos unitários totais de diferentes sistemas de irrigação na cultura cafeeira, em quatro tamanhos de área, em um período de dez anos, e indicar o método de irrigação mais economicamente viável em função do tamanho da área. Os sistemas de irrigação estudados foram: aspersão em malha, aspersão convencional fixo, aspersão convencional portátil e gotejamento. Os quatro tamanhos de área foram: 3, 10, 20 e 50 ha. Para estimativa dos custos de implantação dos sistemas de irrigação na cultura do cafeeiro, consideraram-se quatro projetos para cada sistema de irrigação, totalizando 16 projetos. Ao final das simulações, obtiveram-se os custos totais, por meio da soma dos custos fixos e variáveis de cada sistema, que...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação e Drenagem análise econômica  irrigação por aspersão  irrigação localizada.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/169

GERADOR FOTOVOLTAICO: MODELGEM E SIMULAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Claudia Valeria Tavora Cabral; Delly Oliveira Filho; UFV; Lauro de Vilhena Brandão Machado Neto; PUC Minas; Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz; CEMIG.
As variações de intensidade solar, temperatura ambiente ou carga, são parâmetros que alteram o ponto ótimo de operação de um gerador fotovoltaico. Desta forma, deve-se analisar o seu comportamento, a fim de otimizar seu funcionamento. Este trabalho visou apresentar a modelagem e a simulação de um gerador fotovoltaico mediante características fornecidas pelo fabricante, utilizando-se programas de digitalização de curvas e simulação (Simulink do Matlab®), analisando seu comportamento em relação à variação de intensidade solar e temperatura, comparando as curvas obtidas com as fornecidas pelo fabricante. Os resultados obtidos foram satisfatórios, validando o modelo utilizado para simulação de geradores fotovoltaicos.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Energia.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/141

PARÂMETROS DE TRANSPORTE DE METAIS PESADOS EM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Provedor de dados: 107
Autores: Débora Astoni Moreira; Universidade Federal de Viçosa; Mauro Aparecido Martinez; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Rafael Oliveira Batista.
A alta toxicidade e o caráter cumulativo dos metais pesados têm sido motivos de grande preocupação mundial, proporcionando o aumento significativo de trabalhos que objetivem desenvolver tecnologias para remoção destas substâncias potencialmente nocivas ao meio ambiente. Objetivou-se estudar a influência dos resíduos sólidos urbanos (RSU) nos parâmetros de transporte dos metais pesados contidos no percolado produzido por RSU_Fresco. Foram utilizados resíduos sólidos urbanos com 15 anos (RSU_Antigo) e 8 anos (RSU_Maduro) de aterramento e percolado com concentração média de 0,146 mg L-1 de Cu, 0,046 mg L-1 de Cd, 17,2 mg L-1 de Zn e 0,135 mg L-1 de Pb e, 5 e 25 vezes esses valores. Os resultados possibilitaram concluir que para os resíduos estudados...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Adsorção; Metais pesados; Fator de retardamento.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/7

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO E DE AR AO LONGO DA BARRA DE PULVERIZAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Rogério Faria Vieira; EPAMIG; Trazilbo José de Paula Junior; EPAMIG; Paulo Roberto Cecon; UFV.
O desenvolvimento de novas tecnologias de aplicação de fitossanitários visa à redução da contaminação ambiental, da deriva, do volume de calda com aumento da segurança do aplicador e melhoria da deposição da calda, para melhorar a qualidade da pulverização. O objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição de ar ao longo da barra de pulverização com assistência de ar, bem como avaliar a uniformidade de distribuição de líquido de bicos de pulverização hidráulica de jato cônico vazio, modelo JA-4, marca Jacto, além de bicos de jato leque, modelo AXI-110-04, marca Jacto, trabalhando com quatro velocidades de rotação do ventilador e três alturas da barra de pulverização em relação à bancada de ensaios. A rotação do eixo do ventilador que...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Fitossanitários; Qualidade de aplicação e deposição de calda.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/106

EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE IRRIGAÇÃO E TURNOS DE REGA NA EFICIÊNCIA DE USO DA ÁGUA PELO CAPIM-TANZÂNIA
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFV; Antonio Alves Soares; UFV; Gilberto Chohaku Sediyama; UFV; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Odilon Gomes Pereira; UFV.
Objetivou-se estudar o efeito de diferentes turnos de rega e níveis de irrigação sobre a eficiência de uso da água (EUA) do Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia. Uma bancada experimental foi montada sob ambiente protegido, onde foram colocados recipientes cultivados com o capim. As irrigações foram realizadas com turnos de rega de 1, 4 e 7 dias, e lâminas de irrigação para restabelecer 50, 75 e 100% da disponibilidade total de água no solo. A evapotranspiração da cultura foi obtida por meio de quatro lisímetros de drenagem. A EUA foi determinada, baseando-se na razão entre a MS produzida e a quantidade de água utilizada. Foi possível constatar que maiores valores de EUA foram encontrados em menores níveis de irrigação apenas nos últimos cortes, sendo...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais Pastagem irrigada; Freqüência de irrigação; Lâmina de irrigação; Consumo de água; Panicum maximum.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/61

PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS – UMA ANÁLISE EXERGÉTICA
Provedor de dados: 107
Autores: José Marcio Costa; UFV; Delly Oliveira Filho; UFV; Jadir Nogueira da Silva; UFV; Luiz Aurélio Raggi; UFV.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de indicar a análise exergética como ferramenta do planejamento integrado dos recursos (PIR). O rendimento energético baseado somente no primeiro princípio da termodinâmica não leva em consideração a “qualidade” da energia utilizada. O rendimento baseado no segundo princípio da termodinâmica indica a capacidade máxima de realizar trabalho. Assim, o planejamento de sistemas de energia poderá obter o melhor resultado na associação do par recurso-uso final da energia.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Energia na Agricultura exergia; Planejamento; Energia.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/55

VARIÁVEIS FÍSICAS, QUÍMICAS E REOLÓGICAS DA POLPA INTEGRAL DA MANGA CV.HADEN - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p397-405
Provedor de dados: 107
Autores: Edmilson Dantas da Silva Filho; Rossana Maria Feitosa de Figueirêdo; Alexandre José de Melo Queiroz; Jéssica Lisana Ouriques Brasileiro.
O presente trabalho teve como objetivo determinar parâmetros físicos, químicos e reológicos da polpa da manga cv. Haden integral. Foram despolpadas mangas da variedade Haden, produzidas em Petrolina (PE) e, em seguida, procedeu-se análises físicas e químicas de sólidos totais; açúcares totais, redutores e não redutores; cinzas; sólidos insolúveis em água; pectina e fibra bruta, além de análises reológicas de viscosidade aparente, em diferentes velocidades de rotação, para os cálculos das tensões de cisalhamento e taxas de deformação. De uma maneira geral, os parâmetros físicos e químicos analisados apresentavam-se nos padrões desejados para a produção de produtos agroindustriais e de acordo com a legislação brasileira para polpa de fruta. A polpa da manga...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Armazenamento; Tecnologia de Alimentos de Origem Vegetal Mangifera indica L. viscosidade  fluido não newtoniano  pseudoplástico.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/598

COMPARAÇÃO ENTRE SECAGENS DE CAFÉ CEREJA DESCASCADO EM TERREIROS COM DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando Ampessan; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Marcus Bochi da Silva Volk; UFV; Roberta Jimenez de Almeida Rigueira; UFV.
Foi realizada a secagem de café cereja descascado em terreiro de asfalto e de concreto com objetivo de avaliar e comparar a influência do tipo de pavimentação no processo de secagem. Também foi avaliada a infecção por microrganismos e a eficiência energética. Para isso foram monitoradas as condições climáticas, temperaturas da massa de grãos, a intensidade de radiação solar sobre a superfície da massa de grãos, além da radiação refletida pelo café. O terreiro de asfalto apresentou maior rendimento de secagem, maior variação das temperaturas, menor taxa de reflexão de radiação solar, menor consumo específico de energia, menor contaminação por microrganismos e maior eficiência energética, em relação ao de concreto, para as mesmas condições ambientais. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura pós-colheita; Qualidade; Radiação solar.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/125

NÍVEIS DE RUÍDO EMITIDOS POR DIFERENTES EQUIPAMENTOS EM UMA FÁBRICA DE RAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Flávio Coutinho Longui; UFV; Lara Santana Fernandes; UFV; Paula Cristina Rinaldi; UFV.
Este trabalho teve como objetivo, avaliar os níveis de ruídos emitidos por diferentes equipamentos utilizados em uma fabrica de ração, tendo sido conduzido na Fábrica de Ração do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Para medição dos níveis de pressão sonora foi utilizado um decibelímetro digital. Foram realizadas leituras de níveis de ruídos emitidos pelos equipamentos foram realizados em um raio de afastamentos a partir da origem da emissão até 10 metros de distância. O nível de ruído medido próximo ao ouvido do operador foi considerado elevado para todos os equipamentos avaliados, diminuindo com o raio de afastamento. Os níveis de ruído emitidos pelo silo com moinho, transportador, misturador e toda a fábrica...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola audição; Avaliação; Ruído.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/155

ALTERAÇÕES QUÍMICAS EM TRÊS SOLOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA LAVAGEM E DESPOLPA DE FRUTOS DO CAFEEIRO CONILON
Provedor de dados: 107
Autores: Giovanni de Oliveira Garcia; UFES; Paulo Afonso Ferreira; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Hugo Alberto Ruiz; UFV; Sebastião Martins Filho; UFV.
Neste trabalho, objetivou-se avaliar as alterações nas propriedades químicas de três solos, amostrados nas faixas de profundidade de 0-0,40 e 0,40-1,00 m, em conseqüência à aplicação de águas residuárias da lavagem e despolpa de frutos do cafeeiro conilon. As amostras dos solos foram preparadas e, em seguida, saturadas com cinco diferentes diluições da água residuária, durante um período de 20 dias. Após a incubação, amostras foram retiradas de cada recipiente, para as análises químicas. Os teores de potássio, o pH, saturação por bases, capacidade de troca de cátions efetiva e a soma de bases aumentaram com a diluição da água residuária aplicada. Por outro lado, os valores de alumínio trocável, saturação por alumínio e acidez potencial (H+Al) diminuíram. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais Efluente; Coffea canephora Pierre; Aproveitamento agrícola.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/58

ADSORÇÃO DE ÍONS Cu2+, Cd2+, Pb2+ E Zn2+ EM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTABILIZADOS
Provedor de dados: 107
Autores: Débora Astoni Moreira; Universidade Federal de Viçosa; Mauro Aparecido Martinez; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Rafael Oliveira Batista.
A alta toxicidade e o caráter cumulativo dos metais pesados têm sido motivos de grande preocupação mundial, proporcionando o aumento significativo de trabalhos que objetivem desenvolver tecnologias para remoção destas substâncias potencialmente nocivas ao meio ambiente. Com o objetivo de estudar a capacidade de remoção de metais pesados em percolado de resíduo sólido urbano recém coletado (RSU_Fresco) pelo resíduo sólido urbano e resíduo da construção civil (RCC), realizaram-se ensaios de adsorção de metais. Foram utilizados resíduos sólidos urbanos com 15 anos (RSU_Antigo) e 8 anos (RSU_Maduro) de aterramento. Os resultados possibilitaram concluir que a capacidade máxima de adsorção para o RSU_Antigo apresentou a seqüência Zn&gt; Pb&gt;Cu&gt;Cd, já para o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Adsorção; Isoterma de Langmuir; Metais pesados.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/6

Mathematical modeling of the drying process of corn ears - doi: 10.4025/actasciagron.v33i4.7079
Provedor de dados: 1
Autores: Corrêa, Paulo Cesar; Universidade Federal de Viçosa; Botelho, Fernando Mendes; Universidade Federal de Viçosa; Oliveira, Gabriel Henrique Horta; Universidade Federal de Viçosa; Goneli, André Luis Duarte; Universidade Federal da Grande Dourados; Resende, Osvaldo; Universidade Federal de Viçosa; Campos, Sílvia de Carvalho; Universidade Federal de Viçosa.
The objective of this work was to study and model the drying process of corn ears at different air temperatures. Thermodynamic properties associated with the drying process of this product were also determined. Corn ears with initial moisture content of 0.45 dry basis (kgw kgdm-1) were dried until they reached a final moisture content of 0.12 (kgw kgdm-1) at temperatures of 45, 55 and 65°C. Traditional models used to describe the drying process of several agricultural products were employed to fit the observed data of the drying process of corn ears. The effective diffusion coefficient (Def) was determined by means of an analytical solution of Fick’s second law. It was concluded that the Logarithmic model was the one that best fit the observed data...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4; 5.03.00.00-8; 5.03.03.02-3 Zea mays; Mathematical models; Moisture content Ciências Agrárias; Engenharia Agrícola; Armazenamento de Produtos Agrícolas Zea mays; Mathematical models; Moisture content.
Ano: 2011
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/7079

Spatial variability of soil physical-hydric attributes under bovine trampling in agreste of Pernambuco State, Brazil
Provedor de dados: 1
Autores: Batista, Pedro Henrique Dias; Almeida, Gledson Luiz Pontes de; Pandorfi, Héliton; Tavares, Uilka Elisa; Melo, Airon Aparecido Silva de; Guiselini, Cristiane.
Soils under pastures suffer physical modifications, in greater or lesser intensity, via the action of animal trampling. Thus, the aim was to evaluate the spatial dependence of soil physical attributes under bovine trampling. The trial was performed at Roçadinho Farm, Agreste of Pernambuco, Brazil, in a 40 x 40 m paddock that was managed with continuous stocking by bovines and 12 AU ha-1 stocking rate. Soil samples were collected before and after grazing using a 6 x 6 m grid, totaling 36 sampling points. At each point, the bulk density, total porosity, moisture, soil penetration resistance at 0.00 - 0.10, 0.10 - 0.20, and 0.20 - 0.30 m depth were estimated, as was the hydraulic conductivity on the saturated soil surface. Descriptive statistics and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compaction soil; Geostatistic; Girolando; Grazing; Ordinary kriging.; Engenharia Agrícola.
Ano: 2018
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/39594

Modeling of the shrinkage kinetics of coffee berries during drying - doi: 10.4025/actasciagron.v33i3.7080
Provedor de dados: 1
Autores: Oliveira, Gabriel Henrique Horta; Instituto Federal de Brasília; Corrêa, Paulo Cesar; Universidade Federal de Viçosa; Botelho, Fernando Mendes; Universidade Federal de Mato Grosso; Goneli, André Luis Duarte; Universidade Federal da Grande Dourados; Afonso Júnior, Paulo Cesar; Embrapa Café; Campos, Sílvia Carvalho; EMBRAPA Agrosilvipastoril.
The effects of drying conditions on the shrinkage of Coffea Arabica L., cultivar Catuaí Vermelho, were studied. An exponential model derived from the kinetic model was used to describe the shrinkage kinetics. In addition, an equation was proposed to describe the relationship between the superficial areas and weights of the coffee berries. Coffee berries were dried at temperatures (T) of 35, 45, 55 and 65ºC and at relative humidities (φ) of 25, 35, 45 and 55%, forming 16 different sets of conditions, with an initial moisture content for all conditions of 2.27 dry basis (d.b.), dried until 0.11 d.b. Changes in the product dimensions were measured continuously during drying. Surface area-to-volume ratio values increased with moisture content decrease. The...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4; 5.03.00.00-8; 5.03.03.02-3 surface area-to-volume ratio; Post-harvest; Activation energy; Coffea arabica L; Shrinkage Ciências Agrárias; Engenharia Agrícola; Armazenamento de Produtos Agrícolas surface area-to-volume ratio; Post-harvest; Activation energy; Coffea arabica L; Shrinkage.
Ano: 2011
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/7080

Distribution of the root system of peach palm under drip irrigation
Provedor de dados: 1
Autores: Lopes, Adriano da Silva; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Hernandez, Fernando Braz Tangerino; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Alves Júnior, José; Universidade Federal de Goiás; Oliveira, Gabriel Queiroz de; Universidade Federal da Grande Dourados.
The incorporation of technologies has resulted in increased productivity and the more rational management of peach palm, with irrigation being an important tool for certain regions. Thus, studies leading to proper crop management are extremely important, such as the estimate of the effective depth of the root system, which is indispensable for proper irrigation management. The objective of this study was to evaluate the effects of different irrigation depths, as applied by drip irrigation, on the distribution of the root system of peach palm. This experiment was conducted in Ilha Solteira, São Paulo State, Brazil, with drip irrigation, with the two systems (flow of 0.0023 m3 h-1) consisting of four irrigation treatments corresponding to 0, 50, 100 and 150%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação Bactris gasipaes; Roots; Localized irrigation; Irrigation management 5.03.02.01-9.
Ano: 2014
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/16281