Consulta: subjectFacets:"Ensaios não destrutivos"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 02:18:30

Avaliação do desempenho de ensaio não destrutivo em vigas de madeira de Eucalyptus citriodora e Pinus elliottii
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Gonçalves,Raquel; Bartholomeu,André.
A madeira sempre foi e continua sendo importante material, quer seja para uso na construção civil ou na confecção de móveis; entretanto, o Brasil sempre foi marcado pelo desmatamento indiscriminado e pela falta de preocupação com a preservação e recuperação das espécies nativas. Esta devastação se deve a vários fatores, dentre eles, a falta de preparo técnico da indústria madeireira. Aliado a isto, a falta de conhecimento do material, por parte dos profissionais que se utilizam da madeira, faz com que haja tendência de se utilizar as mesmas espécies até seu total desaparecimento. Neste cenário, surge a perspectiva do uso das espécies de reflorestamento e, com ela, um desafio: conhecer e divulgar suas características e possibilidades de emprego. Neste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ensaios não destrutivos; Ultra-som; Caracterização da madeira; Eucaliptus; Pinus.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200023

Aplicações do método de ensaio esclerométrico em peças de eucalipto saligna sm
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Soriano,Julio; Gonçalves,Raquel; Bertoldo,Cinthya; Trinca,Alex J.
Neste trabalho é avaliada a tendência de correlações entre as resistências a compressão paralela e normal às fibras, por meio de ensaios destrutivos normalizados e parâmetros do ensaio do método esclerométrico. Também se fez comparação com o método de ensaio não destrutivo de ultrassom. Três séries de corpos de prova foram extraídas de uma tora de Eucalyptus saligna e ensaiadas na condição de madeira saturada. Dos resultados dos impactos esclerométricos para as três direções anatômicas avaliadas (paralela às fibras, radial e tangencial) foram verificados coeficientes de variação inferiores a 9%. Da análise das tendências de correlações de resistência a compressão com os resultados da esclerometria e ultrassonografia, foram constatados os melhores ajustes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dureza da madeira; Ultrassom; Ensaios não destrutivos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300015