Consulta: subjectFacets:"Ergonomia"
Registros recuperados: 39
Data/hora: 16/06/2024 16:47:38

Avaliação de características ergonômicas no posto do operador em colhedoras combinadas
Provedor de dados: 70
Autores: Fontana,Gustavo; Silva,Rouverson P. da; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos E. A.
Com o propósito de fornecer dados para a avaliação de características ergonômicas no posto do operador de quatro colhedoras combinadas presentes na agricultura brasileira, foram realizadas, na região de Uberaba - MG, determinações das distâncias, a partir do ponto de referência do assento até os órgãos de comandos das colhedoras. Dentre as máquinas analisadas, a colhedora NH TC 57 foi a que apresentou melhores características ergonômicas do projeto interno da cabine.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Colhedoras combinadas; SIP.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300020

Níveis de ruído emitidos por uma recolhedora-trilhadora de feijão
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Luiz H.; Vieira,Luciano B.; Fernandes,Haroldo C.; Lima,Julião S. S.
Foram avaliados os níveis de ruído emitido por uma recolhedora-trilhadora de feijão. Empregou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições e esquema de parcelas subdivididas. Utilizaram-se três declividades do terreno (0 a 10; 10 a 20 e 20 a 30%) e três velocidades de operação (2,0; 2,5 e 3,0 km h-1) para compor as parcelas e subparcelas, respectivamente. Os dados foram interpretados pela análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os níveis de ruído determinados ultrapassaram o limite de 85 dBA para oito horas de exposição diária estabelecido pela NR-15. Ocorreu aumento do nível de ruído com o incremento da declividade e com a diminuição da velocidade de trabalho.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita mecânica; Ergonomia; Feijão.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300027

Desempenho de derriçadora portátil de frutos do cafeeiro
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Cristiano M. A. de; Queiroz,Daniel M. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Teixeira,Mauri M.
Este trabalho avaliou o desempenho de uma derriçadora portátil para cafeicultura de montanha durante a colheita de frutos de cafeeiros Catucaí e Catuaí, em vários estádios de desenvolvimento. Foram determinados as características dos cafeeiros, as curvas características do motor da derriçadora, a capacidade e a eficiência de derriça, o consumo de energia, a desfolha e o nível de ruído emitido pela máquina. A derriçadora portátil teve desempenho satisfatório por apresentar baixa desfolha e número de galhos quebrados, capacidade de derriça regular, baixo consumo específico de energia e elevada eficiência de derriça. O nível de ruído aumentou com o aumento da potência requerida na derriça.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia elétrica; Dano mecânico; Ergonomia.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300026

Levantamento e identificação dos símbolos gráficos utilizados para a caracterização de controles e comandos em máquinas agrícolas
Provedor de dados: 70
Autores: Alonço,Airton dos S.; Balestra,Mônica R. G.; Dias,Vilnei de O.; Medeiros,Fabrício A.
Os símbolos gráficos utilizados para indicar a função dos comandos e controles das máquinas agrícolas tornam a operação mais segura. Logo, este trabalho teve por objetivo identificar a simbologia existente nas máquinas agrícolas disponíveis nas quatro principais concessionárias de Santa Maria - RS. No levantamento, foram utilizados como parâmetros os símbolos gráficos recomendados pelas normas técnicas, sendo os existentes nas máquinas estudadas fotografados e posteriormente anotados em planilha. O resultado encontrado foi, em média, de 86%, em relação à utilização dos símbolos gráficos recomendados pelas normas, porém existe também a utilização de símbolos gráficos criados pela própria empresa, o que pode gerar dúvidas no operador da máquina agrícola,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Normas; Símbolos gráficos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200013

Alteração do campo visual em função do uso de cabinas em tratores agrícolas
Provedor de dados: 70
Autores: Schlosser,José F.; Dallmeyer,Arno; Debiasi,Henrique; Menegas,Mauro T.; Nietiedt,Gustavo H.
Com o objetivo de avaliar a alteração do campo visual de um trator, ocasionada pela instalação de uma cabina, foram determinadas as áreas de visibilidade nula em função da presença ou não da mesma, para cada campo visual. Os procedimentos adotados basearam-se na norma ISO 5721-1981 - Agricultural tractors - Operator's field of vision. A cabina aumentou em 34,42% a área de visibilidade nula. A relação área de projeção do trator/área total sombreada foi de 0,075 para o trator sem cabina, e 0,057 para o trator com cabina, indicando as melhores condições de visibilidade do primeiro em relação ao segundo. No que se refere aos campos visuais, a maior redução ocorreu no campo visual dos olhos e no obtido com o movimento da cabeça, em função dos suportes da cabina...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Campo visual; Tratores agrícolas; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200016

Conformidade de acessos e de saídas de postos de operação em tratores agrícolas segundo norma NBR/ISO 4252
Provedor de dados: 70
Autores: Mattar,Danielle M. P.; Dallmeyer,Arno U.; Schlosser,José F.; Dornelles,Marçal E.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a conformidade dos acessos e de saídas dos postos de operação em tratores agrícolas, por meio de população amostral dos tratores fabricados no Brasil. Para a avaliação, diversos itens referentes aos acessos e às saídas dos postos de operação foram analisados qualitativa e quantitativamente com base nos padrões da Norma NBR/ISO 4252. Ao final do trabalho, foi observado que os tratores classificados na Classe III, quanto à potência nominal do motor, atendem ao maior número de requisitos da Norma em comparação a tratores da Classe II. Dentre os itens avaliados, a altura da plataforma até o teto dos postos de operação foi atendida por todos os modelos. As presenças de batentes de proteção sobre os degraus e de corrimão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Máquinas agrícolas; Segurança operacional.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100008

Desenvolvimento do coeficiente parcial de ergonomia e segurança em tratores agrícolas
Provedor de dados: 70
Autores: Debiasi,Henrique; Schlosser,José F.; Pinheiro,Eder D.
O presente trabalho teve como objetivo criar e aplicar o coeficiente parcial de ergonomia e segurança em tratores agrícolas (COPES). O COPES corresponde a um valor numérico variável de 0 a 100, que expressa a qualidade em termos de ergonomia e segurança dos tratores agrícolas. O referido coeficiente foi desenvolvido e avaliado por meio da verificação da presença e estado de conservação de itens relacionados à ergonomia e segurança, em 175 tratores agrícolas usados, presentes em 114 propriedades amostradas junto às microrregiões gaúchas de Santa Maria, Restinga Seca e Cachoeira do Sul. Os resultados mostraram que o COPES apresentou grande variação entre os tratores amostrados (7,64 a 84,80), sendo a média geral inferior a 35. Isso demonstra que os tratores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização agrícola; Ergonomia; Segurança.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300025

Segurança, saúde e ergonomia de trabalhadores em galpões de frangos de corte equipados com diferentes sistemas de abastecimento de ração
Provedor de dados: 70
Autores: Carvalho,Cinara da C. S.; Souza,Cecília de F.; Tinôco,Ilda de F. F.; Vieira,Maria de F. A.; Minette,Luciano J.
O abastecimento de ração nos galpões avícolas pode ser feito de forma manual ou automática, e por demandar esforço acredita-se que o abastecimento manual pode expor o tratador a sobrecarga física. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os fatores ergonômicos, a postura adotada para a realização das atividades de manejo, bem como a influência na biomecânica dos trabalhadores atuantes em galpões avícolas equipados com comedouro tubular ou automático. Os fatores ergonômicos analisados foram: carga física de trabalho, ambiente térmico, análise postural e biomecânica. Verificou-se que, nos galpões onde o sistema de abastecimento de ração era tubular, os trabalhadores estiveram expostos a maior esforço físico. Baseado no ambiente térmico, o manejo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Comedouro; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300004

Guia prático de proteção no trabalho.
Provedor de dados: 14
Autores: CORDEIRO, M. C. R.
Ato inseguro; Condição insegura e acidente; Prevenção de riscos de acidentes ambientais por agentes ergonômicos em áreas administrativas, de campo e de laboratório; Prevenção de riscos de acidentes ambientais; Prevenção de acidentes contra riscos ambientais de agentes físicos, químicos e biológicos em áreas administrativas; Prevenção de acidentes produzidos por agentes físicos e biológicos no campo; Proteção contra agentes químicos; Prevenção de acidentes por agentes físicos; Cores utilizadas em símbolos internacionais como alerta de perigo; Manuseio de agentes químicos e recomendações de emergências; Prevenção de agentes biológicos.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: TRABAL100; Accident risks; Accidents prevention; Productivity improvement in work; Segurança no trabalho.; Cerrado; Ergonomia; Prevenção de Acidente; Trabalho.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/567034

Prodecimentos básicos para segurança em laboratório.
Provedor de dados: 14
Autores: MARTINS, C. M.; BASTOS, J. L.; RUMJANEK, N. G.; XAVIER, G. R.
Recomendações gerais. De ordem pessoal. Referentes ao laboratório. Procedimentos em situações de risco. Uso de materiais de vidro. Uso de chama em laboratório. Operações em capelas. Produtos tóxicos. Riscos biológicos. Manipulação de nitrogênio líquido e exposição à luz ultravioleta. Armazenagem.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Segurança no trabalho; Safety at work; Emergence.; Biossegurança; Emergência; Ergonomia; Prevenção de Acidente.; Ergonomics.; Biosafety.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/621871

FERRAMENTA para extrativista quebrar coco babaçu com menor esforço: programa 18: Nordeste/Vale do Jequitinhonha.
Provedor de dados: 14
Esta semana, o Prosa Rural fala sobre uma ferramenta que permite ao extrativista realizar a quebra do coco babaçu com menor esforço. O convidado do programa, o pesquisador José Mário Frazão, da Embrapa Cocais, desenvolveu uma ferramenta para a quebra manual do coco babaçu. Ele conta como essa ferramenta funciona e fala também das vantagens. A máquina possui acionamento manual e ergonômico para a quebradeira de coco ou qualquer outro extrativista realizar a quebra do coco babaçu com mais segurança e conforto.
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Extrativista; Coco; Babaçu; Ergonomia; Ferramenta.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1122761

Derriçadora portátil na colheita total e seletiva de frutos do cafeeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Cristiano Márcio Alves de; Queiroz,Daniel Marçal de; Rafull,Leidy Zulys Leyva.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de derriçadoras portáteis durante a colheita seletiva e total dos frutos, em dois sistemas de colheita. Foram determinados a carga pendente da planta, a capacidade de derriça, o índice de desfolha, a eficiência de derriça, o índice de frutos verdes no produto, o nível de ruído e o consumo horário e específico de combustível. O sistema de colheita, utilizando-se duas derriçadoras portáteis, simultaneamente na mesma fileira de cafeeiros, apresentou melhor desempenho. A colheita seletiva foi muito influenciada pela porcentagem de frutos maduros e carga pendente do cafeeiro.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho; Mecanização agrícola; Energia; Ergonomia.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006001100010

Avaliação dos níveis de ruído, luz e calor em máquinas de colheita florestal
Provedor de dados: 91
Autores: Minette,Luciano J.; Silva,Emília P. da; Souza,Amaury P. de; Silva,Kátia R.
Esta pesquisa foi desenvolvida com dados coletados em áreas de colheita de madeira em três empresas do Estado de Minas Gerais; o objetivo geral foi avaliar os níveis de ruído, luz e calor, em máquinas de colheita florestal. Foram avaliados os postos de trabalho das seguintes máquinas: Feller-Buncher, Skidder, Garra-Traçadora, Traçador Mecânico e Carregador Florestal e os níveis de ruído medidos com o uso de um dosímetro, a iluminação através de um luxímetro digital e a exposição ao calor com o IBUTG. Na empresa 1, os dois tratores florestais avaliados enquanto parados emitem o mesmo nível de ruído, possuem luz interna e boas condições térmicas; na empresa 2, para as três máquinas avaliadas o nível de ruído está abaixo do limite recomendado pela NR 15, as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condições de trabalho; Ergonomia; Riscos ambientais.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600017

Análise de fatores ambientais em marcenarias no Distrito Federal
Provedor de dados: 91
Autores: Fiedler,Nilton C.; Venturoli,Fábio; Minetti,Luciano J.
Esta pesquisa foi realizada em marcenarias localizadas no Distrito Federal cujo objetivo foi analisar a exposição dos trabalhadores de marcenarias aos fatores ambientais como conforto térmico e iluminância, e fornecer subsídios para uma organização ou reorganização ergonômica do trabalho, visando à melhoria da saúde, segurança, bem-estar, conforto, satisfação, qualidade e produtividade do trabalho. As máquinas escolhidas para a análise foram serra circular esquadrejadeira, tupia, desempenadeira, furadeira horizontal e lixadeira de cinta. Os dados foram coletados ao longo da jornada de trabalho pelas medições do Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo (Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo) e de iluminância do ambiente de trabalho. Realizaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Avaliação ergonômica; Ambiente de trabalho.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300021

Conformidade dos comandos de operação de tratores agrícolas nacionais com a norma NBR ISO 4253
Provedor de dados: 91
Autores: Rozin,Dinorvan; Schlosser,José F.; Werner,Valmir; Perin,Gismael F.; Santos,Paula M. dos.
Objetivou-se, neste trabalho comparar a localização dos comandos de operação em tratores agrícolas em relação ao Ponto Índice do Assento (SIP) com as recomendações da norma NBR ISO 4253 - Acomodação do assento do operador. Fizeram parte desta análise tratores agrícolas novos, de fabricação brasileira de todas as marcas comerciais presentes no País. O pedal de embreagem foi o comando que melhor atendeu à norma NBR ISO 4253 (51,4%), seguido dos pedais de freio (48,2%) e do pedal de acelerador (14,3%). Apenas 23,1% dos postos de operação amostrados atenderam à referida norma, considerando a localização do centro do volante de direção dentro dos limites da área ótima especificada pela mesma. A melhor conformidade com a NBR ISO 4253 foi encontrada no posto de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Posto de operação; Segurança; SIP.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900015

Avaliação do nível de ruído em marcenarias no Distrito Federal, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Venturoli,Fábio; Fiedler,Nilton C.; Minetti,Luciano J.; Martins,Ildeu S.
Esta pesquisa foi realizada em marcenarias no Distrito Federal, com o objetivo de se avaliar e comparar, estatisticamente, o nível de ruído emitido pelas máquinas utilizadas na fabricação de móveis em 4 empresas. A avaliação foi feita com auxílio de um decibelímetro posicionado próximo ao ouvido do trabalhador enquanto ele operava determinada máquina, conforme preceitua a NR15. Foram avaliadas 6 máquinas, serra circular, tupia, desempenadeira, desengrossadeira, furadeira horizontal e lixadeira de cinta. A análise estatística foi realizada com o uso de um modelo fatorial e teste de médias. Os resultados indicaram diferença significativa a 5% de probabilidade entre todas as máquinas, nessas empresas. O ruído médio encontrado foi de 92,16 dB(A) e o maior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fatores ambientais; Ergonomia.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300023

Conforto térmico animal e humano em galpões de frangos de corte no semiárido mineiro
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Cinara da C. S.; Santos,Tatiany C. dos; Silva,Geruza C. da; Santos,Laize V.; Moreira,Sóstenes de J. M.; Botelho,Luiz F. R.
Com base na importância que o tema bem-estar tem atingido atualmente buscou-se, com este trabalho, avaliar a condição de conforto térmico para os animais e trabalhadores, durante os primeiros 21 dias de vida de pintos de corte criados em galpões na região do semiárido Mineiro, local onde a temperatura média anual é em torno de 27 ºC. O trabalho foi desenvolvido em duas fases distintas (inverno e verão) em uma granja avícola localizada na cidade de Nova Porteirinha (MG). Para avaliar o conforto térmico dos animais utilizou-se o Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) e, para caracterizar o ambiente térmico para os trabalhadores, adotou-se o Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo Negro (IBUTG). De posse dos dados coletados observou-se que,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ambiente térmico; Ergonomia.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700015

Estudo antropométrico de operadores de motosserra
Provedor de dados: 91
Autores: Minetti,Luciano J.; Souza,Amaury P. de; Alves,José U.; Fiedler,Nilton C.
Através deste trabalho, objetivou-se estudar, antropometricamente, os operadores de motosserra no corte florestal de Eucalyptus spp. Os objetivos específicos foram: conhecer os padrões antropométricos dos operadores de motosserra, determinar os limites mínimos e máximos das variáveis estudadas e selecionar variáveis correspondentes à dimensão da motosserra para o operador. A coleta de dados foi realizada na empresa de papel e celulose, localizada no Estado de São Paulo. Foram selecionadas 35 variáveis antropométricas para aplicação no estudo e avaliados 85 operadores de motosserra. Verificou-se que a massa média do operador foi de 67,9 kg. O percentil 50% apresenta o valor de 1,705 m para a variável altura do topo da cabeça. O espaço mínimo para introdução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Corte florestal; Ergonomia; Antropometria.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100029

Avaliação do ambiente de trabalho na propagação de Eucalyptus spp.
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,José U.; Minetti,Luciano J.; Souza,Amaury P. de; Silva,Kátia R.; Gomes,José M.; Fiedler,Nilton C.
Nesta pesquisa, desenvolvida a partir de dados coletados em viveiro florestal no Vale do Rio Doce, MG, objetivou-se estudar os fatores ergonômicos relacionados às atividades exercidas nesses ambientes, visando à melhoria da saúde, do bem-estar, da segurança, do conforto e da produtividade dos trabalhadores. O objetivo específico foi a caracterização do ambiente de trabalho em relação ao conforto térmico, luminosidade e ruído. Os dados foram coletados através de medições do clima do local de trabalho, da luminosidade e do ruído. Os resultados indicaram que o ambiente de trabalho apresentou valores do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, nas casas-de-vegetação, acima dos limites. A luminosidade encontrada foi considerada insuficiente nos postos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propagação de planta; Ergonomia; Fatores ambientais.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300017

Distribuição dos comandos de operação em tratores agrícolas nacionais com até 55 kW de potência
Provedor de dados: 91
Autores: Nietiedt,Gustavo H.; Ribas,Rodrigo L.; Schlosser,José F.; Frantz,Ulisses G.; Casali,André Luis; Uhry,Daniel.
Objetivou-se, com este trabalho, comparar a localização dos comandos de operação em quatro tratores agrícolas novos, na faixa de 55 kW de potência: John Deere 5603, Massey Ferguson 4275, New Holland TL75E e Valtra A750. Utilizaram-se, como referência, as normas ABNT NBR ISO 4253 (1999) para determinação do Ponto de Referência do Assento (SIP) e ISO 15077 (1996), para determinação das regiões de alcance do operador sentado e das posições dos comandos de operação em relação ao SIP. Na análise do perfil vertical longitudinal os comandos frequentemente utilizados estiveram presentes, em maior número, na Zona de Conforto no trator Valtra A750 (38,5% dos comandos). Neste mesmo perfil, o trator John Deere 5603 apresentou não só 60,0% de seus comandos localizados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Zona de acesso; Zona de conforto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600015

Condições ergonômicas dos trabalhadores em galpões de frangos de corte durante a fase de aquecimento
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Cinara da C. S.; Souza,Cecília de F.; Tinoco,Ilda de F. F.; Vieira,Maria de F. A.; Menegali,Irene; Santos,Claudia R. dos.
A adoção das práticas de bem-estar durante o processo de criação animal tem ganhado maiores espaços devido à comprovada melhora na produção. Hoje, a condição de bem-estar pode ser estendida também para o humano que, tendo boas condições de trabalho acaba, assim, por refletir em um manejo de sucesso dos animais. Buscando atender a essa nova tendência do mercado objetivou-se, com este trabalho, avaliar as condições ergonômicas e a salubridade do ambiente de galpões de frangos de corte equipados com três diferentes sistemas de ventilação mínima (positiva, negativa e natural) no que se refere à saúde do trabalhador. Com base nos efeitos dos sistemas de ventilação mínima avaliou-se carga física de trabalho, qualidade do ar, ambiente térmico, nível de ruído e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ergonomia; Ventilação mínima.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100014

Efetividade de um coxim de cabina do trator agrícola na atenuação das vibrações
Provedor de dados: 124
Autores: Pinho,Marivan da Silva; Schlosser,José Fernando; Frantz,Ulisses Giacomini; Rodrigues,Fabricio Azevedo; Ferrer,Pablo Silva.
A vibração propagada através do trator interfere diretamente no operador, desta forma, para minimizar os problemas é desejável analisar os pontos críticos desta propagação. O operador do trator está exposto aos efeitos nocivos da vibração na sua saúde, além de diminuir sua capacidade de trabalho por efeito da fadiga, sendo oportunas maiores investigações dos parâmetros de frequência da vibração nos coxins. Este trabalho teve por objetivo analisar a transmissibilidade das vibrações no coxim elastomérico de um trator agrícola com cabine utilizando duas profundidades de escarificação (15 e 30 cm), duas velocidades de deslocamento (3,5 e 4,5 km h-1) e três configurações de lastros (metálico total, metálico parcial e líquido total) com relações de peso/potência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tratores agrícolas; Vibração; Ergonomia.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902014000300005

FATORES DE RISCO PARA DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES NOS OMBROS DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA COLHEITA DE CAFÉ
Provedor de dados: 107
Autores: Horjana Aparecida Navarro Fernandes; Faculdade Estácio de Sá; Luciano José Minette; UFV; José de Fátima Juvêncio; UFV; Emília Pio da Silva; UFV; Amaury Paulo de Souza; UFV; Cácio Soares Diniz; UFV.
Este estudo teve como objetivo detectar fatores de risco para distúrbios osteomusculares nos ombros de trabalhadores colhedores de café, no município de Santa Rita de Minas - MG. A investigação foi realizada com a aplicação de questionários sobre o perfil dos trabalhadores e da atividade e o Nórdico Padrão. Análise biomecânica do trabalhador no desempenho da colheita de café, estudo de tempo e movimento foram realizados por meio de observação do dia típico do trabalhador. Os resultados evidenciaram que 64% dos trabalhadores são do sexo feminino e 36% do sexo masculino. A incidência de distúrbios osteomusculares nos ombros dos trabalhadores foi de 70%. Os fatores de risco identificados foram os movimentos de flexão, abdução, sendo estes os de maiores...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola doenças ocupacionais; Posturas; Ergonomia; Ciclo de trabalho.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/32

"ART IS" ON SCIENTIFIC PUBLICATIONS INVOLVING WORK FAMILY FARM IN BRAZIL UNDER THE ERGONOMICS OF VIEWPOINT
Provedor de dados: 107
Autores: Bastos, Rosaria Cal; Bifano, Amelia Carla Sobrinho.
The objective of this paper analyze the national scientific production are pointing focused on ergonomics for Family Agricultural Labor Brazil today. To do this, used the method of integrative literature review, began searching online, through access to the portal Periodicals Capes in SciELO - Scientific Electronic Library Online and Google Scholar, considering the publications between 2005-2015 . twenty were identified and two publications that have referred to the topic of interest, but also is the limited number of studies that directly relate to issues relating to family agricultural work from the perspective of ergonomics. There, yes, most research focused on the work ergonomics analysis with regard to the use of equipment, tools, tractors and various...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Análise Ergonômica do Trabalho; Ergonomia; Agricultura Familiar.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/736

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO EMITIDOS POR DIFERENTES MODELOS DE FELLER-BUNCHERS
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Andréia Bordini de Brito; Instituto de Artes e Design – UFPEL; Paula Cristina Natalino Rinaldi; UFV; Wagner Santos Gonçalves; UFV; Marconi Ribeiro Furtado Júnior; UFV.
No presente trabalho teve-se por objetivo avaliar os níveis de ruídos emitidos, interno e externo, de três modelos de “Feller-Bunchers”. As análises foram realizadas em máquinas operando em áreas de colheita florestal, localizada no município de Santa Bárbara, Minas Gerais. Os níveis de ruído dentro das cabines foram inferiores ao limite de 85 dB (A), para oito horas de exposição diária, estabelecido pela NR-15, para todas as operações de colheita. Já na parte externa, os níveis de ruído em função do raio de afastamento foram superiores ao limite estabelecido.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola máquinas florestais; Ruído; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/319

NOTA TÉCNICA: NÍVEIS DE POTÊNCIA SONORA EMITIDO POR UM TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS EM FUNÇÃO DA ROTAÇÃO, RAIO DE AFASTAMENTO, VELOCIDADE E TIPO DE PISTAS
Provedor de dados: 107
Autores: Hideo de Jesus Nagahama; Univasf; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Gilmara Pires Granja; univasf; Marlon da Silva Garrido; Univasf; Paulo Gustavo Serafim de Carvalho; UNIVASF.
A potência sonora das máquinas agrícolas, com o passar do tempo, pode provocar problemas auditivos nos operadores. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o nível de potência sonora emitido por um trator agrícola de pneus em função da rotação do motor, do raio de afastamento (condição estática) e em função das pistas e velocidade de deslocamento (condição dinâmica) comparando o decibelímetro, com e sem a proteção para vento. O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, Petrolina/PE utilizando trator sem cabine e o medidor do nível de potência sonora. As medições foram: estática - nas posições anterior, posterior, direito e esquerdo do assento do operador, a cada metro até a distância máxima de 12 m, e nas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola ruído; Ergonomia; Mecanização agrícola.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/359

AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO PROTÓTIPO DE UM MOTOCOVEADOR HIDRÁULICO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DE SILVICULTURA FLORESTAL
Provedor de dados: 107
Autores: Luciano José Minette; UFV; Emília Pio Silva; UFV; Amaury Paulo Souza; UFV; Wevergton L. Hermsdorss; UFV.
O objetivo deste estudo foi realizar uma análise ergonômica do protótipo do motocoveador hidráulico, levando-se em consideração os aspectos de posturas, carga de trabalho, biomecânica, ruído e vibração. As variáveis antropométricas obtidas foram utilizadas para o dimensionamento do protótipo. Os resultados evidenciaram que, dentre os movimentos realizados pelo operador, durante a atividade, destacam-se a inclinação anterior do tronco durante a fase da perfuração do solo e o transporte do equipamento de uma demarcação à outra, associados à rotação do tronco, somada à sustentação e manuseio de peso. A atividade de coveamento com o protótipo hidráulico não expõe o trabalhador a situações de sobrecarga física. Porém, durante a fase de deslocamento entre covas,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola silvicultura florestal; Protótipo hidráulico; Ergonomia.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/158

NOTA TÉCNICA: NÍVEIS DE RUÍDO EMITIDOS POR DIFERENTES EQUIPAMENTOS EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALIMENTOS
Provedor de dados: 107
Autores: Daniel Mariano Leite; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Arlene Gaspar; UFRRJ; Lara Santana Fernandes; UFV.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os níveis de ruídos emitidos por diferentes equipamentos utilizados em um laboratório de análise de alimentos. O trabalho foi conduzido no Laboratório Analítico de Alimentos e Bebidas (LAAB) do Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Para medição dos níveis de ruído, foi utilizado um decibelímetro digital. Foram realizadas leituras de níveis de ruídos emitidos pelos equipamentos em um raio de afastamento a partir da origem da emissão até 7 metros de distância. O nível de ruído foi medido próximo ao ouvido do laboratorista. O nível de ruído emitido pelo triturador manteve-se acima dos valores permitidos pela norma em todas as distâncias avaliadas.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento e Ambiência audição; Avaliação; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/248

RUÍDO E VIBRAÇÃO NO POSTO DE OPERAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA EM FUNÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS E VELOCIDADE OPERACIONAL
Provedor de dados: 107
Autores: da Silva, Anderson Candido; Furtado Júnior, Marconi Ribeiro; Ribeiro, Lorena Castro; Fernandes, Haroldo Carlos; Teixeira, Róbson Ricardo Damiano.
A operação com tratores e máquinas agrícolas pode comprometer a saúde do operador devido sua exposição a condições ergonômicas desfavoráveis. Objetivou-se com o presente trabalho determinar os níveis de vibração e de ruído na base do posto de operação, de um trator agrícola, em função da pressão de insuﬂação dos pneus e da velocidade operacional. Os tratamentos foram constituídos da combinação de três pressões de insuﬂação dos pneus (96,53; 137,90 e 179,26 kPa) e três velocidades operacionais (1,11; 2,22 e 3,89 m s-1), no delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. A pressão de insuﬂação dos pneus e a velocidade do trator inﬂuenciaram o ruído e a vibração na base do posto de operação do trator. Em todas as condições o nível de ruído emitido...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola/Ensaios de Máquinas Agrícolas ensaio de máquinas; Ergonomia; Mecanização agrícola.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/842

Ergonomia e complexidade: o trabalho do gestor na agricultura orgânica na região de Campinas - SP
Provedor de dados: 65
Autores: Gemma,Sandra Francisca Bezerra; Tereso,Mauro José Andrade; Abrahão,Roberto Funes.
A lacuna de pesquisas sobre o trabalho humano na agricultura orgânica motivou este estudo, que teve por objetivos caracterizar e compreender o trabalho do gestor no manejo orgânico da produção agrícola. A pesquisa de campo, realizada em duas etapas, permitiu investigar o trabalho dos gestores em Unidades de Produção Agrícola Orgânica (UPAO) do interior de São Paulo, por meio da adaptação do método da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e de entrevistas estruturadas. Os dados de campo foram posteriormente interpretados à luz da Teoria da Complexidade (TC). Constatou-se que o gestor da agricultura orgânica é responsável por um macrossistema (produção vegetal, produção animal, processamento e serviços), atuando concomitantemente como administrador e executor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura orgânica; Teoria da complexidade de Edgar Morin; Ergonomia; Condições de trabalho.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000200010

Saúde e segurança no ambiente rural: uma análise das condições de trabalho em um setor de ordenha
Provedor de dados: 65
Autores: Maia,Leonardo Rocha; Rodrigues,Luciano Brito.
A saúde e a segurança no trabalho são fatores preponderantes em todos os setores produtivos, assim como no agronegócio e, especificamente, na cadeia produtiva do leite. Neste artigo, apresentam-se os resultados de uma análise das condições do ambiente de trabalho de um setor de ordenha de leite localizado na região Sudoeste do Estado da Bahia. Buscou-se identificar os riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes), bem como aspectos relativos à higiene do alimento. A pesquisa consistiu de um estudo de caso, com características qualitativas e exploratórias, tendo por finalidade descrever a situação encontrada no setor, confrontando-a com as legislações vigentes. Foram diagnosticados, predominantemente, riscos ergonômicos e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Riscos ocupacionais; Segurança no trabalho; Ergonomia; Ordenha.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000600030

Exposição humana à vibrações de corpo inteiro em um trator agrícola com pneus radiais
Provedor de dados: 65
Autores: Ribas,Rodrigo Lampert; Schlosser,José Fernando; Frantz,Ulisses Giacomini; Farias,Marcelo Silveira de; Rodrigues,Fabrício Azevedo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as vibrações de corpo inteiro incidentes em um operador de trator agrícola utilizando pneus radiais, com três diferentes pressões de insuflagem em operação de semeadura. O trabalho foi divido em três tratamentos, com quatro repetições cada. Utilizou-se um trator Massey Ferguson 5450 Dyna 4, 4x2 TDA, 75kW, acoplado a uma semeadora da mesma marca, modelo MF 509. Os pneus radiais utilizados foram Michelin VF 480/60 R28 para o eixo dianteiro e VF 600/60 R38 para o traseiro, nas pressões de 41, 69 e 96kPa. O equipamento para aquisição dos dados foi o Type 4447 da Brüel &amp; Kjær, mesma marca do software para análise, o 4447 Vibration Explorer. Todos os tratamentos apresentaram resultados que ficaram na faixa de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Pressão de insuflagem; Pneus agrícolas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000901589

Antropometria aplicada aos operadores de tratores agrícolas
Provedor de dados: 65
Autores: Schlosser,José Fernando; Debiasi,Henrique; Parcianello,Geovano; Rambo,Lisandro.
O objetivo deste trabalho foi determinar o padrão antropométrico dos operadores de tratores agrícolas da Depressão Central do Rio Grande do Sul. Os operadores de tratores agrícolas foram medidos por meio de um painel constituído por duas chapas metálicas, permanecendo durante as medições em pé, eretos, com o mínimo de roupa possível e em contato com o painel. As variáveis medidas foram as seguintes: altura do corpo; altura ao nível dos olhos; altura ao nível dos olhos sentado; altura do cotovelo; alcance do braço; alcance da mão; distância pé-patela; apoio do assento. Os dados obtidos demonstram que há diferenças entre o biótipo do operador utilizado pela indústria de tratores agrícolas e o do operador da região, de forma que este último apresentou, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Antropometria; Tratores; Ergonomia.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782002000600011

Análise ergonômica do trabalho em unidades de beneficiamento de produtos agrícolas: exigências laborais dos postos de seleção
Provedor de dados: 65
Autores: Braga,Celso de Oliveira; Abrahão,Roberto Funnes; Tereso,Mauro José Andrade.
O beneficiamento pós-colheita é uma atividade em grande expansão no Brasil. Neste estudo adotou-se a abordagem ergonômica para analisar as exigências laborais em unidades de beneficiamento de tomate de mesa (UB). Aplicou-se o método da Análise Ergonômica do Trabalho para identificar os postos de trabalho de maiores exigências laborais. Na pesquisa de campo envolvendo 61 operadores, foram utilizados o Método NASA TLX e o Questionário de Avaliação Visual. A exigência mental foi elevada nos postos de trabalho de bicas e seleção. A exigência visual foi elevada nas UB de baixos níveis de iluminância, e a exigência física foi alta nos postos de alimentação de todas UB e nas bicas das UB que não contavam com auxílio mecânico para movimentação de caixas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Tomate; Fadiga mental; Cognição; Unidade de beneficiamento.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000500038

Projeto de cabine de unidade mecânica de auxílio à colheita da cana-de-açúcar (unimac cana) com base na ergonomia
Provedor de dados: 65
Autores: Barreto,Emanuel Antonio; Tereso,Mauro José Andrade; Abrahão,Roberto Funes.
A mecanização da colheita da cana-de-açúcar parece ser o caminho para solução dos problemas decorrentes dos impactos ambientais das queimadas e do trabalho extremamente fatigante na colheita manual. Por outro lado, a mecanização total da colheita levaria milhares de trabalhadores ao desemprego. Para minimizar os impactos ambientais e manter parte desses empregos, a Agricef e a Unicamp estão desenvolvendo o projeto da unidade mecânica de auxílio à colheita da cana-de-açúcar (UNIMAC CANA), baseado em um conceito alternativo representado pela mecanização parcial da colheita, que está em fase de prototipagem. Particularmente, esta pesquisa teve como objetivo o dimensionamento da cabine desse dispositivo e o posicionamento de seus comandos e painéis, com base...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colhedora; Colheita de cana-de-açúcar; Ergonomia.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000500011

Nível de conhecimento da simbologia gráfica utilizada para caracterizar comandos e controles de máquinas agrícolas
Provedor de dados: 65
Autores: Alonço,Airton dos Santos; Machado,Antônio Lilles Tavares; Ferreira,Mauro Fernando Pranke; Medeiros,Fabrício Ardais.
Este trabalho foi realizado no período compreendido entre março de 2000 a junho de 2005, com entrevistados de várias regiões do Brasil, e teve por objetivo realizar uma pesquisa analítica a respeito do grau de conhecimento sobre símbolos gráficos, para a identificação dos comandos e controles de operação e manutenção em máquinas agrícolas, dos principais clientes envolvidos no processo, desde o projeto da máquina agrícola até sua utilização e conseqüente manutenção. Os resultados encontrados indicam que o conhecimento sobre o significado que possuem os símbolos gráficos utilizados para caracterizar comandos e controles de máquinas agrícolas é bastante reduzido por parte dos principais envolvidos no processo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Normas técnicas; Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Segurança; Ergonomia.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000100020

Características ergonômicas dos tratores agrícolas utilizados na região central do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Debiasi,Henrique; Schlosser,José Fernando; Pinheiro,Eder Dornelles.
A utilização de tratores agrícolas com boas condições ergonômicas reduz a probabilidade de ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, aumentando a eficiência dos trabalhadores. Neste trabalho, objetivou-se verificar a presença de itens relacionados à ergonomia de tratores agrícolas usados, bem como avaliar o comportamento destas características em função do tempo de uso das referidas máquinas. Foram analisados 175 tratores agrícolas pertencentes às microrregiões gaúchas de Santa Maria, Restinga Seca e Cachoeira do Sul, presentes em 114 propriedades aleatoriamente amostradas. Os resultados mostraram que apenas 3% dos espécimes avaliados eram equipados com cabina, sendo que a maior parte dos mesmos não apresentava isolamento do calor gerado pelo motor e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Tratores agrícolas; Normas técnicas; Posto de operação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000600021

Análise ergonômica do trabalho em atividades desenvolvidas com uma roçadora manual motorizada
Provedor de dados: 65
Autores: Alonço,Airton dos Santos; Medeiros,Camila Ardais; Medeiros,Fabrício Ardais; Werner,Valmir.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a operação de roçadoras manuais motorizadas, visto que estas cada vez mais são usadas nas operações de limpeza no meio rural e urbano. Além disso, procurou-se demonstrar, por meio da análise realizada a campo, que muitas das ações e métodos utilizados para desenvolver o trabalho contrapõem-se às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Alerta-se os trabalhadores e empregadores sobre os riscos de acidentes de trabalho e/ou de doenças ocupacionais e sugere-se maneiras mais adequadas para a execução destas tarefas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Ergonomia.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000500048

Avaliação ergonômica de uma colhedora de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Carla Bento da; Volpato,Carlos Eduardo Silva; Andrade,Luis Antônio de Bastos; Barbosa,Jackson Antonio.
Objetivou-se, no presente trabalho, realizar uma avaliação ergonômica de uma colhedora de cana-de-açúcar, localizada no município de Barra Bonita, estado de São Paulo, em janeiro de 2007. A avaliação ergonômica foi conduzida em uma colhedora de cana-de-açúcar que apresentou produtividade de 831,84 ton dia-1 na safra de 2006/2007, com base no manual Ergonomic Guidelines for Forest Machines (Skogforsk, 1999), segundo o qual os itens avaliados são distribuídos em cinco classes: A, B, C, D ou 0 (zero ). A melhor classificação ergonômica da colhedora foi atribuída aos itens visibilidade ampla, assento do operador e controle de clima na cabine. os itens cabine, iluminação, controles e operação da máquina, ruído e manual do operador foram classificados como C. o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Colheita mecânica; Saccharum spp.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542011000100023