Consulta: subjectFacets:"Erosão hídrica"
Registros recuperados: 60
Data/hora: 09/06/2024 05:53:05

Perdas de água e solo sob diferentes padrões de chuva simulada e condições de cobertura do solo
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Souza,Wanderley de J.; Pinto,Marinaldo F.; Oliveira,João R. de; Guerra,José G. M.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de determinar as perdas de solo e água em um Argissolo Vermelho-Amarelo, submetido a quatro diferentes padrões de precipitação de chuva simulada e duas condições de cobertura: área com solo descoberto e com palhada após plantio de milho. O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa-Agrobiologia, localizado no município de Seropédica-RJ, e consistiu na aplicação de chuvas simuladas com diferentes padrões, caracterizados como avançado (AV), intermediário (IN), atrasado (AT) e constante (CT), em uma área amostral de 0,80 m de largura por 1,0 m de comprimento. Utilizando um simulador de chuvas portátil, foram aplicadas chuvas com 30 mm de lâmina total durante 60 minutos. Nos padrões com intensidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Padrões de precipitação; Simulação de chuva.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000400010

Distribuição, probabilidade de ocorrência e período de retorno dos índices de erosividade EI30 e KE&gt;25 em Seropédica - RJ
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Carvalho,Daniel F de; Machado,Roriz L; Evangelista,Adão W. P; Khoury Júnior,Joseph K.; Silva,Leonardo D. B. da.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar as características da erosividade da chuva em Seropédica (RJ), quanto à sua distribuição, probabilidade de ocorrência e período de retorno. Para isso, foi utilizada uma série mensal de dados pluviométricos referente ao período de 1973 a 2002 e, com o auxílio de modelos ajustados para a região, foi possível obter os índices mensais e anuais de erosividade EI30 e KE&gt;25. Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que: a) os valores médios anuais de EI30 e de KE&gt;25 foram de 5.960,4 MJ mm ha-1 h-1 e de 99,2 MJ ha-1, respectivamente, e estão associados a períodos de retorno de 1,97 ano, com uma probabilidade de ocorrência de 50,82%; e b) valores anuais de EI30 da ordem de 5.995;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosividade da chuva; Erosão hídrica; Função de probabilidade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200006

Efeito da cobertura nas perdas de solo em um argissolo vermelho-amarelo utilizando simulador de chuva
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Silva,Demétrius D.; Pruski,Fernando F.; Schaefer,Carlos E. G. R.; Amorim,Ricardo S. S.; Paiva,Karlos W. N.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da porcentagem de cobertura do solo e da energia cinética decorrente de chuvas simuladas sobre as perdas de solo. O experimento consistiu de seis parcelas experimentais (4 m²), as quais foram mantidas com coberturas de 0; 20; 40; 60; 80 e 100%, utilizando manta de Bidin, simulando condição de manejo de cultivo em contorno. Utilizou-se de simulador de chuva sobre Argissolo Vermelho-Amarelo, com declividade média de 9,5%. Foram utilizadas as intensidades de precipitação de 60; 80; 100 e 120 mm h-1, associadas às durações de 68; 40; 24 e 14 minutos, resultando nos valores de energia cinética de 1.401; 1.122; 841 e 589 J m-2, respectivamente. Para cada uma das intensidades de precipitação, realizaram-se seis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Intensidade de precipitação; Cobertura do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200014

Modelo para o dimensionamento e a locação de sistemas de terraceamento em nível
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Griebeler,Nori P.; Pruski,Fernando F.; Teixeira,Alessandro F.; Silva,Demetrius D. da.
A erosão hídrica é um dos principais causadores da degradação das terras agrícolas, provocando expressivos prejuízos à sociedade. Em virtude desses danos, torna-se fundamental o desenvolvimento de técnicas que permitam o aumento da eficiência das práticas para a conservação do solo. Com esse objetivo, desenvolveu-se um modelo para o dimensionamento e a locação de sistemas de terraceamento em nível, utilizando modelos digitais de elevação do terreno gerados em sistemas de informações geográficas (SIG). A fim de possibilitar a aplicação do modelo desenvolvido, elaborou-se um software que permite a realização das interações necessárias para o dimensionamento do sistema. Os resultados obtidos mostram que o modelo oferece a vantagem de permitir o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Conservação do solo e água; Planejamento integrado.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300015

Perdas de solo, água e nutrientes pela erosão hídrica em diferentes sistemas de manejo agroflorestal no semi-árido cearense.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: CAMPANHA, M. M.; AGUIAR, M. I. de; MAIA, S. M. F.; OLIVEIRA, T. S. de; MENDONÇA, E. de S.; ARAUJO FILHO, J. A. de.
bitstream/CNPC-2010/21729/1/ct37.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sistema agroflorestal; Sistema agrossilvipastoril; Código florestal; Código floretal; Agrosilvopastoral systems.; Agroforestry systems; Manejo do solo; Nutriente; Caatinga; Perda; Água; Erosão hídrica; Conservação; Recurso natural; Deterioração do solo; Losses from soil; Water erosion; Soil degradation; Semiarid soils.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/534078

Erosão em sulcos e entressulcos em razão do formato de parcela em Argissolo Vermelho-Amarelo arênico
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Reichert,José Miguel; Schäfer,Marcos José; Eltz,Flávio Luiz Folleto; Norton,Lloyd Darrell.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de parcelas de erosão com seções transversais da superfície do solo retangular (STR) e triangular (STT) na perda de solo e água e na erodibilidade, em sulcos e entressulcos. O experimento foi conduzido em 1998, em um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico, preparado convencionalmente. As dimensões das parcelas de entressulcos foram de 0,50 m por 0,75 m; nos sulcos com STR, as dimensões foram de 0,20 m por 5,90 m, e nos de STT, de 0,50 m por 5,90 m. Utilizou-se chuva simulada constante de 65 mm h-1 nos entressulcos, durante 90 minutos. Nos sulcos, após pré-umedecimento do solo, foram aplicadas cinco vazões extras crescentes de 0,0002 m³ s-1 até 0,0010 m³ s-1. A desagregação nos entressulcos Di (2,09.10-4...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos arenosos; Erosão hídrica; Degradação do solo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000700006

Escoamento superficial e desagregação do solo em entressulcos em solo franco-argilo-arenoso com resíduos vegetais
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Cassol,Elemar Antonino; Cantalice,José Ramon Barros; Reichert,José Miguel; Mondardo,Arcângelo.
A presença de resíduos vegetais sobre a superfície do solo altera as características do escoamento superficial gerado pela chuva e a desagregação e transporte de sedimento resultantes do processo erosivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições hidráulicas e as relações de desagregação do solo e de resistência ao escoamento com a presença de resíduos vegetais na erosão em entressulcos. O experimento foi realizado no laboratório, com um Argissolo Vermelho distrófico típico, em parcelas com 0,10 m m-1 de declive sob chuva simulada. O solo foi coberto por resíduos vegetais de palha de soja, nas doses de 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4 e 0,8 kg m-2. O aumento na cobertura do solo (CS) com resíduos vegetais elevou a altura da lâmina de escoamento e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Processos erosivos; Modelagem da erosão; Escoamento raso; Cobertura do solo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000700010

Diagnóstico e reabilitação agroambiental de trecho de bacia hidrográfica por sensoriamento remoto e turbidez da água
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Filho,Oswaldo Julio Vischi; Corsato,Liatar Giorge; Quiessi,Jorge Aparecido; Kanno,Oscar Yoshikatsu; Penteado,Raul Barros; Arabori,Roberto Mikio; Belorte,Lucia Cristina Camargo; Lima,Márcio Emanoel de.
Resumo O objetivo deste trabalho foi identificar erosões em bacia hidrográfica e avaliar práticas conservacionistas de manejo do solo para a recuperação da degradação, por meio do monitoramento de indicadores de qualidade de água e por imagens de satélites. O monitoramento, por um período de 14 anos, foi realizado em 14.076 ha da bacia do Rio do Peixe, selecionada por ser a mais degradada do Estado de São Paulo, que abrangem 176 propriedades agrícolas exploradas basicamente com pastagens e café. Destas, 82 apresentaram algum tipo de erosão, além de 12 trechos de estradas municipais que contribuíram com processos erosivos nas áreas agrícolas. As práticas de manejo conservacionista do solo e da água implantadas em 86 propriedades da bacia permitem alteração...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Assoreamento; Bacia hidrográfica; Cobertura vegetal; Conservação do solo; Erosão hídrica; Imagem aérea.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901099

Perdas de solo, água, nutrientes e carbono orgânico em Cambissolo e Latossolo sob chuva natural
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Silva,Antonio Marcos da; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Lima,José Maria de; Avanzi,Junior Cesar; Ferreira,Mozart Martins.
A erosão hídrica é responsável por perdas de nutrientes e carbono dos solos agrícolas. A minimização das perdas de solo, água, nutrientes e carbono orgânico constitui importante aspecto do planejamento conservacionista. Os objetivos deste trabalho foram avaliar as perdas, por erosão hídrica, de solo, água, nutrientes e carbono orgânico em Cambissolo Háplico Tb distrófico típico (CXbd) e Latossolo Vermelho distroférrico típico (LVdf). As coletas foram realizadas depois de cada evento de chuva considerada erosiva. As perdas médias anuais de solo foram de 205,65 Mg ha-1 para o CXbd e de 14,90 Mg ha-1 para o LVdf. As perdas médias anuais de água foram 369 mm para o CXbd e 113 mm para o LVdf, representando, respectivamente, 28,67% e 8,78% do total precipitado....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Enxurrada; Solos rasos; Solos intemperizados.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005001200010

Perda de solo e água sob integração lavoura-floresta e em sucessão soja-milho
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Zolin,Cornélio Alberto; Paulino,Janaina; Matos,Eduardo da Silva; Magalhães,Ciro Augusto de Souza; Almeida,Frederico Terra de; Souza,Adilson Pacheco de; Mingoti,Rafael.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar, em condição de chuva natural, a perda de solo e água em sistemas de produção com integração lavoura-floresta ou com sucessão soja-milho. O experimento foi realizado em Latossolo Vermelho-Amarelo com textura muito argilosa, em uma região de transição Cerrado/Amazônia. Os seguintes usos e coberturas do solo foram avaliados: sistema integração lavoura-floresta; lavoura com sucessão soja-milho+braquiária; e solo descoberto. As lavouras foram cultivadas em sistema plantio direto em sucessão soja-milho+braquiária, todos os anos, independentemente do sistema de produção. A perda de solo por erosão hídrica, nos três anos avaliados, foi de 0,215 Mg ha-1 por ano, no sistema integração lavoura-floresta, e de 0,753 Mg ha-1...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Erosão hídrica; Escoamento superficial; Plantio direto; Recursos hídricos; Sistemas de integração.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901223

Rugosidade superficial do solo sob diferentes doses de resíduo de milho submetido à chuva simulada
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Bertol,Ildegardis; Paz González,Antonio; Vidal Vázquez,Eva.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a rugosidade e a tortuosidade da superfície do solo, preparado com diferentes doses de resíduo cultural de milho, e relacioná-las com o volume de chuva simulada. Em um Cambissolo, em La Coruña, Espanha, em agosto de 2005, avaliou-se a rugosidade superficial, no preparo mínimo sob chuva simulada, com as doses de 0, 2, 4, 6 e 8 t ha-1 de resíduo de milho picado e semi-incorporado ao solo. Aplicaram-se oito testes de chuva simulada, com 65 mm h-1 e 60 min cada um. A rugosidade e a tortuosidade, ao acaso, foram menores do que na condição linear e, as desta condição foram menores do que na condição original. A redução da rugosidade e da tortuosidade, em decorrência das chuvas, diminuiu com o aumento da dose de resíduo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de rugosidade; Microrrelevo superficial; Erosão hídrica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000100014

Distribuição e potencial erosivo das chuvas no Estado do Tocantins
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Viola,Marcelo Ribeiro; Avanzi,Junior Cesar; Mello,Carlos Rogério de; Lima,Saulo de Oliveira; Alves,Marcos Vinicius Giongo.
O objetivo deste trabalho foi determinar os valores de erosividade e gerar os mapas da distribuição espaço-temporal das chuvas no Estado do Tocantins. Analisaram-se séries históricas pluviométricas de 97 postos pluviométricos, compreendendo o período de 1985 a 2009. A erosividade foi estimada por meio de equações nas quais a variável independente foi a precipitação média mensal ou o coeficiente de chuva de Fournier (Rc). A geoestatística foi aplicada para o mapeamento da erosividade tanto na escala mensal quanto na anual. A erosividade anual apresentou valores entre 6.599 e 14.000 MJ mm ha-1 h-1, com auge em dezembro, quando atingiu valores de até 2.800 MJ mm ha-1 h-1 por mês. De maio a setembro, a erosividade apresentou valores inferiores ao crítico, tido...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação de solo e água; Índice de erosividade da chuva; Erosão hídrica; Geoestatística; Mapeamento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000200125

Erosividade mensal e anual da chuva no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Curi,Nilton; Mello,José Marcio de; Viola,Marcelo Ribeiro; Silva,Antônio Marciano da.
Este trabalho objetivou estimar e mapear a erosividade média (EI30) mensal e anual, analisar a distribuição espacial da precipitação, durante o período chuvoso, e identificar zonas similares quanto a EI30 no Estado de Minas Gerais. Foram levantadas séries históricas de precipitação diária de 248 estações climatológicas para estimativa do coeficiente de chuva de Fournier (Rc). Baseado na relação EI30 x Rc, verificada em algumas localidades do Estado, o índice EI30 mensal foi estimado para as 248 estações. A geoestatística foi aplicada no mapeamento dos dados. O Estado de Minas Gerais pôde ser dividido em três zonas, com erosividade anual variando de 5.000 a 12.000 MJ mm ha-1 ano-1 : erosividade média-alta, nas regiões central, nordeste e parte da Zona da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Mapeamento; Geoestatística; EI30.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000400012

Proposição de modelos para estimativa da erodibilidade de latossolos brasileiros
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Ferreira,Mozart Martins; Lima,José Maria de; Ferreira,Daniel Furtado.
Os métodos existentes para determinação indireta da erodibilidade não têm se mostrado adequados quando aplicados aos solos tropicais, particularmente no tocante aos latossolos brasileiros. Sendo assim, objetivou-se, com este estudo, desenvolver modelos para a estimativa da erodibilidade desse grupamento de solos, a partir de variáveis morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas do solo. Foram feitas em 19 latossolos das várias regiões geográficas brasileiras, 129 determinações (variáveis independentes), cujos resultados foram submetidos à análise de regressão linear múltipla em "backward" utilizando o programa SAS, relacionando-se com a erodibilidade obtida diretamente no campo através de parcelas de perdas de solo (variável dependente). Foi possível...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Perdas de solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999001200016

Erosão na cultura do milho em sucessão à aveia preta e pousio descoberto, em preparo convencional e plantio direto, com tração animal e tratorizada
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Levien,R.; Cogo,N. P.
Empregando chuva simulada em Argissolo Vermelho distrófico arênico, com declividade média de 0,12 m m-1, avaliou-se a erosão na cultura do milho (Zea mays L.) em preparo convencional e plantio direto, utilizando tração animal e tratorizada, antecedida de pousio descoberto e aveia preta (Avena strigosa Schieb) no inverno, no período compreendido entre 1994 e 1995. Chuvas simuladas na intensidade de 64 mm h-1 e duração de 60 a 105 min foram aplicadas em quatro épocas: logo após a semeadura, 30 e 60 dias após a emergência e logo após a colheita do milho. A cobertura do solo propiciada pela cultura de inverno foi reduzida em 90% após o preparo convencional, independentemente da forma de tração. As perdas de solo e água medidas durante o desenvolvimento do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Chuva simulada; Preparo do solo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000300017

Perdas de solo e água num Latossolo Vermelho aluminoférrico submetido a diferentes sistemas de preparo e cultivo sob chuva natural
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Beutler,J. F.; Bertol,I.; Veiga,M.; Wildner,L. P.
A chuva e a enxurrada, combinadas, são os agentes ativos na erosão hídrica, a qual também é influenciada pela cobertura, rugosidade, tipo de cultura e sistema de preparo do solo. Os preparos de solo conservacionistas reduzem a erosão hídrica em relação aos preparos convencionais, visto que são menos intensos e mantêm o solo coberto por maior período de tempo e, às vezes, proporcionam aumento da rugosidade na superfície do solo. Para avaliar as perdas de solo e água causadas pela erosão hídrica sob chuva natural, realizou-se um experimento em Chapecó (SC), num Latossolo Vermelho aluminoférrico, com declividade média de 0,09 m m-1, entre 1994 e 1999. Estudaram-se os tratamentos: preparo convencional, cultivo mínimo, rotação de preparos e semeadura direta,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Preparo conservacionista; Rotação de preparos; Rotação de culturas; Semeadura direta.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000300012

Bibliometria da pesquisa brasileira em erosão acelerada do solo: instituições, temas, espaço e cronologia
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Barretto,Alberto Giaroli de Oliveira Pereira; Lino,Jane Siqueira; Sparovek,Gerd.
Apesar do constante aumento na quantidade e diversidade de publicações acerca da erosão do solo no Brasil e no mundo, as grandes questões dessa ciência ainda não foram respondidas. Os possíveis motivos desse descompasso trazem à tona a necessidade de discutir o papel da pesquisa em erosão. A bibliometria permite uma visão abrangente da ciência, fornecendo perspectivas, contudo estudos que fazem uso dessas técnicas são escassos no mundo, bem como no Brasil. Os objetivos deste trabalho foram analisar as distribuições espacial, temporal, institucional e temática da pesquisa brasileira em erosão acelerada do solo a partir da divisão dos artigos em linhas temáticas e discutir a profundidade da abordagem das questões fundamentais em erosão. Para isso, 225...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Banco de dados; História.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000600033

Desenvolvimento e análise de uma rede neural artificial para estimativa da erosividade da chuva para o Estado de São Paulo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Moreira,Michel Castro; Cecílio,Roberto Avelino; Pinto,Francisco de Assis de Carvalho; Pruski,Fernando Falco.
O conhecimento do valor da erosividade da chuva (R) de determinada localidade é fundamental para a estimativa das perdas de solo feitas a partir da Equação Universal de Perdas de Solo, sendo, portanto, de grande importância no planejamento conservacionista. A fim de obter estimativas do valor de R para localidades onde este é desconhecido, desenvolveu-se uma rede neural artificial (RNA) e analisou-se a acurácia desta com o método de interpolação "Inverso de uma Potência da Distância" (ID). Comparando a RNA desenvolvida com o método de interpolação ID, verificou-se que a primeira apresentou menor erro relativo médio na estimativa de R e melhor índice de confiança, classificado como "Ótimo", podendo, portanto, ser utilizada no planejamento de uso, manejo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Erosão hídrica; Equação universal de perdas de solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000600016

Razão de perdas de terra e fator C da cultura do cafeeiro em cinco espaçamentos, em Pindorama (SP)
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Prochnow,Daniel; Dechen,Sonia Carmela Falci; De Maria,Isabella Clerici; Castro,Orlando Melo de; Vieira,Sidney Rosa.
hídrica em culturas perenes, embora tais dados sejam imprescindíveis ao planejamento conservacionista e estudos de modelagem de erosão. Dados de um experimento de perdas de terra e água sob chuva natural em Pindorama (SP), de julho de 1960 a junho de 1972, foram usados para o cálculo da razão de perdas de terra (RPT) e do fator C da equação universal de perdas de solo, em cinco espaçamentos na cultura do cafeeiro (Coffea arabica L.). Foram estabelecidas parcelas com espaçamentos de 3,0 x 0,5 m, 3,0 x 1,0 m, 3,0 x 2,0 m, 3,0 x 3,0 m e 4,0 x 2,0 m em um Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico textura arenosa/média com declividade média de 0,100 m m-1. O ciclo da cultura foi dividido em dois estádios: do plantio aos 60 meses e dos 60 aos 144 meses. Os resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Manejo conservacionista; Equação universal de perdas de solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000100010

Perdas de solo e água em plantio de Acacia mangium wild e savana em Roraima, norte da Amazônia
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Barros,Luciana da Silva; Vale Jr.,José Frutuoso do; Schaefer,Carlos Ernesto G.R.; Mourão Júnior,Moisés.
Plantios florestais de Acacia mangium constituem uma alternativa cada vez mais adotada em áreas de savanas do norte da Amazônia (Roraima) e podem causar alterações significativas de características do solo. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi determinar perdas de solo e de água por erosão, que ocorrem em escoamento superficial (run off) em savana nativa e plantios de acácia na região Amazônica. Para isso, foram instaladas em duas fazendas, Santa Rita e Araçá, localizadas no município de Bonfim, na região da Serra da Lua, calhas coletoras de sedimentos, acopladas a caixas d'água, em Argissolo Vermelho-Amarelo. Foram determinadas a granulometria, a densidade aparente (Dap), a resistência à penetração (RP) e a velocidade de infiltração (VIB), bem como...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Argissolo Vermelho-Amarelo; Erosão hídrica; Manejo florestal.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000200022

Mobilidade de P, Cu e Zn em colunas de solo sob sistema de semeadura direta submetido às adubações mineral e orgânica
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bertol,Oromar João; Fey,Emerson; Favaretto,Nerilde; Lavoranti,Osmir José; Rizzi,Nivaldo Eduardo.
A retenção, no perfil do solo, de elementos minerais aplicados em sua superfície é fundamental para a manutenção da qualidade da água. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de dejeto líquido de suíno e adubo mineral na lixiviação do P, Cu e Zn em colunas indeformadas de solo (25 cm de altura e 20,3 cm de diâmetro) retiradas de uma área de Latossolo Vermelho eutroférrico típico sob semeadura direta. A água foi aplicada nas colunas de forma ininterrupta, na quantidade correspondente a três volumes da porosidade total do solo (10.020 cm³), sendo a coleta e análise dos elementos subdivididas em cinco frações. Cada volume de poros (3.340 cm³) corresponde a um turno de água percolada, e o primeiro volume foi fracionado em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Erosão hídrica; Lixiviação; Dejeto líquido de suíno; Nutrientes; Metais pesados.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000600008

Perdas de solo e água em diferentes sistemas de manejo de um nitossolo háplico submetido à chuva simulada
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Mello,E. L.; Bertol,I.; Zaparolli,A. L. V.; Carrafa,M. R.
O manejo do solo pode influenciar a cobertura e a rugosidade do terreno e, associado à chuva e a outras variáveis, é um dos principais fatores que afetam a erosão hídrica. Aplicando três testes de chuva simulada, com intensidade constante de 64 mm h-1, foram avaliados, em São José do Cerrito (SC), entre março de 2000 e junho de 2001, em condições de campo, os seguintes tratamentos de manejo do solo, em duas repetições, durante o ciclo da soja: uma aração + duas gradagens, sem cultivo - SSC; uma aração + duas gradagens sobre resíduo de aveia dessecada, e semeadura de soja - PCO; uma escarificação + uma gradagem sobre resíduo de aveia dessecada, e semeadura de soja - CMI; semeadura direta de soja sobre campo natural dessecado - SDD, e semeadura direta de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Preparo conservacionista; Semeadura direta.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000500015

Relações da erosão em entressulcos com o tipo e com a quantidade de resíduo vegetal na superfície do solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Braida,J. A.; Cassol,E. A.
Os resíduos vegetais na superfície do solo são muito efetivos em dissipar a energia de impacto das gotas de chuva, além de constituírem barreira física ao livre escoamento superficial da água. A presença desses resíduos em contato direto com a superfície do solo pode influenciar, decisivamente, a erosão em entressulcos. Este estudo objetivou avaliar as relações da erosão em entressulcos com a quantidade de resíduo vegetal em cobertura e verificar as diferenças nessas relações para palha de milho e palha de trigo. Um experimento de campo foi instalado no Centro de Pesquisa de Florestas e Conservação do Solo da FEPAGRO, em Santa Maria, RS, em Podzólico Vermelho-Escuro franco-arenoso. As parcelas experimentais mediam 0,50 x 0,75 m, com a maior dimensão no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Cobertura do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300026

Bibliometria, história e geografia da pesquisa brasileira em erosão acelerada do solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Barretto,Alberto Giaroli de Oliveira Pereira; Barros,Marcelo Geraldo Estriga; Sparovek,Gerd.
Há poucos estudos sobre a história da ciência do solo e, no Brasil, essa matéria ainda não recebeu maior atenção por parte de sua comunidade científica. Este trabalho focaliza a formação histórica da pesquisa brasileira em erosão acelerada do solo a partir de uma análise bibliométrica e geográfica, com base numa ampla compilação de artigos científicos publicados sobre o tema por autores vinculados a instituições brasileiras. A metodologia envolveu o armazenamento, em um banco de dados dimensional, estruturado especificamente para esse objetivo, de informações espaciais e bibliométricas. Indicadores quantitativos foram calculados, e a geografia da pesquisa foi mapeada por meio de consultas SQL e ferramentas de geoprocessamento. Os resultados apontaram para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoprocessamento; Erosão hídrica; Banco de dados.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600022

Identificação de fontes de produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica de encosta
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Miguel,Pablo; Dalmolin,Ricardo Simão Diniz; Pedron,Fabrício de Araújo; Moura-Bueno,Jean Michel; Tiecher,Tales.
O uso do solo fora de sua aptidão agrícola é o que norteia a degradação dos recursos naturais por meio das atividades antrópicas. As atividades agropecuárias estão entre as que mais perturbam o meio ambiente, expondo o solo à ação dos processos erosivos e acelerando a transferência de sedimentos aos corpos de água. Nos últimos anos, o método fingerprinting para identificação de fontes de sedimentos tem sido utilizado com sucesso no mundo, porém, trabalhos dessa natureza realizados no Brasil ainda estão em caráter incipiente. O objetivo deste trabalho foi estimar a proporção de contribuição das principais fontes de produção de sedimentos de uma bacia hidrográfica de encosta, onde predominam solos rasos e agricultura menos intensiva no sistema familiar. Essa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fingerprinting; Elementos traçadores; Erosão hídrica; Áreas de encosta.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000200023

Resistência à erosão em ravinas, em latossolo argiloarenoso
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Lafayette,Kalinny Patrícia Vaz; Cantalice,José Ramon Barros; Coutinho,Roberto Quental.
As ravinas consistem em uma das formas de erosão hídrica com escoamento superficial concentrado em encostas de áreas degradadas e, ainda, sem escoamentos de subsuperfície. Os objetivos deste trabalho foram estudar o comportamento hidráulico do escoamento superficial das ravinas e determinar a erodibilidade (Kr) e a tensão crítica de cisalhamento (τc) na superfície de ravinas e, também, a erodibilidade (Kr) ao longo do perfil de encostas degradadas do litoral do Estado de Pernambuco. O experimento foi realizado em 2005, em um Latossolo Amarelo de textura argilosa pertencente à Formação Barreiras no município do Cabo de Santo Agostinho, PE. As parcelas foram delimitadas por chapas metálicas cravadas no solo no sentido do declive (1,0 m de largura por 3,0 m...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Erodibilidade do solo; Crosta superficial; Regimes de escoamento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600031

Razão de perdas de solo e fator c para as culturas de soja e trigo em três sistemas de preparo em um cambissolo húmico alumínico
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bertol,I.; Schick,J.; Batistela,O.
Utilizando dados obtidos em experimento de perdas de solo e água sob chuva natural em Lages (SC), de novembro de 1992 a outubro de 1998, calcularam-se a razão de perdas de solo (RPS) e o fator C da equação universal de perda de solo, para três sistemas de preparo do solo e duas culturas. Foram estudados os tratamentos aração+duas gradagens (A + G), escarificação+gradagem (E + G) e semeadura direta (SDI), submetidos à sucessão das culturas de soja (Glycine max) e trigo (Triticum aestivum L.), comparados à aração + duas gradagens sem culturas (SSC), sobre um Cambissolo Húmico alumínico com declividade média de 0,102 m m-1. O ciclo de ambas as culturas foi dividido em cinco estádios, com igual intervalo de tempo entre eles. Tanto as RPS quanto os fatores C...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equação universal de perdas de solo; Erosão hídrica; Preparo conservacionista.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200021

Relação entre a erodibilidade em entressulcos e estabilidade dos agregados
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Albuquerque,J. A.; Cassol,E. A.; Reinert,D. J.
A erodibilidade do solo é uma característica utilizada nos planejamentos conservacionistas, especialmente, quando áreas agrícolas são utilizadas intensivamente. As práticas de conservação devem ser mais intensas em solos com erodibilidade alta do que em áreas com erodibilidade baixa. Como a determinação da erodibilidade do solo é difícil de ser realizada no campo, avaliou-se a relação entre os índices de expressão de estabilidade dos agregados e a erodibilidade do solo em entressulcos, utilizando amostras de solos do Rio Grande do Sul com propriedades químicas, físicas e mineralógicas diferentes. Foram medidas em laboratório a estabilidade dos agregados e a erodibilidade do solo em entressulcos, servindo-se de chuva simulada. Os coeficientes de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suscetibilidade à erosão; Erosão hídrica; Propriedades do solo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832000000100016

Erosão entre sulcos em diferentes condições de cobertura do solo, sob cultivo da cana-de-açúcar
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bezerra,Sandro Augusto; Cantalice,José Ramon Barros.
A erosão entressulcos acontece pela desagregação originada do impacto das gotas de chuva e pelo transporte do escoamento superficial, por arraste e suspensão das partículas superficiais do solo desagregadas, onde se encontram a matéria orgânica e os nutrientes fundamentais para a produção agrícola. O trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes coberturas do solo em área de cultivo de cana-de-açúcar sob o escoamento superficial na erosão entressulcos. As condições avaliadas foram: solo descoberto; resíduo em contato direto com o solo; dossel da cana-de-açúcar e efeito somado do dossel da cana-de-açúcar e do resíduo em contato com o solo, para três e 12 meses após o corte da cana-planta. Os regimes de escoamento na erosão entressulcos foram laminar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Erodibilidade do solo; Regime do escoamento; Chuva simulada.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000300016

Perdas de solo e água por erosão hídrica influenciadas por métodos de preparo, classes de declive e níveis de fertilidade do solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Cogo,N. P.; Levien,R.; Schwarz,R. A.
A erosão é a forma mais prejudicial de degradação do solo. Além de reduzir sua capacidade produtiva para as culturas, ela pode causar sérios danos ambientais, como assoreamento e poluição das fontes de água. Contudo, usando adequados sistemas de manejo do solo e bem planejadas práticas conservacionistas de suporte, os problemas de erosão podem ser satisfatoriamente resolvidos. Com o propósito de obter informações quantitativas sobre o assunto, para servirem de guia nos planejamentos conservacionistas de uso da terra, realizou-se um experimento de erosão sob chuva natural, em Latossolo Vermelho distroférrico típico textura muito argilosa, no município de Santo Ângelo, região das Missões (RS), de dezembro de 1994 a maio de 1996, objetivando quantificar as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Preparo do solo; Sistema de cultivo; Declividade do solo; Fertilidade do solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000400019

Razão de perdas de solo e fator C para milho e aveia em rotação com outras culturas em três tipos de preparo de solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bertol,I.; Schick,J.; Batistela,O.
Dados de um experimento de perdas de solo e água sob chuva natural em Lages (SC), de novembro de 1992 a outubro de 1998, foram usados para o cálculo da razão de perdas de solo (RPS) e o fator C da equação universal de perda de solo, em três sistemas de preparo com milho e aveia em rotação com outras culturas. Os tratamentos: aração + duas gradagens (A + G), escarificação + uma gradagem (E + G) e semeadura direta (SDI) foram submetidos ao cultivo de milho (Zea mays) e aveia preta (Avena sativa) em rotação com outras culturas e comparados à aração + duas gradagens sem culturas (SSC), sobre um Cambissolo Húmico alumínico com declividade média de 0,102 m m-1. O ciclo das culturas foi dividido em cinco estádios, com igual intervalo de duração. As RPS e os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equação universal de perda de solo; Erosão hídrica; Preparo conservacionista.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000200029

Modelo para a determinação do espaçamento entre desaguadouros em estradas não pavimentadas
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Griebeler,Nori Paulo; Pruski,Fernando Falco; Silva,José Márcio Alves da; Ramos,Márcio Mota; Silva,Demetrius David da.
As estradas não pavimentadas são de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, sendo a erosão provocada pela água no leito e nas margens destas estradas um dos principais fatores para sua degradação. Neste artigo, apresenta-se um novo modelo para a determinação do espaçamento entre desaguadouros em estradas não pavimentadas e, conseqüentemente, para a redução dos problemas associados à erosão hídrica. Utilizando o modelo de ondas cinemáticas, determina-se o hidrograma de escoamento superficial no canal de drenagem da estrada e, a partir deste, é calculada a tensão provocada pelo escoamento. Sempre que a tensão cisalhante causada pelo escoamento supera a tensão crítica para cisalhamento do solo ocorre o seu desprendimento....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Modelo hidrológico; Tensão cisalhante; Erosão hídrica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000300010

Características hidráulicas da erosão em sulcos em um cambissolo do semiárido do Brasil
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bezerra,Sandro Augusto; Cantalice,José Ramon Barros; Cunha Filho,Moacyr; Souza,Wagner Luis da Silva.
A erosão em sulcos é formada a partir da concentração do escoamento superficial nas depressões da superfície do terreno, evoluindo para a formação de canais ou ravinas, o que faz aumentar a degradação dos solos pela erosão hídrica. Os objetivos deste trabalho foram avaliar as condições hidráulicas do escoamento em sulcos pré-formados, caracterizando o regime de escoamento, e avaliar mudanças induzidas na geometria desses sulcos. Para isso, um experimento foi realizado num Cambissolo Háplico do sertão pernambucano, município de Serra Talhada, Brasil. Os tratamentos consistiram na aplicação de vazões de 17,5; 47,0; 60,0; 77,0; e 110,0 L min-1; com duração de 20 min, em sulcos pré-formados em um solo recém-preparado. O aprofundamento dos sulcos foi dominante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Hidráulica do escoamento; Regime de escoamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000400029

Erosão hídrica em diferentes preparos do solo logo após as colheitas de milho e trigo, na presença e na ausência dos resíduos culturais
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bertol,I.; Cogo,N.P.; Levien,R.
O preparo do solo, o qual influencia o manejo dos resíduos culturais e a rugosidade superficial, associado ao tipo de cultura utilizada, é um dos fatores que afetam a suscetibilidade do solo à erosão hídrica. Utilizando chuvas simuladas na intensidade constante de 64 mm h-1, com durações suficientes para que o escoamento superficial atingisse taxa constante de descarga, foram avaliados, em Eldorado do Sul (RS), de 1992 a 1994, em condições de campo, os seguintes tratamentos de preparo do solo: semeadura direta, na presença e na ausência dos resíduos recém-colhidos de milho e trigo; escarificação, na presença e na ausência dos resíduos recém-colhidos de milho e trigo + milho logo após a colheita do trigo; e aração + gradagem, na presença e ausência dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo; Erosão hídrica; Preparos conservacionistas; Chuva simulada; Manejo dos resíduos culturais.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831997000300009

Simulador de chuva tipo empuxo com braços movidos hidraulicamente: fabricação e calibração
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bertol,Ildegardis; Bertol,Camilo; Barbosa,Fabrício Tondello.
O uso de simuladores de chuva é fundamental em estudos de erosão hídrica pluvial. Com eles é possível controlar as condições experimentais, principalmente as características da chuva, e compreender melhor o processo erosivo do solo. Vários tipos de simulador de chuva foram desenvolvidos desde 1930 no mundo. Atualmente, o tipo Swanson é o mais utilizado. No entanto, um pequeno número desses simuladores está em pleno funcionamento no Brasil, devido ao alto grau de desgaste e às dificuldades de manutenção. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um novo modelo de simulador de chuva, construído predominantemente em alumínio, desprovido de motor para rotação dos braços e movido hidraulicamente por empuxo. O simulador de chuva movido hidraulicamente por empuxo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Chuva simulada; Energia da água.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600024

Erodibilidade de um nitossolo háplico alumínico determinada em condições de campo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bertol,Ildegardis; Leite,Dirceu; Engel,Fernando Luis; Cogo,Neroli Pedro; González,Antônio Paz.
O termo erodibilidade do solo (fator K na Equação Universal de Perda de Solo - EUPS) expressa a suscetibilidade natural do solo à erosão hídrica. O fator K representa a taxa de perda de solo por unidade de erosividade da chuva (fator R na EUPS). O conhecimento do fator K, juntamente com os demais fatores do modelo EUPS, é importante no planejamento conservacionista, pois, por meio desse modelo, estimam-se as perdas médias anuais de solo esperadas para determinadas condições. Dados de perda de solo, obtidos em campo em solo sem cultivo e com preparo convencional, sob condições de chuva simulada, no período de novembro de 2001 a março de 2004, no sul do Planalto Catarinense, foram utilizados para calcular o fator K de um Nitossolo Háplico alumínico típico,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Perda de solo; Chuva simulada; Fator K.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300014

Comprimentos críticos de rampa para diferentes manejos de resíduos culturais em sistema de semeadura direta em um Argissolo Vermelho da depressão central (RS)
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Morais,L. F. B.; Cogo,N. P.
A falha ou perda da eficácia relativa dos resíduos culturais compromete o controle da erosão hídrica por meio da cobertura do solo em sistemas conservacionistas de preparo do solo. Com o objetivo de investigar a falha de resíduos culturais em diferentes situações no sistema de semeadura direta, foi instalado um experimento na Estação Experimental Agronômica da UFRGS, em Eldorado do Sul (RS), sobre um Argissolo Vermelho distrófico típico com 0,105 m m-1 de declividade média. Os tratamentos consistiram de resíduos recém-colhidos de aveia preta (out/97) e soja (maio/98) e resíduos semidecompostos de milho e soja (150 e 175 dias após a colheita, out/97 e 98, respectivamente), em diferentes quantidades e formas de manejo. Aplicou-se chuva simulada nas parcelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Plantio direto; Falha do resíduo cultural.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000400026

Perdas de solo e de água e infiltração de água em latossolo vermelho sob sistemas de manejo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Panachuki,Elói; Bertol,Ildegardis; Alves Sobrinho,Teodorico; Oliveira,Paulo Tarso Sanches de; Rodrigues,Dulce Buchala Bicca.
Os sistemas de manejo do solo alteram o microrrelevo e a cobertura por resíduos vegetais, influenciando a perda de solo e de água. Assim, os objetivos deste estudo foram avaliar as perdas de solo e de água e estimar a taxa de infiltração estável de água no solo (TIE) em diferentes sistemas de manejo, sob chuva simulada. As avaliações de campo foram conduzidas sobre resíduos vegetais, após a colheita da cultura da soja (Glycine max L. Merril). Estudaram-se três sistemas de manejo do solo: semeadura direta, preparo com grade aradora e com escarificador associados a três níveis de cobertura do solo com resíduo vegetal: 0,0; 2,0; e 4,0 Mg ha-1. Para caracterizar a área experimental foram feitas análises de densidade do solo, macroporosidade, estabilidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Semeadura direta; Preparo do solo; Escoamento superficial; Simulador de chuva.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500032

Avaliação de um modelo para a estimativa da lâmina máxima de escoamento superficial
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Griebeler,N. P.; Pruski,F. F.; Martins Júnior,D.; Silva,D. D.
A erosão hídrica é um dos principais processos associados à degradação ambiental, sendo a desagregação e o transporte das partículas do solo decorrentes, principalmente, da energia cinética proveniente do impacto das gotas da chuva sobre o solo e do escoamento superficial. Tendo em vista as perdas na produção agrícola resultantes da erosão hídrica, aliadas ao alto custo de adoção e manutenção de sistemas de conservação de solos, é fundamental que estes sejam instalados de maneira adequada. Visando otimizar o projeto e adotar sistemas de conservação de solos, Pruski e colaboradores desenvolveram um modelo com vistas em obter a lâmina máxima de escoamento superficial em condições típicas de áreas agrícolas. Neste trabalho, procedeu-se à avaliação deste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo e da água; Modelo hidrológico; Erosão hídrica.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200017

Identificação e implicações para a conservação do solo das fontes de sedimentos em bacias hidrográficas
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Minella,Jean Paolo Gomes; Merten,Gustavo Henrique; Reichert,José Miguel; Santos,Danilo Rheinheimer dos.
Os sedimentos oriundos de áreas agrícolas são importante fonte de poluentes para os ecossistemas aquáticos. Existem várias fontes de sedimentos na escala de uma bacia hidrográfica rural, como lavouras, pastagens, florestas, rede fluvial e estradas. Cada uma tem características diferentes na magnitude de contribuição e potencial de contaminação. Identificar a origem dos sedimentos é fundamental na compreensão da taxa de emissão de sedimentos e no manejo dos sedimentos erodidos na escala de bacia. Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de identificar as principais fontes de sedimentos de duas bacias rurais de cabeceira no Sul do Brasil, as quais são representativas do sistema agrário e das características fisiográficas da região. A metodologia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Traçadores naturais; Produção de sedimentos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000600039

Erodibilidade, fatores cobertura e manejo e práticas conservacionistas em argissolo vermelho-amarelo, sob condições de chuva natural
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Eduardo,Eliete Nazaré; Carvalho,Daniel Fonseca de; Machado,Roriz Luciano; Soares,Paula Fernanda Chaves; Almeida,Wilk Sampaio de.
Os modelos de predição de perda de solo têm se tornado importantes ferramentas no planejamento conservacionista, sendo, para tanto, fundamental a estimativa local dos parâmetros que influenciam o processo erosivo. O objetivo deste trabalho foi determinar a erodibilidade (fator K) e os fatores manejo e cobertura (fator C) e práticas conservacionistas de suporte (fator P) da Equação Universal da Perda de Solo (USLE), em um Argissolo Vermelho-Amarelo. Foram avaliadas as perdas de solo (PS) ocorridas em parcelas-padrão de Wischmeier, no período de 2006 a 2011, com seus respectivos índices de erosividade (EI30). Valores de erodibilidade foram calculados pelo quociente entre PS e EI30 das chuvas anuais (Ka) e total no período (Kt) e pelo coeficiente angular...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; USLE; Fator K; Fator C; Fator P.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000300026

Atributos físicos, químicos e biológicos do solo em ambientes de voçorocas no município de Lavras - MG
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Gomide,Plínio Henrique Oliveira; Silva,Marx Leandro Naves; Soares,Cláudio Roberto Fonsêca Sousa.
A região Sul de Minas Gerais apresenta grandes áreas comprometidas por erosões do tipo voçoroca, e a avaliação dos atributos do solo nesses ambientes é de extrema importância, pela sua sensibilidade às alterações na qualidade do solo. Os objetivos deste estudo foram avaliar os atributos físicos, químicos e biológicos dos solos e suas relações com a cobertura vegetal ocorrente no interior das voçorocas. O estudo foi realizado em três voçorocas, uma sob Cambissolo Háplico e as outras duas sob Latossolo Vermelho-Amarelo - LVA1 e LVA2, localizadas em Lavras, MG. Diferentes ambientes das voçorocas foram avaliados, compreendendo o leito, o terço médio sem vegetação (TMSV) e o terço médio com vegetação (TMCV), que foram comuns às três voçorocas, bem como outros...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade ambiental; Degradação do solo; Erosão hídrica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000200026

Dejeto líquido bovino em plantio direto: perda de carbono e nitrogênio por escoamento superficial
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Silveira,Fabiana de Medeiros; Favaretto,Nerilde; Dieckow,Jeferson; Pauletti,Volnei; Vezzani,Fabiane Machado; Silva,Eder David Borges da.
A utilização de dejetos de animais na produção agrícola é uma alternativa de disposição do resíduo gerado na atividade pecuária, porém se aplicado inadequadamente pode causar problemas ambientais. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar as concentrações e perdas de C e N por escoamento superficial em quatro doses de dejeto líquido bovino (0, 60, 120, 180 m³ ha-1 ano-1) aplicado em Latossolo franco-argiloarenoso com 13 % de declividade, manejado em plantio direto com soja, aveia-preta, milho e trigo, em sistema de rotação. O escoamento superficial foi coletado durante dois anos e sete meses em galões de 60 L após cada chuva, com geração de escoamento em pelo menos uma parcela. Os nutrientes solúveis foram determinados em amostra filtrada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Adubação orgânica; Qualidade de água; Nutrientes; Amônio; Nitrato.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500030

Zoneamento ambiental aplicado à conservação do solo e da água
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Oliveira,Paulo Tarso Sanches de; Alves Sobrinho,Teodorico; Rodrigues,Dulce Buchala Bicca; Panachuki,Elói.
O zoneamento ambiental auxilia na gestão do solo e da água, pois fornece informações de uso e manejo do solo de forma adequada. Assim, propõe-se neste estudo: (i) a aplicação do zoneamento ambiental, baseado em valores de perda de solo, tolerância à perda de solo e à legislação ambiental; e (ii) etapa de monitoramento das características quali-quantitativas dos cursos d'água a partir do uso de curvas Total Maximum Daily Loads (TMDL). O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do ribeirão Salobra, localizada na transição entre os biomas Cerrado e Pantanal. A partir do cruzamento dos planos de informação, obteve-se a divisão da área em cinco zonas de uso do solo, determinadas de acordo com a conservação e preservação da vegetação nativa, ocorrência de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; TMDLs; Regionalização de vazão.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500027

Mobilidade de íons em solo sob sistema de semeadura direta submetido às adubações mineral e orgânica¹
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bertol,Oromar João; Lana,Maria do Carmo; Fey,Emerson; Rizzi,Nivaldo Eduardo.
A retenção, no perfil do solo, de elementos minerais aplicados em sua superfície é fundamental para manter a qualidade da água e diminuir prejuízos econômicos e ambientais. Este trabalho avaliou a mobilidade do K, Ca, Mg, teores de Al e matéria orgânica, as alterações de pH, em Latossolo Vermelho eutroférrico cultivado sob sistema de semeadura direta, bem como a demanda química de oxigênio (DQO) da água de percolação. A mobilidade foi medida em colunas de solo com estrutura preservada e submetidas a adubação mineral (100 kg ha-1) ou orgânica (150 m³ ha-1). Com uso de adubo mineral houve maior lixiviação de K, Ca e Mg, mesmo com maior quantidade de K aplicado via adubo orgânico do que via adubo mineral. A DQO da água percolada no sistema com adubação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Lixiviação; Contaminação ambiental; Nutrientes; Dejeto líquido de suíno.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000400025

Efeito do desmatamento da caatinga sobre as perdas de solo e água de um Luvissolo em Sumé (PB)
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Albuquerque,A. W.; Lombardi Neto,F.; Srinivasan,V. S.
Foram estudados os efeitos do desmatamento da caatinga sobre as perdas de solo e água provocadas por chuvas erosivas num Luvissolo. Os dados relativos aos anos de 1983-1990 foram obtidos na Estação Experimental de Sumé (PB), pertencente à Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Os tratamentos consistiram de duas parcelas desmatadas, uma parcela com caatinga nativa, uma parcela com caatinga nova, duas macroparcelas com caatinga nativa e duas macroparcelas desmatadas. Nas parcelas desmatadas, as perdas de solo foram de 61,7 e 47,7 t ha-1 e as perdas de água de 224,2 e 241,0 mm. A parcela com caatinga nativa, quando comparada com a parcela desmatada, reduziu a perda de solo em cerca de 98% e a perda de água em torno de 73%. Nas macroparcelas desmatadas foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Semi-árido.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000100013

Análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo SWAT e simulação dos processos hidrossedimentológicos em uma bacia no agreste nordestino
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Aragão,Ricardo de; Cruz,Marcus Aurélio Soares; Amorim,Julio Roberto Araujo de; Mendonça,Luciana Coêlho; Figueiredo,Eduardo Eneas de; Srinivasan,Vajapeyam S.
O processo erosivo constitui-se na principal causa de degradação dos solos e é acelerado por intervenções humanas nas bacias hidrográficas, resultando em prejuízos ao setor agrícola e ao meio ambiente. Para a previsão dos impactos de ações antrópicas ou de mudanças climáticas sobre os processos hidrossedimentológicos, os modelos distribuídos e de base física têm sido bastante eficazes. Neste estudo, aplicou-se o modelo SWAT à sub-bacia do Rio Japaratuba Mirim, em Sergipe, nas seções de medição das estações Fazenda Pão de Açúcar (PA) e Fazenda Cajueiro (CJ), com áreas de contribuição respectivamente de 137,3 e 277,8 km², visando à parametrização das duas bacias aninhadas por meio dos processos de calibração e de validação. Foram realizadas simulações do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Produção de sedimentos; Modelagem hidrológica.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000400026

Erosividade da chuva e erodibilidade de Cambissolo e Latossolo na região de Lavras, sul de Minas Gerais
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Silva,Antonio Marcos da; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Avanzi,Junior Cesar; Ferreira,Mozart Martins.
No Brasil, ainda são relativamente poucos os estudos envolvendo erodibilidade do solo, principalmente Cambissolos, dada a morosidade na obtenção dos resultados de experimentos com chuva natural. O conhecimento dos índices de erosividade e de erodibilidade é importante para o planejamento conservacionista, contribuindo para a sustentabilidade dos solos. Este estudo teve como objetivos determinar a erosividade da chuva e a erodibilidade de Cambissolo Háplico Tb distrófico típico e Latossolo Vermelho distroférrico típico, sob chuva natural, em Lavras (MG), no período de 1998 a 2002. Os dados de precipitação pluviométrica foram obtidos na Estação Climatológica Principal de Lavras, localizada no campus da Universidade Federal de Lavras, próxima das unidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Fator K; Energia cinética; Horizonte B incipiente; Horizonte B latossólico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000600029

Contribuição das fontes de sedimentos em uma bacia hidrográfica agrícola sob plantio direto
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Tiecher,Tales; Minella,Jean Paolo Gomes; Miguel,Pablo; Alvarez,Jimmy Walter Rasche; Pellegrini,André; Capoane,Viviane; Ciotti,Lucas Henrique; Schaefer,Gilmar Luiz; Santos,Danilo Rheinheimer dos.
O conhecimento das principais fontes difusas de produção de sedimento pode aumentar a eficiência de utilização dos recursos públicos, investidos em estratégias de gestão em bacias hidrográficas, que visem mitigar a transferência de sedimentos aos cursos d'água. Objetivou-se com este trabalho avaliar as fontes de sedimentos numa bacia hidrográfica rural de cabeceira com predomínio de cultivos anuais sob plantio direto e com intensa e inadequada exploração dos recursos naturais, por meio da quantificação da contribuição relativa das estradas e das lavouras na produção global de sedimentos. A bacia hidrográfica está localizada no município de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. O período de estudo foi de maio de 2009 a abril de 2011. Para a identificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fingerprinting; Elementos traçadores naturais; Erosão hídrica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000200028

Erodibilidade de um cambissolo húmico alumínico léptico, determinada sob chuva natural entre 1989 e 1998 em Lages (SC)
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Bertol,I.; Schick,J.; Batistela,O.; Leite,D.; Amaral,A. J.
O fator de erodibilidade do solo (fator K) da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) refere-se à susceptibilidade natural do solo à erosão e representa a quantidade de solo perdida por unidade de erosividade da chuva (fator R), sendo o seu conhecimento importante no planejamento conservacionista. Utilizando dados de perda de solo, obtidos sob condições de chuva natural, em tanques coletores de escoamento superficial, e de erosividade (EI30) das chuvas naturais, no período de 1989 a 1998, em Lages (SC), calculou-se, pelo quociente entre essas variáveis e por regressão linear simples entre elas, o fator de erodibilidade do solo para um Cambissolo Húmico alumínico léptico com 0,102 m m-1 de declividade média. Com este objetivo, foram utilizados valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator K; Erosão hídrica; Perda de solo; EUPS.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000200020

Avaliação da retenção de sedimentos pela vegetação ripária pela caracterização morfológica e físico-química do solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Oliveira,Carloeme A. de; Kliemann,Huberto J.; Correchel,Vladia; Santos,Felipe C. V. dos.
O objetivo do estudo foi avaliar a retenção de sedimentos por meio da caracterização morfológica e físico-química de um Latossolo Vermelho distrófico ao longo de uma transeção de 204 m demarcada no sentido do declive, iniciada no meio da encosta cultivada com algodão em sistema de preparo convencional e finalizada no interior da mata ciliar localizada a jusante da área cultivada em Panamá, GO. Todas as amostras de solo foram coletadas ao longo da transeção em camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Na mata ciliar foram abertas quatro trincheiras para avaliação morfológica dos perfis de solo. A descrição morfológica das duas primeiras trincheiras abertas na entrada da mata indicou a presença de camadas de material não pedogenizado sobre o horizonte A, proveniente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sedimentação; Erosão hídrica; Áreas preservadas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200005

Potencial erosivo da chuva de Cuiabá, MT: distribuição e correlação com a precipitação pluviométrica
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Almeida,Cristiana O. S; Amorim,Ricardo S. S; Couto,Eduardo G; Eltz,Flávio L. F; Borges,Laurienne E. C.
O objetivo do presente trabalho foi: (a) determinar o fator de erosividade (R) para o município de Cuiabá, seu período de retorno e sua probabilidade de ocorrência; (b) estudar a distribuição anual, sazonal e mensal do índice de erosividade (EI30); (c) definir o período de retorno para os valores dos índices anuais de erosividade e para os valores máximos mensais mais erosivos; e (d) correlacionar o EI30 médio mensal com o coeficiente de chuva e precipitação mensal. Foram estudadas, de uma série, 889 chuvas individuais consideradas erosivas, nos períodos de 1972 a 1975, 1977 a 1985 e 1995 a 1999; os pluviogramas dessas chuvas foram cotados, digitalizados e, posteriormente, analisados para obtenção do índice de erosividade EI30. Para o município de Cuiabá,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Dados pluviográficos; Coeficiente da chuva.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200011

Erosividade da chuva em municípios do Mato Grosso: distribuição sazonal e correlações com dados pluviométricos
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Almeida,Cristiana O. S; Amorim,Ricardo S. S; Eltz,Flávio L. F; Couto,Eduardo G; Jordani,Sara A.
A erosividade das chuvas constitui um fator imprescindível para predição das perdas de solo por erosão hídrica. Desta forma, o presente trabalho foi desenvolvido com os seguintes objetivos: modelar a relação entre os valores do índice de erosividade da chuva (EI30) mensal obtidos a partir de dados pluviográficos com a precipitação e coeficientes de chuva mensal para quatro municípios (Canarana, São José do Rio Claro, Poxoréo e Vera) do Estado de Mato Grosso; determinar o fator de erosividade (R) a partir de dados pluviométricos para esses quatro municípios, bem como o seu período de retorno e sua probabilidade de ocorrência; e estudar a distribuição anual, sazonal e mensal do EI30 nestes quatro municípios. A relação potencial entre o índice de erosividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Dados pluviográficos; Coeficiente da chuva.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200003

Desprendimento e arraste do solo pelo escoamento superficial
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Pereira,Silvio B.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Matos,Antonio T. de.
O presente trabalho teve como objetivo analisar o efeito de diferentes vazões de escoamento superficial e declividades nas perdas de solo resultantes. Na realização do experimento utilizou-se um canal, no qual foi colocada uma camada de solo (Latossolo Vermelho-Amarelo) com espessura de 12 cm. Para a análise da capacidade de desprendimento e arraste de partículas de solo pelo escoamento superficial a aplicação de água foi feita de maneira uniforme ao longo de toda a largura do canal. Foram utilizadas as declividades de 2, 4, 6, 8 e 10%, e seis vazões distintas para cada uma destas declividades. Em cada teste foi determinada a perda de solo pelo método direto e, com base nos dados de taxas de perdas de solo obtidos a partir das diferentes declividades e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Erosão em sulcos; Perdas de solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300003

Quantificação da erosão em pastagem com diferentes declives na microbacia do Ribeirão Salomea
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Inácio,Euzelina dos S. B.; Cantalice,José R. B.; Nacif,Paulo G. S.; Araujo,Quintino R. de; Barreto,Arlete C.
A erosão hídrica é uma das principais formas de degradação do solo e, dentre os diversos fatores que exercem influência sobre ela, dois se destacam: a cobertura do solo e a declividade do terreno. Com este trabalho, objetivou-se quantificar as perdas de solo por erosão hídrica sob chuva simulada em cobertura de pastagem comparando-as com solo descoberto em diferentes classes de declividade e avaliar a erodibilidade do solo estudado, visando avaliar a capacidade dessa cobertura vegetal em proteger o solo da erosão, bem como a influência da declividade da área nas perdas de solo, para as condições da microbacia do Ribeirão Salomea, sul da Bahia. Os tratamentos com quatro repetições foram: com e sem cobertura de pastagem em quatro classes de declive: &lt; 9,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Chuva simulada; Perda de solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400002

Erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento no canal de drenagem de estrada rural não pavimentada
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Enriquez,Adriana G.; Silva,Danilo P. da; Pruski,Fernando F.; Griebeler,Nori P.; Cecon,Paulo R.
A erosão em estradas não pavimentadas associada ao escoamento superficial gera grande impacto ambiental, sendo a principal causa de inundação, contaminação da água e alteração da fauna aquatica, entre outros, tornando-se necessário desenvolver estratégias de prevenção e controle. Para isto, a obtenção de valores confiáveis dos índices de resistência do solo ao processo erosivo é premente; sentido em que este trabalho teve, como objetivo, determinar os índices de erodibilidade e a tensão crítica de cisalhamento em canal de drenagem construído em uma estrada não pavimentada implantada em um Latossolo Vermelho-Amarelo. O estudo foi realizado em uma estrada não pavimentada do município de Viçosa, MG, que apresentava problemas de erosao utilizando-se um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Conservação de solo e água; Modelagem; Processo erosivo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200160

Identificação das áreas potenciais de produção de sedimentos com o modelo AGNPS e técnicas de SIG em uma microbacia hidrográfica
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Souto,Adriano Rausch; Crestana,Silvio.
O planejamento de uso do solo em bacias hidrográficas deveria ter, como base, a identificação de áreas agrícolas suscetíveis aos processos erosivos, visto que a avaliação de sistemas integrados de manejo de solo e culturas em microbacias é campo ideal para esta investigação, uma vez que a qualidade final das águas dos rios é o reflexo das atividades ali desenvolvidas. Objetivou-se determinar áreas potenciais de poluição não pontual e avaliar práticas conservacionistas de solo, empregando-se o modelo matemático AGNPS, associado a técnicas de SIG. O estudo foi conduzido na microbacia hidrográfica córrego Água Grande e Ribeirão Pensamento, no município de Mamborê, PR, sobre as reais condições de produção agrícola. A estimativa da produção de sedimentos foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Microbacia; Modelo AGNPS.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300020

Índices e espacialização da erosividade das chuvas para o Estado do Rio de Janeiro
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Gonçalves,Flávio A.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Carvalho,Daniel F. de; Cruz,Eleandro S. da.
Visando aprimorar o conhecimento sobre a erosividade das chuvas no Estado do Rio de Janeiro objetivou-se, no presente trabalho, calcular os índices de erosividade EI30 e KE &gt; 25, utilizando-se duas metodologias para estimativa da energia cinética, estimar os índices de erosividade mensais médios mediante os dados pluviométricos e obter os mapas de isoerosividade para o referido Estado. Com base nos dados pluviográficos de 14 estações localizadas no Rio de Janeiro, obteve-se o EI30 e o KE &gt; 25. A estimativa dos índices também foi feita por meio de correlações com a precipitação mensal média ou com o coeficiente de chuva e a espacialização, por meio de mapas gerados com o uso do software ArcView 3.2a. Os resultados permitiram concluir-se que os índices...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perdas de solo; Erosão hídrica; Dados pluviográficos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200004

Práticas agrícolas no cultivo da mandioca e suas relações com o escoamento superficial, perdas de solo e água
Provedor de dados: Revista Ciência Agronômica (RCA)
Autores: Lima,Cleene Agostinho de; Montenegro,Abelardo Antônio de Assunção; Santos,Thais Emanuelle Monteiro dos; Andrade,Eunice Maia de; Monteiro,Adriano Luiz Normandia.
RESUMOObjetivou-se com esta pesquisa avaliar as características hidráulicas do escoamento superficial e o desempenho de práticas agrícolas sob a cultura da mandioca, no controle da erosão hídrica em Latossolo Amarelo álico coeso de textura franco argilo-arenosa. O experimento foi conduzido em uma área de 240 m2 e declividade de 0,07 m m-1, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, Bahia, Brasil. O arranjo experimental foi em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e três repetições, em parcelas de erosão com área de 3 m2, sob três intensidades de chuva simulada: 62 mm h-1, 90 mm h-1 (intensidade constante) e 40 e 90 mm h-1 (intensidade variável) e condições de cobertura. Foram adotados os seguintes tratamentos:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intensidades de chuva; Erosão hídrica; Cobertura morta; Consórcio de culturas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902015000400697

Índice de cobertura vegetal pela cultura do milho no período de chuvas intensas no sul de Minas Gerais
Provedor de dados: Ciência e Agrotecnologia
Autores: Souza,Fabiana Silva de; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Avanzi,Junior Cesar; Von Pinho,Renzo Garcia; Lima,Gabriela Camargos.
A cobertura vegetal é a defesa natural do solo contra a erosão hídrica. Nos modelos de estimativas de perdas de solo, o efeito da cobertura vegetal na interceptação da energia cinética da chuva é a variável chave na modelagem do processo erosivo. Assim sendo, objetivou-se avaliar a eficiência da cobertura vegetal, proporcionada pela cultura do milho, e suas relações com os atributos fitotécnicos desta cultura para alguns híbridos. O estudo foi realizado no campo demonstrativo de híbridos de milho da Universidade Federal de Lavras, localizada no município de Lavras, MG. Para determinação da cobertura vegetal utilizou-se um aparato que consiste em uma estrutura horizontal, contendo orifícios para visualização dos pontos com cobertura e sem cobertura vegetal,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Enxurrada; Conservação do solo; Escoamento superficial.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000200011