Consulta: subjectFacets:"Escoamento superficial"
Registros recuperados: 58
Data/hora: 06/06/2024 04:37:00

Metodologia para Avaliação dos Processos Hidrológicos e da Sedimentação na Bacia Hidrográfica Experimental do Ribeirão Itaim, Município de Taubaté, no Vale do Rio Paraíba do Sul - Estado de São Paulo
Provedor de dados: 25
Autores: Targa, Marcelo dos Santos; Batista, Getulio Teixeira; Cícero, Carlos Moure; Dias, Nelson Dias.
Esse artigo descreve uma metodologia para o estudo de processos hidrológico e sedimentológicos de uma microbacia (Itaim), envolvendo medição de parâmetros físico-hídricos (precipitação, infiltração, escoamento superficial, carga de sedimentos e potencial de água no solo). Involve também a caracterização do balanço hídrico para a bacia experimental e a comparação dos dados de vazão obtidos em campo com valores de vazão calculados pelo método Curva Número (SCS-USDA) para cada compartimento da bacia e na bacia como um todo, síntese e relatório final.
Tipo: Article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Sedimentação; Infiltração de água; Escoamento superficial.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/54

O FLORESTAMENTO NA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA EM BACIA HIDROGRÁFICA
Provedor de dados: 25
Autores: Rodrigues, Bruna Andressa; Souza, Gustavo Tadeu Alvarenga M.; Anacleto, Lucas Michel de Oliveira; Babosa, Natália Rabelo; Dias, Valerian; Targa, Marcelo Santos.
O presente estudo tem por objetivo verificar a conservação da água por meio da estimativa da infiltração potencial e do escoamento superficial na Bacia hidrográfica do ribeirão do Itaim, em Taubaté-SP em função das modificações ocorridas no período de 1896 a 2003 e a simulação de escoamento para 2020 adotando-se uma política que valorize a conservação da área. Sendo atualmente a única possibilidade de crescimento, a malha urbana do município de Taubaté esta direcionada para a bacia, que está no limite entre a área expansão urbana e da área de Preservação Ambiental. Com base em dados de escoamento superficial já existentes para a área nos anos de 1986 e 2003, utilizou-se a técnica do Curva Número que permite verificar a capacidade de infiltração potencial...
Tipo: Article
Palavras-chave: Ciências ambientais; Escoamento superficial; Infiltração potencial; Solos.
Ano: 2014
URL: http://hdl.handle.net/2315/277

Diagnóstico do escoamento superficial urbano no Parque Residencial Beira Rio I no município de Guaratinguetá, SP
Provedor de dados: 25
Autores: Siqueira, Meire Regina de Almeida; Targa, Marcelo dos Santos; Batista, Getulio Teixeira; Dias, Nelson Wellausen.
This work had the objective of analyzing the flooding events that frequently affect the Parque Residencial Beira Rio I neighborhood, in the municipality of Guaratinguetá, Rio Paraíba do Sul Valley, state of São Paulo. This study has shown that this neighborhood has an area of 330,000m², a population of 1,361 inhabitants, a sloping area without vegetation cover facing the residential area, an open drainage system of 0.60m diameter tubes, several open points that captures the water that descends from the sloping area allowing sediment loaded water to enter the tubes, residential area located in a low plain area, cemented curbs and lawn yards and crossroads with round lawns located in higher level than the drainage system. Lowering the level of those lawn...
Tipo: Article
Palavras-chave: Sustentabilidade da drenagem urbana; Low impact development; Escoamento superficial.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/79

Escoamento superficial de água de chuva no cultivo do eucalipto
Provedor de dados: 25
Autores: Ramos, José Geraldo de Ângelo; Dias, Herly Carlos Teixeira.
Today the preoccupation in if seize better the rain becomes more and more important for sharp of forest plantings. In this project are going to study the behavior of the rain in the soil in eucalyptus plantings. We will be evaluating the behavior of the terrace in eucalyptus planting. The obtained data in this project will show us the important of the terrace for sharp of forest plantings as the of the eucalyptus.
Tipo: Article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Eucalipto.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/121

Estimativas de chuvas intensas para o Estado de Goiás
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Antonini,Jorge C. dos A.; Griebeler,Nori P.
A ausência de estações pluviográficas e de séries históricas longas, tem levado os Engenheiros à utilização de metodologias que permitam expressar a relação intensidade-duração-freqüência de precipitações críticas. Com o objetivo de estimar as alturas de chuvas intensas, associadas a uma duração e freqüência, desenvolveu-se uma rotina computacional para ajustar os parâmetros do modelo de Bell para alguns municípios do Estado de Goiás. Para tal, empregaram-se séries históricas de precipitações diárias e de relações intensidade-duração-freqüência disponíveis para alguns municípios. Determinou-se, também, a relação entre a precipitação de 60 minutos e 1 dia de duração, para um período de retorno de dois anos. As informações geradas neste trabalho foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo de Bell; Drenagem; Escoamento superficial.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100003

Comparação de equações de chuvas intensas para localidades do estado de São Paulo
Provedor de dados: 70
Autores: Fiorio,Peterson R.; Duarte,Sergio N.; Rodrigues,Guilherme de O.; Miranda,Jarbas H. de; Cooke,Richard A.
Dada a importância das equações de chuvas intensas para o dimensionamento de obras de controle de enxurradas, este trabalho teve como objetivo comparar as alturas precipitadas geradas pelas equações de Martinez &amp;amp; Magni (1999) com aquelas obtidas com o programa PLUVIO 2.1, considerando as primeiras como padrão. Foram comparadas chuvas intensas de 10; 20; 30; 60; 120 e 1.440 minutos, e períodos de retorno de 2; 5; 10; 50 e 100 anos, para 30 localidades do Estado de São Paulo. Os resultados revelaram que, principalmente para as chuvas de 24 horas e período de retorno de 100 anos, houve desvios importantes para 4 postos localizados na região central e a leste do Estado. Para as demais localidades o programa apresentou bom desempenho.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Relações intensidade-duração-frequência; Precipitações; Escoamento superficial.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000600009

Aplicação de água residuária de suinocultura em solo cultivado com soja: cobre e zinco no material escoado e no solo
Provedor de dados: 70
Autores: dal Bosco,Tatiane C.; Sampaio,Silvio C.; Opazo,Miguel A. U.; Gomes,Simone D.; Nóbrega,Lúcia H. P.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a poluição difusa referente ao cobre e ao zinco no solo e no material de escoamento superficial quando da aplicação de água residuária de suinocultura (ARS) em solo cultivado com soja, sob condição de chuva simulada. O experimento foi instalado em Toledo - PR, sendo aplicadas ao solo cinco taxas de ARS (0; 50; 100; 150 e 200 m³ ha-1 no ciclo), em três repetições por tratamento, divididas em seis aplicações ao longo do ciclo da soja. Foram instaladas calhas coletoras do material escoado e fizeram-se seis simulações de chuva durante o experimento, resultando em seis coletas do material escoado. Ao final do ciclo da soja, foram coletadas amostras de solo em cada uma das parcelas experimentais, em três profundidades, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Lixiviação de íons; Reúso de água.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400010

Rotina computacional para a determinação da velocidade de sedimentação das partículas do solo em suspensão no escoamento superficial
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Griebeler,Nori P.; Oliveira,Geraldo C. de.
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma rotina computacional para a determinação da velocidade de deposição de partículas em suspensão no escoamento superficial, verificar sua aplicação por intermédio de modelo de transporte de sedimentos e comparar os resultados obtidos com dados experimentais. Empregou-se na rotina o processo iterativo de Newton-Rapshon para a solução das equações empregadas na determinação da velocidade de deposição de partículas em suspensão no escoamento superficial, e na solução da equação do transporte de sedimentos empregou-se a técnica das diferenças finitas. Essas rotinas foram empregadas na implementação do modelo MTSES (Modelo para Transporte de Solutos no Solo e no Escoamento Superficial). As velocidades de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Escoamento superficial; Modelagem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100014

Perdas de solo e caracterização física e micromorfológica de crostas formadas em solos sob chuva simulada
Provedor de dados: 70
Autores: Brandão,Viviane dos S.; Silva,Demétrius D. da; Ruiz,Hugo A.; Pruski,Fernando F.; Schaefer,Carlos E. G. R.; Martinez,Mauro A.; Silva,Eduardo O.
Devido aos prejuízos provocados pela erosão sobre sistemas agrários e urbanos, foi desenvolvido este artigo para que se possa estabelecer relação entre a erosão e o selamento formado pelo impacto das gotas de chuva. Para avaliar as perdas de solo e as características físicas e micromorfólogicas das crostas desenvolvidas pelo impacto das gotas de água, foi realizado experimento, utilizando simulador de chuvas, num esquema fatorial 5 x 6, sendo cinco solos (Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Neossolo Flúvico e Neossolo Quartzarênico) e seis energias cinéticas de chuva simulada (0; 525; 1.051; 2.102; 3.153 e 4.204 J m-2), com três repetições. As perdas de solo foram determinadas por amostragem do volume total de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Selamento; Escoamento superficial; Energia cinética da chuva.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100006

Sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação I: apresentação e descrição.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da; SHIRATSUCHI, L. S.
bitstream/CPAC-2009/26807/1/p2005_15.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Irrigation equipment; Precison farming; Superficial storage.; Agricultura de Precisão; Irrigação; Pivô Central.; Irrigation.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569431

Utilização e conservação dos recursos hídricos em áreas rurais do Trópico Semi-Arido do Brasil: tecnologias de baixo custo.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, A. de S.; PORTO, E. R.
Apresenta algumas tecnologias para utilizacao e conservacao dos recursos hidricos, que estao sendo desenvolvidos e/ou adaptadas para as condicoes aridas e semi-aridas do Nordeste do Brasil, pelo Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido da EMBRAPA, em Petrolina,PE . Estas tecnologias consistem de: 1. Sistema de Aproveitamento de Agua de Chuva proveniente do Escoamento Superficial para o Consumo Humano (SAES-CH), atraves de cisternas; para o Consumo Animal (SAES-CA), atraves de tanques e barreiros, para Consumo Vegetal (SAES-CV), atraves de barreiros para irrigacao de salvacao. 2. Sistema de exploracao agricola de vazante de acudes, rios e lagos, atraves de sulcos e camalhoes em nivel. 3. Sistemas de captacao de agua de chuva in situ. 4 . Metodo...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Tecnologia de baixo custo; Escoamento superficial; Vazante; Captacao de agua; Pote de barro; Capsula porosa; Manejo de solo e água; Agua de chuva; Convivência com a seca.; Água; Chuva; Cisterna; Irrigação; Microbacia; Barreiro; Recurso Hídrico; Solo.; Water resources; Irrigation; Water; Small farms.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133222

Captação e conservação de água de chuva no semi-árido brasileiro: cisternas rurais II - água para consumo humano.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, A. de S.; BRITO, L. T. de L.; ROCHA, H. M.
Em habitações rurais isoladas ou em pequenos povoados do semi-árido brasileiro, os sistemas convencionais de abastecimento de água para consumo humano tem seu emprego limitado. Com as adaptações realizadas pela EMBRAPA-CPATSA, moradias individuais ou comunitárias poderão ser abastecidas de água potável através do sistema de captação e conservação de água de chuva, que compreende a construção de cisternas de lona PVC, alvenaria, polietileno e pre-moldada. Neste trabalho, são apresentados coeficientes técnicos, custos comparativos para diferentes capacidades e metodos de dimensionamento, construção e manejo de cisternas rurais.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Captação de água de chuva; Captação in situ; Consumo humano; Cisterna rural; Escoamento superficial; Nordeste; Região semi-árida; Water resource; Human consumption; Rural cistern; Conservation; Northeast; Semi arid region.; Irrigação; Cisterna; Chuva; Conservação; Recurso Hídrico.; Irrigation; Rain; Runoff; Water harvesting.
Ano: 1988
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133211

Métodos de irrigação para o Nordeste.
Provedor de dados: 14
Autores: NOLTE, E.; SILVA, A. de S.; PORTO, E. R.
A região do Nordeste brasileiro, denominada de "Polígono das Secas", à semelhança de outras regiões áridas e semi-áridas do mundo, apresenta grande potencial agrícola. A instabilidade climática, todavia, representada principalmente pela escassez e intermitência das chuvas tem sido o maior responsável pela incerteza das safras.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Nordeste; Escoamento superficial; Método nao convencional; Vazante; Irrigação.
Ano: 1980
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/157378

Sistema de produção com água do escoamento superficial (SAES).
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, A. de S.; MAGALHÃES, A. A.
Caracterização do modelo; Escoamento superficial.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Agricultura de Sequeiro; Água; Irrigação; Irrigation.
Ano: 1979
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/156523

Captação e conservação de água de chuva para consumo humano: cisternas rurais-dimensionamento, construção e manejo.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, A. de S.; PORTO, E. R.; LIMA, L. T. de; GOMES, P. C. F.
Desde 1979, o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA) vem desenvolvendo e adaptando técnicas de captação e conservação de água de chuva para consumo humano, com o objetivo de oferecer alternativas para solucionar ou amenizar o problema de escassez ou falta de água potável nas zonas rurais do semi-árido brasileiro. A técnica de captação aproveita o escoamento superficial da água de chuva, que neste região contribui para o desperdício de aproximadamente 36 bilhões de m3/ano. Neste trabalho, são apresentadas técnicas e métodos de dimensionamento, construção e manejo de cisternas rurais, que constitui uma das tecnologias mais simples, eficientes e duradouras para o abastecimento de água no meio rural. São apresentados modelos...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Consumo humano; Região semi-árida; Construção; Escoamento superficial; Convivência com seca; Captação de água de chuva.; Recurso natural; Recurso hídrico; Água; Água Potável; Cisterna; Conservação.; Runoff; Water resources.
Ano: 1984
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133227

Eficiência de irrigação em sulcos parcialmente fechados no final.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, J. M.
Trata do sistema de irrigação por sulcos abertos; sistema de irrigação por sulcos parcialmente fechados no final: recessão da água no sulco, vazão de escoamento superficial no final do sulco, perdas de água por escoamento, eficiência de aplicação e custos de implantação dos vertedores.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sulco; Escoamento superficial; Vazão constante; Recessão de água; Constant flow; Water recession.; Irrigação; Irrigation; Furrow irrigation; Runoff.
Ano: 1989
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133406

Conceitualização de um sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação de precisão.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da.
RESUMO: Embora a água seja um dos principais componentes de produção a afetar a produtividade das culturas, sua variabilidade dentro da área irrigada é frequentemente ignorada. Acredita-se que isto seja devido à falta de instrumentos confiáveis para sua medição em tempo real como, por exemplo, aqueles existentes para medição de nitrogênio. Nota-se que há, nesta área do conhecimento, uma grande oportunidade para utilização de modelos computacionais, os quais são usualmente utilizados no dimensionamento e manejo de sistemas de irrigação e que, agora, poderão ser utilizados na geração de mapas de umidade do solo, os quais poderão auxiliar o projetista no momento de interpretar os mapas de rendimento. O objetivo do presente trabalho foi apresentar a...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Irrigation equipment; Precision farming; Infiltration water.; Agricultura de Precisão; Água; Evapotranspiração; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Solo.; Evapotranspiration; Soil.; Runoff.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571365

Alguns aspectos para o desenvolvimento de sistemas agrícolas para o trópico semi-árido do Nordeste brasileiro.
Provedor de dados: 14
Autores: LIU, W. T. H.
Estrutura e função da pesquisa para sistemas agrícolas; Estratégias e tecnologias de pesquisa para o Trópico Semi-Árido; Sistemas agrícolas através de escoamento superficial (SAES); Sistemas agrícolas baseados em microbacias hidrográficas (SAMH); Sistemas agrícolas de vazantes (SAV).
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sistema agrícola; Escoamento superficial; Microbacia hidrográfica; Vazante; Tolerância à seca; Trópico semi-árido; CPATSA; Memória técnica.; Agricultura; Pesquisa; Tecnologia.; Agriculture.
Ano: 1977
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/162577

Procedimento para estimativa da intensidade de precipitação máxima admissível em pivô-central com base nas características do equipamento e do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; SILVA, E. M. da.
ABSTRACT: A procedure to estimate the center pivot maximum application rate, based on equipment and soil characteristic is presented. It was developed to minimize the surface runoff. To achieve this objective, the Green and Ampt (GA) infiltration equation was modified to include surface sealing and surface storage. The highest application rate is determined by solving a system of equations which incout to application rate and its derivative and the GA and its derivative. Sensitivit analysis showed that the procedure represented adequately the variation in the main parameters that interfere in the value of the maximum application rate. This methodology can be used to desing the optimum center pivot irrigation system for given combination of soil, climate...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Interceptação; Armazenamento superficial; Precision farming; Surface runoff; Infiltration water; Plant cover; Interception; Superficial storage.; Agricultura de Precisão; Água; Cobertura Vegetal; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Solo.; Agriculture; Irrigation; Soil; Water management.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/567998

Mobilização do solo, erosão e produtividade de milho e feijão em um regossolo no agreste pernambucano
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Ademar Barros da; Resende,Mauro; Sousa,Antonio Raimundo de; Margolis,Elias.
Este estudo foi conduzido no município de Caruaru (PE), no período de 1970 a 1990, em um Regossolo eutrófico com 12% de declividade, para avaliar o efeito de diferentes graus de mobilização sobre as perdas de solo e água e sobre a produtividade de milho (Zea mays L.) e feijão (Phaseolus vulgaris L.), em condições de chuva natural. Os dados foram coletados em quatro talhões de 1.000 m², equipados com coletores de material erosado, compreendendo os seguintes tratamentos: enxada (manual), aração e gradagem, duas arações e gradagem, e gradagem. Comparando as perdas médias anuais de solo e água, verificou-se que a maior intensidade de mobilização provocou as maiores perdas, mas que, de modo geral, foram muito baixas, fato atribuído às quantidades de cascalho e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Phaseolus vulgaris; Métodos de preparo do solo; Escoamento superficial; Perda de solo; Perda de água.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000200018

Perda de solo e água sob integração lavoura-floresta e em sucessão soja-milho
Provedor de dados: 86
Autores: Zolin,Cornélio Alberto; Paulino,Janaina; Matos,Eduardo da Silva; Magalhães,Ciro Augusto de Souza; Almeida,Frederico Terra de; Souza,Adilson Pacheco de; Mingoti,Rafael.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar, em condição de chuva natural, a perda de solo e água em sistemas de produção com integração lavoura-floresta ou com sucessão soja-milho. O experimento foi realizado em Latossolo Vermelho-Amarelo com textura muito argilosa, em uma região de transição Cerrado/Amazônia. Os seguintes usos e coberturas do solo foram avaliados: sistema integração lavoura-floresta; lavoura com sucessão soja-milho+braquiária; e solo descoberto. As lavouras foram cultivadas em sistema plantio direto em sucessão soja-milho+braquiária, todos os anos, independentemente do sistema de produção. A perda de solo por erosão hídrica, nos três anos avaliados, foi de 0,215 Mg ha-1 por ano, no sistema integração lavoura-floresta, e de 0,753 Mg ha-1...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Erosão hídrica; Escoamento superficial; Plantio direto; Recursos hídricos; Sistemas de integração.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901223

Transporte de agrotóxicos em lavoura de arroz irrigado sob três manejos de irrigação
Provedor de dados: 87
Autores: Martini,L.F.D.; Avila,L.A.; Cassol,G.V.; Zanella,R.; Machado,S.L.O.; Marques,M.S.; De Vicari,M.
O cultivo de arroz irrigado no Rio Grande do Sul caracteriza-se pela permanência de lâmina de irrigação sobre o solo, o que ocasiona perdas de agrotóxicos na ocorrência de chuvas; portanto, o adequado manejo de irrigação pode influenciar na redução do transporte destes para o ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes manejos de irrigação no extravasamento da água e no transporte e persistência de clomazone, thiamethoxam, imidacloprid, trifloxystrobin e propiconazol em lavoura de arroz irrigado. Os tratamentos arranjados em esquema fatorial consistiram nos manejos de irrigação por inundação contínua, intermitente e por banhos (fator A) e pelos agrotóxicos mencionados (fator B). Determinou-se o volume total de água extravasada e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Contaminação ambiental; Escoamento superficial; Meia-vida de dissipação em água.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582012000400014

Análise de sensibilidade e calibração do modelo SWAT aplicado em bacia hidrográfica da região sudeste do Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Lelis,Thatiana Aparecida; Calijuri,Maria Lúcia; Santiago,Aníbal da Fonseca; Lima,Dario Cardoso de; Rocha,Everton de Oliveira.
Estimativas da perda de água e solo por erosão têm sido realizadas ao redor do mundo, com base na utilização de modelos empíricos ou conceituais, como o SWAT (Soil and Water Assessment Tool). O SWAT, amplamente utilizado para predizer o impacto das alterações no uso e no manejo do solo, entre outros, sobre a perda de solo e a vazão de curso de água, é extremamente sensível à qualidade dos dados de entrada. Assim, antes da simulação é necessário que se realize uma análise de sensibilidade de tal forma que se possa dar ênfase maior à aquisição e refinamento de determinados dados, diminuir as incertezas e aumentar a confiança nos resultados gerados. O processo de calibração, embora demorado, deve ser sempre realizado a fim de garantir que os resultados da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ribeirão São Bartolomeu; Sedimentos; Escoamento superficial; Coeficiente de eficiência.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000200031

Uso de geomantas no controle da erosão superficial hídrica em um talude em corte de estrada
Provedor de dados: 90
Autores: Fernandes,Leonardo Silva; Griffith,James Jackson; Fonseca,Dilermando Miranda da; Dias,Luiz Eduardo; Ruiz,Hugo Alberto.
Considerando que o Brasil e muitos outros países tropicais necessitam de aperfeiçoar métodos de recobrimento de taludes, tornam-se necessários estudos que aprimorem a utilização e a eficácia das diferentes alternativas do mercado. Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho das geomantas comerciais antierosivas MacMat®, Fibrax® e Tela Biotêxtil® na proteção do solo contra a erosão superficial hídrica. O experimento foi realizado em um talude em corte de estrada na cidade de Viçosa (MG), em meados de 2003, e foi avaliado entre dezembro e março de 2004. Para isso, realizou-se uma análise do escoamento superficial baseada em oito eventos chuvosos comparando-se as variáveis massa de sólidos e volume de suspensão de água + solo escoado em uma combinação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão do solo; Perda de solos; Escoamento superficial; Geomanta; Talude.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000100021

Perdas de solo e de água e infiltração de água em latossolo vermelho sob sistemas de manejo
Provedor de dados: 90
Autores: Panachuki,Elói; Bertol,Ildegardis; Alves Sobrinho,Teodorico; Oliveira,Paulo Tarso Sanches de; Rodrigues,Dulce Buchala Bicca.
Os sistemas de manejo do solo alteram o microrrelevo e a cobertura por resíduos vegetais, influenciando a perda de solo e de água. Assim, os objetivos deste estudo foram avaliar as perdas de solo e de água e estimar a taxa de infiltração estável de água no solo (TIE) em diferentes sistemas de manejo, sob chuva simulada. As avaliações de campo foram conduzidas sobre resíduos vegetais, após a colheita da cultura da soja (Glycine max L. Merril). Estudaram-se três sistemas de manejo do solo: semeadura direta, preparo com grade aradora e com escarificador associados a três níveis de cobertura do solo com resíduo vegetal: 0,0; 2,0; e 4,0 Mg ha-1. Para caracterizar a área experimental foram feitas análises de densidade do solo, macroporosidade, estabilidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Semeadura direta; Preparo do solo; Escoamento superficial; Simulador de chuva.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500032

Aplicabilidade do lisem (limburg soil erosion) para simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica tropical
Provedor de dados: 90
Autores: Gomes,Natalino Martins; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da; Beskow,Samuel.
As variáveis de entrada do modelo LISEM, mais importantes do ponto de vista da gênese do escoamento superficial direto (umidade do solo antecedente aos eventos de precipitação pluvial (θap) e espessura da camada de solo considerada no balanço hídrico) foram calibrados para eventos individuais de precipitação pluvial ocorridos na bacia hidrográfica do ribeirão Marcela, da região Alto Rio Grande, MG. Avaliou-se, também, a influência de diferentes cenários nas variáveis do escoamento superficial direto. O modelo apresentou elevada sensibilidade à umidade do solo, sendo este sua principal variável de calibração. A influência da camada de balanço hídrico esteve associada à umidade de calibração, observando-se que, quanto maior a profundidade, maior a umidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem distribuída; Uso do solo; Escoamento superficial; Umidade do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600025

Perda de água, solo e fósforo com aplicação de dejeto líquido bovino em latossolo sob plantio direto e com chuva simulada
Provedor de dados: 90
Autores: Mori,Hélio Fumiaki; Favaretto,Nerilde; Pauletti,Volnei; Dieckow,Jeferson; Santos,Weslei Leandro dos.
A região dos Campos Gerais do Paraná é importante produtora de leite em sistema confinado e, com isso, também geradora de dejeto líquido bovino. Os objetivos deste trabalho foram avaliar perdas de água, solo, P total, P solúvel e P particulado em chuva simulada, realizada imediatamente após a aplicação das doses de 0, 30, 60 e 90 m³ ha-1 de dejeto líquido bovino, em um Latossolo Vermelho-Amarelo manejado em plantio direto, e inferir os eventuais impactos na qualidade da água. A aplicação de dejeto aumentou a taxa de perda de água por escoamento superficial em mais de 10 vezes, em todos os intervalos de 15 min da chuva durante duas horas. O maior incremento na perda total de água ocorreu com as doses 0 e 30 m³ ha-1. A partir da dose de 60 m³ ha-1, houve...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação orgânica; Qualidade da água; Escoamento superficial; Eutrofização.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000100020

Perdas de carbono e nitrogênio com aplicação de dejeto líquido bovino em latossolo muito argiloso sob plantio direto e chuva natural
Provedor de dados: 90
Autores: Timofiecsyk,Adriana; Favaretto,Nerilde; Pauletti,Volnei; Dieckow,Jeferson.
O transporte de poluentes via escoamento superficial em áreas agrícolas, principalmente na forma solúvel, é considerado um problema ambiental, mesmo em sistemas conservacionistas de preparo do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as perdas de carbono orgânico e nitrogênio no escoamento superficial, com a aplicação de 0, 60, 120 e 180 m³ ha-1 ano-1 de dejeto líquido bovino, em Latossolo muito argiloso, com declividade de 10 %, sob plantio direto e chuva natural, na região de Castro - PR. A aplicação do dejeto líquido bovino não alterou o carbono orgânico total, porém diminuiu as perdas de amônio e nitrato até a dose de 120 m³ ha-1 ano-1, o que indica ser esta a dose máxima recomendada para solo muito argiloso, declive moderadamente ondulado, baixas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Qualidade da água; Nutrientes; Nitrato; Amônio; Adubação orgânica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600026

Estimativa da infiltração de água no solo na escala de bacia hidrográfica
Provedor de dados: 90
Autores: Barros,Cláudia Alessandra Peixoto de; Minella,Jean Paolo Gomes; Tassi,Rutinéia; Dalbianco,Leandro; Ottonelli,Anaí Sangiovo.
A variabilidade espacial das características do solo torna a estimativa da infiltração de água altamente dependente da escala de análise. Muitos trabalhos necessitam de informações da dinâmica da infiltração para descrever o mecanismo de outros processos associados à água, aos sedimentos ou aos solutos. O objetivo deste trabalho foi utilizar duas estratégias metodológicas para a estimativa da infiltração na escala de bacia. Os parâmetros de dois modelos de infiltração foram ajustados a um conjunto de dados coletados durante dois anos de monitoramento, em 77 eventos de chuva-vazão ocorridos sob diferentes condições de uso e manejo do solo numa bacia hidrográfica rural de 1,2 km². Os resultados dos ajustes para os dois modelos de infiltração na escala de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Monitoramento ambiental; Conservação do solo; Escoamento superficial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000200020

Efeito da variabilidade da precipitação pluvial e do uso e manejo do solo sobre o escoamento superficial e o aporte de sedimento de uma bacia hidrográfica do Distrito Federal
Provedor de dados: 90
Autores: Chaves,Henrique Marinho Leite; Piau,Leonardo Peres.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da variabilidade da precipitação sobre o escoamento direto e sobre o aporte de sedimento na bacia do rio Pipiripau (A = 235 km²), no Distrito Federal. Cinco anos típicos da série de precipitação foram selecionados: o ano mais úmido, o ano mais seco, o ano médio e dois anos que representaram os desvios-padrão da série (médio-seco e médio-úmido). Depois de o modelo ser calibrado com dados diários de chuva e vazão da bacia, simulações foram realizadas para cada evento chuvoso de cada um dos cinco anos selecionados da série, e o escoamento direto e o aporte de sedimento da bacia foram calculados com a MUSLE em três diferentes cenários de uso e manejo do solo: o cenário atual, onde predomina o preparo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade de precipitação; Escoamento superficial; Sedimentação; MUSLE.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100031

Abstração inicial da precipitação em microbacia hidrográfica com escoamento efêmero
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Lima,José M. de; Silva,Antônio M. da; Lopes,Diego.
O uso do método CN (Curve Number) em bacias hidrográficas no Brasil é comum, porém sua precisão pode ser questionável, em especial para bacias com escoamento efêmero, onde as respostas hidrológicas possuem comportamento diferenciado. Este trabalho objetiva estudar as abstrações iniciais das precipitações ocorridas em uma microbacia hidrográfica com escoamento efêmero, propondo um modelo para cálculo da lâmina de abstração, que é uma das variáveis de entrada do método CN. Foram analisados 25 eventos de chuva-escoamento durante o ano hidrológico 2002/2003, determinando-se os valores da abstração inicial para cada evento e, pelo método CN, o armazenamento potencial da microbacia. A abstração (lâmina e tempo) foi correlacionada a variáveis hidrológicas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; Método CN; Bacia efêmera; Escoamento superficial.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300015

Modelagem da retenção de herbicidas em zonas ripárias
Provedor de dados: 91
Autores: Pinho,Alexandra P. de; Matos,Antônio T. de; Costa,Liovando M. da; Morris,Lawrence A.; Martinez,Mauro A.
O presente trabalho teve como objetivo investigar a retenção de atrazina e picloram, transportados via escoamento superficial, em zona ripária. Para isto, simulou-se um escoamento superficial, contendo uma mistura de caulinita, atrazina e picloram, dentro de zonas ripárias estabelecidas ao longo de plantações de pinheiros do Nordeste do Estado da Geórgia, EUA. Cinco parcelas foram instaladas dentro de zonas ripárias, apresentando declividades diferentes (2, 5, 10, 15 e 20%). Os efeitos da umidade do solo e da presença do horizonte O na retenção dos dois herbicidas foram avaliados. Um modelo exponencial, comumente utilizado na estimativa de redução da DBO e de nutrientes em tratamento por escoamento superficial, foi empregado na estimativa de redução de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Mata ciliar; Atrazina; Picloram; Horizonte O.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400017

Características hidráulicas e perdas de solo e água sob cultivo do feijoeiro no semi-árido
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Montenegro,Abelardo A. A.; Pedrosa,Elvira M. R.
A região semi-árida apresenta chuvas escassas, irregulares e de secas freqüentes, sendo usual a ocorrência de eventos de alta intensidade. Os solos são pedregosos e rasos, dificultam a prática regular da agropecuária, comprometem freqüentemente a produtividade e tornam esses ambientes vulneráveis à erosão. Objetivou-se avaliar o desempenho de práticas conservacionistas sob a cultura do feijoeiro, no controle de perdas de solo e água por erosão hídrica, em Neossolo Flúvico do semi-árido, com cultivo de sequeiro. Chuvas simuladas com intensidades de 60 mm h-1 foram aplicadas sobre os seguintes tratamentos: cultivo em nível (N1) com barramentos de pedra entre cada fileira de plantio, no espaçamento de 0,5 m; cultivo em nível (N2) com barramentos de pedra no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivo de sequeiro; Escoamento superficial; Práticas conservacionistas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300001

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte II: teste do modelo HidroBacia
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Sousa,Elias F.; Almeida,Frederico T. de; Sugawara,Márcio T.; Silva,José M. A. da.
Este trabalho consistiu na modelagem hidrológica de uma microbacia hidrográfica utilizando-se o modelo HidroBacia, no qual o processo de infiltração da água no solo é representado por meio da equação de Green-Ampt modificada por Mein e Larson. Obtiveram-se, dentre os parâmetros desta equação, o potencial matricial na frente de umedecimento, a condutividade hidráulica e a umidade do solo na zona de transmissão, através de diversos métodos apresentados na literatura; desta forma, foram preparadas e testadas 36 combinações de dados de entrada, visando identificar as que apresentam melhor desempenho nas simulações do hidrograma de escoamento superficial com o modelo e se selecionaram, dentre os eventos de chuva-vazão registrados na microbacia, os 14 mais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Infiltração; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400010

Efeito da faixa-filtro na retenção de atrazina em escoamento superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Ludovice,Maria T. Falsetti; Roston,Denis M.; Teixeira Filho,José.
O presente estudo avaliou a eficácia de faixas-filtro de comprimentos de 0, 5 e 10 m na redução de atrazina em água de escoamento provinda de áreas cultivadas com milho, gerada por 4 chuvas simuladas. Na faixa-filtro utilizou-se braquiária (Brachiaria decumbens) como elemento de retenção da atrazina. A diminuição dos valores mobilizados e transportados de atrazina encontrados, demonstrou a eficiência dessa faixa. A faixa de 5 m reduziu, em relação à parcela sem faixa (0 m de comprimento), nos 4 eventos de chuva simulada, um total de 73,8% da atrazina aplicada ao solo. Na de 10 m os valores foram maiores, tendo havido redução de 89,7%, a qual foi obtida a partir do aumento efetivo da infiltração da água do escoamento superficial na faixa-filtro. Quanto aos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Faixa-filtro; Escoamento superficial; Atrazina.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200023

Equipamento para determinação da erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento do solo em canais de estradas
Provedor de dados: 91
Autores: Griebeler,Nori P.; Pruski,Fernando F.; Mehl,Herony U.; Silva,Demetrius D. da; Oliveira,Luiz F. C. de.
A erosão provocada pela água no leito e nas margens de estradas não-pavimentadas, está intimamente relacionada à má drenagem. Para que o sistema de drenagem seja feito de forma adequada, o conhecimento da erodibilidade e da tensão crítica de cisalhamento do solo é essencial. Neste sentido, desenvolveu-se um equipamento que permite a simulação do escoamento superficial e o acompanhamento das perdas de solo diretamente no leito ou no canal da estrada, possibilitando a determinação da tensão crítica de cisalhamento e da erodibilidade do solo. O equipamento consiste em um conjunto composto por um reservatório de água, uma caixa de nível constante, uma calha para simulação do escoamento superficial e por um sistema de armazenamento da água escoada e filtragem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão em estradas; Escoamento superficial; Teste de erosão.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200003

Simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica representativa dos Latossolos na região Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Márcio A.; Mello,Carlos R. de; Beskow,Samuel.
A simulação hidrológica consiste de uma importante ferramenta para subsidiar a gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica em estudo está localizada na região Alto Rio Grande, sul do estado de Minas Gerais, drenando uma área de 32 kmÂ² diretamente para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos (UHE - Camargos/Cemig) conhecida como Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jaguara (BHRJ). Neste trabalho objetivou-se calibrar e validar o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para a simulação do escoamento superficial na BHRJ. Para isto, o modelo requer mapas georreferenciados de uso atual do solo, unidades pedológicas e modelo digital de elevação, além de dados meteorológicos e hidrológicos. Para este estudo foi aplicada uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; SWAT; Escoamento superficial; Balanço hídrico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100010

Potencialidades hídricas superficiais de Fernando de Noronha, PE, e alternativas para incremento da oferta
Provedor de dados: 91
Autores: Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Mateus R.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Corrêa,Marcus M.; Santos,Thais E. M.
A disponibilidade de recursos hídricos para usos múltiplos, com ênfase no abastecimento público, é questão da mais alta relevância e depende de aspectos edáficos, hidrológicos, ambientais e de gestão. Avaliou-se o potencial hídrico de bacias hidrográficas da Ilha de Fernando de Noronha, com vistas a dar suporte à gestão da água no arquipélago; para isto se delimitaram e caracterizaram cinco bacias representativas e se estimou a precipitação efetiva através do método da Curva Número. Adicionalmente, foram investigadas as características de infiltração dos principais solos do arquipélago. Verifica-se que, em geral, as bacias hidrográficas têm limitada infiltrabilidade e elevado potencial de escoamento, constatando-se o potencial de incremento de oferta de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ilha oceânica; Método da curva-número; Escoamento superficial.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700016

Chuvas intensas relacionadas à erosão hídrica
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Glenio G.; Griebeler,Nori P.; Oliveira,Luiz F. C. de.
As características das precipitações que mais interferem no processo de erosão do solo são a intensidade, a duração e a frequência da precipitação e a sua erosividade. Sendo o solo um recurso de renovação lenta e podendo ser rapidamente degradado pela ação da erosão, torna-se fundamental o conhecimento da forma como a precipitação atua no ambiente no qual esteja inserido. Desta forma se facilitam o desenvolvimento de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de ações para diagnosticar, avaliar e apresentar soluções aos problemas, tanto econômica como ambientalmente. Diversos trabalhos, incluindo resultados de pesquisas e desenvolvimento de modelos, têm correlacionado as características das precipitações no sentido de entender, prever e apresentar soluções...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Intensidade-duração-frequência; Modelos hidrológicos; Perda de solo e água.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200001

Modelo hidrológico para estimativa do escoamento superficial em áreas agrícolas
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Rodrigues,Lineu N.; Silva,Demetrius D. da.
Desenvolveu-se um modelo hidrológico para estimar o escoamento superficial em áreas sob condições agrícolas. O modelo é baseado na análise dos diversos processos associados ao balanço hídrico e nele se usa a equação de intensidade, duração e freqüência da precipitação para estimar a intensidade de precipitação e a equação de Green-Ampt modificada por Mein-Larson, para estimar a velocidade de infiltração permitindo, também, a consideração da interceptação pela cobertura vegetal e do armazenamento de água sobre a superfície do solo por meio de diferentes metodologias. O escoamento superficial começa após a capacidade de armazenamento sobre a superfície do solo ter sido preenchida, e é calculado subtraindo-se a velocidade de infiltração da água no solo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço da água no solo; Escoamento superficial; Modelo hidrológico.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200021

Respostas hidrológicas em pequenas bacias na região semiárida em função do uso do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Joseilson O.; Andrade,Eunice M. de; Mendonça,Luiz A. R.; Araújo,José C. de; Palácio,Helba A. de Q.; Araújo,Efraim M.
Propôs-se, neste estudo, avaliar e comparar o comportamento hidrológico em pequenas bacias investigando a influência da ação antrópica sobre as respostas hidrológicas. O estudo foi conduzido em duas microbacias adjacentes e com distintos usos da terra, denominadas B1 e B2, no semiárido do nordeste do Brasil. Na microbacia B1 foi aplicado o manejo de raleamento eliminando-se as espécies vegetais com diâmetro inferior a 10 cm; na segunda (B2) se manteve a cobertura vegetal original, a qual não é explorada há mais de 30 anos. Nesta investigação foram considerados 24 eventos chuva-deflúvio, correspondendo a toda estação chuvosa de 2009, cujos resultados revelaram que a prática de raleamento da caatinga apresentou modificações no escoamento mas apenas nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microbacias; Escoamento superficial; Raleamento; Picos de descarga.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300010

Estimativa da precipitação excedente em Ipojuca, PE
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Francisco de A. S. de.
A infiltração é um dos processos do ciclo hidrológico que tem sido exaustivamente estudado e documentado. Geralmente, as teorias e modelos propostos para a descrição desse processo são aplicados a pequenos lotes de terra, sujeitos a intensidade de chuva maior que sua capacidade de infiltração. O objetivo deste trabalho foi estimar o excesso de chuva para dois eventos de precipitação pluvial, fornecendo-se o valor inicial do conteúdo de umidade da camada superior do solo e os parâmetros da taxa mínima de capacidade de infiltração, f c, e de capacidade de infiltração inicial, f o. O excesso de chuva produzida no período total no primeiro caso, foi de 15,2 mm e de 8,2 mm no segundo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de infiltração; Escoamento superficial; Precipitação efetiva.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600008

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte I: aprimoramento do modelo HidroBacia
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Silva,José M. A. da; Sousa,Elias F.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Almeida,Frederico T. de.
Testes preliminares realizados com o modelo hidrológico HidroBacia, indicaram desequilíbrio no seu balanço de massa, despertando a necessidade de estudos visando ao seu aperfeiçoamento; assim, o presente trabalho consistiu no aprimoramento do modelo HidroBacia a partir da localização e correção de falhas no código-fonte do seu programa computacional, essas falhas foram identificadas através da depuração do modelo durante simulações do hidrograma de escoamento superficial, utilizando-se dados de uma microbacia hidrográfica experimental. A principal causa relacionada com o desequilíbrio do balanço de massa do modelo, tinha referência com a solução das equações do modelo de ondas cinemáticas usado na propagação dos hidrogramas de escoamento superficial, cujo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Computação; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400009

Erosão hídrica em um Argissolo Vermelho-Amarelo, sob diferentes padrões de chuva simulada
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,João R. de; Pinto,Marinaldo F.; Souza,Wanderley de J.; Guerra,José G. M.; Carvalho,Daniel F. de.
Visou-se, neste trabalho, determinar as perdas de solo, água e nutrientes em um Argissolo Vermelho-Amarelo submetido a quatro diferentes padrões de chuva simulada. O estudo foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa-Agrobiologia, localizado no município de Seropédica, RJ, e consistiu na aplicação de chuvas simuladas com diferentes padrões caracterizados como avançado (AV), intermediário (IN), atrasado (AT) e constante (CT), em uma área amostral de 0,80 m de largura por 1,0 m de comprimento. As chuvas tiveram duração de 60 min com uma lâmina total aplicada de 30 mm e um pico de 110 mm h-1, para os padrões de intensidade variável. Os resultados obtidos possibilitaram concluir que após 60 min de chuva simulada as perdas de solo e água observadas para o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perdas de solo; Escoamento superficial; Padrões de precipitação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200004

Erosão em sistema plantio direto: influência do comprimento de rampa e da direção de semeadura
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Renato L. e; De Maria,Isabella C.
O sistema plantio direto (SPD) é considerado o mais eficiente para controle da erosão em áreas de culturas anuais; entretanto, problemas de erosão com a formação de sulcos e ravinas em áreas de SPD, vêm sendo observados, sugerindo que práticas mecânicas, como operações em contorno e terraceamento, são imprescindíveis para o controle da erosão. O objetivo deste estudo foi determinar se o SPD permite a semeadura no sentido do declive e espaçamentos entre terraços maiores que os atualmente recomendados. O experimento foi realizado em um Latossolo Vermelho Distroférrico típico, de textura argilosa, com 6% de declividade média, sob SPD há 6 anos, com as culturas de aveia preta e de milho, em parcelas com coletores de terra e de água perdidos por erosão, em dois...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Perdas de terra; Semeadura direta; Terraceamento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600003

Calibração e aplicação do modelo MUSLE em uma microbacia hidrográfica nos Tabuleiros Costeiros brasileiros
Provedor de dados: 91
Autores: Avanzi,Junior C.; Silva,Marx L. N.; Curi,Nilton; Mello,Carlos R. de; Fonseca,Sebastião.
A erosão hídrica é uma das principais preocupações relacionadas ao manejo de solos tropicais e o escoamento superficial o responsável pelo transporte e deposição desses sedimentos, razão por que se objetivou, com este estudo, ajustar um modelo semi-empírico às variáveis hidrológicas do escoamento superficial, aplicando-se a Equação Universal de Perdas de Solo Modificada - MUSLE, em uma microbacia hidrográfica ocupada por plantações de eucalipto e floresta nativa, na região dos Tabuleiros Costeiros, Aracruz, ES. As classes de solo ocorrentes na microbacia são o Argissolo Amarelo textura média/argilosa (PA1), Argissolo Amarelo moderadamente rochoso (PA8) e Plintossolo Háplico (FX). O trabalho foi conduzido no período de 1997 a 2004. Modelos para o deflúvio e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Escoamento superficial; Vazão de pico; Perdas de solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600001

Infiltração da água no solo: parte II acúmulo de água sobre a superfície do terreno
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens Duarte; Miranda,Jarbas Honorio de; Duarte,Sergio Nascimento.
O presente trabalho teve como objetivo básico o desenvolvimento de uma metodologia para a quantificação do acúmulo de água na superfície do solo, em função da intensidade de precipitação dos emissores de um infiltrômetro de aspersores (IAS). Em condições de intensidade de precipitação abaixo da velocidade básica do solo (VIB) o microrrelevo superficial comportou-se de maneira estável, apresentando uma superfície espelhada crescente (acúmulo de água) sobre o solo, ao longo dos primeiros 120 min de ensaio e, em condições de intensidade de precipitação acima da velocidade básica (VIB) observou-se que a superfície espelhada estabilizava-se em menos de 30 min, apresentando, posteriormente, a formação de canais preferenciais de escoamento de água sobre o solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Erosão; Escoamento superficial.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200002

GEOPIVO: modelo para simulação do desempenho de sistemas de irrigação tipo pivô central
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Lineu N.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Martinez,Mauro A.
No processo de tomada de decisão dentro da agricultura de precisão, os mapas temáticos desempenham papel de fundamental importância. Especificamente para a irrigação de precisão, que está apenas começando a ser explorada a identificação de áreas com e sem risco de ocorrência de escoamento superficial e de como as gotas produzidas pelos aspersores se distribuem serão de fundamental importância no momento de se decidir como variar a taxa de aplicação dentro da área irrigada. Neste trabalho desenvolveu-se um modelo computacional, baseado no conceito de sistemas de informações geográficas, para confecção daqueles mapas e para auxiliar na tomada de decisão de como variar a taxa de aplicação de água ao longo da área irrigada. Os resultados obtidos mostraram que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Escoamento superficial; Irrigação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300006

Transporte de solutos no solo e no escoamento superficial: I - desenvolvimento do modelo e simulação do movimento de água e escoamento superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz Fernando C. de; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Ruiz,Hugo Alberto; Lima,Luiz Antônio.
Desenvolveu-se um modelo matemático para simulação do transporte de soluto no solo e no escoamento superficial. As equações diferenciais que regem os processos de transporte são resolvidas numericamente, pelo método das diferenças finitas. Para se avaliar o desempenho do modelo proposto, montou-se um experimento em nível de campo, constituído de nove parcelas, nas quais foram aplicadas três lâminas de irrigação com diferentes intensidades de precipitação; antes e após a aplicação da irrigação foram retiradas amostras de solo, para a obtenção dos perfis de umidade e, no final da parcela, coletou-se a vazão escoada superficialmente, pelo método direto. Os resultados simulados pelo modelo foram comparados com os experimentais, através do erro relativo médio....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de solutos; Escoamento superficial; Transporte de sedimentos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100012

Transporte de ortofosfato e de nitrato na microbacia do Ribeirão Fortuna, SC
Provedor de dados: 91
Autores: Pinheiro,Adilson; Deschamps,Francisco C.
Este trabalho foi a base primeira para se determinar o transporte de ortofosfato e nitrato no escoamento da microbacia do Ribeirão Fortuna, situada no município de Timbó, SC, como parte do Projeto Microbacias desenvolvido pela EPAGRI, em Santa Catarina. As coletas foram realizadas em quatro seções fluviométricas do curso de água principal e analisadas as concentrações das substâncias de interesse. Utilizou-se o modelo hidrológico IPHS1 para simulação do processo de transformação da precipitação em vazão, enquanto os parâmetros do modelo foram calibrados para uma estação fluviométrica, localizada nas proximidades e que possui série histórica de vazões médias diárias. Calcularam-se as cargas transportadas e se estabeleceram correlações entre as vazões...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perdas de nutrientes; Escoamento superficial; Bacia agrícola.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300014

Balanço hídrico em área de pastagem no semiárido pernambucano
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodolfo M. S.; Souza,Eduardo S. de; Antonino,Antonio C. D.; Lima,José R. de S.
Propôs, neste trabalho, avaliar a distribuição e a interação entre os componentes do balanço hídrico em uma área de pastagem cultivada em Serra Talhada, no semiárido pernambucano. Foram realizados monitoramentos da precipitação pluvial (P), da variação no armazenamento de água (ΔA) e do escoamento superficial (ES) para determinação do balanço hídrico. A evapotranspiração (ET) foi obtida a partir da covariância dos vórtices turbulentos. O fluxo total de água no solo (Q), ou seja, a drenagem (-Q) ou ascensão capilar (+Q) foi obtido a partir da equação do balanço hídrico. A taxa de ET da pastagem foi baixa; ainda assim, foi o principal componente de saída de água do sistema seguido pelo ES que, juntos, totalizaram aproximadamente 80% da precipitação pluvial....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Evapotranspiração; Drenagem; Armazenamento de água no solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500449

Interpolação dos parâmetros da equação de chuvas intensas com uso do inverso de potências da distância
Provedor de dados: 91
Autores: Cecílio,Roberto A.; Pruski,Fernando F.
As equações de chuvas intensas representam excelente alternativa para a determinação das precipitações críticas utilizadas em projetos de engenharia; contudo, a sua determinação é muito trabalhosa. No Brasil, entretanto, dispõe-se, em diversos Estados, de um expressivo número de equações, o que torna possível a obtenção, por interpolação, dos parâmetros da equação de chuvas intensas para locais em que estes não são conhecidos. Neste trabalho compararam-se, considerando-se as informações disponíveis em 171 localidades do Estado de Minas Gerais, 625 diferentes combinações entre os quatro parâmetros da equação de chuvas intensas ("K", "a", "b" e "c") interpolados com a utilização da metodologia do inverso da potência da distância, através de cinco diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Espacialização; Dimensionamento hidráulico; Escoamento superficial.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300016

Características da chuva e perdas por erosão sob diferentes práticas de manejo do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Cruz,Eleandro S. da; Pinto,Marinaldo F.; Silva,Leonardo D. B.; Guerra,José G. M.
Objetivou-se com este trabalho, avaliar as relações entre a erosividade da chuva e os padrões da precipitação com as perdas por erosão, para diferentes tipos de preparo do solo em um Argissolo Vermelho-Amarelo. O experimento foi conduzido utilizando-se parcelas experimentais de perda de solo com dimensões de 3,5 x 22,0 m, com os seguintes tratamentos: preparo convencional do solo em nível e semeadura de Mucuna Cinza (Mucuna pruriens), Crotalária (Crotalaria juncea), e Milho (Zea mays L.); preparo convencional do solo no sentido do declive e semeadura de milho no mesmo sentido e preparo convencional do solo no sentido do declive, mantido sem qualquer tipo de cobertura. Foi possível evidenciar que as perdas de solo foram mais influenciadas pelos diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas erosivas; Perda de solo; Perda de água; Escoamento superficial.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100001

METODOLOGIAS PARA ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Salgado de Senna; UFES; Alexandre Cândido Xavier; UFES; Julião Soares de Sousa Lima; UFES; Roberto Avelino Cecílio; UFES.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a interpolação dos parâmetros da equação de chuvas intensas, pelo método inverso de uma potência da distância, e comparar com o método vizinho mais próximo, para todo o Estado do Espírito Santo. Foi realizada a interpolação dos parâmetros “K”, “a”, “b” e “c” da equação de chuvas intensas, utilizandose o interpolador “Inverso de uma potência da distância”, com cinco diferentes potências, a saber: potências 1, 2, 3, 4 e 5 e “Média aritmética simples” das três vizinhas mais próximas de cada estação. Foram consideradas, para cálculo da intensidade máxima, a média de precipitação (im), todas as combinações possíveis entre os períodos de retorno (T) iguais a 2, 5, 10, 20, 50, e 100 anos e as durações da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola precipitação pluviomêtrica; Modelagem hidrológica; Escoamento superficial.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/85

Erosão do solo na Amazônia: estudo de caso na região do Apiaú, Roraima, Brasil
Provedor de dados: 36
Autores: BARBOSA,Reinaldo Imbrozio; FEARNSIDE,Philip Martin.
O estudo analisou a erosão do solo pela ação da água das chuvas, em dois usos da terra (floresta primária e pastagem derivada de floresta) entre agosto de 1988 e fevereiro de 1992, na região do Apiaú, Estado de Roraima, Amazônia brasileira. Para um declive padrão de 20%, os resultados indicaram que a erosão em um sistema de pastagem com Brachiaria humidicola (1.128 kg.ha'.ano') foi 7,5 vezes maior quando comparado com os dados obtidos para floresta primária(150 kg.ha'.ano1) no mesmo período. O escoamento superficial ("runoff') foi de 3,18 χ IO6 l.ha'.ano'1 para o pasto e de 1,13 χ IO6 l.ha'.ano"1 para a floresta primária. Embora situados a menos de 1 km de distância, a precipitação pluviométrica anual que efetivamente atingiu o solo nos dois sistemas foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Escoamento superficial; Pastagem; Roraima; Solo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672000000400601

Modelo de escoamento superficial em bacia experimental da Reserva Florestal Adolpho Ducke
Provedor de dados: 36
Autores: Marques Filho,Arí de Oliveira; Ferreira,Sávio José Filgueiras; Miranda,Sebastião Átila Fonseca.
Neste estudo, a experimentação e a modelagem hidrológica de eventos de precipitação transformada em escoamento superficial em sistemas naturais de floresta são investigadas, contemplando os seguintes tratamentos: construção de algoritmo computacional iterativo de otimização para a identificação do hidrograma unitário médio (função de transferência chuva-descarga) da bacia e para o cálculo das precipitações efetivas adequadas à cada evento chuva-escoamento; aplicação da metodologia à bacia hidrográfica do igarapé Bolívia, situada no interior da Reserva Florestal Adolpho Ducke; análise e interpretação do algoritmo criado, enfocando a sua convergência e o significado dos resultados desse processo de otimização; e comparação com outros estudos em pequenas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação; Escoamento superficial; Simulação hidrológica; Amazônia.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672009000400019

Modelagem do escoamento superficial a partir das características físicas de alguns solos do Uruguai
Provedor de dados: 65
Autores: Spohr,Renato Beppler; Carlesso,Reimar; Gallárreta,Claudio García; Préchac,Fernando García; Petillo,Mario García.
Os objetivos deste trabalho foram determinar e modelar o escoamento superficial para solos com diferentes características físicas a partir de diferentes intensidades de chuva. Foram realizadas chuvas simuladas em diferentes solos, no Uruguai. Chuvas artificiais com intensidades de 30, 60 e 120mm h-1 foram aplicadas utilizando-se um simulador estacionário de bicos múltiplos e oscilantes. Em cada solo foram determinados o tempo de início e a taxa de escoamento superficial, além da chuva (quantidade, duração e intensidade), declividade do terreno, matéria seca na superfície e cobertura do solo, densidade (do solo e de partícula), porosidade do solo (macro, micro e total), textura (argila, silte e areia), umidade inicial e saturação do solo. Foi utilizado o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Física do solo; Intensidade da chuva; Simulador de chuva.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000100012

Índice de cobertura vegetal pela cultura do milho no período de chuvas intensas no sul de Minas Gerais
Provedor de dados: 64
Autores: Souza,Fabiana Silva de; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Avanzi,Junior Cesar; Von Pinho,Renzo Garcia; Lima,Gabriela Camargos.
A cobertura vegetal é a defesa natural do solo contra a erosão hídrica. Nos modelos de estimativas de perdas de solo, o efeito da cobertura vegetal na interceptação da energia cinética da chuva é a variável chave na modelagem do processo erosivo. Assim sendo, objetivou-se avaliar a eficiência da cobertura vegetal, proporcionada pela cultura do milho, e suas relações com os atributos fitotécnicos desta cultura para alguns híbridos. O estudo foi realizado no campo demonstrativo de híbridos de milho da Universidade Federal de Lavras, localizada no município de Lavras, MG. Para determinação da cobertura vegetal utilizou-se um aparato que consiste em uma estrutura horizontal, contendo orifícios para visualização dos pontos com cobertura e sem cobertura vegetal,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Enxurrada; Conservação do solo; Escoamento superficial.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000200011