Consulta: subjectFacets:"Filtragem"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 06/06/2024 09:40:40

Comparação de elementos filtrantes no grau de obstrução em irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 70
Autores: Ribeiro,Tulio A. P.; Paterniani,José E. S.
Esta pesquisa teve como finalidade mostrar a variação da qualidade da água e sua influência na perda de carga de dois sistemas de filtragem (filtro de disco e manta sintética não tecida) utilizados em um sistema de irrigação localizada por gotejamento. Utilizou-se água de um reservatório aberto, onde foi instalado um módulo de irrigação localizada para o estudo. Para melhor comparação dos filtros, foram utilizados dois índices de uniformidade de distribuição de água para verificar o grau de entupimento dos gotejadores. A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas de 30 dias, realizadas em diferentes estações do ano. Em cada etapa, foram analisados os principais parâmetros físicos, químicos e biológicos da água de irrigação que causam problemas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de água; Manta sintética não tecida; Filtragem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000300006

Perda de carga em filtros orgânicos utilizados no tratamento de água residuária de suinoculturas
Provedor de dados: 70
Autores: Matos,Antonio T. de; Magalhães,Marcos A. de; Sarmento,Antover P.
Com a realização deste trabalho, objetivou-se parametrizar a equação de evolução da perda de carga, para descrição do processo de filtração de água residuária da suinocultura. No preenchimento das colunas filtrantes, foram utilizados bagaço de cana-de-açúcar triturado, serragem de madeira e pergaminho de grãos de café. Dados de perda de carga em diferentes profundidades e tempos de operação dos filtros orgânicos foram coletados para ajuste das equações de perda de carga. Para as equações ajustadas, foram obtidos altos coeficientes de determinação, sendo que a significância dos coeficientes da regressão foi, na sua quase totalidade, de 1% de probabilidade, podendo ser utilizada na predição do comportamento dos filtros. As variáveis tempo de operação e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Filtragem; Tratamento de efluentes; Queda de pressão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300016

Boas práticas de manejo para sistemas de aquaponia.
Provedor de dados: 14
Autores: QUEIROZ, J. F. de; FREATO, T. A.; LUIZ, A. J. B.; ISHIKAWA, M. M.; FRIGHETTO, R. T. S.
O maior desafio na fase atual de desenvolvimento da aquaponia no Brasil é assegurar que essa atividade venha contribuir diretamente para a produção intensiva de alimentos em áreas rurais e peri-urbanas (ganhos de produção e produtividade), para o desenvolvimento e validação de sistemas fechados e integrados, garantindo o uso múltiplo e racional dos recursos hídricos, a maximização no aproveitamento dos nutrientes e a consequente redução na geração de efluentes (ganhos ambientais), além de proporcionar mais oportunidades de emprego e renda (ganhos sociais e econômicos). Diante disso, o objetivo deste documento é indicar um conjunto de Boas Práticas de Manejo (BPM) para aprimorar o monitoramento da qualidade da água e da avaliação do desempenho produtivo dos...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aquaponia; Filtragem; Qualidade da Água; Aquaponics.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1092012

Variação temporal da qualidade da água no desempenho de filtros utilizados na irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Túlio A. P.; Airoldi,Rogério P. S.; Paterniani,José E. S.; Silva,Marcelo J. M. da.
Uma investigação experimental para se comparar o desempenho dos meios filtrantes disco (130 microns) e manta sintética não-tecida na filtração da água utilizada em um sistema de irrigação por gotejamento com tratamento químico, foi o que se objetivou através deste trabalho analisando-se, também, a variação temporal durante um ano, dos principais parâmetros da água que causam problemas de entupimento nos emissores. Utilizou-se a técnica da fertirrigação com um fertilizante organico-mineral e o tratamento químico foi feito através da cloração. A comparação dos dois meios filtrantes foi realizada através da análise da água afluente e efluente dos filtros. A água de irrigação mostrou que somente os parâmetros químicos pH e o ferro apresentaram médio risco de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Cloração; Entupimentos; Filtragem; Manta sintética não-tecida.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400002

Metodologia para identificação e caracterização de erros em mapas de produtividade
Provedor de dados: 91
Autores: Menegatti,Leonardo A. Angeli; Molin,José P.
O mapa de produtividade é considerado, por muitos autores, o início da Agricultura de Precisão. A tecnologia para a coleta automatizada de pontos de produtividade proporciona intensa densidade amostral com a inevitável coleta de pontos que contêm erros na medição da produtividade e que podem interferir na análise e na tomada de decisão baseada no mapa. Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma metodologia para identificar e caracterizar erros em mapas de produtividade, e aplicá-la para seis diferentes monitores de produtividade comerciais. Nos dados analisados foram encontrados erros de posicionamento, pontos com produtividade nula ou extrema, ausência de medida de umidade dos grãos, largura de plataforma incorretamente registrada pelo operador, dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Filtragem; Monitor de produtividade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200031

Operação de filtros orgânicos utilizados no tratamento de águas residuárias de suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Marcos A. de; Matos,Antonio T. de; Denículi,Wilson; Tinoco,Ilda de F. F.
Este trabalho consistiu no estudo da operação de filtros orgânicos, utilizando-se bagaço de cana-de-açúcar e serragem de madeira, como materiais filtrantes. O experimento foi conduzido na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem do Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Viçosa. Colunas de 1,0; 1,3; 1,6; 1,9 e 2,0 m foram preenchidas com esses materiais, para filtragem de água residuária da suinocultura (ARS), o que foi realizado em três replicatas. Para monitoramento da perda de carga nos filtros, foram instalados piezômetros. O tempo de operação dos filtros, até que a taxa de filtração passasse a ser menor que 0,2 L m-2 s-1, foi de 100 a 150 min. As taxas de remoção de sólidos em suspensão (SS) e de sólidos totais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Filtragem; Materiais filtrantes; Tratamento de resíduos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200031

Efeito da qualidade da água na perda de carga em filtros utilizados na irrigação localizada
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Túlio A. P.; Airoldi,Rogério P. da S.; Paterniani,José E. S.; Silva,Marcelo J. M. da.
O presente trabalho teve como objetivo apresentar a investigação experimental de uma fonte hídrica superficial utilizada em um sistema de irrigação por gotejamento e sua influência na evolução da perda de carga de dois filtros, um de disco e outro de manta sintética não-tecida, na filtragem da água. Analisou-se a variação temporal dos principais parâmetros físicos, químicos e biológicos da água de irrigação que causam problemas de entupimento nos emissores. Os critérios para avaliação das impurezas presentes na água de irrigação basearam-se em estudos realizados nos sistemas de irrigação localizada. A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas de 30 dias, em diferentes estações do ano. Os resultados mostraram que os parâmetros químicos que apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Manta sintética não tecida; Filtragem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100001