Consulta: subjectFacets:"Fourier transform infrared spectroscopy"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 10/06/2024 02:42:39

Caracterização espectroscópica da matéria orgânica em topossequências na Formação Solimões, Acre.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: SILVA, L. M. da; PEREIRA, M. G.; BERNINI, T. A.; ANJOS, L. H. C. dos; WADT, P. G. S.; TAVARES, O. C. H.; GARCIA, A. C.
A caracterização espectroscópica da matéria orgânica do solo (MOS) pode contribuir no entendimento da dinâmica da matéria orgânica em áreas sob floresta. O presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização da matéria orgânica por espectroscopia em horizontes superficiais de solos, formados a partir de material de origem de natureza sedimentar da Formação Solimões no estado do Acre. Foram selecionadas três topossequências sob floresta em diferentes regionais do Acre: Sena Madureira (T1) e Manoel Urbano (T2), na Regional do Purus, e Feijó (T3) na Regional do Tarauacá-Envira. Em cada topossequência foram abertas trincheiras em três pontos distintos: terço superior (S), terço médio (M) e terço inferior da elevação (I). Foi quantificado o carbono...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Materia orgánica del suelo; Espectroscopia infrarroja (por) transformada de Fourier; Formação Solimões; Solos sedimentares; Suelos sedimentarios; Sena Maureira (AC); Manoel Urbano (AC); Regional do Purus (AC); Feijó (AC); Regional do Tarauacá-Envira (AC); Acre; Amazônia Ocidental; Western Amazon; Amazonia Occidental; Solo; Matéria Orgânica; Sedimentary soils; Soil organic matter; Fourier transform infrared spectroscopy.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136538

Energy potential of yam and plantain peels
Provedor de dados: Agricultural Engineering International : The CIGR e-journal
Autores: Fasina, Oladiran.
     Peels are the wastes produced when yam and plantain are processed for human consumption.  This study evaluated the potential use of these wastes as energy feedstocks by conducting thermal decomposition studies in a thermogravimetric analyzer coupled to a Fourier Transform infrared spectrometer (FTIR) and in a differential scanning calorimeter.  The peels have ash contents of about 8%-9% hence a slightly lower energy contents in comparison to other biomass feedstocks.  The pyrolysis process for both yam and plantain peels was found to consist of two main stages - moisture loss at temperatures less than 150oC, and decomposition of the dry matter component that peaked at temperature of 300oC.  Both samples reached exothermic reactions that also peaked at...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal decomposition; Syngas; Waste; Differential scanning calorimetry; Fourier transform infrared spectroscopy; Thermogravimetric analyzer.
Ano: 2014
URL: http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/1767