Consulta: subjectFacets:"Haute fréquence"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 04/06/2024 02:38:40

Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine entre février et octobre 2017
Provedor de dados: 5
Autores: Retho, Michael.
Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2017 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal SEAs). Elle fait également partie du réseau COAST-HF (Coastal OceAn observing SysTem – High Frequency). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètres qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à...
Tipo: Text
Palavras-chave: MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Ano: 2018
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55218/56693.pdf

Qualification des données acquises par la station de mesure HF MOLIT en baie de Vilaine en 2018 et 2019
Provedor de dados: 5
Autores: Retho, Michael.
Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2018 et 2019 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence COAST-HF (Coastal OceAn observing SysTem – High Frequency). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètres qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à deux niveaux (surface et fond) avec une fréquence horaire. Ce rapport synthétise les informations qui ont permis de...
Tipo: Text
Palavras-chave: MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Ano: 2020
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00636/74842/75193.pdf

Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine de février à octobre 2016
Provedor de dados: 5
Autores: Retho, Michael.
Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2016 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal SEAs). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètre qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à deux niveaux (surface et fond) avec une fréquence d’une mesure horaire. Ce rapport synthétise les...
Tipo: Text
Palavras-chave: MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Ano: 2017
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00384/49565/50056.pdf

Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine entre mars et octobre 2015
Provedor de dados: 5
Autores: Retho, Michael; Gabellec, Raoul.
Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2015 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal SEAs). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètre qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à deux niveaux (surface et fond) avec une fréquence d’une mesure horaire. Ce rapport synthétise les...
Tipo: Text
Palavras-chave: MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Ano: 2016
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00335/44596/44324.pdf

Comprendre la structure et la dynamique du phytoplancton en réponse aux forçages naturels et anthropiques, et contribuer au développement des outils d’analyses automatisées. Vers un Système Intégré d’Observation.
Provedor de dados: 5
Autores: Lefebvre, Alain.
Les écosystèmes marins sont soumis à des pressions d’origine anthropique très importantes depuis ces dernières décennies. Parmi ces pressions, les apports excessifs de nutriments vont impacter directement le phytoplancton et indirectement d’autres niveaux trophiques compromettant ainsi les biens et services écosystèmiques. On parle alors d’eutrophisation, phénomène répandu à l’échelle mondiale. La Manche orientale et la baie sud de la mer du Nord ne font pas exception. La partie française de cette zone est marquée par des proliférations massives de la Prymnésiophycée, Phaeocystis globosa, qui aboutiront au développement d’une mousse abondante et nauséabonde sur le littoral comme à des dysfonctionnements au sein des habitats benthique et pélagique. C’est...
Tipo: Text
Palavras-chave: Manche; Baie sud de la mer du Nord; Eutrophisation; Habitat pélagique; Phytoplancton; Abondance; Diversité; Hydrologie; Climat; Observation; Surveillance; Écologie numérique; Modélisation; Haute fréquence; Systèmes automatisés; Stations instrumentées; Ferry Box.
Ano: 2016
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00360/47103/47027.pdf